«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	751 616	руб.	Смета на сумму:	751 616	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Художественная д.6	
Сметная стоимость:	751.616	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.265	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	140.680	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.291	553.31	459.71	93.60	1 267.63	1 053.20	214.44	12.51	4.4	14 119	13 175	944	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 042.67				84.15%	11 087			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			626.65				47.6%	6 271			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 936.95					31 477			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.291	2 875.85	685.02	51.83	6 588.57	1 569.38	118.74	12.51	7.1	34 883	19 633	843	
				2 139.00			4 900.45		2.94	1		14 407		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 302.59				70.55%	13 851			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 020.10				52%	10 209			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 911.25					58 943			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.06	5 502.93	806.67	80.64	11 336.04	1 661.74	166.12	12.51	7.11	52 301	20 788	1 181	
				4 615.62			9 508.18		3.19	1		30 331		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 379.24				70.55%	14 666			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 080.13				52%	10 810			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 795.42					77 777			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.042	6 775.72	1 449.90	67.19	284.58	60.90	2.82	12.51	7.02	1 687	762	20	
				5 258.63			220.86		4.1	1		906		
	Накладные расходы		83%			50.55				70.55%	538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.59				52%	396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.71					2 621			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	12.51	6.98	39 801	16 653	237	
				7 898.38			7 740.41		2.96	1		22 912		
	Накладные расходы		83%			1 104.85				70.55%	11 749			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	8 660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					60 209			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.71	4 519.16	360.82	36.65	3 208.60	256.18	26.02	12.51	7.07	15 387	3 205	184	
				4 121.69			2 926.40		4.1	1		11 998		
	Накладные расходы		83%			212.63				70.55%	2 261			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.52				52%	1 667			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 587.75					19 315			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	14	162.60	38.37	35.62	2 276.40	537.18	498.68	12.51	7.07	15 431	6 720	3 526	
				88.61			1 240.54		4.18	1		5 185		
	Накладные расходы		83%			445.86				70.55%	4 741			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			349.17				52%	3 494			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 071.43					23 666			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.1857	221.62	101.80	102.69	1 370.85	629.69	635.19	12.51	3.39	10 219	7 877	2 153	
				17.13	1.45		105.96	8.97	1.78	12.56		189	113	
	Объем: 229.1*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			574.79				76.5%	6 112			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			380.00				47.6%	3 803			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 325.65					20 135			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	128.04399	36.04			4 614.71					19 272			
				36.04			4 614.71		150.51			19 272		
	Объем: 20.7*6.1857													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.291	286.73	122.64	1.26	656.89	280.96	2.89	12.51	7.2	4 561	3 515	21	
				162.83			373.04		2.75	1		1 026		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			260.45				78.8%	2 770			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			179.11				51%	1 793			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 096.45					9 123			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	286.375	13.13			3 760.10					12 257			
				13.13			3 760.10		42.8			12 257		
	Объем: 229.1*1.25													
	
12.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.75	1 138.82	680.90	457.92	854.12	510.68	343.44	12.51	5.93	8 425	6 389	2 037	
					59.65			44.74	1	12.5			559	
	Накладные расходы		86%			477.66				73.1%	5 079			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			388.79				56%	3 891			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 720.58					17 395			
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.75	286.73	122.64	1.26	215.05	91.98	0.95	12.51	7.2	1 493	1 151	7	
				162.83			122.12		2.75	1		336		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			85.27				78.8%	907			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			58.64				51%	587			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.95					2 987			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	93.75	13.13			1 230.94					4 013			
				13.13			1 230.94		42.8			4 013		
	Объем: 75*1.25													
	
15.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	11.25	202.86	119.97	82.89	2 282.12	1 349.64	932.48	12.51	6.94	23 355	16 884	6 471	
									17.02	1				
	Объем: 75*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 214.68				76.5%	12 916			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			803.04				47.6%	8 037			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 299.83					44 308			
	
16.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	229.5	26.54			6 090.93					19 996			
				26.54			6 090.93		87.13			19 996		
	Объем: 75*3*1.02													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.291	8 171.06	405.87	165.99	18 719.89	929.85	380.28	12.52	6.6	93 888	11 642	2 510	
				7 599.20	14.91		17 409.77	34.16	4.58	12.5		79 737	427	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 041.13				91.8%	11 079			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			532.62				44.2%	5 334			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 293.64					110 302			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	29	137.86			3 997.94					17 393			
				137.86			3 997.94		599.75			17 393		
	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.26	75.57	75.35	0.22	19.65	19.59	0.06	12.51	4.09	245	245		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			16.26				70.55%	173			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.73				52%	127			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.64					545			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.24	4 972.00	72.11	75.20	1 193.28	17.31	18.05	12.51	6.29	4 348	216	114	
				4 824.69	5.48		1 157.93	1.31	3.47	12.5		4 018	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20.11				91.8%	213			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			10.29				44.2%	103			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 223.68					4 664			
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.26	2 956.30	374.76	6.66	768.64	97.44	1.73	12.51	6.9	2 998	1 219	12	
				2 574.88	1.03		669.47	0.27	2.64	12.57		1 767	3	
	Накладные расходы		83%			81.10				70.55%	862			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.51				52%	635			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.25					4 496			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.26	8 813.16	326.90	31.86	2 291.42	84.99	8.28	12.51	6.89	8 066	1 063	57	
				8 454.40	3.03		2 198.14	0.79	3.16	12.48		6 946	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			92.64				91.8%	985			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			47.39				44.2%	474			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.46					9 525			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.08	7 415.77	333.04	13.17	593.26	26.64	1.05	12.51	7.18	1 817	333	8	
				7 069.56			565.56		2.61	1		1 476		
	Накладные расходы		83%			22.11				70.55%	235			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	173			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.69					2 225			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	12.51	7.18	771	289	2	
				5 145.09			205.80		2.33	1		480		
	Накладные расходы		83%			19.20				70.55%	204			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	150			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 125			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				70.55%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					474			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	12.51	7.18	322	120	1	
				8 231.09			164.62		1.22	1		201		
	Накладные расходы		83%			7.98				70.55%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					469			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.06	1 357.93	327.73	1.01	81.48	19.66	0.06	12.51	7.2	508	246		
				1 029.19			61.75		4.23	1		261		
	Накладные расходы		83%			16.32				70.55%	174			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.78				52%	128			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.58					809			
	
28.	ТЕРр 53-16-1 
(карниз. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.144	1 615.27	301.17	30.24	232.60	43.37	4.35	12.51	6.11	1 264	543	27	
				1 283.86	5.99		184.88	0.86	3.76	12.52		695	11	
	Объем: 6*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			38.04				73.1%	405			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			30.96				56%	310			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.60					1 979			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	12.51	6.18	842	690	16	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.86	12.52		136	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			43.47				66.3%	463			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50.4%	352			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 657			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.042	3 649.31			153.27					579			
				3 649.31			153.27		13 782.4			579		
	Объем: 0.01*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	4 643.44	3 044.15	94.68	23.22	15.22	0.47	12.51	6.18	230	190	3	
				1 504.61	22.54		7.52	0.11	4.86	12.52		37	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			11.96				66.3%	127			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			9.66				50.4%	96			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.84					453			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.011	3 649.31			40.14					152			
				3 649.31			40.14		13 782.4			152		
	Объем: 0.005*2200													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	9 286.88	6 088.30	189.36	46.43	30.44	0.95	12.51	6.18	460	381	6	
				3 009.22	45.08		15.05	0.23	4.86	12.52		73	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			23.92				66.3%	255			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50.4%	194			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.67					908			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.022	3 649.31			80.28					303			
				3 649.31			80.28		13 782.4			303		
	Объем: 0.005*2200*2													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.054	2 412.79	1 295.60	2.05	130.29	69.96	0.11	12.51	4.04	1 130	875		
				1 115.14			60.22		4.23	1		255		
	Накладные расходы		79%			55.27				67.15%	588			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.98				40%	350			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.54					2 068			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	2 291.60	114.18	14.24	123.75	6.17	0.77	12.51	7.11	404	77	5	
				2 163.18			116.81		2.75	1		321		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			5.83				80.33%	62			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			2.88				37.4%	29			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.47					495			
	
37.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.28992	257.63	231.54	26.09	74.69	67.13	7.56	12.51	6.47	889	840	49	
					10.34			3.00	1	12.53			38	
	Объем: 10*0.5+10*0.7+(11.52+9.72)*0.4*2													
	Накладные расходы		85%			59.61				72.25%	634			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			56.10				64%	562			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.40					2 085			
	
38.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.28992	10 259.57	603.91	84.83	2 974.45	175.09	24.59	12.52	6.76	11 793	2 192	166	
				9 570.83	3.78		2 774.78	1.09	3.4	12.5		9 434	14	
	Объем: 10*0.5+10*0.7+(11.52+9.72)*0.4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			187.10				90.27%	1 991			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			94.34				42.84%	945			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 255.90					14 729			
	
39.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28992	978.00	299.35	6.74	283.54	86.79	1.95	12.51	7.14	1 614	1 086	14	
				671.92	0.16		194.80	0.05	2.64	12.46		514	1	
	Объем: 10*0.5+10*0.7+(11.52+9.72)*0.4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			82.06				80.33%	873			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			40.60				37.4%	407			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.20					2 894			
	
40.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08496	373.54	335.71	26.60	31.74	28.52	2.26	12.52	7.17	377	357	16	
				11.23			0.95		4.14	1		4		
	Объем: (11.52+9.72)*2*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			30.29				90.27%	322			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			15.27				42.84%	153			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.30					852			
	
41.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0373824	23 811.97			890.15					1 789			
				23 811.97			890.15		47 861.13			1 789		
	Объем: 0.08496*0.44													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	88 474.59	11 148.32	3 431.37			429 709	139 476	20 631	
			73 894.86	96.18				269 605	1 204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 474.59	11 148.32	3 431.37			429 709	139 476	20 631	
			73 894.86	96.18				269 605	1 204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 858.46					75 754			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 28; %=91.8 - по стр. 17, 20, 22; %=66.3 - по стр. 29, 31, 33; %=67.15 - по стр. 35; %=80.33 - по стр. 36, 39; %=72.25 - по стр. 37; %=90.27 - по стр. 38, 40)	10 013.60					106 490			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 28; %=44.2 - по стр. 17, 20, 22; %=50.4 - по стр. 29, 31, 33; %=40 - по стр. 35; %=37.4 - по стр. 36, 39; %=64 - по стр. 37; %=42.84 - по стр. 38, 40)	7 020.37					70 265			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105 508.56					606 464			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	105 508.56					606 464			
	Строительный контроль 2,14%	2 257.88					12 978			
	Всего со строительным контролем	107 766.44					619 442			
	Непредвиденные расходы 2%	2 155.33					12 389			
	Итог с непредвиденными	109 921.77					631 831			
	НДС	19 785.92					113 730			
	Всего с НДС	129 707.69					745 561			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 013.60					106 490			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 020.37					70 265			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	26.28	7.34		7.34	192.78		192.78		5.54	1 068		1 068	
										1				
	Объем: 8.4+9.16+8.72													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	26.28	26.50		26.50	696.42		696.42		5.54	3 858		3 858	
										1				
	Объем: 8.4+9.16+8.72													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	889.20		889.20			4 926		4 926	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	889.20		889.20			4 926		4 926	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	889.20					4 926			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	889.20					4 926			
	Строительный контроль 2,14%	19.03					105			
	Всего со строительным контролем	908.23					5 031			
	Непредвиденные расходы 2%	18.16					101			
	Итог с непредвиденными	926.39					5 132			
	НДС	166.75					924			
	Всего с НДС	1 093.14					6 056			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	89 363.79	11 148.32	4 320.57			434 635	139 476	25 557	
			73 894.86	96.18				269 605	1 204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 363.79	11 148.32	4 320.57			434 635	139 476	25 557	
			73 894.86	96.18				269 605	1 204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 858.46					75 754			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 28; %=91.8 - по стр. 17, 20, 22; %=66.3 - по стр. 29, 31, 33; %=67.15 - по стр. 35; %=80.33 - по стр. 36, 39; %=72.25 - по стр. 37; %=90.27 - по стр. 38, 40)	10 013.60					106 490			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 28; %=44.2 - по стр. 17, 20, 22; %=50.4 - по стр. 29, 31, 33; %=40 - по стр. 35; %=37.4 - по стр. 36, 39; %=64 - по стр. 37; %=42.84 - по стр. 38, 40)	7 020.37					70 265			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106 397.76					611 390			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	106 397.76					611 390			
	Строительный контроль 2,14%	2 276.91					13 084			
	Всего со строительным контролем	108 674.67					624 474			
	Непредвиденные расходы 2%	2 173.49					12 489			
	Итог с непредвиденными	110 848.16					636 963			
	НДС	19 952.67					114 653			
	Всего с НДС	130 800.83					751 616			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 013.60					106 490			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 020.37					70 265			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)