«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 657 814	руб.	Смета на сумму:	1 657 814	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Тургенева, д.25	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 25 по ул. Тургенева	
Сметная стоимость:	1 657.814	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.487	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	321.550	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия	3.87	553.31	459.71	93.60	2 141.31	1 779.08	362.23	14.4	6.14	27 843	25 619	2 224	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 761.29				84%	21 520			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 067.45				48%	12 297			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 970.05					61 660			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.2	165.55	131.65	33.90	33.11	26.33	6.78	14.4	6.14	421	379	42	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			26.07				84%	318			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.80				48%	182			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.97					921			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.07	172.51	127.80	44.71	702.12	520.15	181.97	14.41	7.71	8 898	7 495	1 403	
					6.95			28.29	1	14.38			407	
	Накладные расходы		83%			455.21				71%	5 610			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			356.49				52%	4 109			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 513.81					18 617			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.07	2 713.25	179.98	29.68	11 042.93	732.52	120.80	14.41	7.81	44 717	10 556	943	
				2 503.59	4.13		10 189.61	16.81	3.26	14.44		33 218	243	
	Накладные расходы		83%			621.94				71%	7 667			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			487.06				52%	5 615			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 151.94					58 000			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.663	5 502.93	806.67	80.64	20 157.23	2 954.83	295.38	14.41	8	100 735	42 579	2 363	
				4 615.62			16 907.02		3.3	1		55 793		
	Объем: 407*0.9													
	Накладные расходы		83%			2 452.51				71%	30 231			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 920.64				52%	22 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 530.38					153 107			
	
6.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	1.96	218.68	77.46	141.22	428.61	151.82	276.79	14.4	4.42	3 410	2 186	1 223	
					12.93			25.34	1	14.39			365	
	Накладные расходы		99%			175.39				84%	2 143			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			106.30				48%	1 224			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					710.29					6 777			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.6	9 291.30	1 358.31	34.61	14 866.08	2 173.30	55.38	14.4	7.89	69 645	31 295	437	
				7 898.38			12 637.41		3	1		37 912		
	Накладные расходы		83%			1 803.84				71%	22 219			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 412.65				52%	16 273			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 082.56					108 138			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 60 шт), 100 м	0.72	9 291.30	1 358.31	34.61	6 689.74	977.98	24.92	14.4	7.89	31 340	14 083	197	
				7 898.38			5 686.83		3	1		17 061		
	Объем: 1.2*60													
	Накладные расходы		83%			811.72				71%	9 999			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			635.69				52%	7 323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 137.15					48 662			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.8	4 519.16	360.82	36.65	3 615.33	288.66	29.32	14.4	7.97	18 239	4 157	234	
				4 121.69			3 297.35		4.2	1		13 849		
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	2 951			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	2 162			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 042.55					23 352			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.307	6 775.72	1 449.90	67.19	2 080.15	445.12	20.63	14.4	7.93	13 402	6 410	164	
				5 258.63			1 614.40		4.23	1		6 829		
	Накладные расходы		83%			369.45				71%	4 551			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			289.33				52%	3 333			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 738.93					21 286			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.0196	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 676.94	116.87	74.29	14.4	7.71	12 099	1 683	573	
				126 825.19	588.90		2 485.77	11.54	3.96	14.39		9 844	166	
	Накладные расходы		86%			110.43				73%	1 350			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			89.89				56%	1 035			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 877.26					14 484			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	14.4	6.63	2 854	2 382	50	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	5.01	14.42		422	26	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 589			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 204			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					5 647			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.126	3 086.00			388.84					1 652			
				3 086.00			388.84		13 114.42			1 652		
	Объем: 3*42													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	14.4	6.63	2 600	2 192	31	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	5.01	14.41		377	16	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 457			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 104			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					5 161			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 443			
				3 086.00			339.46		13 114.42			1 443		
	Объем: 1*22*5													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	14.4	6.63	2 600	2 192	31	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	5.01	14.41		377	16	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 457			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 104			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					5 161			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 443			
				3 086.00			339.46		13 114.42			1 443		
	Объем: 1*22*5													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	14.4	6.63	2 600	2 192	31	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	5.01	14.41		377	16	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 457			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 104			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					5 161			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 443			
				3 086.00			339.46		13 114.42			1 443		
	Объем: 1*22*5													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.197	2 412.79	1 295.60	2.05	475.32	255.23	0.40	14.4	5.48	4 596	3 675	2	
				1 115.14			219.68		4.18	1		918		
	Накладные расходы		79%			201.63				67%	2 462			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			127.62				40%	1 470			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.57					8 528			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0351	11 907.97	1 173.45	33.16	417.97	41.19	1.16	14.4	7.8	1 598	593	9	
				10 701.36	3.78		375.62	0.13	2.65	14.39		995	2	
	Объем: 11.7*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			44.63				92%	547			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.73				44%	262			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					485.32					2 407			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.197	2 291.60	114.18	14.24	451.45	22.49	2.80	14.4	8	1 548	324	22	
				2 163.18			426.15		2.82	1		1 202		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			21.37				80%	259			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.57				37%	120			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					483.39					1 927			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.07	221.62	101.80	102.69	901.98	414.32	417.94	14.4	3.55	7 603	5 966	1 484	
				17.13	1.45		69.72	5.90	2.19	14.47		153	85	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			378.20				77%	4 659			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.13				48%	2 904			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 532.31					15 167			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	84.249	36.04			3 036.33					15 148			
				36.04			3 036.33		179.8			15 148		
	Объем: 4.07*20.7													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.07	286.73	122.64	1.26	1 166.98	499.13	5.14	14.4	8.08	9 118	7 187	42	
				162.83			662.72		2.85	1		1 889		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			464.19				79%	5 678			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			319.44				51%	3 665			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 950.61					18 461			
	
26.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	508.75	13.13			6 679.89					21 897			
				13.13			6 679.89		43.04			21 897		
	Объем: 407*1.25													
	
27.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.07	8 171.06	405.87	165.99	33 256.20	1 651.89	675.57	14.41	7.09	175 814	23 804	4 790	
				7 599.20	14.91		30 928.74	60.69	4.76	14.39		147 221	873	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 849.59				92%	22 703			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			941.92				44%	10 858			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 047.71					209 375			
	
28.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	56.38	137.86			7 772.55					30 621			
				137.86			7 772.55		543.11			30 621		
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.69	4 972.00	72.11	75.20	3 430.68	49.75	51.89	14.4	6.73	13 483	716	349	
				4 824.69	5.48		3 329.04	3.78	3.73	14.38		12 417	54	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			57.81				92%	708			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.44				44%	339			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 517.93					14 530			
	
30.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка карниза деревянного, 100 м2 подшивки	0.345	257.63	231.54	26.09	88.88	79.88	9.00	14.4	7.36	1 217	1 150	66	
					10.34			3.57	1	14.42			51	
	Накладные расходы		85%			70.93				72%	865			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			66.76				64%	769			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					226.57					2 850			
	
31.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим.) 
Устройство подшивки карниза деревянного, 100 м2 потолка	0.345	4 610.12	423.79	117.39	1 590.49	146.21	40.50	14.41	7.42	7 026	2 107	301	
				4 068.95	5.10		1 403.79	1.76	3.29	14.38		4 618	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			156.85				90%	1 919			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			79.90				43%	917			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 827.24					9 862			
	
32.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.345	1 316.51	347.48	6.74	454.20	119.88	2.32	14.4	8.02	2 575	1 726	19	
				962.29	0.16		331.99	0.06	2.5	14.31		830	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			113.94				80%	1 382			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			56.37				37%	639			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.51					4 596			
	
33.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.49	1 505	1 503	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 354			
	
34.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.03	8 220	3 974	837	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.88	14.4		3 408	120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 665			
	
35.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0192	21 223.62	2 306.00	742.65	407.49	44.28	14.26	14.4	6.38	1 699	638	91	
				18 174.97	28.43		348.96	0.55	2.78	14.43		970	8	
	Объем: 0.6*0.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			47.52				90%	581			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.21				43%	278			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.22					2 558			
	
36.	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2	1.92	1 961.88			3 766.81			1	1	16 800			
				1 961.88			3 766.81		4.46	1		16 800		
	Объем: 0.6*0.8*4													
	Поправки: М: =8333.33/4.46*1.05	
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	775.58	765.14	10.44	46.53	45.91	0.63	14.41	7.36	666	662	5	
					4.13			0.25	1	14.44			4	
	Накладные расходы		74%			34.16				63%	420			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.08				40%	266			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.77					1 352			
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.06	12 833.31	745.23	9.03	770.00	44.71	0.54	14.41	7.31	1 938	644	4	
				12 079.05	0.95		724.74	0.06	1.78	14.29		1 290	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			51.49				98%	632			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			31.79				56%	361			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.27					2 931			
	
39.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.84	27.31			22.94					187			
				27.31			22.94		222.97			187		
	Объем: 6/100*14													
	
40.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	769.51			1 539.01			1	1	6 864			
				769.51			1 539.01		4.46	1		6 864		
	Поправки: М: =3300.00/4.46*1.04	
	
41.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
42.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.87	75.57	75.35	0.22	65.75	65.55	0.19	14.4	5.59	945	944	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	670			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.76					2 106			
	
43.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.207	11 907.97	1 173.45	33.16	2 464.95	242.90	6.86	14.4	7.8	9 422	3 498	54	
				10 701.36	3.78		2 215.18	0.78	2.65	14.39		5 870	11	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			263.17				92%	3 228			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			134.02				44%	1 544			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 862.15					14 194			
	
44.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.87	8 813.16	326.90	31.86	7 667.45	284.40	27.72	14.4	7.48	27 546	4 095	207	
				8 454.40	3.03		7 355.33	2.63	3.16	14.36		23 243	38	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			309.99				92%	3 802			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			157.87				44%	1 819			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 135.31					33 167			
	
45.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	14.4	8.06	6 164	1 247	28	
				7 069.56			1 838.09		2.66	1		4 889		
	Накладные расходы		83%			71.87				71%	885			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	648			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 698			
	
46.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
47.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
48.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
49.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.08	2 150	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.11	1		1 015		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 544			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
50.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	2.5	1 138.82	680.90	457.92	2 847.05	1 702.25	1 144.80	14.4	6.09	31 484	24 512	6 972	
					59.65			149.13	1	14.39			2 146	
	Накладные расходы		86%			1 592.19				73%	19 460			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 295.97				56%	14 928			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 735.20					65 873			
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.5	286.73	122.64	1.26	716.82	306.59	3.16	14.4	8.08	5 601	4 415	26	
				162.83			407.08		2.85	1		1 160		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			285.13				79%	3 488			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			196.22				51%	2 252			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 198.17					11 341			
	
52.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	312.5	7.04			2 200.00					7 191			
				7.04			2 200.00		23.01			7 191		
	Объем: 250*1.25													
	
53.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	37.5	202.86	119.97	82.89	7 607.08	4 498.80	3 108.28	14.4	7.9	89 338	64 783	24 555	
									17.72	1				
	Объем: 250*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 048.92				77%	49 883			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 699.28				48%	31 096			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 355.28					170 317			
	
54.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	765	26.54			20 303.10					67 534			
				26.54			20 303.10		88.28			67 534		
	Объем: 250*3*1.02													
	
	Прочие работы	
	
55.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	57.83	7.56		7.56	437.30		437.30		6.07	2 654		2 654	
										1				
	Объем: 0.0804+40.74094+1.242+387*0.040+0.2*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
56.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	57.83	27.63		27.63	1 597.71		1 597.71		6.07	9 698		9 698	
										1				
	Объем: 0.0804+40.74094+1.242+387*0.040+0.2*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	184 577.96	22 001.00	9 143.58			942 514	316 876	62 182	
			153 433.38	324.76				563 452	4 674	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 562.35	21 886.04	9 142.41			938 956	315 219	62 173	
			152 533.90	324.45				561 559	4 669	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 704.91					172 036			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 6; %=71 - по стр. 3-5, 7-10, 33, 42, 45-49; %=73 - по стр. 11, 50; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=92 - по стр. 21, 27, 29, 43, 44; %=80 - по стр. 22, 32; %=77 - по стр. 23, 53; %=79 - по стр. 25, 51; %=72 - по стр. 30; %=90 - по стр. 31, 34, 35)	19 907.67					244 558			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 6, 23, 53; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 33, 42, 45-49; %=56 - по стр. 11, 50; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=44 - по стр. 21, 27, 29, 43, 44; %=37 - по стр. 22, 32; %=51 - по стр. 25, 51; %=64 - по стр. 30; %=43 - по стр. 31, 34, 35)	13 832.43					159 292			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 302.45					1 342 806			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 015.61	114.96	1.17			3 558	1 657	9	
			899.48	0.31				1 893	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37; %=98 - по стр. 38; %=88 - по стр. 41)	110.71					1 361			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 41)	69.47					796			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 195.79					5 715			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	218 498.24					1 348 521			
	Строительный контроль 2,14%	4 675.86					28 858			
			4 675.86					28 858		
	Всего со строительным контролем	223 174.10					1 377 379			
			223 174.10					1 377 379		
	Непредвиденные расходы 2%	4 463.48					27 548			
			4 463.48					27 548		
	Всего с непредвиденными расходами	227 637.58					1 404 927			
			227 637.58					1 404 927		
	НДС 18%	40 974.76					252 887			
	Всего с НДС	268 612.34					1 657 814			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 018.38					245 919			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 901.90					160 088			

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                                          К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)