«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	____________	руб.	

/ /	________________ /______________________ /	
		
	«______»____________________ 200__г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома №75 по ул.Батальная, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на ремонт крыши	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  кровля	
	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	12.19	
2.	Е12-01-017-01	Разборка  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4	
3.	Е12-01-017-01	Устройство  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	12.19	
4.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	12.19	
5.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	12.19	
6.	Е12-01-001-05;	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	12.19	
7.	Е12-01-004-04;	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.31	
8.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	10	
9.	Цена поставщика.	Аэратор типа "Поливент"	шт	10	
10.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.155	
11.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
12.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.72	
13.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.048	
14.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.8	
15.	Цена поставщика.	Дверной блок металлический	м2	4.8	
	
	Раздел 2.  ремонт вентканалов	
	
16.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.92	
17.	Е15-02-001-01	(прим) штукатурка вентканалов и выходов на кровлю	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.92	
18.	Е15-04-014-01	Окраска вентканалов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.92	
19.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м	0.953	
20.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.058	
21.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1	
22.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 18 каналов	10 шт.	1	
23.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м	100 м	1.058	
	
	Раздел 3.  козырьки балконов, подъездов	
	
24.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.49	
25.	Е12-01-017-01	(Прим.) разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.49	
26.	Е12-01-017-01	Устройство  выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.49	
27.	Е12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.49	
28.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.49	
29.	Е12-01-002-10;	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.49	
30.	Е12-01-004-04;	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.62	
31.	Е58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.62	
32.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м	100 м	0.54	
33.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	19.06	
34.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	19.06	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)