«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 190 827	руб.	Смета на сумму:	2 190 827	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /__С.Б. Русович___ /	________________ /__О.Ю. Емельянова_____ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Уфимская, д.1	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 1 по ул. Уфимской	
Сметная стоимость:	2 190.827	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.254	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	431.520	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.35	165.55	131.65	33.90	1 051.24	835.98	215.27	14.4	6.14	13 360	12 038	1 322	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			827.62				84%	10 112			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			501.59				48%	5 778			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 380.45					29 250			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.35	172.51	127.80	44.71	1 095.44	811.53	283.91	14.41	7.71	13 883	11 694	2 189	
					6.95			44.13	1	14.38			635	
	Накладные расходы		83%			710.20				71%	8 754			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			556.18				52%	6 411			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 361.82					29 048			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 кровли	6.35	172.51	127.80	44.71	1 095.44	811.53	283.91	14.41	7.71	13 883	11 694	2 189	
					6.95			44.13	1	14.38			635	
	Накладные расходы		83%			710.20				71%	8 754			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			556.18				52%	6 411			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 361.82					29 048			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.9	218.68	77.46	141.22	196.81	69.71	127.10	14.4	4.42	1 566	1 004	562	
					12.93			11.64	1	14.39			167	
	Накладные расходы		99%			80.54				84%	984			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.81				48%	562			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.16					3 112			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.95	9 291.30	1 358.31	34.61	8 826.74	1 290.39	32.88	14.4	7.89	41 351	18 582	259	
				7 898.38			7 503.46		3	1		22 510		
	Накладные расходы		83%			1 071.02				71%	13 193			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			838.75				52%	9 663			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 736.52					64 207			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 77 шт. ), 100 м	0.924	3 176.89	1 205.91	20.22	2 935.45	1 114.26	18.68	14.4	7.93	23 656	16 045	148	
				1 950.76			1 802.50		4.14	1		7 462		
	Объем: 1.2*77													
	Накладные расходы		83%			924.84				71%	11 392			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			724.27				52%	8 343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 584.55					43 391			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.95	4 519.16	360.82	36.65	4 293.20	342.78	34.82	14.4	7.97	21 659	4 936	277	
				4 121.69			3 915.61		4.2	1		16 446		
	Накладные расходы		83%			284.51				71%	3 505			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			222.81				52%	2 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 800.51					27 730			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.6	6 775.72	1 449.90	67.19	4 065.43	869.94	40.31	14.4	7.93	26 193	12 527	320	
				5 258.63			3 155.18		4.23	1		13 346		
	Накладные расходы		83%			722.05				71%	8 894			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.46				52%	6 514			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 352.94					41 601			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.009	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 229.21	53.67	34.11	14.4	7.71	5 556	773	263	
				126 825.19	588.90		1 141.43	5.30	3.96	14.39		4 520	76	
	Накладные расходы		86%			50.71				73%	620			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.28				56%	475			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.20					6 651			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.165	8 572.20	5 513.35	252.31	1 414.41	909.70	41.63	14.4	6.63	15 696	13 100	276	
				2 806.54	60.12		463.08	9.92	5.01	14.42		2 320	143	
	Накладные расходы		78%			717.30				66%	8 740			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.36				50%	6 622			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 711.07					31 058			
	
11.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.693	3 086.00			2 138.60					9 088			
				3 086.00			2 138.60		13 114.42			9 088		
	Объем: 16.5*42													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.015	51 077.84	33 485.65	1 041.48	766.17	502.28	15.62	14.4	6.63	8 580	7 233	104	
				16 550.71	247.94		248.26	3.72	5.01	14.41		1 244	54	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			394.68				66%	4 809			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			318.78				50%	3 644			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 479.63					17 033			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.363	3 086.00			1 120.22					4 761			
				3 086.00			1 120.22		13 114.42			4 761		
	Объем: 1.5*22*11													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.12	23 217.20	15 220.75	473.40	2 786.06	1 826.49	56.81	14.4	6.63	31 201	26 301	377	
				7 523.05	112.70		902.77	13.52	5.01	14.41		4 523	195	
	Объем: 1.5*8													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 435.21				66%	17 487			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 159.21				50%	13 248			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 380.47					61 936			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.32	3 086.00			4 073.52					17 311			
				3 086.00			4 073.52		13 114.42			17 311		
	Объем: 1.5*8*22*5													
	
16.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.439	2 412.79	1 295.60	2.05	1 059.21	568.77	0.90	14.4	5.48	10 242	8 190	5	
				1 115.14			489.55		4.18	1		2 046		
	Накладные расходы		79%			449.33				67%	5 487			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			284.39				40%	3 276			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 792.92					19 005			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.117	11 907.97	1 173.45	33.16	1 393.23	137.29	3.88	14.4	7.8	5 325	1 977	30	
				10 701.36	3.78		1 252.06	0.44	2.65	14.39		3 318	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			148.75				92%	1 824			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			75.75				44%	873			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 617.73					8 022			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.439	2 291.60	114.18	14.24	1 006.01	50.13	6.25	14.4	8	3 450	722	50	
				2 163.18			949.64		2.82	1		2 678		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			47.62				80%	578			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.56				37%	267			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 077.19					4 295			
	
19.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6.35	2 713.25	179.98	29.68	17 229.14	1 142.87	188.47	14.41	7.81	69 768	16 469	1 472	
				2 503.59	4.13		15 897.80	26.23	3.26	14.44		51 827	379	
	Накладные расходы		83%			970.35				71%	11 962			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			759.92				52%	8 761			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 959.41					90 491			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.35	221.62	101.80	102.69	1 407.26	646.42	652.07	14.4	3.55	11 861	9 308	2 315	
				17.13	1.45		108.78	9.21	2.19	14.47		238	133	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			590.07				77%	7 270			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			393.38				48%	4 532			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 390.71					23 662			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	131.445	36.04			4 737.28					23 634			
				36.04			4 737.28		179.8			23 634		
	Объем: 6.35*20.7													
	
22.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.35	286.73	122.64	1.26	1 820.73	778.74	8.02	14.4	8.08	14 225	11 214	65	
				162.83			1 033.97		2.85	1		2 947		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			724.23				79%	8 859			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			498.39				51%	5 719			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 043.35					28 803			
	
23.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	793.75	13.13			10 421.94					34 163			
				13.13			10 421.94		43.04			34 163		
	Объем: 635*1.25													
	
24.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.35	8 171.06	405.87	165.99	51 886.21	2 577.27	1 054.02	14.41	7.09	274 305	37 138	7 473	
				7 599.20	14.91		48 254.92	94.69	4.76	14.39		229 693	1 363	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 885.72				92%	35 421			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 469.58				44%	16 940			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56 241.50					326 666			
	
25.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	31	137.86			4 273.66					16 836			
				137.86			4 273.66		543.11			16 836		
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.133	4 972.00	72.11	75.20	5 633.27	81.69	85.20	14.4	6.73	22 139	1 176	573	
				4 824.69	5.48		5 466.37	6.20	3.73	14.38		20 390	89	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			94.92				92%	1 164			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			48.34				44%	557			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 776.53					23 859			
	
27.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.197	257.63	231.54	26.09	50.75	45.61	5.14	14.4	7.36	695	657	38	
					10.34			2.04	1	14.42			29	
	Накладные расходы		85%			40.50				72%	494			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			38.12				64%	439			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.37					1 628			
	
28.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.197	3 104.61	230.44	94.03	611.61	45.40	18.52	14.4	8.04	2 539	654	149	
				2 780.15			547.69		3.17	1		1 736		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			48.12				90%	589			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.52				43%	281			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					684.25					3 409			
	
29.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.197	1 316.51	347.48	6.74	259.35	68.45	1.33	14.4	8.02	1 470	986	11	
				962.29	0.16		189.57	0.03	2.5	14.31		474		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.06				80%	789			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.19				37%	365			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.59					2 624			
	
30.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	14.41	8.05	306	290	13	
				11.23			0.67		4.11	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	261			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	125			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					692			
	
31.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 218			
				23 811.97			628.64		46 126.25			1 218		
	Объем: 0.06*0.44													
	
32.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	622.36	617.14	5.22	74.68	74.06	0.63	14.41	7.36	1 072	1 067	5	
					2.07			0.25	1	14.41			4	
	Накладные расходы		74%			54.99				63%	675			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			37.16				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.82					2 175			
	
33.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.12	6 104.21	777.17	3.90	732.51	93.26	0.47	14.41	7.25	2 452	1 344	3	
				5 323.14	0.38		638.78	0.05	1.73	14.47		1 105	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.31				98%	1 318			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.25				56%	753			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906.07					4 523			
	
34.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.68	27.31			45.88					375			
				27.31			45.88		222.97			375		
	Объем: 12/100*14													
	
35.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	4	769.51			3 078.03					13 728			
				769.51			3 078.03		4.46			13 728		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.46	
	
36.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		14.41	1	1 533	701		
				75.90			303.60		2.74	1		832		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	617			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	336			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 486			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.713	75.57	75.35	0.22	129.45	129.07	0.38	14.4	5.59	1 861	1 859	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			107.13				71%	1 320			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.90				52%	967			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320.47					4 148			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.5139	11 907.97	1 173.45	33.16	6 119.51	603.04	17.04	14.4	7.8	23 390	8 684	133	
				10 701.36	3.78		5 499.43	1.94	2.65	14.39		14 573	28	
	Объем: 171.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			653.38				92%	8 015			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			332.74				44%	3 833			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 105.63					35 238			
	
39.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.713	8 813.16	326.90	31.86	15 096.95	559.98	54.58	14.4	7.48	54 236	8 064	408	
				8 454.40	3.03		14 482.39	5.18	3.16	14.36		45 764	74	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			610.37				92%	7 487			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			310.84				44%	3 581			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 018.16					65 304			
	
40.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.846	7 879.49	801.83	8.10	6 666.05	678.35	6.85	14.4	8.06	25 733	9 768	55	
				7 069.56			5 980.85		2.66	1		15 909		
	Накладные расходы		83%			563.03				71%	6 935			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			440.93				52%	5 079			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 670.01					37 748			
	
41.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.5	6 366.80	1 213.61	8.10	3 183.40	606.80	4.05	14.4	8.06	14 739	8 738	33	
				5 145.09			2 572.55		2.32	1		5 968		
	Накладные расходы		83%			503.64				71%	6 204			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			394.42				52%	4 544			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 081.46					25 487			
	
42.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.25	9 322.48	1 083.29	8.10	2 330.62	270.82	2.03	14.4	8.06	6 488	3 900	16	
				8 231.09			2 057.77		1.25	1		2 572		
	Накладные расходы		83%			224.78				71%	2 769			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.03				52%	2 028			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 731.43					11 285			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.25	4 604.75	480.56	8.10	1 151.19	120.14	2.03	14.4	8.06	4 319	1 730	16	
				4 116.09			1 029.02		2.5	1		2 573		
	Накладные расходы		83%			99.72				71%	1 228			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.09				52%	900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 329.00					6 447			
	
44.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.85	1 357.93	327.73	1.01	1 154.24	278.57	0.86	14.4	8.08	7 614	4 011	7	
				1 029.19			874.81		4.11	1		3 595		
	Накладные расходы		83%			231.21				71%	2 848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.07				52%	2 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 566.52					12 548			
	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)	
	
45.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя	60	47.52	20.14	27.38	2 851.20	1 208.16	1 643.04	14.4	5.91	27 108	17 398	9 710	
					3.42			205.44	2.44	14.4			2 958	
	Объем: 400*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 526.69				92%	18 728			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			777.48				44%	8 957			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 155.37					54 792			
	
46.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4	286.73	122.64	1.26	1 146.91	490.54	5.05	14.4	8.08	8 961	7 064	41	
				162.83			651.32		2.85	1		1 856		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			456.20				79%	5 581			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			313.95				51%	3 603			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 917.06					18 144			
	
47.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	500	7.04			3 520.00					11 505			
				7.04			3 520.00		23.01			11 505		
	Объем: 400*1.25													
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	60	202.86	119.97	82.89	12 171.33	7 198.08	4 973.25	14.4	7.9	142 941	103 652	39 289	
									17.72	1				
	Объем: 400*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			6 478.27				77%	79 812			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 318.85				48%	49 753			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 968.45					272 506			
	
49.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	1224	26.54			32 484.96					108 055			
				26.54			32 484.96		88.28			108 055		
	Объем: 400*3*1.02													
	
50.	ТЕР 10-01-022-03 
Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм, 100 м2 потолка	0.2	840.32	706.84	69.25	168.06	141.37	13.85	14.41	8.02	2 236	2 037	111	
				64.23			12.85		6.84	1		88		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0684:[ М-(1752.40=16689.56*0.105) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			149.85				90%	1 833			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.34				43%	876			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.25					4 945			
	
51.	С101-5717 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм, м2	21									5 761			
									274.31			5 761		
	Объем: 20*1.05													
	
52.	ТЕР 15-01-047-09 
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом, 100 м2 поверхности облицовки	0.2	18 094.38	6 566.07	326.20	3 618.88	1 313.21	65.24	14.4	7.41	27 482	18 910	483	
				11 202.11	5.16		2 240.42	1.03	3.61	14.44		8 088	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 248.53				80%	15 140			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			617.69				37%	7 002			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 485.10					49 624			
	
53.	ТЕР 15-04-005-06 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	1 463.35	312.79	13.08	292.67	62.56	2.62	14.41	8.03	1 730	901	21	
				1 137.49	0.16		227.50	0.03	3.55	14.31		808		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.46				80%	721			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.42				37%	333			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.55					2 784			
	
	Прочие работы	
	
54.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	38.62	7.56		7.56	292.04		292.04		6.07	1 773		1 773	
										1				
	Объем: 0.0708+23.00949+1.3662+4.968+6.35*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
55.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	38.62	27.63		27.63	1 066.98		1 066.98		6.07	6 477		6 477	
										1				
	Объем: 0.0708+23.00949+1.3662+4.968+6.35*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	237 256.46	29 477.73	11 361.44			1 241 489	424 536	79 063	
			196 417.33	485.12				737 887	6 984	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 051.11	29 261.73	11 360.34			1 236 057	421 424	79 055	
			195 429.07	484.82				735 575	6 979	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	66 476.85					246 060			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 19, 37, 40-44; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10, 12, 14; %=67 - по стр. 16; %=92 - по стр. 17, 24, 26, 38, 39, 45; %=80 - по стр. 18, 29, 52, 53; %=77 - по стр. 20, 48; %=79 - по стр. 22, 46; %=72 - по стр. 27; %=90 - по стр. 28, 30, 50)	26 927.16					330 561			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 20, 48; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 19, 37, 40-44; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10, 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17, 24, 26, 38, 39, 45; %=37 - по стр. 18, 29, 52, 53; %=51 - по стр. 22, 46; %=64 - по стр. 27; %=43 - по стр. 28, 30, 50)	17 903.41					205 913			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	280 881.68					1 772 531			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 205.35	216.00	1.10			5 432	3 112	8	
			988.26	0.30				2 312	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 32; %=98 - по стр. 33; %=88 - по стр. 36)	212.44					2 610			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 32; %=56 - по стр. 33; %=48 - по стр. 36)	132.61					1 518			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 550.40					9 560			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	282 432.08					1 782 091			
	Строительный контроль 2,14%	6 044.05					38 137			
			6 044.05					38 137		
	Всего 	288 476.13					1 820 228			
			288 476.13					1 820 228		
	Непредвиденные расходы 2%	5 769.52					36 405			
			5 769.52					36 405		
	Всего 	294 245.65					1 856 633			
			294 245.65					1 856 633		
	НДС 18%	52 964.22					334 194			
	Всего с НДС	347 209.87					2 190 827			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 139.60					333 171			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 036.02					207 431			

Составил:	Инженер ПТО ООО "УКЛР"                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                                          К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)