«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 136 215	руб.	Смета на сумму:	3 136 215	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  РСУ-6»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Ю. Донцова /	
		
«______»_____________ 2016 года	«______»____________ 2016 года	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. Дзержинского, г. Калининград	
Сметная стоимость:	3 136.215	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.338	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	396.468	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.22	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 518.16	472.20	1 045.96	16.9	5.36	13 586	7 980	5 606	
					473.09			104.08	1	16.9			1 759	
	Объем: 440*0.05													
	Накладные расходы		104%			599.33				88%	8 570			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			345.77				48%	4 675			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 463.26					26 831			
	
2.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.23	2 287.47	509.44	1 778.03	526.12	117.17	408.95	16.9	5.04	4 041	1 980	2 061	
					176.31			40.55	1	16.9			685	
	Накладные расходы		104%			164.03				88%	2 345			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			94.63				48%	1 279			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					784.78					7 665			
	
3.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	2.8	1 689.81	625.26	1 064.55	4 731.47	1 750.73	2 980.74	16.91	5.04	44 628	29 605	15 023	
					105.56			295.57	1	16.9			4 995	
	Объем: 153+127													
	Накладные расходы		104%			2 128.15				88%	30 448			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 227.78				48%	16 608			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 087.40					91 684			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	75.78	3.71		3.13	280.84		237.19	1	8.62	2 664		2 045	
					0.36			27.28	1	14.17			387	
	Объем: (22*1.8+230*0.04*1.8)+(153*0.30*0.15+127*0.20*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			27.28				100%	387			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.37				60%	232			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	75.78	10.52		10.52	797.21		797.21		9.24	7 366		7 366	
														
	Объем: (22*1.8+230*0.04*1.8)+(153*0.30*0.15+127*0.20*0.08)*2.2													
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.31	4 846.79	124.86	4 711.39	1 502.50	38.71	1 460.53	16.9	9.04	13 872	654	13 203	
				10.54	657.79		3.27	203.91	4.59	16.91		15	3 448	
	Объем: 775*0.4													
	Накладные расходы		95%			230.49				81%	3 323			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			104.33				34%	1 395			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.32					18 589			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	496	10.52		10.52	5 217.92		5 217.92		9.24	48 214		48 214	
														
	Объем: 310*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.31	344.93	24.76	314.90	106.93	7.68	97.62	16.9	9	1 016	130	879	
				5.27	49.16		1.63	15.24	4.59	16.91		7	258	
	Накладные расходы		95%			21.77				81%	314			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.86				34%	132			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.56					1 462			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.55	2 520.14	133.78	2 368.36	3 906.22	207.36	3 670.96	16.9	5.91	25 323	3 504	21 695	
				18.00	198.48		27.90	307.64	4.43	16.91		124	5 202	
	Объем: 775*0.2													
	Накладные расходы		142%			731.30				121%	10 534			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			417.15				65%	5 659			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 054.67					41 516			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	170.5	104.66			17 844.53					83 796			
				104.66			17 844.53		491.47			83 796		
	Объем: 155*1.10													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.775	4 752.69	320.44	4 324.25	3 683.33	248.34	3 351.29	16.9	7.36	29 541	4 197	24 666	
				108.00	612.47		83.70	474.66	8.11	16.91		679	8 027	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			1 026.66				121%	14 791			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			585.63				65%	7 946			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 295.62					52 278			
	
12.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	11.625	292.58			3 401.24					13 758			
				292.58			3 401.24		1 183.52			13 758		
	Объем: 0.775*15													
	
13.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	146.475	246.68			36 132.45					170 016			
				246.68			36 132.45		1 160.72			170 016		
	Объем: 0.775*189													
	
14.	ТЕР 27-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3875	2 637.87	133.78	2 478.89	1 022.17	51.84	960.57	16.9	6	6 683	876	5 763	
				25.20	210.01		9.77	81.38	4.43	16.91		43	1 376	
	Объем: 775*0.05													
	Накладные расходы		142%			189.17				121%	2 725			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			107.91				65%	1 464			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.25					10 872			
	
15.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	39.53	280.61			11 092.51					82 535			
				280.61			11 092.51		2 087.9			82 535		
	Объем: 38.75*1.02													
	
16.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	77.5	144.06	122.25	15.86	11 164.65	9 474.38	1 229.15	16.91	5.48	169 101	160 212	6 736	
				5.95	0.73		461.13	56.58	4.67	16.79		2 153	950	
	Накладные расходы		142%			13 533.96				121%	195 006			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7 720.08				65%	104 755			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 418.69					468 862			
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м3	790.5	104.22			82 383.63			1	1	394 618			
				104.22			82 383.63		4.79	1		394 618		
	Объем: 775*1.02													
	Поправки: М: =480*1.04/4.79	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0775	4 846.79	124.86	4 711.39	375.63	9.68	365.13	16.9	9.04	3 468	164	3 301	
				10.54	657.79		0.82	50.98	4.59	16.91		4	862	
	Объем: 310*0.25													
	Накладные расходы		95%			57.63				81%	831			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			26.08				34%	349			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.34					4 648			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	124	10.52		10.52	1 304.48		1 304.48		9.24	12 053		12 053	
														
	Объем: 77.5*1.6													
	
20.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0775	344.93	24.76	314.90	26.73	1.92	24.40	16.9	9	254	32	220	
				5.27	49.16		0.41	3.81	4.59	16.91		2	64	
	Накладные расходы		95%			5.44				81%	78			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.46				34%	33			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.64					364			
	
21.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	2 520.14	133.78	2 368.36	1 562.49	82.94	1 468.38	16.9	5.91	10 129	1 402	8 678	
				18.00	198.48		11.16	123.06	4.43	16.91		49	2 081	
	Объем: 310*0.2													
	Накладные расходы		142%			292.52				121%	4 214			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			166.86				65%	2 264			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.87					16 607			
	
22.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	68.2	104.66			7 137.81					33 518			
				104.66			7 137.81		491.47			33 518		
	Объем: 62*1.1													
	
23.	ТЕР 27-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.155	2 637.87	133.78	2 478.89	408.87	20.74	384.23	16.9	6	2 673	350	2 305	
				25.20	210.01		3.91	32.55	4.43	16.91		17	550	
	Объем: 310*0.05													
	Накладные расходы		142%			75.67				121%	1 089			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			43.16				65%	585			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					527.71					4 347			
	
24.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	15.81	280.61			4 436.44					33 010			
				280.61			4 436.44		2 087.9			33 010		
	Объем: 15.5*1.02													
	
25.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	31	144.06	122.25	15.86	4 465.86	3 789.75	491.66	16.91	5.48	67 640	64 085	2 694	
				5.95	0.73		184.45	22.63	4.67	16.79		861	380	
	Накладные расходы		142%			5 413.58				121%	78 003			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 088.03				65%	41 902			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 967.47					187 545			
	
26.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3	316.2	82.51			26 088.15			1	1	124 962			
				82.51			26 088.15		4.79	1		124 962		
	Объем: 310*1.02													
	Поправки: М: =380*1.04/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
27.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03977	4 846.79	124.86	4 711.39	192.76	4.97	187.37	16.9	9.04	1 780	84	1 694	
				10.54	657.79		0.42	26.16	4.59	16.91		2	442	
	Объем: 305*0.3*0.3+220*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			29.57				81%	426			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			13.39				34%	179			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.72					2 385			
	
28.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	63.63	10.52		10.52	669.39		669.39		9.24	6 185		6 185	
														
	Объем: 39.77*1.6													
	
29.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.03977	344.93	24.76	314.90	13.72	0.98	12.52	16.9	9	130	17	113	
				5.27	49.16		0.21	1.96	4.59	16.91		1	33	
	Накладные расходы		95%			2.79				81%	41			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.26				34%	17			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.78					188			
	
30.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2446	2 520.14	133.78	2 368.36	616.43	32.72	579.30	16.9	5.91	3 996	553	3 424	
				18.00	198.48		4.40	48.55	4.43	16.91		20	821	
	Объем: 305*0.3*0.2+220*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			115.40				121%	1 663			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			65.83				65%	893			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					797.66					6 552			
	
31.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	26.91	104.66			2 816.40					13 225			
				104.66			2 816.40		491.47			13 225		
	Объем: 24.46*1.1													
	
32.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.05	5 013.40	682.44	81.37	15 290.87	2 081.44	248.18	16.91	7.66	99 053	35 197	1 901	
				4 249.59	10.25		12 961.25	31.26	4.78	16.91		61 955	529	
	Накладные расходы		142%			3 000.03				121%	43 228			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 711.29				65%	23 222			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 002.19					165 503			
	
33.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	305	76.13			23 219.65					107 311			
				76.13			23 219.65		351.84			107 311		
	
34.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	2.2	937.76	682.44	81.37	2 063.07	1 501.37	179.01	16.91	7.66	28 589	25 388	1 371	
				173.95	10.25		382.69	22.55	4.78	16.91		1 829	381	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			2 163.97				121%	31 180			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 234.38				65%	16 750			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 461.41					76 519			
	
35.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0436	569.06			24.81					131			
				569.06			24.81		3 009.69			131		
	Объем: (2.2)*(0.06*0.33)													
	
36.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	11.16	685.00			7 644.60					37 158			
				685.00			7 644.60		3 329.55			37 158		
	Объем: (2.2)*(5.9*0.86)													
	
37.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	220	34.14			7 510.80					40 836			
				34.14			7 510.80		185.62			40 836		
	
	Прочие работы	
	
38.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.2	2 168.55	337.20		2 602.26	404.64		16.91	1	16 995	6 842		
				1 831.35			2 197.62		4.62	1		10 153		
	Накладные расходы		115%			465.34				98%	6 705			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			311.57				61%	4 174			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.17					27 874			
	
39.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	13	198.53	15.09	5.07	2 580.89	196.17	65.91	16.89	9.26	21 663	3 313	610	
				178.37			2 318.81		7.65	1		17 739		
	Накладные расходы		104%			204.02				88%	2 915			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			117.70				48%	1 590			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 902.61					26 169			
	
40.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.2	347.22	165.14	182.08	69.44	33.03	36.42	16.91	8.69	875	559	316	
					8.29			1.66	5.57	16.91			28	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			49.26				121%	710			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			28.10				65%	382			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.80					1 967			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	296 433.43	20 528.76	27 474.47			1 776 392	347 124	198 122	
			248 386.57	1 972.06				1 230 527	33 258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	288 163.59	20 528.76	19 248.28			1 699 910	347 124	122 259	
			248 386.57	1 944.78				1 230 527	32 871	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	229 733.02					1 134 874			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 39; %=81 - по стр. 6, 8, 18, 20, 27, 29; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 40; %=98 - по стр. 38)	30 500.10					439 140			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 39; %=34 - по стр. 6, 8, 18, 20, 27, 29; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 40; %=61 - по стр. 38)	17 423.24					236 251			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	336 086.93					2 375 301			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 269.84		8 226.19			76 482		75 863	
				27.28					387	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	27.28					387			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	16.37					232			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 269.84					76 482			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	344 356.77					2 451 783			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 369.23					52 468			
	ИТОГО	351 726.00					2 504 251			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 034.52					50 085			
	ИТОГО	358 760.52					2 554 336			
	НДС 18%	64 576.89					459 780			
	ВСЕГО С НДС	423 337.41					3 014 116			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 500.10					439 140			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 423.24					236 251			
	
	Раздел 2.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
	Земляные работы	
	
41.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01287	4 846.79	124.86	4 711.39	62.38	1.61	60.64	16.9	9.04	576	27	548	
				10.54	657.79		0.14	8.47	4.59	16.91		1	143	
	Объем: 2.59+2.59+2.59+17*0.5*0.6													
	Накладные расходы		95%			9.58				81%	138			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.33				34%	58			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.29					772			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	20.59	10.52		10.52	216.61		216.61		9.24	2 001		2 001	
														
	Объем: 12.87*1.6													
	
43.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01287	344.93	24.76	314.90	4.44	0.32	4.05	16.9	9	42	5	36	
				5.27	49.16		0.07	0.63	4.59	16.91			11	
	Накладные расходы		95%			0.90				81%	13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.41				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.75					60			
	
44.	ТЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.01	2 330.13		2 330.13	23.30		23.30	17.94	7.97	186		186	
									1	1				
	
	Монтаж трубопроводов	
	
45.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком, 10 м3 основания	0.457	1 275.59	88.43	35.90	582.94	40.41	16.41	16.9	7.91	3 286	683	130	
				1 151.26	3.93		526.13	1.80	4.7	16.91		2 473	30	
	Объем: 17*0.5*0.1+17*0.5*0.5-0.53													
	Накладные расходы		130%			54.87				111%	791			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			32.08				61%	435			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.89					4 512			
	
46.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.17	699.80	264.15	418.01	118.97	44.91	71.06	16.91	6.85	1 259	759	487	
				17.64	52.41		3.00	8.91	4.43	16.9		13	151	
	Накладные расходы		130%			69.97				111%	1 010			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			40.90				61%	555			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.84					2 824			
	
47.	ТССЦ 103-1331 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм, м	17	99.74			1 695.58					8 815			
				99.74			1 695.58		518.52			8 815		
	
48.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	3	272.75	163.81		818.25	491.43		16.9	1	9 570	8 305		
				108.94			326.82		3.87	1		1 265		
	Накладные расходы		130%			638.86				111%	9 219			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			373.49				61%	5 066			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 830.60					23 855			
	
	Монтаж колодцев	
	
49.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.1683	25 012.56	1 567.55	3 120.94	4 209.61	263.82	525.25	16.91	7.6	29 592	4 461	3 992	
				20 324.07	401.13		3 420.54	67.51	6.18	16.91		21 139	1 142	
	Объем: (0.1+0.08+0.18+0.201)*3													
	Накладные расходы		130%			430.73				111%	6 219			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			251.81				61%	3 418			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 892.15					39 229			
	
50.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					14 653			
				841.48			2 524.44		4 884.23			14 653		
	
51.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.031	704.46	704.46		21.84	21.84		16.9	1	369	369		
									1	1				
	Объем: 2.59+2.59+2.59-4.67													
	Накладные расходы		80%			17.47				68%	251			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.30				31%	114			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.61					734			
	
52.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.41	104.66			356.89					1 676			
				104.66			356.89		491.47			1 676		
	Объем: 3.1*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 635.25	864.34	917.32			72 025	14 609	7 380	
			8 853.61	87.32				50 035	1 477	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 723.06	864.34	700.71			61 209	14 609	5 379	
			7 158.03	87.32				41 220	1 477	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 881.33					16 329			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 49; %=68 - по стр. 51)	1 222.38					17 641			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41, 43; %=61 - по стр. 45, 46, 48, 49; %=31 - по стр. 51)	711.32					9 652			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 656.76					88 502			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 695.58					8 815			
			1 695.58					8 815		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 695.58					8 815			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	216.61		216.61			2 001		2 001	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	216.61					2 001			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	12 568.95					99 318			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	268.98					2 125			
	ИТОГО	12 837.93					101 443			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	256.76					2 029			
	ИТОГО	13 094.69					103 472			
	НДС 18%	2 357.04					18 625			
	ВСЕГО С НДС	15 451.73					122 097			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 222.38					17 641			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	711.32					9 652			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	307 068.68	21 393.10	28 391.79			1 848 417	361 733	205 502	
			257 240.18	2 059.38				1 280 562	34 735	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	296 886.65	21 393.10	19 948.99			1 761 119	361 733	127 638	
			255 544.60	2 032.10				1 271 747	34 348	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	232 614.35					1 151 203			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 39; %=81 - по стр. 6, 8, 18, 20, 27, 29, 41, 43; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 40; %=98 - по стр. 38; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 49; %=68 - по стр. 51)	31 722.48					456 781			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 39; %=34 - по стр. 6, 8, 18, 20, 27, 29, 41, 43; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 32, 34, 40; %=61 - по стр. 38, 45, 46, 48, 49; %=31 - по стр. 51)	18 134.56					245 903			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	346 743.69					2 463 803			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 695.58					8 815			
			1 695.58					8 815		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 695.58					8 815			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 486.45		8 442.80			78 483		77 864	
				27.28					387	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	27.28					387			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	16.37					232			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 486.45					78 483			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	356 925.72					2 551 101			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 638.21					54 594			
	ИТОГО	364 563.93					2 605 695			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 291.28					52 114			
	ИТОГО	371 855.21					2 657 809			
	НДС 18%	66 933.94					478 406			
	ВСЕГО С НДС	438 789.15					3 136 215			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 722.48					456 781			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 134.56					245 903			

Составил:	Зам. директора ООО «УК РСУ-6»                                                                     А.А. Копылов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)