«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	770 494	руб.	Смета на сумму:	770 494	руб.	
		
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)
Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	770.494	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.253	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	43.486	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж оборудования детских площадок	т		1.14	8 130.71	9 269	
		Объем: (44+136+103+47+58+440+134+178)/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	4.65234	268.003	1 247	
1. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	25.83126	177.590	4 587	
1. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.05586	1 687.36	94	
			(1)			306.16	17	
1. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.09576	874.68	84	
			(1)			268.82	26	
1. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	4.3491	798.04	3 471	
			(1)			268.82	1 169	
1. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.76608	7.34	6	
1. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.15162	1 037.49	157	
			(1)			229.99	35	
1. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	1.34064	3.21	4	
1. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	7.67676	112.76	866	
		Накладные расходы				77%	4 492	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	3 384	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 145	
	
	Монтажные работы	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
2.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0588	51 564.61	3 032	
		Объем: 235*0.25						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.564856	268.820	689	
2. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.886704	147.310	131	
2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.607992	935.23	569	
			(1)			268.82	163	
2. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.956864	1 188.38	2 325	
			(1)			268.82	526	
2. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002352	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	664	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	279	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 975	
	
3.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		94.08	151.56	14 259	
		Объем: 58.8*1.6						
	
4.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3525	18 517.68	6 527	
		Объем: 235*0.15						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.8927	254.662	1 246	
4. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.5413	151.380	839	
4. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.623925	1 543.79	963	
			(1)			268.82	168	
4. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.512225	964.28	1 458	
			(1)			200.12	303	
4. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.4957	1 215.15	3 033	
			(1)			286.75	716	
4. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26085	760.62	198	
			(1)			229.99	60	
4. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.7625	20.52	36	
		Накладные расходы				121%	2 523	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 355	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 405	
	
5.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		38.775	523.12	20 284	
		Объем: 35.25*1.1						
	
6.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		23.5	633.89	14 896	
		Объем: 235*0.1						
6. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	86.01	158.310	13 616	
6. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	11.28	3.18	36	
6. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.047	21 070.94	990	
6. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.225	20.52	169	
6. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0235	3 621.85	85	
		Накладные расходы				105%	14 297	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	6 944	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 137	
	
7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		23.97	3 276.39	78 535	
		Объем: 23.5*1.02						
	
8.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.188	3 799.01	714	
		Объем: 235*0.8/1000						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07144	246.339	18	
8. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.37632	167.270	397	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.03008	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04136	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
8. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.005264	47 018.66	248	
		Накладные расходы				89%	369	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	183	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 266	
	
9.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.188	64 903.63	12 202	
		Объем: (0.188)*1.0						
	
10.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		2.35	3 302.27	7 760	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.927	246.090	474	
10. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	40.42	156.950	6 344	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.799	308.04	246	
			(1)			268.82	215	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.128	1 037.49	1 170	
			(1)			229.99	259	
		Накладные расходы				105%	7 159	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 477	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 396	
	
11.	С7 цена поставщ.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		239.7	1 380.00	330 786	
		Объем: 235*1.02						
	
	Элементы спортивной площадки	
	Монтажные работы	
12.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0263	41 246.80	1 085	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*42						
12. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	7.364	147.310	1 085	
		Накладные расходы				68%	738	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	336	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 159	
	
13.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0263	7 577.13	199	
13. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.408628	141.470	199	
		Накладные расходы				68%	135	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	62	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					396	
	
14.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.21	151.56	638	
		Объем: 2.63*1.6						
	
15.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.042	144 322.73	6 062	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*42						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.8274	265.750	220	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	25.12692	161.570	4 060	
15. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.73962	1 126.02	833	
			(1)			268.82	199	
15. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03108	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
15. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01134	964.28	11	
			(1)			200.12	2	
15. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.22472	11.58	14	
15. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.04536	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
15. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.017808	20.52		
15. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00126	57 689.15	73	
15. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003444	11 636.25	40	
15. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0032004	45 326.49	145	
15. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0294	5 760.02	169	
15. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.7342	234.83	642	
		Накладные расходы				89%	3 809	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 883	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 754	
	
16.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.284	3 276.39	14 036	
		Объем: 4.2*1.02						
	
17.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  элементов спортивной площадки	т		1.14	12 241.76	13 956	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.6462	268.003	1 781	
17. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	36.9018	177.590	6 553	
17. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0798	1 687.36	135	
			(1)			306.16	24	
17. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.1368	874.68	120	
			(1)			268.82	37	
17. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.213	798.04	4 958	
			(1)			268.82	1 670	
17. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.0944	7.34	8	
17. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.2166	1 037.49	225	
			(1)			229.99	50	
17. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.9152	3.21	6	
17. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	10.9668	112.76	1 237	
17. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.5618	51.41	80	
17. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.4674	46.96	22	
17. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00456	62 811.43	286	
17. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000114	57 689.15	1	
17. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000114	204 657.21	23	
17. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00114	101 704.48	116	
17. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.021318	210.53	4	
17. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000342	45 326.49	2	
17. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0022116	39 941.89	88	
17. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0011742	9 003.93	11	
17. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0003534	72 855.64	26	
17. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000684	80 243.85	55	
		Накладные расходы				77%	6 417	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	4 834	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 207	
	
18.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0007	80 243.85	-56	
		Объем: (1.14)*(-0.0006)						
	
19.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00001	57 689.15	-1	
		Объем: (1.14)*(-0.00001)						
	
20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0012	9 003.93	-11	
		Объем: (1.14)*(-0.00103)						
	
21.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0213	210.53	-4	
		Объем: (1.14)*(-0.0187)						
	
22.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0004	72 855.64	-29	
		Объем: (1.14)*(-0.00031)						
	
23.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (1.14)*(-0.0001)						
	
24.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0011	101 704.48	-112	
		Объем: (1.14)*(-0.001)						
	
25.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0022	39 941.89	-88	
		Объем: (1.14)*(-0.00194)						
	
26.	С1 цена поставщ.	Тренажер 1530х470 Н=1430	шт		1	42 900.00	42 900	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					576 819	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					539 018	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					466 257	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2; %=121 - по стр. 4; %=105 - по стр. 6, 10; %=89 - по стр. 8, 15; %=68 - по стр. 12, 13)					29 694	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 2; %=65 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 10; %=44 - по стр. 8, 15; %=31 - по стр. 12, 13)					14 519	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					583 231	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 17)					10 909	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 17)					8 217	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					42 030	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 897	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					640 158	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 803	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					652 961	
	НДС 18%				18	117 533	
	ВСЕГО С НДС					770 494	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 603	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					22 736	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)