«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	8 207 915	руб.	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, подвального помещения	
	
Сметная стоимость:	8 207.915	тыс. руб.	
монтажных работ:	49.476	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	13.161	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 052.081	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД (ЛИЦЕВОЙ)	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13.46	1 213.62	458.23	8.86	16 335.35	6 167.76	119.29	16.12	9.13	151 257	99 424	1 089	
				746.53			10 048.29		5.05	1		50 744		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			6 772.20				93.33%	92 792			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 194.08				54.4%	54 087			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 301.63					298 136			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.34	63.27	49.68	13.59	84.78	66.57	18.21	16.11	1.78	1 105	1 072	32	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			51.92				66.3%	711			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.29				40%	429			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.99					2 245			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.34	4 688.98	197.81	4 246.36	6 283.23	265.07	5 690.12	16.12	4.06	28 536	4 273	23 102	
				244.81	143.10		328.05	191.75	3.54	15.1		1 161	2 895	
	Накладные расходы		78%			356.32				66.3%	4 752			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			228.41				40%	2 867			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 867.96					36 156			
	
4.	ТЕРр 62-41-1 
Очистка вручную поверхности стен и откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, прим, 100 м2 расчищенной поверхности	13.46	172.22	172.22		2 318.08	2 318.08		16.11	1	37 344	37 344		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			1 854.46				68%	25 394			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 159.04				40%	14 938			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 331.58					77 676			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.8	37.19	25.77		252.89	175.24		16.12	1	3 218	2 825		
				11.42			77.66		5.06	1		393		
	Накладные расходы		86%			150.71				73.1%	2 065			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			122.67				56%	1 582			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.26					6 865			
	
6.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	13.46	80.30	76.91	1.68	1 080.80	1 035.24	22.55	16.11	9.18	16 945	16 678	207	
				1.71	0.16		23.02	2.19	2.64	18.69		61	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			980.37				80.33%	13 430			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			485.00				37.4%	6 253			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 546.17					36 628			
	
7.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	176.7298	15.82			2 795.87					9 167			
				15.82			2 795.87		51.87			9 167		
	Объем: 13.46*0.013*1010													
	
8.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	13.46	2 291.60	114.18	14.24	30 844.95	1 536.91	191.64	16.11	9.07	108 315	24 760	1 738	
				2 163.18			29 116.40		2.81	1		81 817		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 452.38				80.33%	19 890			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			718.51				37.4%	9 260			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 015.84					137 465			
	
9.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.2	2 956.30	374.76	6.66	3 547.56	449.71	7.99	16.11	9.22	15 816	7 245	74	
				2 574.88	1.03		3 089.86	1.24	2.75	18.87		8 497	23	
	Накладные расходы		83%			374.29				70.55%	5 128			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			293.12				52%	3 779			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 214.97					24 723			
	
10.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.832	1 615.27	301.17	30.24	1 343.90	250.57	25.16	16.11	7.35	8 355	4 037	185	
				1 283.86	5.99		1 068.17	4.98	3.87	17.45		4 134	87	
	Накладные расходы		86%			219.77				73.1%	3 015			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			178.89				56%	2 309			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 742.56					13 679			
	
11.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	19 716.98	3 507.27	113.70	2 957.55	526.09	17.06	16.11	6.69	17 885	8 475	114	
				16 096.01	15.10		2 414.40	2.27	3.85	16.09		9 295	36	
	Накладные расходы		86%			454.39				73.1%	6 222			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			369.85				56%	4 766			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 781.79					28 873			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	67 844.96	12 791.24	6 092.02			397 943	206 133	26 541	
			48 961.72	202.43				165 269	3 082	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	67 844.96	12 791.24	6 092.02			397 943	206 133	26 541	
			48 961.72	202.43				165 269	3 082	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 795.87					9 167			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1; %=66.3 - по стр. 2, 3; %=68 - по стр. 4; %=73.1 - по стр. 5, 10, 11; %=80.33 - по стр. 6, 8; %=70.55 - по стр. 9)	12 666.82					173 398			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2-4; %=56 - по стр. 5, 10, 11; %=37.4 - по стр. 6, 8; %=52 - по стр. 9)	7 782.84					100 270			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 294.62					671 611			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	88 294.62					671 611			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 889.50					14 372			
	ИТОГО	90 184.12					685 983			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 803.68					13 720			
	ИТОГО	91 987.80					699 703			
	НДС 18%	16 557.80					125 947			
	ВСЕГО С НДС	108 545.60					825 650			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 666.82					173 398			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 782.84					100 270			
	
	Раздел 2.  ФАСАД (ДВОР)	
	
12.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17.22	1 213.62	458.23	8.86	20 898.56	7 890.70	152.61	16.12	9.13	193 510	127 198	1 393	
				746.53			12 855.25		5.05	1		64 919		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			8 663.99				93.33%	118 714			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5 365.68				54.4%	69 196			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 928.22					381 420			
	
13.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.72	63.27	49.68	13.59	108.82	85.45	23.37	16.11	1.78	1 418	1 377	42	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			66.65				66.3%	913			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.73				40%	551			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.20					2 882			
	
14.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.72	4 688.98	197.81	4 246.36	8 065.05	340.23	7 303.74	16.12	4.06	36 628	5 485	29 653	
				244.81	143.10		421.07	246.13	3.54	15.1		1 491	3 717	
	Накладные расходы		78%			457.36				66.3%	6 101			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			293.18				40%	3 681			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 815.59					46 410			
	
15.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	14.06	188.95	188.95		2 656.64	2 656.64		16.11	1	42 798	42 798		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 630.07				84.15%	36 015			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 580.70				47.6%	20 372			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 867.41					99 184			
	
16.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.12	6 374.88	3 642.90	37.83	7 139.87	4 080.05	42.37	16.12	9.34	76 848	65 770	396	
				2 694.15	14.99		3 017.45	16.79	3.54	18.81		10 682	316	
	Накладные расходы		79%			3 236.50				67.15%	44 377			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 048.42				40%	26 434			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 424.79					147 659			
	
17.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	8.7	37.19	25.77		323.55	224.20		16.12	1	4 117	3 614		
				11.42			99.35		5.06	1		503		
	Накладные расходы		86%			192.81				73.1%	2 642			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			156.94				56%	2 024			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.30					8 783			
	
18.	ТЕР 46-01-004-02 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т	0.63	9 777.83	2 026.73	1 040.26	6 160.03	1 276.84	655.36	16.11	6.46	44 843	20 570	4 234	
				6 710.84	77.31		4 227.83	48.71	4.74	16.09		20 040	784	
	Накладные расходы		99%			1 312.29				84.15%	17 969			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			788.70				47.6%	10 165			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 261.03					72 977			
	
19.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.88	1 043.83	675.65	13.36	918.57	594.57	11.76	16.11	9.09	11 453	9 579	107	
				354.82			312.24		5.66	1		1 767		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			469.71				67.15%	6 432			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.29				40%	3 832			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.57					21 717			
	
20.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	96.8	11.15			1 079.32					3 691			
				11.15			1 079.32		38.13			3 691		
	Объем: 88*1.1													
	
21.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.88	2 074.12	832.23	83.91	1 825.23	732.36	73.84	16.11	9.97	16 142	11 798	736	
				1 157.98	39.06		1 019.02	34.38	3.54	14.27		3 607	491	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			724.57				80.33%	9 872			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			358.45				37.4%	4 596			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 908.25					30 610			
	
22.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.34	1 615.27	301.17	30.24	3 779.73	704.74	70.76	16.11	7.35	23 500	11 353	520	
				1 283.86	5.99		3 004.23	14.02	3.87	17.45		11 626	245	
	Накладные расходы		86%			618.13				73.1%	8 478			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			503.13				56%	6 495			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 901.00					38 473			
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.45	2 956.30	374.76	6.66	4 286.64	543.40	9.66	16.11	9.22	19 111	8 754	89	
				2 574.88	1.03		3 733.58	1.49	2.75	18.87		10 267	28	
	Накладные расходы		83%			452.26				70.55%	6 196			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			354.18				52%	4 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 093.08					29 873			
	
24.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.938	19 716.98	3 507.27	113.70	18 494.53	3 289.82	106.65	16.11	6.69	111 840	52 999	713	
				16 096.01	15.10		15 098.06	14.16	3.85	16.09		58 128	228	
	Накладные расходы		86%			2 841.42				73.1%	38 909			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2 312.79				56%	29 807			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 648.74					180 556			
	
25.	ТЕРр 61-22-19 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.35	13 509.41	8 920.64	3.31	4 728.29	3 122.22	1.16	16.11	6.43	57 673	50 299	7	
				4 585.46			1 604.91		4.59	1		7 367		
	Накладные расходы		79%			2 466.55				67.15%	33 776			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 561.11				40%	20 120			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 755.95					111 568			
	
26.	ТЕРр 61-23-19 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.28	20 579.03	15 990.26	3.31	5 762.13	4 477.27	0.93	16.11	6.43	78 028	72 129	6	
				4 585.46			1 283.93		4.59	1		5 893		
	Накладные расходы		79%			3 537.04				67.15%	48 435			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 238.64				40%	28 852			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 537.81					155 314			
	
27.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	15.18	80.30	76.91	1.68	1 218.91	1 167.52	25.43	16.11	9.18	19 111	18 809	233	
				1.71	0.16		25.96	2.47	2.64	18.69		69	46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 105.64				80.33%	15 146			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			546.97				37.4%	7 052			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 871.52					41 309			
	
28.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	199.3134	15.82			3 153.14					10 338			
				15.82			3 153.14		51.87			10 338		
	Объем: 15.18*0.013*1010													
	
29.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	15.18	2 074.12	832.23	83.91	31 485.21	12 633.28	1 273.79	16.11	9.97	278 448	203 522	12 700	
				1 157.98	39.06		17 578.14	592.97	3.54	14.27		62 227	8 462	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			12 498.81				80.33%	170 287			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			6 183.27				37.4%	79 282			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 167.29					528 017			
	
30.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	1669.8	12.74			21 273.25					42 613			
				12.74			21 273.25		25.52			42 613		
	Объем: 1518*1.1													
	
31.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	15.18	6 763.95	788.77	62.59	102 676.78	11 973.58	950.08	16.11	8.32	520 320	192 894	7 905	
				5 912.59			89 753.12		3.56	1		319 521		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			11 315.03				80.33%	154 952			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5 597.65				37.4%	72 142			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119 589.46					747 414			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	15.18	2 291.60	114.18	14.24	34 786.50	1 733.31	216.13	16.11	9.07	122 156	27 924	1 960	
				2 163.18			32 837.07		2.81	1		92 272		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 637.98				80.33%	22 431			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			810.32				37.4%	10 444			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 234.80					155 031			
	
33.	201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	614	5.87			3 604.18					11 476			
				5.87			3 604.18		18.69			11 476		
	
34.	ТЕР 15-02-037-04 
Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	3 810.99	733.88	23.13	1 333.85	256.86	8.09	16.12	7.23	10 196	4 141	59	
				3 053.98	4.75		1 068.89	1.66	5.61	17.87		5 996	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			244.30				80.33%	3 351			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			120.86				37.4%	1 560			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 699.01					15 107			
	
35.	ТЕР 15-02-001-06 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.28	10 771.77	4 750.96	79.18	3 016.09	1 330.27	22.17	16.11	5.43	27 440	21 431	120	
				5 941.63			1 663.66		3.54	1		5 889		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 257.11				80.33%	17 216			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			621.90				37.4%	8 015			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 895.10					52 671			
	
36.	ТЕР 15-02-001-07 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	16 257.99	10 237.19	79.18	2 763.86	1 740.32	13.46	16.11	5.43	31 685	28 037	73	
				5 941.63			1 010.08		3.54	1		3 576		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1 644.60				80.33%	22 522			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			813.60				37.4%	10 486			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 222.06					64 693			
	
37.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.4701	1 870.07	1 617.67	252.40	879.12	760.47	118.65	16.12	9.34	13 367	12 259	1 108	
					100.00			47.01	1	18.81			884	
	Накладные расходы		99%			799.41				84.15%	11 060			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			480.45				47.6%	6 256			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 158.98					30 683			
	
38.	ТЕРр 62-5-3 
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1764	1 097.59	374.92	9.34	193.61	66.14	1.65	16.12	9.2	1 449	1 066	15	
				713.33	1.29		125.83	0.23	2.92	18.84		367	4	
	Объем: 1.2*2.1*7													
	Накладные расходы		80%			53.10				68%	728			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.19				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.89					2 605			
	
39.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.47014	21 223.62	2 306.00	742.65	9 978.07	1 084.14	349.15	16.11	7.17	43 723	17 466	2 503	
				18 174.97	28.43		8 544.78	13.36	2.78	18.81		23 754	251	
	Объем: 1.6*1.0*25+0.35*1.67*12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			1 165.55				90.27%	15 993			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			587.71				42.84%	7 590			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 731.33					67 306			
	
40.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	7.014	2 460.30			17 256.54					29 516			
				2 460.30			17 256.54		4 208.2			29 516		
	Объем: 0.35*1.67*12													
	
41.	203-0957 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	40	1 770.36			70 814.40					117 378			
				1 770.36			70 814.40		2 934.46			117 378		
	Объем: 1.6*1.0*25													
	
42.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.1	5 825.86	220.54	20.63	582.59	22.05	2.06	16.11	9.15	1 368	355	19	
				5 584.70	0.65		558.47	0.07	1.78	18.69		994	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			23.49				90.27%	321			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			11.85				42.84%	153			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.93					1 842			
	
43.	101-2912 
Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м	10	122.47			1 224.70					5 097			
				122.47			1 224.70		509.71			5 097		
	
44.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.168	6 181.26	1 849.25	114.03	1 038.45	310.67	19.16	16.11	10.46	7 608	5 005	200	
				4 217.99	32.69		708.62	5.49	3.39	16.51		2 402	91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			298.77				80.33%	4 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			147.80				37.4%	1 906			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 485.03					13 608			
	
45.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	1 334.54	277.90	13.08	224.20	46.69	2.20	16.12	9.13	1 363	753	20	
				1 043.57	0.16		175.32	0.03	3.37	18.69		591	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			44.15				80.33%	606			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			21.84				37.4%	282			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.19					2 251			
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	39.3082	48.13	4.41	36.66	1 891.75	173.35	1 441.04	16.1	7.59	18 194	2 791	10 937	
									1	1				
	Объем: 0.269+2.4552+9.072+0.325+21.452+3.1+2.635													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			173.35				100%	2 791			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			104.01				60%	1 675			
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	39.3082	16.40		16.40	644.65		644.65	1	7.87	5 073		5 073	
									1	1				
	Объем: 0.269+2.4552+9.072+0.325+21.452+3.1+2.635													
	
	ОТМОСТКА	
	
48.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	27.5	363.53	86.00	277.53	9 997.08	2 365.00	7 632.08	16.11	4.18	70 002	38 100	31 902	
					25.40			698.50	1	16.1			11 246	
	Объем: (137.5)*2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			3 032.87				84.15%	41 525			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 822.78				47.6%	23 489			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 852.73					135 015			
	
49.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.55	1 466.39	1 466.39		806.51	806.51		16.11	1	12 993	12 993		
									1	1				
	Объем: (137.50)*2*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			580.69				61.2%	7 952			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			308.49				30.6%	3 976			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.69					24 921			
	
50.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.825	3 001.78	246.00	111.59	2 476.47	202.95	92.06	16.12	4.34	10 717	3 272	400	
				2 644.20			2 181.47		3.23	1		7 046		
	Объем: (137.5)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			222.84				93.33%	3 054			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			138.01				54.4%	1 780			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 837.32					15 551			
	
51.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	27.5	203.51	35.93	41.45	5 596.42	987.97	1 139.88	16.12	4.78	37 469	15 926	5 449	
				126.13	4.21		3 468.58	115.84	4.64	16.11		16 094	1 866	
	Объем: (137.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			1 221.92				94.1%	16 742			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			703.68				51%	9 074			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 522.02					63 285			
	
52.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	27.5	452.40	40.32	76.78	12 441.11	1 108.77	2 111.31	16.11	4.6	68 239	17 862	9 712	
				335.31	7.73		9 221.03	212.44	4.41	16.1		40 665	3 420	
	Объем: (137.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			1 462.58				94.1%	20 026			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			842.27				51%	10 854			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 745.96					99 119			
	
53.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	27.5	730.22	37.46	0.38	20 081.06	1 030.03	10.31	16.11	5.8	101 004	16 594	60	
				692.39			19 040.73		4.43	1		84 350		
	Объем: (137.5)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			1 140.24				94.1%	15 615			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			656.64				51%	8 463			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 877.95					125 082			
	
54.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	148.5	48.13	4.41	36.66	7 146.72	654.89	5 444.01	16.1	7.59	68 734	10 544	41 320	
									1	1				
	Объем: 27.5*2.2+55*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			654.89				100%	10 544			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			392.93				60%	6 326			
	
55.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	148.5	16.40		16.40	2 435.40		2 435.40	1	7.87	19 167		19 167	
									1	1				
	Объем: 27.5*2.2+55*1.6													
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
56.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	1.5	80.15	79.82	0.33	120.23	119.73	0.50	16.11	9.24	1 933	1 929	5	
					0.13			0.20	1	18.69			4	
	Накладные расходы		85%			101.94				72.25%	1 397			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.95				52%	1 005			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					300.13					4 335			
	
57.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	1.5	372.16	232.01	46.88	558.24	348.01	70.33	17.1	3.17	6 680	5 951	223	
				93.27	0.17		139.91	0.25	3.62	17.36		506	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			330.85				80.75%	4 809			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.37				52%	3 097			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.46					14 585			
	
58.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	153	27.19			4 160.38					17 765			
				27.19			4 160.38		4.27			17 765		
	Объем: 150*1.02													
	Поправки: М: =116.11/4.27	
	
59.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	1.5	58.67	42.41	2.66	88.01	63.61	4.00	17.11	7.84	1 259	1 088	31	
				13.60	0.17		20.40	0.25	6.81	17.36		139	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			60.67				80.75%	882			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.51				52%	568			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.19					2 709			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	462 174.44	71 004.61	32 479.80			2 455 481	1 144 435	189 090	
			357 364.89	2 066.45				1 100 622	32 123	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 926.86	531.35	74.83			27 637	8 968	259	
			4 320.69	0.70				18 410	12	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 160.38					17 765			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 56; %=80.75 - по стр. 57, 59)	493.45					7 087			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59)	345.83					4 670			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 766.14					39 394			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	441 524.88	69 645.02	22 439.87			2 305 200	1 122 132	112 334	
			349 440.02	2 065.75				1 070 736	32 111	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	114 801.35					208 633			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 12, 50; %=66.3 - по стр. 13, 14; %=84.15 - по стр. 15, 18, 37, 48; %=67.15 - по стр. 16, 19, 25, 26; %=73.1 - по стр. 17, 22, 24; %=80.33 - по стр. 21, 27, 29, 31, 32, 34-36, 44, 45; %=70.55 - по стр. 23; %=68 - по стр. 38; %=90.27 - по стр. 39, 42; %=61.2 - по стр. 49; %=94.1 - по стр. 51-53)	67 418.43					922 447			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 12, 50; %=40 - по стр. 13, 14, 16, 19, 25, 26, 38; %=47.6 - по стр. 15, 18, 37, 48; %=56 - по стр. 17, 22, 24; %=37.4 - по стр. 21, 27, 29, 31, 32, 34-36, 44, 45; %=52 - по стр. 23; %=42.84 - по стр. 39, 42; %=30.6 - по стр. 49; %=51 - по стр. 51-53)	38 351.21					493 920			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	547 294.52					3 721 567			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 604.18					11 476			
			3 604.18					11 476		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 604.18					11 476			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 118.52	828.24	9 965.10			111 168	13 335	76 497	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 54)	828.24					13 335			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 54)	496.94					8 001			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 118.52					111 168			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	568 783.36					3 883 605			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 171.96					83 109			
	ИТОГО	580 955.32					3 966 714			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 619.11					79 334			
	ИТОГО	592 574.43					4 046 048			
	НДС 18%	106 663.40					728 289			
	ВСЕГО С НДС	699 237.83					4 774 337			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	67 911.88					929 534			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	38 697.04					498 590			
	
	Раздел 3.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	ПОТОЛКИ	
	
60.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (балки), 1 м2 очищаемой поверхности	39.5	11.25	11.25		444.26	444.26		16.1	1	7 153	7 153		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			359.85				68.85%	4 925			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			264.33				47.6%	3 405			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.45					15 483			
	
61.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.395	374.88	82.80	15.62	148.08	32.71	6.17	16.11	2.72	858	527	17	
				276.46	0.17		109.20	0.07	2.88	16.45		315	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			26.55				68.85%	364			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			19.50				47.6%	251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.14					1 473			
	
62.	ТЕРр 61-4-7 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.47	4 198.98	2 760.47	23.48	6 172.50	4 057.89	34.52	16.12	9.34	73 099	65 413	322	
				1 415.03	9.30		2 080.09	13.67	3.54	18.81		7 364	257	
	Накладные расходы		79%			3 216.53				67.15%	44 097			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 035.78				40%	26 268			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 424.81					143 464			
	
63.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.4683	57.10	31.22		140.94	77.06		16.11	1	1 498	1 241		
				25.88			63.88		4.02	1		257		
	Накладные расходы		80%			61.65				68%	844			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.53				40%	496			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.12					2 838			
	
64.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.4683	178.09	123.98	6.30	439.58	306.02	15.55	16.11	9.24	5 703	4 930	144	
				47.81	1.29		118.01	3.18	5.33	18.84		629	60	
	Накладные расходы		80%			247.36				68%	3 393			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			154.60				40%	1 996			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					841.54					11 092			
	
	СТЕHЫ	
	
65.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим, 100 м2	7.54	188.95	188.95		1 424.68	1 424.68		16.11	1	22 952	22 952		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 410.43				84.15%	19 314			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			847.68				47.6%	10 925			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 682.80					53 191			
	
66.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.06	6 374.88	3 642.90	37.83	6 757.37	3 861.47	40.10	16.12	9.34	72 731	62 247	375	
				2 694.15	14.99		2 855.80	15.89	3.54	18.81		10 110	299	
	Накладные расходы		79%			3 063.11				67.15%	42 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 938.68				40%	25 018			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 759.16					139 749			
	
67.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	7.93	57.10	31.22		452.80	247.57		16.11	1	4 813	3 988		
				25.88			205.23		4.02	1		825		
	Накладные расходы		80%			198.06				68%	2 712			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.79				40%	1 595			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.64					9 120			
	
68.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.93	2 203.33	1 002.02	180.42	17 472.39	7 946.00	1 430.73	16.11	11.72	175 056	128 010	16 768	
				1 020.89	103.89		8 095.66	823.85	3.74	14.8		30 278	12 193	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			8 287.51				80.33%	112 625			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4 099.90				37.4%	52 436			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 859.80					340 117			
	
69.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.93	210.27	122.16	3.53	1 667.46	968.71	27.95	16.11	9.17	18 680	15 606	256	
				84.59	0.20		670.80	1.55	4.2	18.69		2 817	29	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			916.90				80.33%	12 560			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			453.60				37.4%	5 847			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 037.95					37 087			
	
	ПОЛЫ	
	
70.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.448	6 766.21	4 298.15	10.13	3 031.26	1 925.57	4.54	16.11	9.13	35 137	31 021	41	
				2 457.93			1 101.15		3.7	1		4 074		
	Объем: 0.7*0.8*80													
	Накладные расходы		75%			1 444.18				63.75%	19 776			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			866.51				36%	11 168			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 341.94					66 080			
	
71.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	6.4	303.52	75.11	228.41	1 942.53	480.70	1 461.82	16.11	4.18	13 855	7 744	6 110	
					20.91			133.82	1	16.1			2 155	
	Накладные расходы		99%			608.37				84.15%	8 330			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			365.64				47.6%	4 712			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 916.54					26 897			
	
72.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.064	5 954.14	644.08	5 310.06	381.06	41.22	339.84	16.11	7.59	3 243	664	2 579	
									1	1				
	Объем: 0.1*0.8*80													
	Накладные расходы		75%			30.92				63.75%	423			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			18.55				36%	239			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.52					3 905			
	
73.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.64	1 327.14	122.03	53.85	849.37	78.10	34.46	16.11	6.17	4 897	1 258	213	
				1 151.26	5.90		736.81	3.77	4.65	16.11		3 426	61	
	Объем: 0.8*0.1*80													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			95.79				99.45%	1 312			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		75.65%			61.93				60.52%	798			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 007.09					7 007			
	
74.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	24.68	218.98	43.11	49.74	5 404.46	1 063.98	1 227.58	16.12	4.78	37 463	17 151	5 868	
				126.13	5.06		3 112.89	124.76	4.64	16.11		14 444	2 010	
	Объем: 246.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 315.94				94.1%	18 031			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			757.82				51%	9 772			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 478.22					65 266			
	
75.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	24.68	475.82	48.38	92.13	11 743.31	1 194.09	2 273.77	16.11	4.6	66 191	19 237	10 459	
				335.31	9.27		8 275.45	228.78	4.41	16.1		36 495	3 683	
	Объем: 246.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 575.12				94.1%	21 568			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			907.08				51%	11 689			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 225.51					99 448			
	
76.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	24.68	737.79	44.95	0.45	18 208.57	1 109.28	11.11	16.11	5.8	93 636	17 871	64	
				692.39			17 088.19		4.43	1		75 701		
	Объем: 246.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 227.97				94.1%	16 817			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			707.17				51%	9 114			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 143.71					119 567			
	
77.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.962	4 044.31	762.19	548.76	11 979.24	2 257.60	1 625.43	16.12	4.15	88 558	36 393	6 746	
				2 733.36	7.56		8 096.21	22.39	5.61	18.81		45 420	421	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			2 523.95				94.1%	34 642			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			1 453.49				51%	18 775			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 956.68					141 975			
	
78.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.4683	1 809.82	459.64	70.56	4 467.17	1 134.52	174.16	16.12	8.92	35 729	18 288	1 554	
				1 279.62	24.62		3 158.49	60.76	5.03	18.81		15 887	1 143	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 323.17				94.1%	18 285			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			761.99				51%	9 910			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 552.34					63 923			
	
79.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	2.4683	2 010.11	34.94	74.61	4 961.56	86.25	184.16	16.1	8.73	26 640	1 389	1 608	
				1 900.56	24.39		4 691.15	60.20	5.04	18.83		23 643	1 134	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			162.12				94.1%	2 374			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			93.36				51%	1 287			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 217.04					30 301			
	
80.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.4911917	224.69	163.97	60.72	110.37	80.54	29.83	16.11	8.04	1 537	1 298	240	
					3.63			1.78	5.03	16.07			29	
	Объем: 246.83*0.12/1000+246.83*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			77.79				80.33%	1 066			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			45.48				44.2%	587			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.64					3 190			
	
81.	204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.0296196	8 902.52			263.69					1 111			
				8 902.52			263.69		37 502.96			1 111		
	Объем: 246.83*0.12/1000													
	
82.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.4615721	5 486.84			2 532.57					10 689			
				5 486.84			2 532.57		23 157.06			10 689		
	Объем: 246.83*1.87/1000													
	
83.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	27.635	48.13	4.41	36.66	1 329.96	121.87	1 013.10	16.1	7.59	12 791	1 962	7 689	
									1	1				
	Объем: 6.4*2.2+4.969+8.586													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			121.87				100%	1 962			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			73.12				60%	1 177			
	
84.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	37.875	16.40		16.40	621.15		621.15	1	7.87	4 888		4 888	
									1	1				
	Объем: 6.4*1.6+6.4*2.2+4.969+8.586													
	
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
	
85.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.351	1 734.68	1 482.28	252.40	608.87	520.28	88.59	16.12	9.34	9 214	8 387	827	
					100.00			35.10	1	18.81			660	
	Объем: 0.9*0.6*65													
	Накладные расходы		99%			549.83				84.15%	7 613			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			330.45				47.6%	4 306			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 489.15					21 133			
	
86.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.351	21 833.35	2 767.20	891.18	7 663.51	971.29	312.80	16.11	7.17	35 625	15 647	2 243	
				18 174.97	34.11		6 379.41	11.97	2.78	18.81		17 735	225	
	Объем: 0.9*0.6*65													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106.2%			1 044.22				90.27%	14 328			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			526.54				42.84%	6 800			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 234.27					56 752			
	
87.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	35.1	2 460.30			86 356.53					147 708			
				2 460.30			86 356.53		4 208.2			147 708		
	Объем: 0.9*0.6*65													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	197 575.24	30 431.66	10 957.36			1 011 455	490 377	69 011	
			155 991.21	1 541.54				448 928	24 360	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 624.13	30 309.79	9 323.11			993 776	488 415	56 434	
			155 991.21	1 541.54				448 928	24 360	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	89 152.79					159 508			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 60, 61; %=67.15 - по стр. 62, 66; %=68 - по стр. 63, 64, 67; %=84.15 - по стр. 65, 71, 85; %=80.33 - по стр. 68, 69, 80; %=63.75 - по стр. 70, 72; %=99.45 - по стр. 73; %=94.1 - по стр. 74-79; %=90.27 - по стр. 86)	29 767.32					407 396			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 60, 61, 65, 71, 85; %=40 - по стр. 62-64, 66, 67; %=37.4 - по стр. 68, 69; %=36 - по стр. 70, 72; %=60.52 - по стр. 73; %=51 - по стр. 74-79; %=44.2 - по стр. 80; %=42.84 - по стр. 86)	16 872.41					217 395			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	242 263.86					1 618 567			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 951.11	121.87	1 634.25			17 679	1 962	12 577	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 83)	121.87					1 962			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 83)	73.12					1 177			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 951.11					17 679			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	244 214.97					1 636 246			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 226.20					35 016			
	ИТОГО	249 441.17					1 671 262			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 988.82					33 425			
	ИТОГО	254 429.99					1 704 687			
	НДС 18%	45 797.40					306 844			
	ВСЕГО С НДС	300 227.39					2 011 531			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 767.32					407 396			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 872.41					217 395			
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
88.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.1	2 557.56	625.61	1 931.95	255.76	62.56	193.19	16.12	4.18	1 816	1 008	808	
					176.84			17.68	1	16.1			285	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			79.44				84.15%	1 088			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			47.74				47.6%	615			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.94					3 520			
	
89.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 646.84	648.48	43.99	26.47	6.48	0.44	16.12	9.1	192	105	4	
				1 954.37			19.54		4.29	1		84		
	Накладные расходы		99%			6.42				84.15%	88			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			3.86				47.6%	50			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.74					330			
	
90.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20=30м, ф25=120м, ф32=21м), 100 м трубопровода	1.71	391.23	305.70	8.28	669.00	522.75	14.16	16.11	5.3	8 924	8 421	75	
				77.25	1.29		132.10	2.21	3.24	18.84		428	42	
	Объем: 30+120+21													
	Накладные расходы		74%			388.47				62.9%	5 323			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			262.48				40%	3 385			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.95					17 632			
	
91.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.3	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 060.26	651.72	384.16	16.12	6.37	13 047	10 506	2 447	
				81.26	185.73		24.38	55.72	3.87	16.09		94	897	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			814.97				97.92%	11 166			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			499.10				56.44%	6 436			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 374.33					30 649			
	
92.	301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	30	4.39			131.70					456			
				4.39			131.70		15.2			456		
	
93.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	27.87	19.03			530.37					714			
				19.03			530.37		25.63			714		
	Объем: (0.3)*92.9													
	
94.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	30	1.68			50.30					215			
				1.68			50.30		4.27			215		
	Поправки: М: =7.16/4.27	
	
95.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	12	1.84			22.06					94			
				1.84			22.06		4.27			94		
	Поправки: М: =7.85/4.27	
	
96.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	5	0.99			4.94					21			
				0.99			4.94		4.27			21		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
97.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	12	53.34			640.13					2 733			
				53.34			640.13		4.27			2 733		
	Поправки: М: =227.78/4.27	
	
98.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	3.752	29.31			109.97					189			
				29.31			109.97		50.29			189		
	Объем: 0.04*93.8													
	
99.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.2	2 591.15	1 768.25	751.38	3 109.38	2 121.90	901.66	16.11	6.44	40 326	34 184	5 807	
				71.52	106.91		85.82	128.29	3.91	16.09		336	2 064	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			2 592.22				97.92%	35 494			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			1 587.51				56.44%	20 458			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 289.11					96 278			
	
100.	301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	120	4.90			588.00					1 984			
				4.90			588.00		16.53			1 984		
	
101.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	112.56	29.31			3 299.13					5 661			
				29.31			3 299.13		50.29			5 661		
	Объем: 1.2*93.8													
	
102.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.76			21.08					90			
				1.76			21.08		4.27			90		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
103.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	12	3.47			41.68					178			
				3.47			41.68		4.27			178		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
104.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	100	6.62			662.48			1	1	2 829			
				6.62			662.48		4.27	1		2 829		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
105.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	35	79.82			2 793.85					11 930			
				79.82			2 793.85		4.27			11 930		
	Поправки: М: =340.85/4.27	
	
106.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5.622	33.67			189.29					412			
				33.67			189.29		73.37			412		
	Объем: 6*0.937													
	
107.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.21	3 432.88	2 357.66	944.60	720.90	495.11	198.36	16.11	6.46	9 369	7 976	1 281	
				130.62	133.64		27.43	28.06	4.07	16.09		112	452	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			602.69				97.92%	8 253			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			369.10				56.44%	4 757			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 692.69					22 378			
	
108.	507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	19.677	33.67			662.52					1 444			
				33.67			662.52		73.37			1 444		
	Объем: 21*0.937													
	
109.	301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	21	5.67			119.07					399			
				5.67			119.07		19.02			399		
	
110.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	20	5.50			110.07					470			
				5.50			110.07		4.27			470		
	Поправки: М: =23.50/4.27	
	
111.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	8	5.66			45.26					193			
				5.66			45.26		4.27			193		
	Поправки: М: =24.16/4.27	
	
112.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	5	2.80			13.98					60			
				2.80			13.98		4.27			60		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
113.	С302-0065 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	22	147.45			3 243.84					13 851			
				147.45			3 243.84		4.27			13 851		
	Поправки: М: =629.60/4.27	
	
114.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	2.838	45.47			129.04					341			
				45.47			129.04		120.11			341		
	Объем: 3*0.946													
	
115.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	17.1	216.50	51.10	39.33	3 702.17	873.83	672.54	16.12	8.9	27 552	14 086	5 986	
				126.07			2 155.80		3.47	1		7 481		
	Объем: 30+120+21													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			786.45				76.5%	10 776			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			519.93				47.6%	6 705			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 008.55					45 033			
	
116.	104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	33	6.14			202.62					963			
				6.14			202.62		29.18			963		
	Объем: 30*1.1													
	
117.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	132	7.80			1 029.60					4 477			
				7.80			1 029.60		33.92			4 477		
	Объем: 120*1.1													
	
118.	104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	23.1	8.63			199.35					924			
				8.63			199.35		40.02			924		
	Объем: 21*1.1													
	
119.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, прим, 1 врезка	4	76.06	64.75	8.09	304.26	259.00	32.34	16.11	5.45	4 420	4 172	176	
				3.23			12.92		5.5	1		71		
	Вычт.ресурсы:  103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			298.37				97.92%	4 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			182.72				56.44%	2 355			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.35					10 860			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	24 688.53	4 993.35	2 396.85			156 274	80 458	16 584	
			17 298.32	231.96				59 234	3 740	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 229.69					10 082			
			5 229.69					10 082		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 229.69					10 082			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 229.69					10 082			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 078.45	942.87	866.17			38 753	15 199	6 798	
			4 269.39	17.68				16 758	285	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 094.05					9 193			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 88, 89; %=76.5 - по стр. 115)	872.30					11 952			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 88, 89, 115)	571.53					7 370			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 522.28					58 075			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 380.39	4 050.48	1 530.68			107 439	65 259	9 786	
			7 799.24	214.28				32 394	3 455	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 90; %=97.92 - по стр. 91, 99, 107, 119)	4 696.72					64 321			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 90; %=56.44 - по стр. 91, 99, 107, 119)	2 900.91					37 391			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	20 978.02					209 151			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	33 729.99					277 308			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	721.82					5 934			
	ИТОГО	34 451.81					283 242			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	689.04					5 665			
	ИТОГО	35 140.85					288 907			
	НДС 18%	6 325.35					52 003			
	ВСЕГО С НДС	41 466.20					340 910			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 569.02					76 273			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 472.44					44 761			
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
120.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	8 523.13	1 953.63	6 569.50	1 022.78	234.44	788.34	16.12	4.18	7 074	3 779	3 295	
					601.32			72.16	1	16.1			1 162	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			303.53				84.15%	4 158			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			182.43				47.6%	2 352			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 508.74					13 584			
	
121.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.07	2 455.94	524.32	44.08	171.92	36.70	3.09	16.12	9.1	1 181	592	28	
				1 887.54			132.13		4.25	1		562		
	Накладные расходы		99%			36.33				84.15%	498			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			21.84				47.6%	282			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.09					1 961			
	
122.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.28	622.36	617.14	5.22	174.26	172.80	1.46	16.12	9.34	2 799	2 786	14	
					2.07			0.58	1	18.78			11	
	Накладные расходы		74%			128.30				62.9%	1 759			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.69				40%	1 119			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.25					5 677			
	
123.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.7	775.58	765.14	10.44	1 318.49	1 300.74	17.75	16.12	9.34	21 134	20 968	166	
					4.13			7.02	1	18.83			132	
	Накладные расходы		74%			967.74				62.9%	13 272			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			653.88				40%	8 440			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 940.11					42 846			
	
124.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.9	12 984.16	894.28	10.83	11 685.75	804.85	9.75	16.12	8.58	30 778	12 974	84	
				12 079.05	1.14		10 871.15	1.03	1.63	15.99		17 720	16	
	Объем: 170-80													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			928.37				97.92%	12 720			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			568.55				56.44%	7 332			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 182.67					50 829			
	
125.	301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	60	12.58			754.80					2 360			
				12.58			754.80		39.34			2 360		
	
126.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте подвала), 100 м трубопровода	0.8	1 693.79	894.28	10.83	1 355.03	715.43	8.66	16.12	8.58	12 635	11 533	74	
				788.68	1.14		630.94	0.91	1.63	15.99		1 028	15	
	Вычт.ресурсы:  302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			825.22				97.92%	11 308			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			505.38				56.44%	6 518			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 685.63					30 460			
	
127.	103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	79.84	44.35			3 540.90					13 002			
				44.35			3 540.90		162.85			13 002		
	Объем: 80*0.998													
	
128.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110/100/100 45град, шт	30	33.49			1 004.68			1	1	4 290			
				33.49			1 004.68		4.27	1		4 290		
	Поправки: М: =137.50*1.04/4.27	
	
129.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	50	11.52			576.02			1	1	2 460			
				11.52			576.02		4.27	1		2 460		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
130.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	5	22.50			112.52			1	1	480			
				22.50			112.52		4.27	1		480		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
131.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	5	35.32			176.58			1	1	754			
				35.32			176.58		4.27	1		754		
	Поправки: М: =145*1.04/4.27	
	
132.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	5	116.95	111.66	1.52	584.75	558.28	7.58	16.11	9.16	9 150	8 994	69	
				3.78			18.90		4.57	1		86		
	Вычт.ресурсы:  103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			643.14				97.92%	8 807			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			393.87				56.44%	5 076			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 621.76					23 033			
	
133.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.28	6 260.42	932.60	4.68	1 752.92	261.13	1.31	16.12	8.42	6 605	4 209	11	
				5 323.14	0.45		1 490.48	0.13	1.6	16.2		2 385	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			300.97				97.92%	4 123			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			184.32				56.44%	2 377			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 238.21					13 105			
	
134.	301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	18	5.79			104.22					350			
				5.79			104.22		19.43			350		
	
135.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  ф50 *45, шт	20	6.09			121.78			1	1	520			
				6.09			121.78		4.27	1		520		
	Поправки: М: =25*1.04/4.27	
	
136.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  ф50, шт	5	10.98			54.92			1	1	235			
				10.98			54.92		4.27	1		235		
	Поправки: М: =45.10*1.04/4.27	
	
137.	Цена поставщика. 
ПВХ  редукция 110х50мм эксцентрическая, шт	5	9.64			48.22			1	1	206			
				9.64			48.22		4.27	1		206		
	Поправки: М: =39.60*1.04/4.27	
	
138.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.819	48.13	4.41	36.66	135.67	12.43	103.34	16.1	7.59	1 305	200	784	
									1	1				
	Объем: 0.376+0.165+2.278													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			12.43				100%	200			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.46				60%	120			
	
139.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.819	16.40		16.40	46.23		46.23	1	7.87	364		364	
									1	1				
	Объем: 0.376+0.165+2.278													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	24 742.44	4 096.80	987.51			117 682	66 035	4 889	
			19 638.24	81.83				46 438	1 338	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 289.42	271.14	791.43			17 200	4 371	3 323	
			2 226.85	72.16				9 507	1 162	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 094.72					8 945			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 120, 121)	339.87					4 656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 120, 121)	204.26					2 634			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 833.55					24 490			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 271.12	3 813.23	46.51			98 813	61 464	418	
			17 411.39	9.67				36 931	176	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 122, 123; %=97.92 - по стр. 124, 126, 132, 133)	3 793.75					51 989			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 122, 123; %=56.44 - по стр. 124, 126, 132, 133)	2 392.68					30 861			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 457.55					181 663			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	181.90	12.43	149.57			1 669	200	1 148	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 138)	12.43					200			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 138)	7.46					120			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	181.90					1 669			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	31 473.00					207 822			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	673.52					4 447			
	ИТОГО	32 146.52					212 269			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	642.93					4 245			
	ИТОГО	32 789.45					216 514			
	НДС 18%	5 902.10					38 973			
	ВСЕГО С НДС	38 691.55					255 487			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 133.62					56 645			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 596.94					33 495			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	777 025.61	123 317.66	52 913.54			4 138 835	1 987 438	306 115	
			599 254.38	4 124.21				1 820 491	64 643	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 156.55	531.35	74.83			37 719	8 968	259	
			9 550.38	0.70				28 492	12	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	9 390.07					27 847			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 56; %=80.75 - по стр. 57, 59)	493.45					7 087			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59)	345.83					4 670			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 995.83					49 476			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	714 361.84	113 960.06	39 512.60			3 752 872	1 836 250	205 430	
			560 889.19	3 899.56				1 711 198	61 000	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	210 938.78					395 446			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 12, 50; %=66.3 - по стр. 2, 3, 13, 14; %=68 - по стр. 4, 38, 63, 64, 67; %=73.1 - по стр. 5, 10, 11, 17, 22, 24; %=80.33 - по стр. 6, 8, 21, 27, 29, 31, 32, 34-36, 44, 45, 68, 69, 80; %=70.55 - по стр. 9, 23; %=84.15 - по стр. 15, 18, 37, 48, 65, 71, 85, 88, 89, 120, 121; %=67.15 - по стр. 16, 19, 25, 26, 62, 66; %=90.27 - по стр. 39, 42, 86; %=61.2 - по стр. 49; %=94.1 - по стр. 51-53, 74-79; %=68.85 - по стр. 60, 61; %=63.75 - по стр. 70, 72; %=99.45 - по стр. 73; %=76.5 - по стр. 115)	111 064.74					1 519 849			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 12, 50; %=40 - по стр. 2-4, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 38, 62-64, 66, 67; %=56 - по стр. 5, 10, 11, 17, 22, 24; %=37.4 - по стр. 6, 8, 21, 27, 29, 31, 32, 34-36, 44, 45, 68, 69; %=52 - по стр. 9, 23; %=47.6 - по стр. 15, 18, 37, 48, 60, 61, 65, 71, 85, 88, 89, 115, 120, 121; %=42.84 - по стр. 39, 42, 86; %=30.6 - по стр. 49; %=51 - по стр. 51-53, 74-79; %=36 - по стр. 70, 72; %=60.52 - по стр. 73; %=44.2 - по стр. 80)	63 782.25					821 589			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	889 208.83					6 094 310			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 604.18					11 476			
			3 604.18					11 476		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 604.18					11 476			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 651.51	7 863.71	1 577.19			206 252	126 723	10 204	
			25 210.63	223.95				69 325	3 631	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 90, 122, 123; %=97.92 - по стр. 91, 99, 107, 119, 124, 126, 132, 133)	8 490.47					116 310			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 90, 122, 123; %=56.44 - по стр. 91, 99, 107, 119, 124, 126, 132, 133)	5 293.59					68 252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48 435.57					390 814			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 251.53	962.54	11 748.92			130 516	15 497	90 222	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 54, 83, 138)	962.54					15 497			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 54, 83, 138)	577.52					9 298			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	14 251.53					130 516			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	966 495.94					6 676 592			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	20 683.01					142 879			
	ИТОГО	987 178.95					6 819 471			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	19 743.58					136 389			
	ИТОГО	1 006 922.53					6 955 860			
	НДС 18%	181 246.06					1 252 055			
	ВСЕГО С НДС	1 188 168.59					8 207 915			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	120 048.66					1 643 246			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	69 421.67					894 511			

Составил:	
Ведущий инженер МКУ "КР МКД"                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)