«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	250 716	руб.	Смета на сумму:	250 716	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /И.Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Дунайская д.9-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения в МОП	
Сметная стоимость:	250.716	тыс. руб.	
монтажных работ:	182.172	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.268	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	38.371	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ФЕРм 08-03-571-02 
Демонтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения, 1 м ширины по фронту	0.8	216.63	70.53	146.10	173.30	56.42	116.88	15.28	5.67	1 525	862	663	
					9.23			7.39	6.82	16.11			119	
	Объем: 0.4*2													
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			60.62				81%	795			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.48				52%	510			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.40					2 830			
	
2.	ФЕРм 08-03-545-02 
Демонтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20, 1 шт.	1	15.58	14.75	0.83	15.58	14.75	0.83	15.29	5.21	230	226	4	
									22.5	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			14.01				81%	183			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.59				52%	118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.18					531			
	
3.	ТЕРр 67-4-6 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.01	235.05	232.77	2.28	2.35	2.33	0.02	14.4	8.54	34	34		
					0.90			0.01	1	16.9				
	Накладные расходы		85%			1.99				72%	24			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.52				52%	18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.86					76			
	
4.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	2.55	80.15	79.82	0.33	204.38	203.54	0.84	14.4	8.42	2 938	2 931	7	
					0.13			0.33	1	16.69			6	
	Объем: 70+185													
	Накладные расходы		85%			173.29				72%	2 115			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.52				52%	1 527			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.19					6 580			
	
5.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.24	53.31	52.33	0.98	12.79	12.56	0.24	14.4	8.52	183	181	2	
					0.39			0.09	1	16.72			2	
	Накладные расходы		85%			10.75				72%	132			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.22				52%	95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.77					410			
	
6.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.14	48.36	48.36		6.77	6.77		14.4	1	97	97		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.75				72%	70			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.40				52%	50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.93					217			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	415.17	296.37	118.81			5 007	4 331	676	
				7.82					127	
	
	Раздел 2.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
7.	ФЕРм 08-03-571-04 
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту	0.8	332.41	69.88	244.98	265.92	55.90	195.98	15.28	6.97	2 370	854	1 366	
				17.55	13.61		14.04	10.89	10.67	16.09		150	175	
	Объем: 0.4*2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			63.45				81%	833			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.41				52%	535			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.78					3 739			
	
8.	С Цена поставщик. 
Ящик наружного исполнения типа 600*600 для установки распределительного и электрического оборудования IP54, шт	2	1 593.68			3 187.37					13 610			
				1 593.68			3 187.37		4.27			13 610		
	Поправки: C5: =6606.82*1.03/4.27	
	
9.	ФЕРм 08-02-144-05 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.06	148.36	145.45		8.90	8.73		15.29	1	136	133		
				2.91			0.17		15.28	1		3		
	Накладные расходы		95%			8.29				81%	108			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.67				52%	69			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.87					313			
	
10.	ФЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	15.29	7.14	151	127	19	
				0.51	0.17		0.51	0.17	9.51	15.5		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	105			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	68			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					324			
	
11.	С Цена поставщик. 
Счетчик эл. типа ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В), шт	1	397.53			397.53					1 697			
				397.53			397.53		4.27			1 697		
	Поправки: C5: =1648.00*1.03/4.27	
	
12.	ФЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	67.13	26.47	4.28	402.76	158.83	25.70	15.29	6.36	4 571	2 429	163	
				36.37	0.17		218.22	1.01	9.07	15.5		1 979	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			151.85				81%	1 980			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.90				52%	1 271			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.50					7 823			
	
13.	С Цена поставщик. 
Автомат 3пол. C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт	2	141.18			282.36					1 206			
				141.18			282.36		4.27			1 206		
	Поправки: C5: =585.28*1.03/4.27	
	
14.	С Цена поставщик. 
Автомат 3пол. C 32А CLS6-C32/3 6кА, шт	4	116.70			466.80					1 993			
				116.70			466.80		4.27			1 993		
	Поправки: C5: =483.80*1.03/4.27	
	
15.	ФЕРм 08-01-068-01 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.06	891.29	606.06	184.50	53.48	36.36	11.07	15.29	9.65	700	556	107	
				100.73	72.26		6.04	4.34	6.23	16.08		38	70	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.67				81%	507			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.46				52%	326			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.60					1 533			
	
16.	С Цена поставщик. 
Шина SZP 35H 15/1 (1х35х15) 1м цинк, шт	6	12.78			76.71					328			
				12.78			76.71		4.27			328		
	Поправки: C5: =53.00*1.03/4.27	
	
17.	ТССЦ 502-0622 
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, т	0.01338	76 955.06			1 029.66					4 678			
				76 955.06			1 029.66		349 611.01			4 678		
	Объем: (2.23*6/1000)													
	
18.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.2	288.28	214.78	54.61	57.66	42.96	10.92	15.29	5.59	743	657	61	
				18.89	1.46		3.78	0.29	6.64	16.02		25	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.09				81%	536			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	344			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.86					1 623			
	
19.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	20.4	4.58			93.43					313			
				4.58			93.43		15.33			313		
	Объем: 20*1.02													
	
20.	ФЕРм 08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.5	498.32	339.30	45.86	249.16	169.65	22.93	15.29	6.3	3 039	2 594	144	
				113.16	1.62		56.58	0.81	5.32	16.09		301	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			161.94				81%	2 112			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.80				52%	1 356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.90					6 506			
	
21.	С Цена поставщик. 
Короб металлический типа KBL 100H 80/2 (2м), шт.	25	77.71			1 942.65					8 295			
				77.71			1 942.65		4.27			8 295		
	Поправки: C5: =322.14*1.03/4.27	
	
22.	С Цена поставщик. 
Крышка короба металлическая типа PKR 80/2 (2м), шт.	25	17.93			448.30					1 914			
				17.93			448.30		4.27			1 914		
	Поправки: C5: =74.34*1.03/4.27	
	
23.	ФЕРм 08-02-412-04 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 в существующих трубах, 100 м	0.2	153.47	101.06	15.97	30.69	20.21	3.19	15.29	7.15	375	309	23	
				36.43	0.97		7.29	0.19	5.92	16.09		43	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.38				81%	253			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.26				52%	162			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.33					790			
	
24.	ФЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.5	58.67	42.41	2.66	29.34	21.20	1.33	15.29	7.14	379	324	10	
				13.60	0.17		6.80	0.08	6.63	15.5		45	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.22				81%	263			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.83				52%	169			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.39					811			
	
25.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0714	27 119.63			1 936.34					8 268			
				27 119.63			1 936.34		4.27			8 268		
	Объем: 70*1.02													
	Поправки: C5: =115800.8/4.27	
	
26.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	39.27	17.81	1.36	314.19	142.46	10.85	15.28	5.31	3 930	2 177	58	
				20.11			160.88		10.54	1		1 696		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			135.34				81%	1 763			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			92.60				52%	1 132			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.13					6 825			
	
27.	С Цена поставщик. 
Автомат типа СLS B20\1N 20 А, шт.	8	55.00			439.98					1 879			
				55.00			439.98		4.27			1 879		
	Поправки: C5: =228.00*1.03/4.27	
	
28.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный SL 2.11 (Al-16-50/16-50), шт.	8	17.65			141.18					603			
				17.65			141.18		4.27			603		
	Поправки: C5: =73.16*1.03/4.27	
	
29.	С.Цена поставщик 
Коробка раcпределительная для пустот. стен КО 110/L (115х115х45), 1коробка	16	15.66			250.48					1 070			
				15.66			250.48		4.27			1 070		
	Поправки: C5: =64.90*1.03/4.27	
	
30.	ФЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.24	1 626.77	840.90	271.52	390.43	201.82	65.17	15.28	7.2	4 418	3 084	469	
				514.35	14.26		123.44	3.42	7.01	16.09		865	55	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			194.98				81%	2 543			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			133.41				52%	1 632			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					718.81					8 593			
	
31.	ТССЦ 509-0765 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	24	103.50			2 484.00					4 899			
				103.50			2 484.00		204.11			4 899		
	
32.	С.Цена поставщик 
Колодка клемная на 4 клемы PS 10, шт.	24	10.82			259.59					1 108			
				10.82			259.59		4.27			1 108		
	Поправки: C5: =44.84*1.03/4.27	
	
33.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие PHILIPS Economy Twister 12W WW E14, шт.	24	33.87			812.92					3 471			
				33.87			812.92		4.27			3 471		
	Поправки: C5: =140.42*1.03/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный наружной установки IP 44 1-кл/BA10-041b, 100 шт.	0.14	498.53	376.16	16.54	69.79	52.66	2.32	15.28	7.27	890	805	17	
				105.83	0.49		14.82	0.07	4.62	15.9		68	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.09				81%	653			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.27				52%	419			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.16					1 962			
	
35.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный наружной установки, шт	14	21.47			300.56					1 283			
				21.47			300.56		4.27			1 283		
	Поправки: C5: =89.00*1.03/4.27	
	
36.	ФЕРм 08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.8	288.28	214.78	54.61	518.90	386.60	98.30	15.29	5.59	6 686	5 911	550	
				18.89	1.46		34.00	2.64	6.64	16.02		226	42	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			369.78				81%	4 822			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			253.01				52%	3 096			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 141.68					14 603			
	
37.	ТССЦ 103-1393 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	183.6	4.58			840.89					2 815			
				4.58			840.89		15.33			2 815		
	Объем: 180*1.02													
	
38.	ФЕРм 08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.85	80.62	60.80	5.33	149.15	112.49	9.86	15.29	7.14	1 953	1 720	70	
				14.49	0.32		26.81	0.60	6.08	16.07		163	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 401			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.09					4 254			
	
39.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1887	6 155.40			1 161.52					4 960			
				6 155.40			1 161.52		4.27			4 960		
	Объем: 185*1.02													
	Поправки: C5: =26283.56/4.27	
	
40.	ФЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ( в существующих трубах ), 100 м	1.85	101.63	70.96	7.98	188.01	131.27	14.76	15.29	7.15	2 383	2 007	106	
				22.69	0.49		41.98	0.91	6.43	15.9		270	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			125.57				81%	1 637			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.92				52%	1 051			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					399.50					5 071			
	
41.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.1887									6 545			
									34 686.41			6 545		
	Объем: 185*1.02													
	
42.	ФЕРм 08-02-412-04 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (в существующих трубах ), 100 м	1.85	153.47	101.06	15.97	283.91	186.97	29.55	15.29	7.15	3 469	2 859	211	
				36.43	0.97		67.40	1.80	5.92	16.09		399	29	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			179.33				81%	2 339			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.70				52%	1 502			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					585.94					7 310			
	
43.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГ нг, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2, 1м	188.7	25.81			4 870.40					20 797			
				25.81			4 870.40		4.27			20 797		
	Объем: 185*1.02													
	Поправки: C5: =107.00*1.03/4.27	
	
44.	ФЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	15.28	5.31	983	544	14	
				20.11			40.22		10.54	1		424		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	441			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 707			
	
45.	С Цена поставщик. 
Автомат типа СLS B25\1N 25 А, шт.	2	55.00			110.00					470			
				55.00			110.00		4.27			470		
	Поправки: C5: =228.00*1.03/4.27	
	
46.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный У859М, шт.	2	17.65			35.29					151			
				17.65			35.29		4.27			151		
	Поправки: C5: =73.16*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	24 670.30	1 772.06	507.30			129 529	27 090	3 388	
			22 390.94	27.22				99 053	437	
	
	Раздел 3.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
47.	ТЕР 46-03-011-02 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.12	962.69	235.71	726.98	115.52	28.29	87.24	14.41	4.41	792	408	385	
					66.54			7.98	1	14.39			115	
	Накладные расходы		99%			35.91				84%	439			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.76				48%	251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.19					1 482			
	
48.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.0207	2 044.21	521.66	40.95	42.32	10.80	0.85	14.41	8.22	284	156	7	
				1 481.60			30.67		3.95	1		121		
	Объем: 12*(0.12*0.12*0.12)													
	Накладные расходы		99%			10.69				84%	131			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.48				48%	75			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.49					490			
	
49.	ТЕР 15-04-024-08 
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	926.42	225.39	6.74	33.35	8.11	0.24	14.4	8.26	187	117	2	
				694.29	0.16		24.99	0.01	2.72	16.69		68		
	Объем: 12*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.71				80%	94			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.82				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.88					324			
	
50.	ТЕР 46-03-009-04 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0.24	3 087.01	654.72	2 432.29	740.88	157.13	583.75	14.41	4.4	4 833	2 264	2 568	
					237.28			56.95	1	14.39			819	
	Накладные расходы		99%			211.94				84%	2 590			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			128.45				48%	1 480			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 081.27					8 903			
	
51.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.024	1 944.70	473.27	25.13	46.67	11.36	0.60	14.41	8.16	332	164	5	
				1 446.30			34.71		4.72	1		164		
	Объем: 24*0.1*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			11.25				84%	138			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.82				48%	79			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.73					548			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	978.74	215.69	672.68			6 428	3 109	2 967	
			90.37	64.94				353	934	
	
	Раздел 4.  ЗАЗЕМЛЕНИЕ	
	
52.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 934.42	1 934.42		48.36	48.36		14.4	1	696	696		
									1	1				
	Объем: 5*0.5*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			34.82				61%	425			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			18.38				31%	216			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.56					1 336			
	
53.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		14.4	1	175	175		
									1	1				
	Объем: 5*0.3*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	107			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	54			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					336			
	
54.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.015	571.62	130.41	441.21	8.57	1.96	6.62	14.4	4.48	58	28	30	
					42.71			0.64	1	14.39			9	
	Объем: 5*0.3*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		86%			2.24				73%	27			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.12				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.92					98			
	
55.	ФЕРм 08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.6	181.43	100.58	56.32	108.86	60.35	33.79	15.29	6.64	1 299	923	224	
				24.53	2.57		14.72	1.54	10.3	16.06		152	25	
	Накладные расходы		95%			58.80				81%	768			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.23				52%	493			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.88					2 560			
	
56.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0696	5 326.70			370.74					1 849			
				5 326.70			370.74		26 568.67			1 849		
	Объем: 0.0116*6													
	
57.	ФЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.08	271.78	156.04	74.15	21.74	12.48	5.93	15.29	6.46	265	191	38	
				41.59	2.97		3.33	0.24	10.63	16.09		35	4	
	Накладные расходы		95%			12.08				81%	158			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.27				52%	101			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.09					524			
	
58.	ТССЦ 101-1889 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т	0.104	6 506.70			676.70					2 540			
				6 506.70			676.70		24 421.95			2 540		
	Объем: 0.013*8													
	
59.	ФЕРм 08-02-146-02 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.1	844.53	128.52	653.93	84.45	12.85	65.39	15.29	5.48	610	197	358	
				62.08	59.13		6.21	5.91	8.89	16.09		55	95	
	Накладные расходы		95%			17.82				81%	237			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.19				52%	152			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.47					998			
	
60.	ТССЦ 501-8220 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2, 1000 м	0.0102	81 232.37			828.57					4 435			
				81 232.37			828.57		434 829.61			4 435		
	Объем: 10.0*1.02													
	
61.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.37	66.71		66.71	91.39		91.39	15.3	6.28	574		574	
									1	1				
	Поправки: C3: =418.94/6.28	
	
62.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.37	18.71		18.71	25.63		25.63	1	6.28	161		161	
									1	1				
	Поправки: C3: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 277.16	148.15	228.75			12 662	2 210	1 385	
			1 900.27	8.33				9 066	133	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	28 341.37	2 432.27	1 527.54			153 626	36 740	8 416	
			24 381.58	108.31				108 472	1 631	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 194.77	2 154.11	731.22			138 017	32 732	4 684	
			22 309.45	42.73				100 602	688	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	21 462.21					93 660			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 57, 59; %=72 - по стр. 3-6)	2 064.44					26 777			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 55, 57, 59)	1 427.94					17 378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 687.15					182 172			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 212.28	278.16	796.32			12 481	4 008	3 732	
			1 137.81	65.58				4 742	943	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 047.44					4 389			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 47, 48, 50, 51; %=80 - по стр. 49; %=61 - по стр. 52, 53; %=73 - по стр. 54)	323.30					3 949			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47, 48, 50, 51; %=37 - по стр. 49; %=31 - по стр. 52, 53; %=34 - по стр. 54)	191.43					2 211			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 727.01					18 641			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	934.32					3 128			
			934.32					3 128		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	934.32					3 128			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	32 348.48					203 941			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	692.26					4 364			
	 ВСЕГО СО  СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	33 040.74					208 305			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	660.81					4 166			
	 ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	33 701.55					212 471			
	НДС 18%	6 066.28					38 245			
	Всего с НДС	39 767.83					250 716			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 387.74					30 726			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 619.37					19 589			

Составил:	Инженер общестроительных работ ООО «ЖЭУ-14»                                         Таран С.В.                                           	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник технического отдела ООО «ЖЭУ-14»                                           Шпаковский А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)