«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	599 822	руб.	Смета на сумму:	599 822	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной крыши многоквартирного дома № 47-49 по ул. Бурыхина пос. Космодемьянского	
Сметная стоимость:	599.822	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.815	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	98.746	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.91	553.31	459.71	93.60	1 610.13	1 337.76	272.38	13.67	5.28	19 725	18 287	1 438	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 324.38				84%	15 361			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			802.66				48%	8 778			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 737.17					43 864			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.91	172.51	127.80	44.71	502.00	371.90	130.11	13.67	7.35	6 040	5 084	956	
					6.95			20.22	1	13.65			276	
	Накладные расходы		83%			325.46				71%	3 806			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			254.88				52%	2 787			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.34					12 633			
	
3.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  (за мауэрлатом), 1 м3 кладки	0.75	1 615.27	301.17	30.24	1 211.45	225.88	22.68	13.67	6.38	6 891	3 088	145	
				1 283.86	5.99		962.90	4.49	3.8	13.68		3 659	61	
	Накладные расходы		86%			198.12				73%	2 299			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			161.26				56%	1 763			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.83					10 953			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, 100 м2	2.91	2 713.25	179.98	29.68	7 895.56	523.74	86.37	13.67	7.56	32 292	7 160	653	
				2 503.59	4.13		7 285.45	12.02	3.36	13.71		24 479	165	
	Накладные расходы		83%			444.68				71%	5 201			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.24				52%	3 809			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 688.48					41 302			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.36	5 502.93	806.67	80.64	1 981.05	290.40	29.03	13.67	7.78	9 513	3 970	226	
				4 615.62			1 661.62		3.2	1		5 317		
	Накладные расходы		83%			241.03				71%	2 819			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.76				52%	2 064			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 410.84					14 396			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.45	9 291.30	1 358.31	34.61	4 181.09	611.24	15.57	13.67	7.65	19 031	8 356	119	
				7 898.38			3 554.27		2.97	1		10 556		
	Накладные расходы		83%			507.33				71%	5 933			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			397.31				52%	4 345			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 085.73					29 309			
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.48	221.62	101.80	102.69	549.61	252.46	254.67	13.67	3.55	4 436	3 451	904	
				17.13	1.45		42.48	3.60	1.91	13.72		81	49	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			230.45				77%	2 695			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			153.64				48%	1 680			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					933.70					8 811			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	51.336	36.04			1 850.15					7 729			
				36.04			1 850.15		150.56			7 729		
	Объем: 2.48*20.7													
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.91	286.73	122.64	1.26	834.38	356.87	3.67	13.67	7.86	6 196	4 878	29	
				162.83			473.84		2.72	1		1 289		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			331.89				79%	3 854			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			228.40				51%	2 488			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 394.67					12 537			
	
10.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	363.75	13.13			4 776.04					15 623			
				13.13			4 776.04		42.95			15 623		
	Объем: 291*1.25													
	
11.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.91	8 171.06	405.87	165.99	23 777.78	1 181.08	483.02	13.68	6.91	121 439	16 157	3 338	
				7 599.20	14.91		22 113.67	43.40	4.61	13.65		101 944	592	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 322.44				92%	15 409			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			673.46				44%	7 370			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 773.68					144 218			
	
12.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	29	137.86			3 997.94					16 827			
				137.86			3 997.94		580.23			16 827		
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.04	373.54	335.71	26.60	14.94	13.43	1.06	13.68	7.84	194	184	8	
				11.23			0.45		4.27	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.24				90%	166			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.25				43%	79			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.43					439			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0176	23 811.97			419.09					811			
				23 811.97			419.09		46 105.02			811		
	Объем: 0.04*0.44													
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	13.67	6.26	820	303	45	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.71	13.69		473	4	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	276			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	132			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 228			
	
16.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 048			
				3 070.76			2 947.93		5 257.82			5 048		
	Объем: (0.6*0.8)*2													
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	13.67	4.91	722	721	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	375			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 609			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	13.67	7.26	22 110	3 128	162	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.18	13.63		18 819	29	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	2 904			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 389			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					26 404			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.7	2 956.30	374.76	6.66	2 069.41	262.33	4.66	13.67	7.52	8 416	3 586	35	
				2 574.88	1.03		1 802.42	0.72	2.66	13.75		4 794	10	
	Накладные расходы		83%			218.33				71%	2 553			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.98				52%	1 870			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 458.72					12 839			
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.35	7 415.77	333.04	13.17	2 595.52	116.56	4.61	13.67	7.84	8 211	1 593	36	
				7 069.56			2 474.35		2.66	1		6 582		
	Накладные расходы		83%			96.74				71%	1 131			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.76				52%	828			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 768.03					10 170			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	13.67	7.85	3 583	1 423	11	
				5 145.09			926.12		2.32	1		2 149		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 010			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	740			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 333			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 500			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 500			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.16	1 357.93	327.73	1.01	217.27	52.44	0.16	13.67	7.86	1 416	717	1	
				1 029.19			164.67		4.24	1		698		
	Накладные расходы		83%			43.53				71%	509			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.09				52%	373			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.88					2 298			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карниза (примен.), 100 м2 подшивки	0.35	257.63	231.54	26.09	90.17	81.04	9.13	13.67	7.03	1 172	1 108	64	
					10.34			3.62	1	13.69			50	
	Накладные расходы		85%			71.96				72%	834			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			67.73				64%	741			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.86					2 747			
	
26.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (примен), 100 м2 потолка	0.35	10 259.57	603.91	84.83	3 590.85	211.37	29.69	13.68	7.26	14 530	2 892	216	
				9 570.83	3.78		3 349.79	1.32	3.41	13.66		11 423	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			225.45				90%	2 619			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			114.85				43%	1 251			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 931.15					18 400			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	1 316.51	347.48	6.74	460.78	121.62	2.36	13.67	7.79	2 466	1 663	18	
				962.29	0.16		336.80	0.06	2.33	13.62		785	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			115.60				80%	1 331			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			57.19				37%	616			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					633.57					4 413			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	13.67	6.51	1 819	1 507	33	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.96	13.68		278	16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	1 005			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	762			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 586			
	
29.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	2 934.00			246.46					952			
				2 934.00			246.46		11 333.84			952		
	Объем: 0.02*4200													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	13.67	6.51	2 982	2 497	37	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.96	13.68		448	19	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 661			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 258			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 901			
	
31.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.132	2 934.00			387.29					1 496			
				2 934.00			387.29		11 333.84			1 496		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
32.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.023	11 907.97	1 173.45	33.16	273.88	26.99	0.76	13.67	7.48	1 022	369	6	
				10 701.36	3.78		246.13	0.09	2.63	13.66		647	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			29.25				92%	340			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.89				44%	163			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.02					1 525			
	
33.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.21	2 412.79	1 295.60	2.05	506.69	272.08	0.43	13.67	4.85	4 710	3 719	2	
				1 115.14			234.18		4.22	1		988		
	Накладные расходы		79%			214.94				67%	2 492			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.04				40%	1 488			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.67					8 689			
	
34.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	2 291.60	114.18	14.24	481.24	23.98	2.99	13.67	7.78	1 600	328	23	
				2 163.18			454.27		2.75	1		1 249		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.78				80%	262			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.27				37%	121			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.29					1 984			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.47	4 972.00	72.11	75.20	2 336.84	33.89	35.34	13.67	6.58	8 723	463	233	
				4 824.69	5.48		2 267.60	2.57	3.54	13.65		8 027	35	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			39.38				92%	458			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.05				44%	219			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 396.27					9 400			
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7.062	7.60		7.60	53.67		53.67		5.78	310		310	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7.062	27.76		27.76	196.01		196.01		5.78	1 133		1 133	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	78 762.27	7 125.45	1 681.12			362 018	97 420	10 190	
			69 955.72	97.05				254 407	1 326	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 762.27	7 125.45	1 681.12			362 018	97 420	10 190	
			69 955.72	97.05				254 407	1 326	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 624.90					48 486			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-6, 17, 19-24; %=73 - по стр. 3; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=92 - по стр. 11, 18, 32, 35; %=90 - по стр. 13, 15, 26; %=72 - по стр. 25; %=80 - по стр. 27, 34; %=66 - по стр. 28, 30; %=67 - по стр. 33)	6 699.66					77 999			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2, 4-6, 17, 19-24; %=56 - по стр. 3; %=51 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11, 18, 32, 35; %=43 - по стр. 13, 15, 26; %=64 - по стр. 25; %=37 - по стр. 27, 34; %=50 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 33)	4 383.41					47 899			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 845.34					487 916			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	89 845.34					487 916			
	Строительный контроль 2,14%	1 922.69					10 441			
	Итого со строительным контролем	91 768.03					498 357			
	Непредвиденные расходы 2%	1 835.36					9 967			
	Итого с непредвиденными	93 603.39					508 324			
	НДС	16 848.61					91 498			
	Всего с НДС	110 452.00					599 822			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 699.66					77 999			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 383.41					47 899			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)