«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
726 789	
руб.	
Смета на сумму:	
726 789	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УКБР № 1»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Чоглоков И. Ю. /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 30-32 по ул. Летней	
Сметная стоимость:	726.789	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.761	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	94.816	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.69	165.55	131.65	33.90	776.43	617.44	158.99	13.67	5.28	9 280	8 440	839	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			611.27				84%	7 090			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			370.46				48%	4 051			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 758.16					20 421			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.69	172.51	127.80	44.71	809.07	599.38	209.69	13.67	7.35	9 735	8 194	1 541	
					6.95			32.60	1	13.65			445	
	Накладные расходы		83%			524.54				71%	6 134			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			410.79				52%	4 492			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 744.40					20 361			
3.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.42	3 803.88	268.33	45.75	1 597.63	112.70	19.22	13.67	7.59	5 878	1 541	146	
				3 489.80	5.68		1 465.72	2.39	2.86	13.71		4 192	33	
	Накладные расходы		83%			95.52				71%	1 118			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.81				52%	818			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 767.96					7 814			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.3	9 291.30	1 358.31	34.61	2 787.39	407.49	10.38	13.67	7.65	12 687	5 570	79	
				7 898.38			2 369.51		2.97	1		7 037		
	Накладные расходы		83%			338.22				71%	3 955			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			264.87				52%	2 896			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 390.48					19 538			
5.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	13.67	7.74	2 220	493	28	
				4 121.69			412.17		4.12	1		1 698		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	350			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 826			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	13.67	7.69	8 411	3 964	103	
				5 258.63			1 051.73		4.13	1		4 344		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 814			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 061			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					13 287			
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	13.67	6.38	4 594	2 058	96	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.8	13.68		2 439	41	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 532			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 175			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 302			
8.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	13.67	4.86	714	713	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	506			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	371			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 591			
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.11	221.62	101.80	102.69	1 132.46	520.19	524.73	13.67	3.55	9 141	7 111	1 863	
				17.13	1.45		87.53	7.41	1.91	13.72		167	102	
	Объем: 469+42													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			474.84				77%	5 554			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			316.56				48%	3 462			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 923.86					18 157			
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	105.777	36.04			3 812.20					15 926			
				36.04			3 812.20		150.56			15 926		
	Объем: (5.11)*20.7													
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	13.67	6.94	3 998	1 886	413	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.87	13.66		1 698	57	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 749			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	835			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 582			
12.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.6	2 460.30			1 476.18					2 530			
				2 460.30			1 476.18		4 217.13			2 530		
	Объем: 0.6*0.5*2													
13.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	13.68	7.84	242	230	10	
				11.23			0.56		4.27	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	207			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	99			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					548			
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 014			
				23 811.97			523.86		46 105.02			1 014		
	Объем: 0.05*0.44													
15.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.69	4 088.23	504.69	210.18	19 173.82	2 366.99	985.72	13.68	7.21	120 175	32 380	7 107	
				3 373.37	20.39		15 821.11	95.62	5.1	13.65		80 688	1 305	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 659.62				92%	30 990			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 354.44				44%	14 821			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 187.87					165 987			
16.	Цена поставщика. 
Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2	600.32	83.55			50 154.81			1	1	203 629			
				83.55			50 154.81		4.06	1		203 629		
	Объем: 469*1.28													
	Поправки: М: =320/4.06*1.06	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.1	11 907.97	1 173.45	33.16	1 190.80	117.34	3.32	13.67	7.48	4 443	1 604	25	
				10 701.36	3.78		1 070.14	0.38	2.63	13.66		2 814	5	
	Объем: 40*0.25													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			127.14				92%	1 480			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.75				44%	708			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.68					6 631			
18.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.016	8 572.20	5 513.35	252.31	137.16	88.21	4.04	13.67	6.51	1 455	1 206	26	
				2 806.54	60.12		44.90	0.96	4.96	13.68		223	13	
	Объем: 0.2*8													
	Накладные расходы		78%			69.55				66%	805			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			56.18				50%	610			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.89					2 869			
19.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0672	2 934.00			197.16					762			
				2 934.00			197.16		11 333.84			762		
	Объем: 0.016*4200													
20.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.016	13 930.32	9 132.45	284.04	222.89	146.12	4.54	13.67	6.51	2 385	1 997	30	
				4 513.83	67.62		72.22	1.08	4.96	13.68		358	15	
	Объем: 0.2*8													
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 328			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	1 006			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.44					4 719			
21.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1056	2 934.00			309.83					1 197			
				2 934.00			309.83		11 333.84			1 197		
	Объем: 0.016*2200*3													
22.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.25	2 412.79	1 295.60	2.05	603.20	323.90	0.51	13.67	4.85	5 607	4 428	2	
				1 115.14			278.79		4.22	1		1 176		
	Накладные расходы		79%			255.88				67%	2 967			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.95				40%	1 771			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 021.03					10 345			
23.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	2 291.60	114.18	14.24	572.90	28.55	3.56	13.67	7.78	1 905	390	28	
				2 163.18			540.80		2.75	1		1 487		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.12				80%	312			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.42				37%	144			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.44					2 361			
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.7	4 972.00	72.11	75.20	3 480.40	50.47	52.64	13.67	6.58	12 992	690	346	
				4 824.69	5.48		3 377.28	3.83	3.54	13.65		11 956	52	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			58.64				92%	683			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.87				44%	326			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.91					14 001			
25.	ТЕРр 53-7-1 
(прим) 
Смена ветровых планок, 100 м досок	0.4	1 013.25	295.48	18.24	405.30	118.19	7.30	13.67	7.84	2 577	1 616	57	
				699.53			279.81		3.23	1		904		
	Накладные расходы		86%			101.64				73%	1 180			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			82.73				56%	905			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.68					4 662			
26.	ТЕРр 54-3-1 
(прим) 
Разборка подшивки карнизов, 100 м2 подшивки	0.42	257.63	231.54	26.09	108.20	97.25	10.96	13.67	7.03	1 406	1 329	77	
					10.34			4.34	1	13.69			59	
	Накладные расходы		85%			86.35				72%	999			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			81.27				64%	888			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.82					3 294			
27.	ТЕР 10-01-022-01 
(прим) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.42	10 259.57	603.91	84.83	4 309.02	253.64	35.63	13.68	7.26	17 436	3 470	259	
				9 570.83	3.78		4 019.75	1.59	3.41	13.66		13 707	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			270.54				90%	3 143			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			137.82				43%	1 502			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 717.39					22 080			
28.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.82	978.00	299.35	6.74	801.96	245.46	5.52	13.67	7.79	4 859	3 355	43	
				671.92	0.16		550.97	0.13	2.65	13.62		1 460	2	
	Объем: 40+42													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			233.31				80%	2 686			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			115.43				37%	1 242			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.70					8 787			
29.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9.65828	7.60		7.60	73.41		73.41		5.78	424		424	
										1				
	Объем: 8.60424+0.39744+(4.69*0.14)													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
30.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	9.65828	27.76		27.76	268.08		268.08		5.78	1 549		1 549	
										1				
	Объем: 8.60424+0.39744+(4.69*0.14)													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 399.15	6 776.91	2 471.58			469 171	92 665	15 092	
			89 150.64	157.48				361 408	2 151	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 399.15	6 776.91	2 471.58			469 171	92 665	15 092	
			89 150.64	157.48				361 408	2 151	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	56 474.04					225 058			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 8; %=73 - по стр. 7, 25; %=77 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 13, 27; %=92 - по стр. 15, 17, 24; %=66 - по стр. 18, 20; %=67 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23, 28; %=72 - по стр. 26)	6 663.49					77 580			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-6, 8; %=56 - по стр. 7, 25; %=43 - по стр. 11, 13, 27; %=44 - по стр. 15, 17, 24; %=50 - по стр. 18, 20; %=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23, 28; %=64 - по стр. 26)	4 067.25					44 443			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	109 129.89					591 194			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	109 129.89					591 194			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 335.38					12 652			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	111 465.27					603 846			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	2 229.31					12 077			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	113 694.58					615 923			
	НДС, 18%	20 465.02					110 866			
	Всего с НДС	134 159.60					726 789			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 663.49					77 580			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 067.25					44 443			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)