«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	752 798	руб.	Смета на сумму:	752 798	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
____________________ / С.Б. Русович /	____________________ / Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)
	
на капитальный ремонт внутридомовой сети канализации и ливневой канализации многоквартирного дома №83а-83д по проспекту Ленинскому г.Калининграда.	
Сметная стоимость:	737.423	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.034	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	167.441	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.15	2 312.45	625.61	1 686.84	346.87	93.84	253.03	16.91	5.06	2 867	1 587	1 280	
					176.68			26.50	1	16.9			448	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			119.14				84%	1 709			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.20				48%	977			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.21					5 553			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.17	2 646.84	648.48	43.99	449.96	110.24	7.48	16.91	9.46	3 523	1 864	71	
				1 954.37			332.24		4.78	1		1 588		
	Накладные расходы		99%			109.14				84%	1 566			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.14				48%	895			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.24					5 983			
	
3.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.1	775.58	765.14	10.44	853.14	841.65	11.48	16.91	9.36	14 340	14 232	107	
					4.83			5.31	1	16.89			90	
	Накладные расходы		74%			626.75				63%	9 023			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			423.48				40%	5 729			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 903.37					29 092			
	
4.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.1	12 865.35	777.64	8.66	14 151.89	855.40	9.53	16.91	9.65	36 613	14 465	92	
				12 079.05	0.90		13 286.96	0.99	1.66	17		22 056	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			984.85				98%	14 192			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			608.04				56%	8 110			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 744.78					58 915			
	
5.	ТССЦ 301-7361 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм, шт.	60	33.60			2 016.00					10 717			
				33.60			2 016.00		178.62			10 717		
	
6.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	10	18.26			182.64			1	1	886			
				18.26			182.64		4.85	1		886		
	Поправки: М: =86*1.03/4.85	
	
7.	Цена поставщика. 
Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый, шт	20	33.55			671.09			1	1	3 255			
				33.55			671.09		4.85	1		3 255		
	Поправки: М: =158*1.03/4.85	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	18 671.59	1 901.13	281.52			72 201	32 148	1 550	
			16 488.93	32.80				38 502	555	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 650.56	204.08	260.51			10 531	3 451	1 351	
			1 185.97	26.50				5 729	448	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	853.73					4 141			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2)	228.27					3 275			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	138.35					1 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 017.18					15 678			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 021.03	1 697.05	21.01			61 670	28 697	199	
			15 302.96	6.30				32 773	107	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3; %=98 - по стр. 4)	1 611.60					23 215			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4)	1 031.52					13 839			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 664.15					98 724			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	21 681.33					114 402			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	463.98					2 448			
	ИТОГО	22 145.31					116 850			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	442.91					2 337			
	ИТОГО	22 588.22					119 187			
	НДС 18%	4 065.88					21 454			
	ВСЕГО С НДС	26 654.10					140 641			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 839.87					26 490			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 169.87					15 711			
	
	Раздел 2.  ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
8.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.75	2 312.45	625.61	1 686.84	1 734.34	469.21	1 265.13	16.91	5.06	14 336	7 934	6 402	
					176.68			132.51	1	16.9			2 239	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			595.70				84%	8 545			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			361.03				48%	4 883			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.07					27 764			
	
9.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.85	2 646.84	648.48	43.99	2 249.81	551.21	37.39	16.91	9.46	17 615	9 321	354	
				1 954.37			1 661.21		4.78	1		7 941		
	Накладные расходы		99%			545.70				84%	7 830			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			330.73				48%	4 474			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 126.23					29 919			
	
10.	ТССЦ 103-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	45	108.72			4 892.40					23 375			
				108.72			4 892.40		519.45			23 375		
	
11.	ТЕР 10-01-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	170.25	127.95	42.30	95.34	71.65	23.69	16.91	9.47	1 436	1 212	224	
									6.83	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			75.95				90%	1 091			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.69				43%	521			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.98					3 048			
	
12.	ТЕР 10-01-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж короба из плит древесноволокнистых твердых 5 мм (на лестничной клетке), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.56	2 005.36	191.93	63.44	1 123.00	107.48	35.53	16.91	9.47	8 847	1 817	336	
				1 749.99			979.99		6.83	1		6 693		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			113.93				90%	1 635			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			58.04				43%	781			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.97					11 264			
	
13.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.4	775.58	765.14	10.44	1 861.39	1 836.34	25.06	16.91	9.36	31 287	31 052	235	
					4.83			11.59	1	16.89			196	
	Накладные расходы		74%			1 367.47				63%	19 686			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			923.97				40%	12 499			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 152.82					63 472			
	
14.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.4	12 865.35	777.64	8.66	30 876.84	1 866.33	20.79	16.91	9.65	79 883	31 560	201	
				12 079.05	0.90		28 989.72	2.16	1.66	17		48 123	37	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			2 148.76				98%	30 965			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 326.63				56%	17 694			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 352.23					128 542			
	
15.	ТССЦ 301-7362 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт.	120	34.49			4 138.80					22 009			
				34.49			4 138.80		183.41			22 009		
	
16.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	5	18.26			91.32			1	1	443			
				18.26			91.32		4.85	1		443		
	Поправки: М: =86*1.03/4.85	
	
18.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.69	48.13	4.41	36.66	225.71	20.68	171.94	16.9	8.61	2 390	350	1 480	
									1	1				
	Объем: 1.474+3.216													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			20.68				100%	350			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.41				60%	210			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.69	16.40		16.40	76.92		76.92		9.26	712		712	
														
	Объем: 1.474+3.216													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	47 365.87	4 922.90	1 656.45			202 333	83 246	9 944	
			40 753.44	146.26				108 584	2 472	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 293.81	1 199.55	1 361.74			42 677	20 284	7 316	
			2 732.52	132.51				15 077	2 239	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	91.32					443			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 8, 9; %=90 - по стр. 11, 12)	1 331.28					19 101			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8, 9; %=43 - по стр. 11, 12)	788.49					10 660			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 413.58					72 438			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	41 769.43	3 702.67	45.85			156 554	62 612	436	
			38 020.92	13.75				93 507	233	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13; %=98 - по стр. 14)	3 516.23					50 651			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13; %=56 - по стр. 14)	2 250.59					30 194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	47 536.25					237 399			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	302.63	20.68	248.86			3 102	350	2 192	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18)	20.68					350			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18)	12.41					210			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	302.63					3 102			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	55 252.46					312 939			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 182.40					6 697			
	ИТОГО	56 434.86					319 636			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 128.70					6 393			
	ИТОГО	57 563.56					326 029			
	НДС 18%	10 361.44					58 685			
	ВСЕГО С НДС	67 925.00					384 714			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 847.51					69 752			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 039.08					40 854			
	
	Раздел 3.  ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ	
	
20.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.6	775.58	765.14	10.44	465.35	459.08	6.26	16.91	9.36	7 822	7 763	59	
					4.83			2.90	1	16.89			49	
	Накладные расходы		74%			341.87				63%	4 922			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			230.99				40%	3 125			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 038.21					15 868			
	
21.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.025	2 287.47	509.44	1 778.03	57.19	12.74	44.45	16.9	4.91	433	215	218	
					176.31			4.41	1	16.9			74	
	Накладные расходы		104%			17.84				88%	254			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.29				48%	139			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.32					826			
	
22.	ТЕР 01-01-014-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.04	6 415.78	171.89	6 233.35	256.63	6.88	249.33	16.9	8.75	2 300	116	2 182	
				10.54	877.11		0.42	35.08	4.72	16.91		2	593	
	Накладные расходы		86%			36.09				73%	518			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			18.04				34%	241			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.76					3 059			
	
23.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.604	48.13	4.41	36.66	125.32	11.48	95.46	16.9	8.61	1 326	194	822	
									1	1				
	Объем: 25*0.04*1.8+0.804													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.48				100%	194			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.89				60%	116			
	
24.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	66.6	16.40		16.40	1 092.24		1 092.24		9.26	10 114		10 114	
														
	Объем: 40*1.6+25*0.04*1.8+0.804													
	
25.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.25	1 275.59	88.43	35.90	318.90	22.11	8.98	16.9	7.94	1 789	374	71	
				1 151.26	3.93		287.82	0.98	4.67	16.91		1 344	17	
	Объем: 25*0.1													
	Накладные расходы		117%			27.02				99%	387			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			17.55				61%	239			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					363.46					2 415			
	
26.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.6	1 443.93	648.03	7.22	866.36	388.82	4.33	16.91	9.65	7 402	6 575	42	
				788.68	0.75		473.21	0.45	1.66	17		786	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Накладные расходы		115%			447.66				98%	6 451			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			276.38				56%	3 686			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 590.40					17 540			
	
27.	ТССЦ 103-1328 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	59.88	44.35			2 655.68					13 156			
				44.35			2 655.68		219.71			13 156		
	Объем: 60*0.998													
	
28.	Цена поставщика. 
ПВХ муфта ремонтная ф110, шт	10	21.87			218.74			1	1	1 061			
				21.87			218.74		4.85	1		1 061		
	Поправки: М: =103*1.03/4.85	
	
29.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.32	704.46	704.46		225.43	225.43		16.9	1	3 810	3 810		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			162.31				61%	2 324			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			85.66				31%	1 181			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					473.40					7 315			
	
30.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	2 520.14	133.78	2 368.36	126.01	6.69	118.42	16.9	6.09	838	113	721	
				18.00	198.48		0.90	9.92	4.43	16.91		4	168	
	Объем: 25*0.2													
	Накладные расходы		128%			21.26				109%	306			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.45				65%	183			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.72					1 327			
	
31.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.5	104.66			575.63					2 703			
				104.66			575.63		491.47			2 703		
	Объем: 5*1.1													
	
32.	ТЕР 27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	3 917.41	207.55	3 684.66	195.87	10.38	184.23	16.91	5.9	1 268	175	1 087	
				25.20	311.47		1.26	15.57	4.43	16.91		6	263	
	Объем: 25*0.2													
	Накладные расходы		128%			33.22				109%	477			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			21.02				65%	285			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.11					2 030			
	
33.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	5	246.68			1 233.40					5 899			
				246.68			1 233.40		1 179.73			5 899		
	
34.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.02	2 106.64		41.70	42.13		0.83	1	9.6	362		8	
				2 064.94	7.98		41.30	0.16	8.58	16.9		354	3	
	Объем: 25*0.8/1000													
	Накладные расходы		128%			0.20				109%	3			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.13				65%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.46					367			
	
35.	ТЕР 27-07-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	0.25	4 331.36	149.08	61.31	1 082.84	37.27	15.33	16.9	3.15	7 354	630	48	
				4 120.97	0.64		1 030.24	0.16	6.48	16.86		6 676	3	
	Накладные расходы		128%			47.91				109%	690			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			30.32				65%	411			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.07					8 455			
	
36.	ТЕР 27-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4см), 100 м2 покрытия	0.25	1 401.76	45.76	17.76	350.44	11.44	4.44	16.9	2.45	2 359	193	11	
				1 338.24			334.56		6.44	1		2 155		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		128%			14.64				109%	210			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9.27				65%	125			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.35					2 695			
	
37.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	10	272.75	163.81		2 727.50	1 638.10		16.9	1	32 052	27 684		
				108.94			1 089.40		4.01	1		4 368		
	Накладные расходы		117%			1 916.58				99%	27 407			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			1 244.96				61%	16 887			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 889.03					76 346			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 615.66	2 830.42	1 824.30			102 048	47 842	15 383	
			7 942.56	69.63				38 514	1 178	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 410.71	1 971.04	626.01			62 228	33 310	4 346	
			4 813.67	66.28				24 572	1 121	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 027.77					9 663			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 21; %=73 - по стр. 22; %=99 - по стр. 25, 37; %=61 - по стр. 29; %=109 - по стр. 30, 32, 34-36)	2 277.06					32 578			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21; %=34 - по стр. 22; %=61 - по стр. 25, 37; %=31 - по стр. 29; %=65 - по стр. 30, 32, 34-36)	1 450.69					19 693			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 138.46					114 499			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 987.39	847.90	10.59			28 380	14 338	101	
			3 128.89	3.35				13 942	57	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 26)	789.53					11 373			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 26)	507.37					6 811			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 284.29					46 564			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 217.56	11.48	1 187.70			11 440	194	10 936	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 23)	11.48					194			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23)	6.89					116			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 217.56					11 440			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 640.31					172 503			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	377.50					3 692			
	ИТОГО	18 017.81					176 195			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	360.36					3 524			
	ИТОГО	18 378.17					179 719			
	НДС 18%	3 308.07					32 349			
	ВСЕГО С НДС	21 686.24					212 068			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 066.59					43 951			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 958.06					26 504			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	78 653.12	9 654.45	3 762.27			376 582	163 236	26 877	
			65 184.93	248.69				185 600	4 205	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 355.08	3 374.67	2 248.26			115 436	57 045	13 013	
			8 732.16	225.29				45 378	3 808	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 972.82					14 247			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=90 - по стр. 11, 12; %=88 - по стр. 21; %=73 - по стр. 22; %=99 - по стр. 25, 37; %=61 - по стр. 29; %=109 - по стр. 30, 32, 34-36)	3 836.61					54 954			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 9, 21; %=43 - по стр. 11, 12; %=34 - по стр. 22; %=61 - по стр. 25, 37; %=31 - по стр. 29; %=65 - по стр. 30, 32, 34-36)	2 377.53					32 225			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 569.22					202 615			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	62 777.85	6 247.62	77.45			246 604	105 647	736	
			56 452.77	23.40				140 222	397	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 13, 20; %=98 - по стр. 4, 14, 26)	5 917.36					85 239			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 13, 20; %=56 - по стр. 4, 14, 26)	3 789.48					50 844			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	72 484.69					382 687			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 520.19	32.16	1 436.56			14 542	544	13 128	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18, 23)	32.16					544			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 23)	19.30					326			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 520.19					14 542			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	94 574.10					599 844			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 023.89					12 837			
	ИТОГО	96 597.99					612 681			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 931.96					12 254			
	ИТОГО	98 529.95					624 935			
	НДС 18%	17 735.39					112 488			
	ВСЕГО С НДС	116 265.34					737 423			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 753.97					140 193			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 167.01					83 069			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)