«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Ремонтная, д.22	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-2	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	2.5683	
2.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.5683	
3.	Е58-18-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.5683	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.06	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.24	
6.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.0264	
7.	Е10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса)	1 м3	0.0495	
8.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.51011	
9.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.5683	
10.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	53.16381	
11.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.5683	
12.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	282.513	
13.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	2.5683	
14.	Цена поставщика.	Металлочерепица с доборными элементами	м2	328.7424	
15.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.461	
16.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.461	
17.	Е12-01-012-01	Устройство снегоограждения	100 м ограждения	0.42	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.461	
19.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.15	
20.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
21.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
22.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.03	
23.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
24.	Е10-01-003-01	Устройство люков (прим.)	1 слуховое окно	2	
25.	Цена поставщика.	Окно люк 0,54*0,78 ,шт.	шт.	2	
26.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки	1 шт.	2	
27.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	
28.	Е16-04-001-02;	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.03	
29.	Е53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной карниза	100 м2 стен	0.362	
30.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.362	
31.	Е15-04-025-02;	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.362	
32.	Е53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.3	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
34.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.34	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
36.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.225	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.02	
38.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.27	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2336	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2336	
41.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	0.242	
42.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.04	
43.	Е26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	1 м3 изоляции	1.936	
44.	Цена поставщика.	Утеплитель Isoroc (Isofas P)	м3	2.18832	
45.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.242	
46.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	26.62	
47.	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.242	
48.	С201-0811	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	м	26	
49.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.282	
50.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.282	
51.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	54.13	
52.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	54.13	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)