|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 7 603 197 | | руб. | Смета на сумму: | 7 603 197 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исполнительный директор ООО «УКБР № 1» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Ю. Чоглоков / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Киевская, дом № 153-157, г. Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| На капитальный ремонт многоквартирного дома /по решению суда/ | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **7 603.197** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **11.581** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **1 572.121** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 11.37 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 882.30 | 1 496.86 | 385.44 | 14.4 | 6.14 | 23 921 | 21 555 | 2 367 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 481.89 |  |  |  | 84% | 18 106 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 898.12 |  |  |  | 48% | 10 346 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 262.31 |  |  |  |  | 52 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 11.37 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 961.44 | 1 453.09 | 508.35 | 14.41 | 7.71 | 24 858 | 20 939 | 3 919 |
|  | 6.95 |  | 79.02 | 1 | 14.38 |  | 1 136 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 271.65 |  |  |  | 71% | 15 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 995.87 |  |  |  | 52% | 11 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 228.96 |  |  |  |  | 52 010 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.8 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 5 718.40 | 2 170.64 | 36.40 | 14.4 | 7.93 | 46 083 | 31 257 | 289 |
| 1 950.76 |  | 3 511.37 |  | 4.14 | 1 | 14 537 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 801.63 |  |  |  | 71% | 22 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 410.92 |  |  |  | 52% | 16 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 930.95 |  |  |  |  | 84 529 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 4.6 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 42 739.98 | 6 248.23 | 159.21 | 14.4 | 7.89 | 200 228 | 89 974 | 1 256 |
| 7 898.38 |  | 36 332.55 |  | 3 | 1 | 108 998 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 5 186.03 |  |  |  | 71% | 63 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4 061.35 |  |  |  | 52% | 46 786 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51 987.36 |  |  |  |  | 310 896 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 72 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 8 008.56 | 910.08 | 2 037.60 | 14.4 | 7.97 | 51 714 | 13 105 | 16 240 |
| 70.29 |  | 5 060.88 |  | 4.42 | 1 | 22 369 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 755.37 |  |  |  | 71% | 9 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 591.55 |  |  |  | 52% | 6 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 355.48 |  |  |  |  | 67 833 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.6 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 10 841.15 | 2 319.84 | 107.50 | 14.4 | 7.93 | 69 849 | 33 406 | 853 |
| 5 258.63 |  | 8 413.81 |  | 4.23 | 1 | 35 590 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 925.47 |  |  |  | 71% | 23 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 507.90 |  |  |  | 52% | 17 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 274.51 |  |  |  |  | 110 938 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 36 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 5 853.60 | 1 381.32 | 1 282.32 | 14.4 | 7.97 | 43 637 | 19 891 | 10 220 |
| 88.61 |  | 3 189.96 |  | 4.24 | 1 | 13 525 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 146.50 |  |  |  | 71% | 14 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 897.86 |  |  |  | 52% | 10 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 897.95 |  |  |  |  | 68 103 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 2.4 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 22 299.12 | 3 259.94 | 83.06 | 14.4 | 7.89 | 104 467 | 46 943 | 655 |
| 7 898.38 |  | 18 956.11 |  | 3 | 1 | 56 868 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 705.75 |  |  |  | 71% | 33 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 118.96 |  |  |  | 52% | 24 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 123.83 |  |  |  |  | 162 207 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки | 3.8 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 6 138.03 | 1 144.45 | 114.91 | 14.4 | 6.44 | 36 588 | 16 480 | 740 |
| 1 283.86 | 5.99 | 4 878.67 | 22.76 | 3.97 | 14.41 | 19 368 | 328 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1 003.80 |  |  |  | 73% | 12 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 817.05 |  |  |  | 56% | 9 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 958.88 |  |  |  |  | 58 270 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 1.66 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 125.45 | 125.08 | 0.37 | 14.4 | 5.59 | 1 803 | 1 801 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 103.82 |  |  |  | 71% | 1 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 81.30 |  |  |  | 52% | 937 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 310.57 |  |  |  |  | 4 018 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.66 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 14 629.85 | 542.65 | 52.89 | 14.4 | 7.48 | 52 558 | 7 814 | 396 |
| 8 454.40 | 3.03 | 14 034.30 | 5.02 | 3.16 | 14.36 | 44 348 | 72 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 591.48 |  |  |  | 92% | 7 255 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 301.22 |  |  |  | 44% | 3 470 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 522.55 |  |  |  |  | 63 283 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена ветровой доски, 100 м досок | 0.24 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 243.18 | 70.92 | 4.38 | 14.4 | 8.05 | 1 622 | 1 021 | 35 |
| 699.53 |  | 167.89 |  | 3.37 | 1 | 566 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 60.99 |  |  |  | 73% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 49.64 |  |  |  | 56% | 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 353.82 |  |  |  |  | 2 939 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.37 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 519.77 | 1 157.44 | 1 167.56 | 14.4 | 3.55 | 21 239 | 16 667 | 4 145 |
| 17.13 | 1.45 | 194.77 | 16.49 | 2.19 | 14.47 | 427 | 239 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 056.54 |  |  |  | 77% | 13 018 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 704.36 |  |  |  | 48% | 8 115 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 280.67 |  |  |  |  | 42 372 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 235.359 | 36.04 |  |  | 8 482.34 |  |  |  |  | 42 318 |  |  |
| 36.04 |  | 8 482.34 |  | 179.8 |  | 42 318 |  |
|  | Объем: (11.37)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из "Этернита" по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 11.37 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 55 452.67 | 5 738.31 | 2 389.69 | 14.41 | 7.41 | 343 646 | 82 689 | 17 708 |
| 4 162.24 | 20.39 | 47 324.67 | 231.81 | 5.14 | 14.39 | 243 249 | 3 336 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 6 447.73 |  |  |  | 92% | 79 143 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 3 283.57 |  |  |  | 44% | 37 851 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 183.97 |  |  |  |  | 460 640 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С Цена поставщик.  ((прайс ООО Гидрокомфорт))  Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", м2 | 1455.36 | 73.59 |  |  | 107 105.93 |  |  |  |  | 443 419 |  |  |
| 73.59 |  | 107 105.93 |  | 4.14 |  | 443 419 |  |
|  | Объем: 1137\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*49.00/1.9775/4.14\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 58-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.03 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 86.66 | 86.31 | 0.34 | 14.41 | 5.49 | 1 246 | 1 244 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 71.64 |  |  |  | 71% | 883 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.10 |  |  |  | 52% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 214.40 |  |  |  |  | 2 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 14.4 | 7.03 | 6 165 | 2 981 | 628 |
| 295.84 | 2.08 | 887.52 | 6.23 | 2.88 | 14.4 | 2 556 | 90 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 764 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 321 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 10 249 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.89 | 2 460.30 |  |  | 4 649.97 |  |  |  |  | 7 625 |  |  |
| 2 460.30 |  | 4 649.97 |  | 4 034.55 |  | 7 625 |  |
|  | Объем: 0.7\*0.9\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 65-33-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена жалюзийных решеток (слух. окна: 3окна по 2шт), 100 жалюзийных решеток | 0.06 | 4 243.26 | 418.02 | 0.33 | 254.60 | 25.08 | 0.02 | 14.4 | 7.27 | 2 266 | 361 |  |
| 3 824.91 | 0.13 | 229.49 | 0.01 | 8.3 | 14.31 | 1 905 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 25.84 |  |  |  | 88% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15.05 |  |  |  | 48% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 295.50 |  |  |  |  | 2 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Обивка стенок слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.09 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 33.62 | 30.21 | 2.39 | 14.41 | 8.05 | 459 | 435 | 19 |
| 11.23 |  | 1.01 |  | 4.11 | 1 | 4 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 32.02 |  |  |  | 90% | 392 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 16.31 |  |  |  | 43% | 187 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 81.96 |  |  |  |  | 1 038 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0396 | 23 811.97 |  |  | 942.95 |  |  |  |  | 1 827 |  |  |
| 23 811.97 |  | 942.95 |  | 46 126.25 |  | 1 827 |  |
|  | Объем: 0.09\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена лобовой доски, 100 м досок | 1.66 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 1 682.00 | 490.50 | 30.28 | 14.4 | 8.05 | 11 220 | 7 063 | 244 |
| 699.53 |  | 1 161.22 |  | 3.37 | 1 | 3 913 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 421.83 |  |  |  | 73% | 5 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 343.35 |  |  |  | 56% | 3 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 447.18 |  |  |  |  | 20 331 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву ветровой и лобовой досок, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.285 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 375.21 | 99.03 | 1.92 | 14.4 | 8.02 | 2 127 | 1 426 | 15 |
| 962.29 | 0.16 | 274.25 | 0.05 | 2.5 | 14.31 | 686 | 1 |
|  | Объем: 3.6+24.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 94.13 |  |  |  | 80% | 1 142 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 46.57 |  |  |  | 37% | 528 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 515.90 |  |  |  |  | 3 797 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.66 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 907.46 | 622.10 | 11.06 | 14.4 | 7.79 | 20 542 | 8 958 | 86 |
| 2 574.88 | 1.03 | 4 274.30 | 1.71 | 2.69 | 14.48 | 11 498 | 25 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 517.76 |  |  |  | 71% | 6 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 405.48 |  |  |  | 52% | 4 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 830.70 |  |  |  |  | 31 591 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен труб кирпичных, 100 м2 | 0.464 | 188.95 | 188.95 |  | 87.67 | 87.67 |  | 14.4 | 1 | 1 262 | 1 262 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 86.79 |  |  |  | 84% | 1 060 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 52.60 |  |  |  | 48% | 606 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 227.07 |  |  |  |  | 2 928 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.08 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 685.78 | 441.07 | 20.18 | 14.4 | 6.63 | 7 610 | 6 351 | 134 |
| 2 806.54 | 60.12 | 224.52 | 4.81 | 5.01 | 14.42 | 1 125 | 69 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 347.79 |  |  |  | 66% | 4 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 280.90 |  |  |  | 50% | 3 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 314.47 |  |  |  |  | 15 057 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.336 | 2 934.00 |  |  | 985.82 |  |  |  |  | 4 245 |  |  |
| 2 934.00 |  | 985.82 |  | 12 633.52 |  | 4 245 |  |
|  | Объем: 8\*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб | 0.08 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 2 600.33 | 1 704.72 | 53.02 | 14.4 | 6.63 | 29 121 | 24 548 | 352 |
| 10 532.27 | 157.78 | 842.58 | 12.62 | 5.01 | 14.41 | 4 221 | 182 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 339.53 |  |  |  | 66% | 16 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 081.92 |  |  |  | 50% | 12 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 021.78 |  |  |  |  | 57 808 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 404-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.232 | 2 934.00 |  |  | 3 614.69 |  |  |  |  | 15 564 |  |  |
| 2 934.00 |  | 3 614.69 |  | 12 633.52 |  | 15 564 |  |
|  | Объем: 8\*22\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.87 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 099.13 | 1 127.17 | 1.78 | 14.4 | 5.48 | 20 296 | 16 231 | 10 |
| 1 115.14 |  | 970.17 |  | 4.18 | 1 | 4 055 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 890.46 |  |  |  | 67% | 10 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 563.59 |  |  |  | 40% | 6 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 553.18 |  |  |  |  | 37 663 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.87 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 993.69 | 99.34 | 12.39 | 14.4 | 8 | 6 837 | 1 430 | 99 |
| 2 163.18 |  | 1 881.97 |  | 2.82 | 1 | 5 307 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 94.37 |  |  |  | 80% | 1 144 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 46.69 |  |  |  | 37% | 529 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 134.75 |  |  |  |  | 8 510 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1856 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 210.12 | 217.79 | 6.15 | 14.4 | 7.8 | 8 448 | 3 136 | 48 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 986.17 | 0.70 | 2.65 | 14.39 | 5 263 | 10 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 235.97 |  |  |  | 92% | 2 894 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 120.17 |  |  |  | 44% | 1 384 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 566.26 |  |  |  |  | 12 727 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.16 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 8 602.29 | 386.33 | 15.28 | 14.4 | 8.06 | 27 500 | 5 563 | 123 |
| 7 069.56 |  | 8 200.69 |  | 2.66 | 1 | 21 814 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 320.65 |  |  |  | 71% | 3 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 251.11 |  |  |  | 52% | 2 893 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 174.06 |  |  |  |  | 34 342 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.44 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 521.86 | 254.45 | 3.56 | 14.4 | 8.06 | 8 945 | 3 664 | 29 |
| 5 145.09 |  | 2 263.84 |  | 2.32 | 1 | 5 252 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 211.19 |  |  |  | 71% | 2 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 165.39 |  |  |  | 52% | 1 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 898.45 |  |  |  |  | 13 452 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.12 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 552.57 | 57.67 | 0.97 | 14.4 | 8.06 | 2 073 | 830 | 8 |
| 4 116.09 |  | 493.93 |  | 2.5 | 1 | 1 235 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 637.92 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.12 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 046.37 | 57.67 | 0.97 | 14.4 | 8.06 | 2 073 | 830 | 8 |
| 8 231.09 |  | 987.73 |  | 1.25 | 1 | 1 235 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 131.72 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.16 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 575.20 | 380.17 | 1.17 | 14.4 | 8.08 | 10 391 | 5 474 | 9 |
| 1 029.19 |  | 1 193.86 |  | 4.11 | 1 | 4 907 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 315.54 |  |  |  | 71% | 3 887 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 247.11 |  |  |  | 52% | 2 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 137.85 |  |  |  |  | 17 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.52 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 557.43 | 109.60 | 114.30 | 14.4 | 6.73 | 29 702 | 1 578 | 769 |
| 4 824.69 | 5.48 | 7 333.53 | 8.32 | 3.73 | 14.38 | 27 354 | 120 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 127.35 |  |  |  | 92% | 1 562 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 64.86 |  |  |  | 44% | 747 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 749.64 |  |  |  |  | 32 011 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.52 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 557.43 | 109.60 | 114.30 | 14.4 | 6.73 | 29 702 | 1 578 | 769 |
| 4 824.69 | 5.48 | 7 333.53 | 8.32 | 3.73 | 14.38 | 27 354 | 120 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 127.35 |  |  |  | 92% | 1 562 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 64.86 |  |  |  | 44% | 747 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 749.64 |  |  |  |  | 32 011 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Мансарда* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 3.9 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 791.14 | 467.88 | 323.26 | 14.4 | 7.9 | 9 291 | 6 737 | 2 554 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: 26\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 421.09 |  |  |  | 77% | 5 187 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 280.73 |  |  |  | 48% | 3 234 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 492.96 |  |  |  |  | 17 712 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТССЦ 104-0002  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Вата минеральная, м3 | 3.978 | 447.38 |  |  | 1 779.68 |  |  |  |  | 9 988 |  |  |
| 447.38 |  | 1 779.68 |  | 2 510.74 |  | 9 988 |  |
|  | Объем: 3.9\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.52 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 149.10 | 63.77 | 0.66 | 14.4 | 8.08 | 1 165 | 918 | 5 |
| 162.83 |  | 84.67 |  | 2.85 | 1 | 241 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 59.31 |  |  |  | 79% | 725 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 40.81 |  |  |  | 51% | 468 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 249.22 |  |  |  |  | 2 358 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 65 | 7.04 |  |  | 457.60 |  |  |  |  | 1 496 |  |  |
| 7.04 |  | 457.60 |  | 23.01 |  | 1 496 |  |
|  | Объем: 52\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 5.44 | 27.63 |  | 27.63 | 150.29 |  | 150.29 |  | 6.07 | 912 |  | 912 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.68+3.2+0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 5.44 | 7.56 |  | 7.56 | 41.14 |  | 41.14 |  | 6.07 | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **355 177.42** | **35 143.98** | **9 324.44** |  |  | **1 788 298** | **506 140** | **65 898** |
| **310 708.94** | **397.87** |  |  | **1 216 252** | **5 728** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Чердачное перекрытие** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 2.06 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 77.41 | 55.74 | 21.67 | 14.4 | 6.73 | 948 | 803 | 146 |
|  | 0.97 |  | 1.99 | 3.26 | 14.36 |  | 29 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 61.19 |  |  |  | 90% | 749 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 31.17 |  |  |  | 43% | 358 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169.78 |  |  |  |  | 2 055 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 103.2 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 4 904.06 | 2 078.04 | 2 826.03 | 14.4 | 5.91 | 46 626 | 29 924 | 16 702 |
|  | 3.42 |  | 353.36 | 2.44 | 14.4 |  | 5 088 |
|  | Объем: 688\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 625.91 |  |  |  | 92% | 32 211 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 337.27 |  |  |  | 44% | 15 405 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 867.24 |  |  |  |  | 94 242 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 103.2 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 20 934.69 | 12 380.70 | 8 553.99 | 14.4 | 7.9 | 245 859 | 178 282 | 67 577 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: 688\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 11 142.63 |  |  |  | 77% | 137 277 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 428.42 |  |  |  | 48% | 85 575 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39 505.74 |  |  |  |  | 468 712 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТССЦ 104-0002  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Вата минеральная, м3 | 105.264 | 447.38 |  |  | 47 093.01 |  |  |  |  | 264 291 |  |  |
| 447.38 |  | 47 093.01 |  | 2 510.74 |  | 264 291 |  |
|  | Объем: 103.2\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 13.76 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 3 945.38 | 1 687.47 | 17.37 | 14.4 | 8.08 | 30 825 | 24 300 | 140 |
| 162.83 |  | 2 240.54 |  | 2.85 | 1 | 6 386 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 569.35 |  |  |  | 79% | 19 197 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 079.98 |  |  |  | 51% | 12 393 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 594.71 |  |  |  |  | 62 415 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1720 | 7.04 |  |  | 12 108.80 |  |  |  |  | 39 577 |  |  |
| 7.04 |  | 12 108.80 |  | 23.01 |  | 39 577 |  |
|  | Объем: 1376\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 2.06 | 1 688.64 | 38.89 | 16.44 | 3 478.60 | 80.12 | 33.86 | 14.4 | 6.73 | 12 350 | 1 154 | 228 |
| 1 633.31 | 1.51 | 3 364.62 | 3.12 | 3.26 | 14.36 | 10 969 | 45 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 88.23 |  |  |  | 90% | 1 079 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 44.95 |  |  |  | 43% | 516 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 611.78 |  |  |  |  | 13 945 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 43.37 | 27.63 |  | 27.63 | 1 198.21 |  | 1 198.21 |  | 6.07 | 7 273 |  | 7 273 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.37+41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 43.37 | 7.56 |  | 7.56 | 327.95 |  | 327.95 |  | 6.07 | 1 991 |  | 1 991 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.37+41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **94 068.11** | **16 282.07** | **12 979.08** |  |  | **649 740** | **234 463** | **94 057** |
| **64 806.97** | **358.47** |  |  | **321 223** | **5 162** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Фасад* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 22.17 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 26 905.99 | 10 158.94 | 196.48 | 14.41 | 8.06 | 231 554 | 146 390 | 1 584 |
| 746.53 |  | 16 550.57 |  | 5.05 | 1 | 83 580 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1.0\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 11 174.83 |  |  |  | 93% | 136 143 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 6 908.08 |  |  |  | 54% | 79 051 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 44 988.90 |  |  |  |  | 446 747 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.22 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 140.46 | 110.29 | 30.17 | 14.4 | 2.12 | 1 652 | 1 588 | 64 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 86.03 |  |  |  | 66% | 1 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 55.15 |  |  |  | 40% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 281.63 |  |  |  |  | 3 335 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.22 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 10 409.54 | 439.14 | 9 426.92 | 14.41 | 3.72 | 43 668 | 6 328 | 35 068 |
| 244.81 | 143.10 | 543.48 | 317.68 | 4.18 | 14.41 | 2 272 | 4 578 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 590.32 |  |  |  | 66% | 7 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 378.41 |  |  |  | 40% | 4 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 378.27 |  |  |  |  | 55 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 21.95 | 188.95 | 188.95 |  | 4 147.45 | 4 147.45 |  | 14.4 | 1 | 59 723 | 59 723 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4 105.98 |  |  |  | 84% | 50 167 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 488.47 |  |  |  | 48% | 28 667 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 741.90 |  |  |  |  | 138 557 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 126.5 | 37.19 | 25.77 |  | 4 704.54 | 3 259.91 |  | 14.41 | 1 | 54 805 | 46 975 |  |
| 11.42 |  | 1 444.63 |  | 5.42 | 1 | 7 830 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 2 803.52 |  |  |  | 73% | 34 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 2 281.94 |  |  |  | 56% | 26 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 790.00 |  |  |  |  | 115 403 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 2.86 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 619.67 | 861.35 | 86.49 | 14.4 | 6.44 | 27 538 | 12 403 | 557 |
| 1 283.86 | 5.99 | 3 671.84 | 17.13 | 3.97 | 14.41 | 14 577 | 247 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 755.49 |  |  |  | 73% | 9 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 614.94 |  |  |  | 56% | 7 084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 990.10 |  |  |  |  | 43 857 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕРр 61-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (декорат. эл-ты карниза), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 1.206 | 8 972.85 | 5 418.56 | 3.31 | 10 821.26 | 6 534.78 | 3.99 | 14.4 | 5.49 | 112 024 | 94 101 | 22 |
| 3 550.98 |  | 4 282.48 |  | 4.18 | 1 | 17 901 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 5 162.48 |  |  |  | 67% | 63 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 267.39 |  |  |  | 40% | 37 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 251.13 |  |  |  |  | 212 712 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 23.156 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 859.36 | 1 780.97 | 38.79 | 14.4 | 7.88 | 26 038 | 25 646 | 306 |
| 1.71 | 0.16 | 39.60 | 3.76 | 2.19 | 14.31 | 87 | 54 |
|  | Объем: 2195+120.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 695.49 |  |  |  | 80% | 20 560 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 838.82 |  |  |  | 37% | 9 509 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 393.68 |  |  |  |  | 56 107 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 301.028 | 15.82 |  |  | 4 762.26 |  |  |  |  | 15 650 |  |  |
| 15.82 |  | 4 762.26 |  | 51.99 |  | 15 650 |  |
|  | Объем: 1000\*23.156\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 21.95 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 45 527.03 | 18 267.49 | 1 841.88 | 14.4 | 8.91 | 385 709 | 263 052 | 16 411 |
| 1 157.98 | 39.06 | 25 417.66 | 857.42 | 4.18 | 14.39 | 106 246 | 12 338 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 18 168.66 |  |  |  | 80% | 220 312 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 988.71 |  |  |  | 37% | 101 894 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 72 684.40 |  |  |  |  | 707 915 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 23.156 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 53 064.31 | 2 644.03 | 329.68 | 14.4 | 8 | 181 967 | 38 074 | 2 637 |
| 2 163.18 |  | 50 090.60 |  | 2.82 | 1 | 141 255 |  |
|  | Объем: 2195+120.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 511.83 |  |  |  | 80% | 30 459 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 242.69 |  |  |  | 37% | 14 087 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56 818.83 |  |  |  |  | 226 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.36 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 020.57 | 509.67 | 9.06 | 14.4 | 7.79 | 16 830 | 7 339 | 71 |
| 2 574.88 | 1.03 | 3 501.84 | 1.40 | 2.69 | 14.48 | 9 420 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 424.19 |  |  |  | 71% | 5 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 332.20 |  |  |  | 52% | 3 827 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 776.95 |  |  |  |  | 25 882 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.157 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 426.22 | 104.69 | 321.52 | 14.41 | 6.11 | 3 473 | 1 509 | 1 965 |
|  | 258.98 |  | 40.66 | 1 | 14.39 |  | 585 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 151.16 |  |  |  | 88% | 1 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 87.21 |  |  |  | 48% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 664.59 |  |  |  |  | 6 321 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.47 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 689.20 | 689.20 |  | 14.4 | 1 | 9 925 | 9 925 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 496.22 |  |  |  | 61% | 6 054 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 261.90 |  |  |  | 31% | 3 077 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 447.32 |  |  |  |  | 19 056 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 31.4 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 6 390.09 | 1 128.08 | 1 301.53 | 14.41 | 4.58 | 49 742 | 16 256 | 5 961 |
| 126.13 | 4.21 | 3 960.48 | 132.27 | 6.95 | 14.4 | 27 525 | 1 905 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 398.99 |  |  |  | 94% | 17 071 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 806.62 |  |  |  | 51% | 9 262 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 595.70 |  |  |  |  | 76 075 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 15.7 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 7 102.74 | 633.01 | 1 205.37 | 14.41 | 4.53 | 42 483 | 9 122 | 5 460 |
| 335.31 | 7.73 | 5 264.37 | 121.28 | 5.3 | 14.39 | 27 901 | 1 745 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 837.26 |  |  |  | 94% | 10 215 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 482.75 |  |  |  | 51% | 5 542 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 422.75 |  |  |  |  | 58 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 15.7 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 11 464.46 | 588.05 | 5.89 | 14.4 | 5.17 | 61 655 | 8 468 | 30 |
| 692.39 |  | 10 870.52 |  | 4.89 | 1 | 53 157 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 652.74 |  |  |  | 94% | 7 960 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 376.35 |  |  |  | 51% | 4 319 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 493.55 |  |  |  |  | 73 934 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 61.993 | 27.63 |  | 27.63 | 1 712.72 |  | 1 712.72 |  | 6.07 | 10 396 |  | 10 396 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 24+37.68+0.313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 61.993 | 7.56 |  | 7.56 | 468.78 |  | 468.78 |  | 6.07 | 2 845 |  | 2 845 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 24+37.68+0.313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные проемы (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.07245 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 125.68 | 107.39 | 18.29 | 14.41 | 7.36 | 1 682 | 1 548 | 135 |
|  | 100.00 |  | 7.25 | 1 | 14.43 |  | 105 |
|  | Объем: (0.7\*1.15)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 113.49 |  |  |  | 84% | 1 389 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 68.78 |  |  |  | 48% | 793 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 307.96 |  |  |  |  | 3 864 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.07245 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 1 537.65 | 167.07 | 53.80 | 14.4 | 6.38 | 6 410 | 2 406 | 343 |
| 18 174.97 | 28.43 | 1 316.78 | 2.06 | 2.78 | 14.43 | 3 661 | 30 |
|  | Объем: (0.7\*1.15)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 179.28 |  |  |  | 90% | 2 192 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 91.33 |  |  |  | 43% | 1 047 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 808.26 |  |  |  |  | 9 650 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 7.245 | 2 460.30 |  |  | 17 824.87 |  |  |  |  | 29 230 |  |  |
| 2 460.30 |  | 17 824.87 |  | 4 034.55 |  | 29 230 |  |
|  | Объем: (0.7\*1.15)\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.108 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 319.28 | 40.47 | 0.72 | 14.4 | 7.79 | 1 336 | 583 | 6 |
| 2 574.88 | 1.03 | 278.09 | 0.11 | 2.69 | 14.48 | 748 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 33.68 |  |  |  | 71% | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 26.38 |  |  |  | 52% | 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379.34 |  |  |  |  | 2 056 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 701.24 | 400.72 | 4.16 | 14.41 | 7.36 | 7 044 | 5 774 | 31 |
| 2 694.15 | 14.99 | 296.36 | 1.65 | 4.18 | 14.43 | 1 239 | 24 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 317.87 |  |  |  | 67% | 3 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 201.19 |  |  |  | 40% | 2 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 220.30 |  |  |  |  | 13 248 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕРр 62-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.11 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 19.59 | 13.64 | 0.69 | 14.4 | 7.7 | 229 | 196 | 5 |
| 47.81 | 1.29 | 5.26 | 0.14 | 5.1 | 14.45 | 27 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 11.02 |  |  |  | 68% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 6.89 |  |  |  | 40% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37.50 |  |  |  |  | 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕРр 65-33-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена жалюзийных решеток ( подвал), 100 жалюзийных решеток | 0.04 | 489.26 | 418.02 | 0.33 | 19.57 | 16.72 | 0.01 | 14.4 | 7.27 | 264 | 241 |  |
| 70.91 | 0.13 | 2.84 | 0.01 | 8.3 | 14.31 | 24 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54\*100) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 17.23 |  |  |  | 88% | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10.04 |  |  |  | 48% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46.84 |  |  |  |  | 592 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТССЦ 301-0596  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, м2 | 0.4 | 704.11 |  |  | 281.64 |  |  |  |  | 2 679 |  |  |
| 704.11 |  | 281.64 |  | 6 696.95 |  | 2 679 |  |
|  | Объем: (0.25\*0.4)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **220 066.17** | **52 603.06** | **17 056.94** |  |  | **1 386 551** | **757 647** | **83 897** |
| **150 406.17** | **1 502.82** |  |  | **545 009** | **21 635** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Крыльца входа** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.27 | 304.09 | 266.46 | 37.63 | 82.10 | 71.94 | 10.16 | 14.41 | 7.1 | 1 109 | 1 037 | 72 |
|  | 13.13 |  | 3.54 | 5.46 | 14.43 |  | 51 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 83.78 |  |  |  | 94% | 1 023 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 48.31 |  |  |  | 51% | 555 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 214.19 |  |  |  |  | 2 687 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕР 06-01-001-22  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка ступеней и крылец, с армиированием, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0243 | 6 637.09 | 3 354.22 | 3 282.86 | 161.28 | 81.51 | 79.77 | 14.4 | 6.9 | 1 724 | 1 174 | 550 |
|  | 346.62 |  | 8.42 | 5.24 | 14.39 |  | 121 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 85.43 |  |  |  | 80% | 1 036 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 49.46 |  |  |  | 44% | 570 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296.18 |  |  |  |  | 3 330 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 06-01-001-22  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство ступеней и крылец, с армиированием, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0243 | 128 016.74 | 4 821.70 | 5 129.48 | 3 110.81 | 117.17 | 124.65 | 14.4 | 6.9 | 17 581 | 1 687 | 860 |
| 118 065.57 | 541.60 | 2 868.99 | 13.16 | 5.24 | 14.39 | 15 034 | 189 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 123.81 |  |  |  | 80% | 1 501 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 71.68 |  |  |  | 44% | 825 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 306.31 |  |  |  |  | 19 907 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 06-01-067-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Железнение поверхности, 100 м2 поверхности | 0.306 | 499.61 | 339.33 | 3.80 | 152.88 | 103.84 | 1.16 | 14.4 | 8.05 | 1 686 | 1 495 | 9 |
| 156.48 |  | 47.88 |  | 3.79 | 1 | 181 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 98.65 |  |  |  | 80% | 1 196 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 57.11 |  |  |  | 44% | 658 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 308.64 |  |  |  |  | 3 540 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕРр 61-17-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 | 3 821.45 | 2 472.49 | 1.26 | 458.57 | 296.70 | 0.15 | 14.4 | 5.51 | 4 949 | 4 272 | 1 |
| 1 347.70 |  | 161.72 |  | 4.18 | 1 | 676 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 234.39 |  |  |  | 67% | 2 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 148.35 |  |  |  | 40% | 1 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 841.31 |  |  |  |  | 9 520 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТЕР 15-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 301.50 | 19.12 | 1.89 | 14.4 | 7.97 | 1 168 | 275 | 15 |
| 2 337.38 |  | 280.49 |  | 3.13 | 1 | 878 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 18.16 |  |  |  | 80% | 220 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8.99 |  |  |  | 37% | 102 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.65 |  |  |  |  | 1 490 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 7.14 | 27.63 |  | 27.63 | 197.26 |  | 197.26 |  | 6.07 | 1 197 |  | 1 197 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.76+0.58+5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 7.14 | 7.56 |  | 7.56 | 53.99 |  | 53.99 |  | 6.07 | 328 |  | 328 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.76+0.58+5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **4 518.39** | **690.28** | **469.03** |  |  | **29 742** | **9 940** | **3 032** |
| **3 359.08** | **25.12** |  |  | **16 769** | **361** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Балконы и эркеры** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий цементных, 100 м2 покрытия | 0.2696 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 842.14 | 271.31 | 570.83 | 14.4 | 4.64 | 6 556 | 3 907 | 2 649 |
|  | 238.98 |  | 64.43 | 1 | 14.4 |  | 928 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 268.59 |  |  |  | 68% | 3 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 228.30 |  |  |  | 54% | 2 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 339.04 |  |  |  |  | 12 455 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕР 06-01-041-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Демонтаж балконной плиты по стальным балкам, толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле | 0.00576 | 11 069.41 | 7 099.22 | 3 970.19 | 63.76 | 40.89 | 22.87 | 14.41 | 7.17 | 753 | 589 | 164 |
|  | 487.54 |  | 2.81 | 5.17 | 14.39 |  | 40 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 41.52 |  |  |  | 80% | 503 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 24.04 |  |  |  | 44% | 277 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.31 |  |  |  |  | 1 533 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 06-01-041-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство (балкон. плиты) по стальным балкам и монолитных участков, площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле | 0.00576 | 99 636.79 | 10 205.12 | 6 203.43 | 573.91 | 58.78 | 35.73 | 14.41 | 7.17 | 3 582 | 847 | 256 |
| 83 228.24 | 761.79 | 479.39 | 4.39 | 5.17 | 14.39 | 2 478 | 63 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(33345.97=5613.80\*5.94) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 60.01 |  |  |  | 80% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 34.74 |  |  |  | 44% | 400 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 668.67 |  |  |  |  | 4 710 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТССЦ 204-0002  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т | 0.0132 | 6 313.70 |  |  | 83.34 |  |  |  |  | 492 |  |  |
| 6 313.70 |  | 83.34 |  | 37 239.22 |  | 492 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТССЦ 204-0035  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.0132 | 2 042.62 |  |  | 26.96 |  |  |  |  | 178 |  |  |
| 2 042.62 |  | 26.96 |  | 13 467.04 |  | 178 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТССЦ 204-0019  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т | 0.026 | 7 311.17 |  |  | 190.09 |  |  |  |  | 962 |  |  |
| 7 311.17 |  | 190.09 |  | 36 997.28 |  | 962 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТССЦ 204-0034  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.026 | 2 573.38 |  |  | 66.91 |  |  |  |  | 443 |  |  |
| 2 573.38 |  | 66.91 |  | 17 042.44 |  | 443 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕР 11-01-004-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2696 | 1 645.01 | 360.09 | 234.96 | 443.49 | 97.08 | 63.35 | 14.41 | 3.61 | 3 329 | 1 399 | 229 |
| 1 049.96 | 2.91 | 283.07 | 0.79 | 6.01 | 14.4 | 1 701 | 11 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 108.64 |  |  |  | 94% | 1 325 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 62.64 |  |  |  | 51% | 719 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 614.76 |  |  |  |  | 5 374 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕР 11-01-004-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2696 | 541.87 | 121.50 | 120.63 | 146.09 | 32.76 | 32.52 | 14.41 | 3.69 | 1 167 | 472 | 120 |
| 299.75 | 1.61 | 80.81 | 0.43 | 7.11 | 14.45 | 575 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 36.84 |  |  |  | 94% | 449 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 21.24 |  |  |  | 51% | 244 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 204.17 |  |  |  |  | 1 860 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕР 11-01-011-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.2696 | 2 733.75 | 491.58 | 59.08 | 737.02 | 132.53 | 15.93 | 14.4 | 7.09 | 4 105 | 1 908 | 113 |
| 2 183.10 | 20.51 | 588.56 | 5.53 | 3.54 | 14.43 | 2 084 | 80 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 153.25 |  |  |  | 94% | 1 869 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 88.36 |  |  |  | 51% | 1 014 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 978.63 |  |  |  |  | 6 988 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 11-01-011-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05, 100 м2 стяжки | 0.2696 | 1 115.76 | 9.80 | 20.73 | 300.81 | 2.64 | 5.59 | 14.38 | 6.98 | 1 113 | 38 | 39 |
| 1 085.24 | 6.78 | 292.58 | 1.83 | 3.54 | 14.45 | 1 036 | 26 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*2, Н4= 1.25\*2, Н5= 1.15\*2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4.96 |  |  |  | 94% | 60 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2.86 |  |  |  | 51% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 308.63 |  |  |  |  | 1 206 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.514 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 6 120.70 | 603.15 | 17.05 | 14.4 | 7.8 | 23 395 | 8 685 | 133 |
| 10 701.36 | 3.78 | 5 500.50 | 1.94 | 2.65 | 14.39 | 14 576 | 28 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 653.50 |  |  |  | 92% | 8 016 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 332.80 |  |  |  | 44% | 3 834 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 107.00 |  |  |  |  | 35 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2214 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 783.00 | 322.26 | 15.71 | 14.41 | 6.76 | 7 282 | 4 644 | 106 |
| 2 010.07 | 22.96 | 445.03 | 5.08 | 5.69 | 14.43 | 2 532 | 73 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 310.97 |  |  |  | 80% | 3 774 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 153.85 |  |  |  | 37% | 1 745 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 247.82 |  |  |  |  | 12 801 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТССЦ 101-2615  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2 | 23.9112 | 6.42 |  |  | 153.51 |  |  |  |  | 895 |  |  |
| 6.42 |  | 153.51 |  | 37.43 |  | 895 |  |
|  | Объем: 22.14\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2214 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 507.36 | 25.28 | 3.15 | 14.4 | 8 | 1 740 | 364 | 25 |
| 2 163.18 |  | 478.93 |  | 2.82 | 1 | 1 351 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 24.02 |  |  |  | 80% | 291 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 11.88 |  |  |  | 37% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 543.26 |  |  |  |  | 2 166 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Очистка поверхности решеток ограждения, щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 24.96 | 9.37 | 9.37 |  | 233.94 | 233.94 |  | 14.39 | 1 | 3 366 | 3 366 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 189.49 |  |  |  | 69% | 2 323 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 140.36 |  |  |  | 48% | 1 616 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 563.80 |  |  |  |  | 7 304 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2496 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 89.47 | 17.22 | 3.25 | 14.4 | 2.66 | 463 | 248 | 9 |
| 276.46 | 0.14 | 69.00 | 0.03 | 2.99 | 14.73 | 206 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 13.97 |  |  |  | 69% | 172 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10.35 |  |  |  | 48% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113.79 |  |  |  |  | 754 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2496 | 1 249.50 | 84.82 | 17.28 | 311.87 | 21.17 | 4.31 | 14.4 | 3.13 | 991 | 305 | 13 |
| 1 147.40 | 0.28 | 286.39 | 0.07 | 2.35 | 14.73 | 673 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*2, Н4= 1.25\*2, Н5= 1.15\*2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 17.20 |  |  |  | 69% | 211 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.74 |  |  |  | 48% | 147 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 341.82 |  |  |  |  | 1 349 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕР 09-05-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  (прим) Демонтаж балконных экранов, 100 м2 | 0.3672 | 250.56 | 214.45 | 36.11 | 92.00 | 78.74 | 13.26 | 14.4 | 5.89 | 1 212 | 1 134 | 78 |
|  | 1.27 |  | 0.47 | 2.59 | 14.4 |  | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9910* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 64.16 |  |  |  | 69% | 787 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 57.03 |  |  |  | 58% | 662 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 213.19 |  |  |  |  | 2 661 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТЕР 09-05-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Облицовка экранов, 100 м2 | 0.3672 | 437.34 | 352.30 | 64.49 | 160.59 | 129.37 | 23.68 | 14.4 | 5.89 | 2 022 | 1 863 | 139 |
| 20.55 | 2.26 | 7.55 | 0.83 | 2.59 | 14.4 | 20 | 12 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9910* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 105.46 |  |  |  | 69% | 1 294 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 93.74 |  |  |  | 58% | 1 088 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 359.80 |  |  |  |  | 4 403 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТССЦ 101-4500  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм цветной, м2 | 40.392 | 64.18 |  |  | 2 592.36 |  |  |  |  | 7 828 |  |  |
| 64.18 |  | 2 592.36 |  | 193.79 |  | 7 828 |  |
|  | Объем: 36.72\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 3.15 | 27.63 |  | 27.63 | 87.03 |  | 87.03 |  | 6.07 | 528 |  | 528 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.77+1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 3.15 | 7.56 |  | 7.56 | 23.82 |  | 23.82 |  | 6.07 | 145 |  | 145 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.77+1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **14 630.17** | **2 067.12** | **938.08** |  |  | **72 547** | **29 769** | **4 746** |
| **11 624.98** | **88.63** |  |  | **38 030** | **1 276** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **688 460.26** | **106 786.51** | **40 767.57** |  |  | **3 926 878** | **1 537 959** | **251 630** |
| **540 906.14** | **2 372.91** |  |  | **2 137 283** | **34 162** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **687 651.86** | **106 536.60** | **40 730.60** |  |  | **3 918 435** | **1 534 360** | **251 413** |
| **540 384.62** | **2 371.59** |  |  | **2 132 655** | **34 143** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **212 921.09** |  |  |  |  | **886 028** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 26, 59, 75; %=71 - по стр. 2-8, 10, 17, 25, 34-38, 67, 78; %=73 - по стр. 9, 12, 23, 60, 61; %=92 - по стр. 11, 15, 33, 39, 40, 48, 102; %=77 - по стр. 13, 41, 49; %=90 - по стр. 18, 21, 47, 53, 76; %=80 - по стр. 24, 32, 63, 65, 66, 84-86, 88, 92, 93, 103, 105; %=66 - по стр. 27, 29, 57, 58; %=67 - по стр. 31, 62, 79, 87; %=79 - по стр. 43, 51; %=93 - по стр. 56; %=88 - по стр. 68; %=61 - по стр. 69; %=94 - по стр. 70-72, 83, 98-101; %=68 - по стр. 80, 91; %=69 - по стр. 106-108)** | | | | | **101 260.23** |  |  |  |  | **1 238 143** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 26, 41, 49, 59, 68, 75, 106-108; %=52 - по стр. 2-8, 10, 17, 25, 34-38, 67, 78; %=56 - по стр. 9, 12, 23, 60, 61; %=44 - по стр. 11, 15, 33, 39, 40, 48, 84-86, 92, 93, 102; %=43 - по стр. 18, 21, 47, 53, 76; %=37 - по стр. 24, 32, 63, 65, 66, 88, 103, 105; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31, 57, 58, 62, 79, 80, 87; %=51 - по стр. 43, 51, 70-72, 83, 98-101; %=54 - по стр. 56, 91; %=31 - по стр. 69)** | | | | | **63 274.36** |  |  |  |  | **726 130** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **852 186.45** |  |  |  |  | **5 882 708** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **252.59** | **208.11** | **36.94** |  |  | **3 234** | **2 997** | **217** |
| **7.55** | **1.30** |  |  | **20** | **19** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 109, 110)** | | | | | **169.62** |  |  |  |  | **2 081** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 109, 110)** | | | | | **150.78** |  |  |  |  | **1 749** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **572.99** |  |  |  |  | **7 064** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **555.81** | **41.80** | **0.03** |  |  | **5 209** | **602** |  |
| **513.97** | **0.02** |  |  | **4 608** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20, 81)** | | | | | **43.07** |  |  |  |  | **530** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 81)** | | | | | **25.09** |  |  |  |  | **289** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **623.97** |  |  |  |  | **6 028** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **853 383.41** |  |  |  |  | **5 895 800** |  |  |
|  | **Тех. надзор 2,14%** | | | | | **18 262.40** |  |  |  |  | **126 170** |  |  |
|  | **Всего с тех. надзором** | | | | | **871 645.81** |  |  |  |  | **6 021 970** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **17 432.92** |  |  |  |  | **120 439** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами**  **С индексом- дефлятором на 2014/2013 К=1,049**  **(Минэкономразвития РФ от 07.10.2013г.)** | | | | | **889 078.73** |  |  |  |  | **6 142 409**  **6 443 387** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **160 034.17** |  |  |  |  | **1 159 810** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **1 049 112.90** |  |  |  |  | **7 603 197** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **101 472.92** |  |  |  |  | **1 240 754** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **63 450.23** |  |  |  |  | **728 168** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | ***(должность, подпись, Ф.И.О)*** |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | ***(должность, подпись, Ф.И.О)*** |