«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:         673 656,99  руб.                         	

________________ /С.Б. Русович/	
		
«______»____________________ 2015г
	
                    Объект: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
Сметная стоимость:	673.657	тыс. руб.	
монтажных работ:	384.768	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.745	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	116.651	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в МОП	
	общестроительные работы	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.2	2 557.56	625.61	1 931.95	511.51	125.12	386.39	16.12	4.18	3 632.07	2 016.96	1 615.11	
					176.84			35.37	1	16.1			569.42	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			158.89				84%	2 172.56			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			96.29				48%	1 241.46			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.69					7 046.09			
	
2.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.3	1 935.05	460.22	1 474.83	2 515.57	598.29	1 917.28	16.12	4.18	17 658.60	9 644.37	8 014.23	
					134.99			175.49	1	16.1			2 825.34	
	Накладные расходы		99%			766.04				84%	10 474.56			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			464.27				48%	5 985.46			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 745.88					34 118.62			
	
3.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	3.428	1 944.70	473.27	25.13	6 666.43	1 622.37	86.15	16.12	9.04	50 283.14	26 152.60	778.76	
				1 446.30			4 957.92		4.71	1		23 351.79		
	Объем: 0.16*0.16*130+0.1													
	Накладные расходы		99%			1 606.15				84%	21 968.18			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			973.42				48%	12 553.25			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 246.00					84 804.57			
	
4.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.335	2 702.63	1 182.22	191.18	905.38	396.04	64.04	16.11	11.58	8 827.36	6 380.26	741.63	
				1 329.24	108.12		445.30	36.22	3.83	14.96		1 705.48	541.85	
	Объем: (130+3.8)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			410.65				80%	5 537.69			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			203.16				37%	2 561.18			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 519.19					16 926.23			
	
5.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335	1 745.74	557.85	23.67	584.82	186.88	7.93	16.11	9.12	4 206.20	3 010.64	72.32	
				1 164.22	0.39		390.01	0.13	2.88	16.04		1 123.24	2.10	
	Объем: (130+3.8)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			177.66				80%	2 410.19			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			87.89				37%	1 114.71			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					850.37					7 731.11			
	
6.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.88	48.13	4.41	36.66	138.60	12.70	105.58	16.1	7.59	1 333.01	204.48	801.36	
									1	1				
	Объем: 1.6*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			12.70				100%	204.48			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.62				60%	122.69			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.88	16.40		16.40	47.23		47.23	1	7.87	371.72		371.72	
									1	1				
	Объем: 1.6*1.8													
	
	демонтажные работы	
	
8.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.4	53.31	52.33	0.98	21.32	20.93	0.39	16.11	9.33	340.87	337.21	3.66	
					0.39			0.16	1	18.69			2.92	
	Накладные расходы		85%			17.93				72%	244.89			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.71				52%	176.87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.96					762.63			
	
9.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.3	48.36	48.36		14.51	14.51		16.11	1	233.72	233.72		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	168.28			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.43				52%	121.53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.28					523.53			
	
10.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.85	19.51	19.51		36.09	36.09		16.11	1	581.47	581.47		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			30.68				72%	418.66			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.46				52%	302.36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.22					1 302.49			
	
11.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	1.1	34.84	34.51	0.33	38.32	37.96	0.36	16.11	9.24	614.91	611.55	3.35	
					0.13			0.14	1	18.69			2.67	
	Накладные расходы		85%			32.39				72%	442.24			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	319.39			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.47					1 376.54			
	
12.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.25	80.15	79.82	0.33	20.04	19.96	0.08	16.11	9.24	322.24	321.48	0.76	
					0.13			0.03	1	18.69			0.61	
	Накладные расходы		85%			16.99				72%	231.90			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.99				52%	167.49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.03					721.63			
	
13.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж щитов этажных  распределительных  для электрооборудования, 1 шт.	15	19.58	7.05	12.52	293.63	105.80	187.83	17.09	6.24	2 980.10	1 808.04	1 172.06	
					0.95			14.22	7.26	17.98			255.68	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			114.02				81%	1 671.61			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.01				52%	1 073.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					485.66					5 724.85			
	
	монтажные работы	
	
	Щиты  вводные  распределительные  (подъездные, в существ.  м/корпусе) в составе:	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	67.13	26.47	4.28	335.63	132.36	21.42	17.11	6.82	4 080.15	2 264.68	146.08	
				36.37	0.17		181.85	0.84	9.18	17.36		1 669.38	14.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			126.54				81%	1 846.20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.58				52%	1 185.22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.75					7 111.57			
	
15.	С.Цена поставщик 
Автомат С50 А  CLS6-C50/3 6к A, шт	5	401.63			2 008.14					8 574.75			
				401.63			2 008.14		4.27			8 574.75		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.27	
	
16.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	39.27	17.81	1.36	196.37	89.04	6.78	17.1	5.37	2 633.87	1 522.58	36.41	
				20.11			100.55		10.69	1		1 074.88		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.59				81%	1 233.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.88				52%	791.74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.83					4 658.90			
	
17.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A, шт	5	159.20			796.02					3 399.00			
				159.20			796.02		4.27			3 399.00		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
18.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.015	627.41	96.55	123.32	9.41	1.45	1.85	17.11	7.56	75.50	24.78	13.98	
				407.53	26.62		6.11	0.40	6.01	17.98		36.74	7.18	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.76				81%	25.89			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.20				52%	16.62			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.37					118.01			
	
19.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	5	6.47			32.35					136.70			
				6.47			32.35		27.34			136.70		
	
	Щиты этажные	
	
20.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	15	81.30	28.21	50.09	1 219.50	423.18	751.32	17.09	6.24	12 247.08	7 232.15	4 688.24	
				3.00	3.79		45.00	56.88	7.26	17.98		326.70	1 022.70	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			456.06				81%	6 686.43			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			312.04				52%	4 292.52			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 987.60					23 226.03			
	
21.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. (300х300х180)  мм  типа NRP 48А замк., шт	15	1 091.03			16 365.42					69 880.35			
				1 091.03			16 365.42		4.27			69 880.35		
	Поправки: М: =4523*1.03/4.27	
	
22.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	42	39.27	17.81	1.36	1 649.51	747.94	56.95	17.1	5.37	22 124.53	12 789.71	305.83	
				20.11			844.62		10.69	1		9 028.99		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			710.54				81%	10 359.67			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			486.16				52%	6 650.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.21					39 134.84			
	
23.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	42	163.06			6 848.66					29 243.76			
				163.06			6 848.66		4.27			29 243.76		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
24.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	15	67.13	26.47	4.28	1 006.89	397.08	64.26	17.11	6.82	12 240.44	6 794.04	438.25	
				36.37	0.17		545.55	2.52	9.18	17.36		5 008.15	43.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			379.62				81%	5 538.61			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			259.74				52%	3 555.65			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 646.25					21 334.70			
	
25.	С.Цена поставщик 
Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА, шт	15	195.63			2 934.41					12 529.95			
				195.63			2 934.41		4.27			12 529.95		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
26.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный У859М, 1шт	126	11.82			1 489.28					6 359.22			
				11.82			1 489.28		4.27			6 359.22		
	Поправки: М: =49/4.27*1.03	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
27.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	2.13	288.28	214.78	54.61	614.03	457.47	116.32	17.11	5.86	8 796.30	7 827.36	681.66	
				18.89	1.46		40.24	3.12	7.14	17.93		287.28	55.91	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			437.56				81%	6 385.45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			299.38				52%	4 099.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 350.97					19 281.05			
	
28.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	217.26	5.85			1 270.97					4 186.60			
				5.85			1 270.97		19.27			4 186.60		
	Объем: 213*1.02													
	
29.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	178	0.99			175.92					751.16			
				0.99			175.92		4.27			751.16		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
30.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	27	24.44			659.88					2 618.46			
				24.44			659.88		96.98			2 618.46		
	
31.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.25	80.62	60.80	5.33	100.78	76.01	6.66	17.11	7.84	1 466.41	1 300.45	52.21	
				14.49	0.32		18.11	0.41	6.28	18		113.75	7.29	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			72.60				81%	1 059.27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.67				52%	680.02			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.05					3 205.70			
	
32.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.85	31.62	20.64	2.66	26.88	17.54	2.26	17.11	7.84	366.16	300.18	17.75	
				8.32	0.17		7.07	0.14	6.82	17.36		48.23	2.48	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.80				81%	245.15			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.49				52%	157.38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.17					768.70			
	
33.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.214	5 101.90			1 091.81					4 662.02			
				5 101.90			1 091.81		4.27			4 662.02		
	Объем: 210*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.88	101.63	70.96	7.98	89.43	62.44	7.02	17.11	7.85	1 254.88	1 068.37	55.13	
				22.69	0.49		19.97	0.43	6.58	17.78		131.38	7.70	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			59.73				81%	871.62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.87				52%	559.56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.02					2 686.05			
	
35.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.09	12 046.69			1 084.20					4 629.54			
				12 046.69			1 084.20		4.27			4 629.54		
	Объем: 88*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
36.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	1.25	440.17	310.43	104.10	550.21	388.04	130.13	17.11	6.58	7 723.70	6 639.28	856.22	
				25.64	4.21		32.05	5.27	7.12	18		228.20	94.77	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			373.64				81%	5 454.58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.65				52%	3 501.71			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 179.51					16 679.99			
	
37.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	127.5	15.70			2 001.75					6 688.65			
				15.70			2 001.75		52.46			6 688.65		
	Объем: 125*1.02													
	
38.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	105	5.42			569.26					2 430.75			
				5.42			569.26		23.15			2 430.75		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
39.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	16	24.44			391.04					1 551.68			
				24.44			391.04		96.98			1 551.68		
	
40.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	1.275	207.89	131.75	29.28	265.06	167.98	37.33	17.11	7.84	3 531.85	2 874.12	292.68	
				46.86	1.79		59.75	2.28	6.11	17.94		365.05	40.90	
	Объем: 125*1.02													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780;  ССЦ 509-1658	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			161.75				81%	2 361.17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.67				52%	1 515.81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.48					7 408.83			
	
41.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.128	48 002.65			6 144.34					26 236.33			
				48 002.65			6 144.34		4.27			26 236.33		
	Объем: 125*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
42.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	25	17.90			447.46					1 910.65			
				17.90			447.46		4.27			1 910.65		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
43.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.42	142.72	140.38		59.94	58.96		17.1	1	1 024.98	1 008.18		
				2.34			0.98		17.09	1		16.80		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			56.01				81%	816.63			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.32				52%	524.25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.28					2 365.86			
	
44.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.4	1 626.77	840.90	271.52	650.71	336.36	108.61	17.09	7.81	8 047.10	5 748.39	848.24	
				514.35	14.26		205.74	5.70	7.05	18		1 450.47	102.64	
	Объем: 25+15													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			324.96				81%	4 739.33			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			222.34				52%	3 042.54			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 198.01					15 828.97			
	
45.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	25	91.26			2 281.62					9 742.51			
				91.26			2 281.62		4.27			9 742.51		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
46.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	15	71.93			1 078.97					4 607.19			
				71.93			1 078.97		4.27			4 607.19		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
47.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	40	29.23			1 169.09					4 992.00			
				29.23			1 169.09		4.27			4 992.00		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
48.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.31	498.53	376.16	16.54	154.54	116.61	5.13	17.09	7.56	2 187.14	1 992.88	38.75	
				105.83	0.49		32.81	0.15	4.74	17.78		155.51	2.71	
	Объем: 25+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			110.92				81%	1 616.43			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.89				52%	1 037.71			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.36					4 841.27			
	
49.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка
( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	25	88.82			2 220.59					9 481.92			
				88.82			2 220.59		4.27			9 481.92		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
50.	С Цена поставщик. 
Выключатель  наружной установки 1-кл IP54, шт.	6	20.55			123.31					526.54			
				20.55			123.31		4.27			526.54		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
51.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.05	537.91	418.19	16.54	26.90	20.91	0.83	17.09	7.56	388.15	357.34	6.25	
				103.19	0.49		5.16	0.02	4.76	17.78		24.56	0.44	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.88				81%	289.80			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.60				52%	186.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.39					864.00			
	
52.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	5	27.06			135.32					577.83			
				27.06			135.32		4.27			577.83		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	70 069.05	6 670.02	4 120.13			395 291.21	111 047.27	22 052.64	
			59 258.60	339.92				261 864.14	5 603.64	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	70 069.05	6 670.02	4 120.13			395 291.21	111 047.27	22 052.64	
			59 258.60	339.92				261 864.14	5 603.64	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 426.79	3 728.62	1 505.53			298 103.86	63 637.96	9 657.51	
			50 192.65	92.71				224 808.38	1 664.93	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	48 047.09					204 842.31			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 8-12; %=81 - по стр. 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 34, 36, 40, 43, 44, 48, 51)	3 617.29					52 707.09			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 34, 36, 40, 43, 44, 48, 51)	2 483.86					33 957.50			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	61 527.94					384 768.45			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 183.71	2 928.70	2 461.79			84 607.37	47 204.83	11 222.05	
			5 793.23	247.21				26 180.51	3 938.71	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4, 5)	3 119.38					42 563.18			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=37 - по стр. 4, 5)	1 825.04					23 456.07			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 128.13					150 626.62			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 272.72					10 875.25			
			3 272.72					10 875.25		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 272.72					10 875.25			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	185.83	12.70	152.81			1 704.73	204.48	1 173.08	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6)	12.70					204.48			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)	7.62					122.69			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	185.83					1 704.73			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	81 114.62					547 975.05			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 735.85					11 726.67			
	ИТОГО	82 850.47					559 701.72			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 657.01					11 194.03			
	ИТОГО	84 507.48					570 895.75			
	НДС 18%	15 211.35					102 761.24			
	ВСЕГО С НДС	99 718.83					673 656.99			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                       Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)