«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
________________________ /С.Б.Русович/	_________________________ /Н.В.Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт подвального помещения МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт подвального помещения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	ПОТОЛКИ	
1.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков	100 м2	1.8019	
2.	Е15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.8019	
3.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	23.6589	
4.	Е15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8019	
5.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.8019	
6.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8019	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДВАЛА	
7.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков	100 м2	0.2159	
8.	Е15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.2159	
9.	С101-2416	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ	кг	2.8067	
10.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.26	
11.	Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.26	
12.	Е09-03-014-01	Монтаж металлоконструкций, прим	1 т конструкций	0.4028	
13.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.051	
14.	С204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.0804	
15.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.051	
16.	С204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0.0804	
17.	С101-3723	Сталь полосовая 80х5 мм, марка Ст3сп	т	0.0345	
18.	С101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	0.2369	
19.	С101-4477	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм	шт.	8	
20.	С цена поставщик.	Болт самоанкерующийся распорный М16х150	шт	26	
21.	Е15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков (толщина 40мм) (п.1.15.15 Общие положения)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2159	
22.	С402-0003	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	м3	1.0784	
23.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	
24.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0564	
25.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0564	
	СТЕНЫ	
26.	Е53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещин	2.5	
27.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.45	
28.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3.5919	
29.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим	100 м2 поверхности	3.5919	
30.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	395.109	
31.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.5919	
32.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.8919	
33.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	51.1006	
34.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.3	
35.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (стены, откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.8919	
	ПРОЕМЫ	
36.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.068	
37.	Е10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.068	
38.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	5.6	
39.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.2	
40.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.442	
41.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.442	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)