«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
Директор МКУ КР МКД			Генеральный директор ООО «ЖЭУ №7»			

 ________________ /Русович С.Б. / 	 ________________ /Просвирина Т.В. / 	
		
 «______»____________________ 2014г. 	 «______»____________________ 2014г. 	

	
 Объект: 	 Многоквартирный дом №27-33 по ул. Севастьянова 	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 	
На капитальный ремонт крыши МКД	

 № пп 	 Шифр и № позиции норматива 	 Наименование работ и затрат 	 Единица измерения 	 Количество 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	
	Техн.часть п.1.12.1 (высота здания  29м) К=(29-15)*0.5%=1,07 	
 1. 	 Е46-04-008-01 	 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 	 100 м2 покрытия 	 9.68 	
 2. 	 Е12-01-017-01 	 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм (50мм) 	 100 м2 стяжки 	 9.68 	
 3. 	 Е12-01-017-02 	 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавить 35мм) 	 100 м2 стяжки 	 9.68 	
 4. 	 Е12-01-016-02 	 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 	 100 м2 кровли 	 9.68 	
 5. 	 Е12-01-002-09 	 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 	 100 м2 кровли 	 9.68 	
 6. 	 С101-3380 	 Унифлекс ЭПП 	 м2 	 1122.88 	
 7. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 1103.52 	
 8. 	 Е12-01-004-04 	 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 	 100 м примыканий 	 3.04 	
 9. 	 С101-3380 	 Унифлекс ЭПП 	 м2 	 383.04 	
 10. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 383.04 	
 11. 	 Е20-02-012-01 	 Установка аэраторов диаметром 50мм (прим) 	 1 дефлектор 	 20 	
 12. 	 Цена поставщика. 	 Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм 	 шт 	 20 	
 13. 	 Е58-20-1 	 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 	 100 м 	 0.892 	
 14. 	 Е58-20-3 	 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 	 100 м 	 1.913 	
 15. 	 Е65-6-23 	 Смена водосточных воронок 	 100 приборов 	 0.04 	
 16. 	 С301-3302 	 Воронка водосточная диаметром 100 мм 	 шт. 	 4 	
 17. 	 Е65-38-2 	 Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки 	 1 шт. 	 16 	
	Вентканалы 	
 18. 	 Е58-16-2 	 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 	 100 мест 	 0.1 	
 19. 	 Е12-01-016-02 	 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 	 100 м2 кровли 	 0.09 	
 20. 	 Е12-01-002-10 	 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой 	 100 м2 кровли 	 0.09 	
 21. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 10.44 	
	Выход на кровлю - машинное отделение 	
 22. 	 Е46-04-008-01 	 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 	 100 м2 покрытия 	 1 	
 23. 	 Е12-01-017-01 	 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) 	 100 м2 стяжки 	 1 	
 24. 	 Е12-01-017-02 	 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавить 35мм) 	 100 м2 стяжки 	 1 	
 25. 	 Е12-01-016-02 	 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 	 100 м2 кровли 	 1 	
 26. 	 Е12-01-002-09 	 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 	 100 м2 кровли 	 1 	
 27. 	 С101-3380 	 Унифлекс ЭПП 	 м2 	 116 	
 28. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 114 	
 29. 	 Е12-01-004-04 	 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 	 100 м примыканий 	 0.884 	
 30. 	 С101-3380 	 Унифлекс ЭПП 	 м2 	 111.384 	
 31. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 111.384 	
 32. 	 Е20-02-012-01 	 Установка аэраторов диаметром 50мм (прим) 	 1 дефлектор 	 4 	
 33. 	 Цена поставщика. 	 Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм 	 шт 	 4 	
 34. 	 Е58-20-1 	 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 	 100 м 	 0.668 	
 35. 	 Е58-20-3 	 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 	 100 м 	 0.4868 	
 36. 	 Е58-21-1 	 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 	 10 шт. 	 0.8 	
 37. 	 Е58-21-2 	 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(6ти-канальный) 	 10 шт. 	 0.8 	
 38. 	 Е15-02-001-01 	 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 	 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 2.28 	
 39. 	 Е15-04-014-01 	 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 	 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 2.28 	
 40. 	 Е46-04-012-03 	 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 	 100 м2 	 0.0756 	
 41. 	 Е09-04-012-01 	 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 	 1 м2 проема 	 7.56 	
 42. 	 Цена поставщика. 	 Двери металлические в сборе 	 м2 	 7.56 	
 43. 	 Е46-04-012-02 	 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 	 100 м2 	 0.0132 	
 44. 	 Е10-01-034-03 	 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 	 100 м2 проемов 	 0.0132 	
 45. 	 С203-0954 	 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 	 м2 	 1.32 	
	Козырьки балконов 	
 46. 	 Е46-04-008-01 	 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 	 100 м2 покрытия 	 0.7744 	
 47. 	 Е12-01-017-01 	 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм) 	 100 м2 стяжки 	 0.7744 	
 48. 	 Е12-01-017-02 	 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(добавлять  15мм) 	 100 м2 стяжки 	 0.7744 	
 49. 	 Е12-01-016-02 	 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной 	 100 м2 кровли 	 0.7744 	
 50. 	 Е12-01-002-10 	 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой 	 100 м2 кровли 	 0.7744 	
 51. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 89.8304 	
 52. 	 Е12-01-004-04 	 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 	 100 м примыканий 	 0.713 	
 53. 	 С101-3380 	 Унифлекс ЭПП 	 м2 	 89.863 	
 54. 	 С101-4736 	 Унифлекс Экстра ЭКП 	 м2 	 89.863 	
 55. 	 Е58-20-1 	 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 	 100 м 	 0.9 	
 56. 	 Е20-02-009-06 	 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм 	 1 зонт 	 4 	
 57. 	 С301-0282 	 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм 	 шт. 	 4 	
 58. 	 Т01-01-01-041 	 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 	 т 	 7.05 	
 59. 	 Т03-21-01-015 	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) 	 т 	 7.05 	

 Составил: 	Инженер ООО «ЖЭУ №7»                                            Черкасов С.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)