«Утверждаю»	
			Смета на сумму:	2 547 403	руб.	
		
	Директор
МКУ «КР МКД» 	
	
_______________С.Б. Русович	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт крыши ,фасада с утеплением МКД по ул.  Комсомольская 24а,г. Калининграда	
Сметная стоимость:	2 547.403	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.553	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	545.006	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.8	165.55	131.65	33.90	297.99	236.97	61.02	16.11	6.86	4 236	3 818	419	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			234.60				84%	3 207			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.18				48%	1 833			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.77					9 276			
	
2.	ТЕРр 58-14-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия	0.7	1 905.35	1 031.84	124.60	1 333.75	722.29	87.22	16.11	9.24	14 560	11 636	806	
				748.91	26.49		524.24	18.54	4.04	18.81		2 118	349	
	Накладные расходы		83%			614.89				71%	8 509			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			481.54				52%	6 232			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 430.18					29 302			
	
3.	101-1875 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	0.399	13 515.00			5 392.49					14 446			
				13 515.00			5 392.49		36 204.97			14 446		
	Объем: 70*5.7/1000													
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.5	172.51	127.80	44.71	431.28	319.50	111.78	16.11	9.68	6 229	5 147	1 082	
					6.95			17.38	1	16.08			279	
	Накладные расходы		83%			279.61				71%	3 852			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.97				52%	2 822			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.86					12 903			
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.28	172.51	127.80	44.71	393.32	291.38	101.94	16.11	9.68	5 681	4 694	987	
					6.95			15.85	1	16.08			255	
	Накладные расходы		83%			255.00				71%	3 514			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.70				52%	2 573			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.02					11 768			
	
6.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.22	5 502.93	806.67	80.64	1 210.64	177.47	17.74	16.12	9.08	6 271	2 861	161	
				4 615.62			1 015.44		3.2	1		3 249		
	Накладные расходы		83%			147.30				71%	2 031			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			115.36				52%	1 488			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.30					9 790			
	
7.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	2.5	2 713.25	179.98	29.68	6 783.13	449.95	74.20	16.12	9.21	27 402	7 253	683	
				2 503.59	4.13		6 258.98	10.33	3.11	18.83		19 465	194	
	Накладные расходы		83%			382.03				71%	5 287			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			299.18				52%	3 872			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 464.34					36 562			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	16.11	9	4 526	2 336	60	
				5 258.63			525.86		4.05	1		2 130		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 659			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					7 399			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	16.11	8.96	16 005	7 659	109	
				7 898.38			2 764.43		2.98	1		8 238		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	5 438			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 983			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 955.57					25 426			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж стоек из брусьев (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.387	191.41	160.20	31.21	74.07	62.00	12.08	16.11	8.84	1 106	999	107	
									2.66	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			65.72				90%	899			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.48				43%	430			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.27					2 435			
	
11.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стоек из брусьев 150*150мм(прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.387	3 020.43	230.29	48.76	1 168.91	89.12	18.87	16.11	8.84	4 425	1 436	167	
				2 741.38			1 060.91		2.66	1		2 822		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			94.47				90%	1 292			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.12				43%	617			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 311.50					6 335			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж лежня из бруса (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.338	153.62	122.85	30.78	51.92	41.52	10.40	16.11	8.04	753	669	84	
					1.82			0.61	3.37	16.06			10	
	Объем: 15*0.15*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			44.66				90%	611			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.75				43%	292			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.33					1 656			
	
13.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка лежня из бруса (150*150мм) прим., 1 м3 древесины в конструкции	0.338	2 566.35	176.59	48.09	867.43	59.69	16.25	16.11	8.04	3 760	962	131	
				2 341.67	2.84		791.48	0.96	3.37	16.06		2 667	15	
	Объем: 15*0.15*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.29				90%	879			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.75				43%	420			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					964.47					5 059			
	
14.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.25	3 176.89	1 205.91	20.22	794.22	301.48	5.06	16.11	9	6 565	4 857	45	
				1 950.76			487.69		3.41	1		1 663		
	Накладные расходы		83%			250.23				71%	3 448			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.96				52%	2 526			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 240.41					12 539			
	
15.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	4	162.60	38.37	35.62	650.40	153.48	142.48	16.11	9.04	5 217	2 473	1 288	
				88.61			354.44		4.11	1		1 457		
	Накладные расходы		83%			127.39				71%	1 756			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.76				52%	1 286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.55					8 259			
	
16.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ветровой доски (прим), 100 м досок	0.06	1 013.25	295.48	18.24	60.80	17.73	1.09	16.11	9.13	435	286	10	
				699.53			41.97		3.33	1		140		
	Накладные расходы		86%			15.25				73%	209			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			12.41				56%	160			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.46					804			
	
17.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	1 316.51	347.48	6.74	13.17	3.47	0.07	16.11	9.15	82	56	1	
				962.29	0.16		9.62		2.6	18.69		25		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.30				80%	45			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.63				37%	21			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.10					148			
	
18.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат, брандмауэрная стенка), 1 м3	1.15	218.68	77.46	141.22	251.48	89.08	162.40	16.11	4.18	2 114	1 435	679	
					12.93			14.87	1	16.09			239	
	Накладные расходы		99%			102.91				84%	1 406			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.37				48%	804			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					416.76					4 324			
	
19.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат, брандмауэрная стенка) прим., 100 м3 кладки	0.0115	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 570.65	68.57	43.59	16.11	9.68	7 171	1 105	422	
				126 825.19	588.90		1 458.49	6.77	3.87	16.09		5 644	109	
	Накладные расходы		86%			64.79				73%	886			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			52.74				56%	680			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 688.18					8 737			
	
20.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.442	6 350.32	635.76	12.96	2 806.84	281.01	5.73	16.11	9.23	11 485	4 527	53	
				5 701.60	2.33		2 520.11	1.03	2.74	18.77		6 905	19	
	Объем: 14.0+30.2													
	Накладные расходы		83%			234.09				71%	3 228			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			183.33				52%	2 364			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 224.26					17 077			
	
21.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза из строганных досок (прим), 100 м2 подшивки	0.052	257.63	231.54	26.09	13.40	12.04	1.36	16.11	9.34	207	194	13	
					10.34			0.54	1	18.8			10	
	Накладные расходы		85%			10.69				72%	147			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			10.06				64%	131			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.16					484			
	
22.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза (прим), 100 м2 потолка	0.052	4 610.12	423.79	117.39	239.73	22.04	6.10	16.12	8.32	1 083	355	51	
				4 068.95	5.10		211.59	0.27	3.2	16.08		677	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.65				90%	323			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.05				43%	154			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.43					1 560			
	
23.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	1 316.51	347.48	6.74	68.46	18.07	0.35	16.11	9.15	424	291	3	
				962.29	0.16		50.04	0.01	2.6	18.69		130		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.18				80%	233			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.50				37%	108			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.13					764			
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.074	8 572.20	5 513.35	252.31	634.34	407.99	18.67	16.11	7.76	7 656	6 573	145	
				2 806.54	60.12		207.68	4.45	4.52	17.91		939	80	
	Накладные расходы		78%			321.70				66%	4 391			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			259.84				50%	3 327			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 215.88					15 373			
	
25.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.311	3 086.00			959.75					4 180			
				3 086.00			959.75		13 441.57			4 180		
	Объем: 4200*0.074													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 2-х каналов), 100 м труб	0.017	4 643.44	3 044.15	94.68	78.94	51.75	1.61	16.11	7.75	962	834	12	
				1 504.61	22.54		25.58	0.38	4.52	17.9		116	7	
	Накладные расходы		78%			40.66				66%	555			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			32.84				50%	421			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.44					1 938			
	
27.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.075	3 086.00			231.45					1 008			
				3 086.00			231.45		13 441.57			1 008		
	Объем: 2200*0.017*2													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4-х каналов), 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	16.11	7.75	2 037	1 765	26	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	4.52	17.9		245	15	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	1 175			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	890			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					4 102			
	
29.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.106	3 086.00			327.12					1 425			
				3 086.00			327.12		13 441.57			1 425		
	Объем: 2200*0.012*4													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов), 100 м труб	0.033	23 217.20	15 220.75	473.40	766.17	502.28	15.62	16.11	7.75	9 335	8 092	121	
				7 523.05	112.70		248.26	3.72	4.52	17.9		1 122	67	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			394.68				66%	5 385			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			318.78				50%	4 080			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 479.63					18 799			
	
31.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.436	3 086.00			1 345.50					5 861			
				3 086.00			1 345.50		13 441.57			5 861		
	Объем: 3.3*22*6													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5-ти каналов), 100 м труб	0.012	18 573.76	12 176.60	378.72	222.89	146.12	4.54	16.11	7.75	2 716	2 354	35	
				6 018.44	90.16		72.22	1.08	4.52	17.9		326	19	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 566			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	1 187			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.44					5 469			
	
33.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 774			
				3 086.00			407.35		13 441.57			1 774		
	Объем: 1.2*22*5													
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.236	2 412.79	1 295.60	2.05	569.42	305.76	0.48	16.11	6.41	5 861	4 926	3	
				1 115.14			263.17		3.54	1		932		
	Накладные расходы		79%			241.55				67%	3 300			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			152.88				40%	1 970			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					963.85					11 132			
	
35.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска вентканалов акриловыми составами (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.236	915.24	118.78	57.04	216.00	28.03	13.46	16.12	3.94	1 062	452	53	
				739.42			174.50		3.19	1		557		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			26.63				80%	362			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.17				37%	167			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.80					1 591			
	
36.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников (прим), 1 м3	0.16	1 567.41	240.58	37.36	250.79	38.49	5.98	16.12	8.08	1 636	621	48	
				1 289.47	2.11		206.32	0.34	4.69	16.12		968	5	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			38.44				84%	526			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.30				48%	300			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.53					2 462			
	
37.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж люков (прим), 100 м2 проемов	0.0056	2 079.47	1 604.18	475.30	11.65	8.98	2.66	16.11	7.17	164	145	19	
					18.19			0.10	2.78	18.81			2	
	Объем: 0.7*0.8													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			9.62				90%	132			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.90				43%	63			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.18					360			
	
38.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люков)прим., 100 м2 проемов	0.0056	21 223.62	2 306.00	742.65	118.85	12.91	4.16	16.11	7.17	521	208	30	
				18 174.97	28.43		101.78	0.16	2.78	18.81		283	3	
	Объем: 0.7*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.85				90%	190			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.06				43%	91			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.76					802			
	
39.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.56	2 460.30			1 377.77					2 357			
				2 460.30			1 377.77		4 208.2			2 357		
	Объем: 0.7*0.8													
	
40.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.5	286.73	122.64	1.26	716.82	306.59	3.16	16.11	9.16	6 295	4 939	29	
				162.83			407.08		3.26	1		1 327		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			285.13				79%	3 902			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			196.22				51%	2 519			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 198.17					12 716			
	
41.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	312.5	13.13			4 103.13					13 225			
				13.13			4 103.13		42.32			13 225		
	Объем: 2.5*125													
	
42.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.8	8 171.06	405.87	165.99	14 707.90	730.57	298.78	16.12	8.26	83 321	11 777	2 468	
				7 599.20	14.91		13 678.56	26.84	5.05	16.09		69 077	432	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			818.00				92%	11 232			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			416.58				44%	5 372			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 942.48					99 925			
	
43.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12	137.86			1 654.32					6 728			
				137.86			1 654.32		560.66			6 728		
	
44.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.5	221.62	101.80	102.69	1 440.50	661.69	667.47	16.11	3.72	13 437	10 660	2 483	
				17.13	1.45		111.35	9.43	2.64	16.18		294	152	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			604.01				77%	8 325			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			402.67				48%	5 190			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.18					26 952			
	
45.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	134.55	36.04			4 849.18					25 376			
				36.04			4 849.18		188.6			25 376		
	Объем: 6.5*20.7													
	
46.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.57	75.57	75.35	0.22	43.07	42.95	0.13	16.11	6.5	693	692	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.65				71%	491			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.92				52%	360			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.64					1 544			
	
47.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.57	8 813.16	326.90	31.86	5 023.50	186.33	18.16	16.11	8.82	18 535	3 002	160	
				8 454.40	3.03		4 819.01	1.72	3.19	16.07		15 373	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			203.09				92%	2 788			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			103.43				44%	1 333			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 330.02					22 656			
	
48.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.57	2 956.30	374.76	6.66	1 685.09	213.61	3.80	16.11	9.22	7 512	3 441	35	
				2 574.88	1.03		1 467.68	0.59	2.75	18.87		4 036	11	
	Накладные расходы		83%			177.79				71%	2 451			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			139.23				52%	1 795			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 002.11					11 758			
	
49.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.48	7 415.77	333.04	13.17	3 559.57	159.86	6.32	16.11	9.13	12 270	2 575	58	
				7 069.56			3 393.39		2.84	1		9 637		
	Накладные расходы		83%			132.68				71%	1 828			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.91				52%	1 339			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 796.16					15 437			
	
50.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	16.11	9.14	1 797	745	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	529			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	387			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 713			
	
51.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	16.11	9.14	681	310	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 062			
	
52.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	16.11	9.16	3 799	2 112	4	
				1 029.19			411.68		4.09	1		1 684		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 500			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	1 098			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					6 397			
	
53.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.11	9.14	724	310	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 105			
	
54.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	0.4	4 972.00	72.11	75.20	1 988.80	28.84	30.08	16.11	7.68	9 554	465	231	
				4 824.69	5.48		1 929.88	2.19	4.59	16.09		8 858	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			33.51				92%	460			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.07				44%	220			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.38					10 234			
	
55.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ограждений (прим), 100 м ограждения	0.4	4 972.00	72.11	75.20	1 988.80	28.84	30.08	16.11	7.68	9 554	465	231	
				4 824.69	5.48		1 929.88	2.19	4.59	16.09		8 858	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			33.51				92%	460			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.07				44%	220			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.38					10 234			
	
	Чердачное перекрытие	
	
56.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж ходовых досок, 100 м ходов	0.6	37.58	27.06	10.52	22.55	16.23	6.31	16.11	7.44	308	262	47	
					0.97			0.58	3.11	16.07			9	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			17.82				90%	244			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.08				43%	117			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.45					668			
	
57.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	15.02	42.78	15.93	26.85	642.50	239.24	403.26	16.11	6.72	6 564	3 854	2 710	
					4.29			64.41	2.4	17.28			1 113	
	Объем: 150.2*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			337.05				94%	4 669			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			194.34				51%	2 533			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 173.89					13 766			
	
58.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	1.502	441.81	310.37	131.44	663.60	466.18	197.42	16.12	9.14	9 319	7 515	1 804	
					2.91			4.37	5.14	18.77			82	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			522.31				94%	7 141			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			301.15				51%	3 874			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 487.06					20 335			
	
59.	104-1703 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	20.112	523.43			10 527.22					42 836			
				523.43			10 527.22		2 129.86			42 836		
	Объем: 150.2*0.13*1.03													
	
60.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.502	38.44	35.90	2.54	57.74	53.93	3.81	16.11	9.11	903	869	35	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			59.86				94%	817			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34.52				51%	443			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.12					2 163			
	
61.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	183.845	7.04			1 294.27					4 390			
				7.04			1 294.27		23.88			4 390		
	Объем: 150.2*1.224													
	
62.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.502	38.44	35.90	2.54	57.74	53.93	3.81	16.11	9.11	903	869	35	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			59.86				94%	817			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34.52				51%	443			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.12					2 163			
	
63.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	183.845	15.27			2 807.31					9 222			
				15.27			2 807.31		50.16			9 222		
	Объем: 150.2*1.224													
	
64.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.6	1 688.64	38.89	16.44	1 013.18	23.34	9.86	16.11	7.44	3 497	376	73	
				1 633.31	1.51		979.99	0.91	3.11	16.07		3 048	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			25.71				90%	352			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.10				43%	168			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 051.98					4 017			
	
65.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.47	221.62	101.80	102.69	104.16	47.85	48.26	16.11	3.72	972	771	180	
				17.13	1.45		8.05	0.68	2.64	16.18		21	11	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			43.68				77%	602			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.12				48%	375			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.96					1 950			
	
66.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	9.7	36.04			349.59					1 829			
				36.04			349.59		188.6			1 829		
	Объем: 0.47*20.7													
	
	мансарда	
	
67.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды, 100 м2 стен	0.22	1 138.82	680.90	457.92	250.54	149.80	100.74	16.11	6.63	3 081	2 413	668	
					59.65			13.12	1	16.09			211	
	Накладные расходы		86%			140.11				73%	1 916			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			114.04				56%	1 469			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					504.70					6 466			
	
68.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен мансарды (прим) толщ.150мм, 1 м3 изоляции	3.3	811.20	235.30	124.98	2 676.95	776.49	412.42	16.11	7.47	22 093	12 509	3 081	
				450.92			1 488.04		4.37	1		6 503		
	Объем: 22*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			698.84				77%	9 632			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			465.89				48%	6 004			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 841.69					37 729			
	
69.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	64.02	26.54			1 699.09					5 519			
				26.54			1 699.09		86.2			5 519		
	Объем: 22*3*0.97													
	
70.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14	48.13	4.41	36.66	673.76	61.74	513.24	16.1	7.59	6 480	994	3 895	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			61.74				100%	994			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			37.04				60%	596			
	
71.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	14	16.40		16.40	229.60		229.60	1	7.87	1 807		1 807	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	102 453.91	10 112.96	3 957.55			525 962	162 944	27 900	
			88 284.59	225.23				333 536	3 815	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 550.55	10 051.22	3 214.71			517 675	161 950	22 198	
			88 284.59	225.23				333 536	3 815	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 325.54					140 176			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18, 36; %=71 - по стр. 2, 4-9, 14, 15, 20, 46, 48-53; %=90 - по стр. 10-13, 22, 37, 38, 56, 64; %=73 - по стр. 16, 19, 67; %=80 - по стр. 17, 23, 35; %=72 - по стр. 21; %=66 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=79 - по стр. 40; %=92 - по стр. 42, 47, 54, 55; %=77 - по стр. 44, 65, 68; %=94 - по стр. 57, 58, 60, 62)	9 242.77					127 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 36, 44, 65, 68; %=52 - по стр. 2, 4-9, 14, 15, 20, 46, 48-53; %=43 - по стр. 10-13, 22, 37, 38, 56, 64; %=56 - по стр. 16, 19, 67; %=37 - по стр. 17, 23, 35; %=64 - по стр. 21; %=50 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=51 - по стр. 40, 57, 58, 60, 62; %=44 - по стр. 42, 47, 54, 55)	6 371.26					82 087			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 164.58					726 800			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	903.36	61.74	742.84			8 287	994	5 702	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 70)	61.74					994			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 70)	37.04					596			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	903.36					8 287			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	118 067.94					735 087			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 526.65					15 731			
	ИТОГО	120 594.59					750 818			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 411.89					15 016			
	ИТОГО	123 006.48					765 834			
	НДС 18%	22 141.17					137 850			
	ВСЕГО С НДС	145 147.65					903 684			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 242.77					127 038			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 371.26					82 087			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
72.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.67	1 454.57	549.87	8.86	6 792.86	2 567.92	41.39	16.12	9.13	62 900	41 395	378	
				895.84			4 183.55		5.05	1		21 127		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			2 824.71				93%	38 497			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 746.19				54%	22 353			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 363.76					123 751			
	
73.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.45	63.27	49.68	13.59	28.47	22.36	6.12	16.11	1.78	371	360	11	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			17.44				66%	238			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.18				40%	144			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.09					753			
	
74.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.45	4 688.98	197.81	4 246.36	2 110.04	89.01	1 910.86	16.12	4.06	9 583	1 435	7 758	
				244.81	143.10		110.16	64.40	3.54	15.1		390	972	
	Накладные расходы		78%			119.66				66%	1 589			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.71				40%	963			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 306.40					12 134			
	
75.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	3.86	188.95	188.95		729.35	729.35		16.11	1	11 750	11 750		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			722.06				84%	9 870			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			437.61				48%	5 640			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 889.02					27 260			
	
76.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.3	37.19	25.77		159.92	110.81		16.12	1	2 035	1 786		
				11.42			49.11		5.06	1		248		
	Накладные расходы		86%			95.30				73%	1 304			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			77.57				56%	1 000			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.78					4 339			
	
77.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
78.	ТЕРр 61-22-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	8 158.02	4 603.73	3.31	815.80	460.37	0.33	16.11	6.43	8 676	7 417	2	
				3 550.98			355.10		3.54	1		1 257		
	Накладные расходы		79%			363.69				67%	4 969			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			230.19				40%	2 967			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 409.68					16 612			
	
79.	ТЕР 26-01-036-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж изоляции наружных стен (прим), 100 м2 поверхности	0.08	120.93	112.29	8.64	9.67	8.98	0.69	16.12	7.03	150	145	5	
					0.36			0.03	1.64	16.2				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			8.11				77%	112			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.41				48%	70			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.19					331			
	
80.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.86	80.30	76.91	1.68	309.95	296.88	6.47	16.11	9.18	4 860	4 783	59	
				1.71	0.16		6.60	0.63	2.64	18.69		17	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			282.63				80%	3 836			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			139.83				37%	1 774			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.41					10 470			
	
81.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	50.7	15.82			802.07					2 630			
				15.82			802.07		51.87			2 630		
	Объем: 386*0.013/100*1010													
	
82.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	38.6	811.20	235.30	124.98	31 312.18	9 082.64	4 824.04	16.11	7.47	258 419	146 321	36 036	
				450.92			17 405.51		4.37	1		76 062		
	Объем: 386.0*0.1													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			8 174.38				77%	112 667			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5 449.58				48%	70 234			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 936.14					441 320			
	
83.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	37.442	671.40			25 138.56					136 387			
				671.40			25 138.56		3 642.62			136 387		
	Объем: 386*0.1*0.97													
	
84.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	3.86	689.65	675.65	13.36	2 662.05	2 608.01	51.57	16.11	9.09	42 498	42 015	469	
				0.64			2.47		5.66	1		14		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			2 060.33				67%	28 150			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 304.01				40%	16 806			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 026.38					87 454			
	
85.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	424.6	12.74			5 409.40					10 836			
				12.74			5 409.40		25.52			10 836		
	Объем: 386*1.1													
	
86.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (по сетке), 100 м2 поверхности	3.86	1 938.46	448.56	18.91	7 482.46	1 731.44	72.99	16.11	9.34	49 130	27 894	682	
				1 470.99	7.49		5 678.02	28.91	3.62	18.82		20 554	544	
	Накладные расходы		79%			1 390.68				67%	19 053			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			880.18				40%	11 375			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 753.31					79 559			
	
87.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.86	6 763.95	788.77	62.59	26 108.85	3 044.67	241.59	16.11	8.32	132 308	49 050	2 010	
				5 912.59			22 822.60		3.56	1		81 248		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 892.44				80%	39 240			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 430.99				37%	18 149			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 432.28					189 697			
	
88.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.96	915.24	118.78	57.04	3 624.35	470.38	225.87	16.12	3.94	17 813	7 583	890	
				739.42			2 928.10		3.19	1		9 341		
	Объем: 386+10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			446.86				80%	6 066			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			221.08				37%	2 806			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 292.29					26 685			
	
89.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками пожарной лестницы, 1 м2 очищаемой поверхности	12	9.37	9.37		112.47	112.47		16.1	1	1 811	1 811		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			91.10				69%	1 250			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			67.48				48%	869			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.05					3 930			
	
90.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(пожарная лестница +декор.элементы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	358.47	69.00	13.01	53.77	10.35	1.95	16.11	2.72	291	167	5	
				276.46	0.14		41.47	0.02	2.88	16.45		119		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			8.40				69%	115			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.22				48%	80			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.39					486			
	
91.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(пожарная лестница +декор.элементы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	624.75	42.41	8.64	93.71	6.36	1.30	16.11	3.33	305	102	4	
				573.70	0.14		86.06	0.02	2.3	16.45		198		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			5.17				69%	70			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.83				48%	49			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.71					424			
	
	Цоколь	
	
92.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	0.21	188.95	188.95		39.68	39.68		16.11	1	639	639		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			39.28				84%	537			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.81				48%	307			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.77					1 482			
	
93.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.21	2 074.12	832.23	83.91	435.57	174.77	17.62	16.11	9.97	3 852	2 816	176	
				1 157.98	39.06		243.18	8.20	3.54	14.27		861	117	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			173.82				80%	2 346			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			86.00				37%	1 085			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					695.39					7 284			
	
94.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.3	172.22	172.22		51.67	51.67		16.11	1	832	832		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			41.34				68%	566			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.84				40%	333			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.84					1 731			
	
95.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.51	915.24	118.78	57.04	466.77	60.58	29.09	16.12	3.94	2 294	977	115	
				739.42			377.10		3.19	1		1 203		
	Объем: 30+21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			57.55				80%	782			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.47				37%	361			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.79					3 437			
	
	Проемы	
	
96.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.02	1 870.07	1 617.67	252.40	37.40	32.35	5.05	16.12	9.34	569	522	47	
					100.00			2.00	1	18.81			38	
	Объем: 1.1*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			34.01				84%	470			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.61				48%	269			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.02					1 308			
	
97.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.02	21 223.62	2 306.00	742.65	424.47	46.12	14.85	16.11	7.17	1 860	743	106	
				18 174.97	28.43		363.50	0.57	2.78	18.81		1 011	11	
	Объем: 1.1*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			49.49				90%	679			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.21				43%	324			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					499.17					2 863			
	
98.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.98	2 460.30			4 871.39					8 332			
				2 460.30			4 871.39		4 208.2			8 332		
	Объем: 1.1*0.9*2													
	
99.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.51	2 956.30	374.76	6.66	1 507.71	191.13	3.40	16.11	9.22	6 722	3 079	31	
				2 574.88	1.03		1 313.19	0.53	2.75	18.87		3 611	10	
	Накладные расходы		83%			159.08				71%	2 193			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.58				52%	1 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 791.37					10 521			
	
100.	ТЕРр 55-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных участков стен из стеклоблоков (прим), 1 шт.	5	24.12	1.66	3.04	120.60	8.30	15.20	16.15	9.13	826	134	139	
				19.42			97.10		5.7	1		553		
	Накладные расходы		89%			7.39				76%	102			
										=(89.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.40				52%	70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.38					998			
	
	отмостка	
	
101.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0496	2 714.76	666.84	2 047.92	134.65	33.08	101.58	16.12	7.26	1 271	533	737	
					258.98			12.85	1	15.81			203	
	Накладные расходы		104%			47.77				88%	648			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.56				48%	353			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.98					2 272			
	
102.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0991	1 466.39	1 466.39		145.32	145.32		16.11	1	2 341	2 341		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			104.63				61%	1 428			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			55.22				31%	726			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.17					4 495			
	
103.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.148	3 001.78	246.00	111.59	444.26	36.41	16.51	16.12	4.34	1 923	587	72	
				2 644.20			391.34		3.23	1		1 264		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			40.05				93%	546			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			24.76				54%	317			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					509.07					2 786			
	
104.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.96	203.51	35.93	41.45	1 009.39	178.19	205.59	16.12	4.78	6 758	2 872	983	
				126.13	4.21		625.60	20.89	4.64	16.11		2 903	337	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			220.98				94%	3 016			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			127.41				51%	1 637			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 357.78					11 411			
	
105.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.96	452.40	40.32	76.78	2 243.92	199.98	380.80	16.11	4.6	12 308	3 222	1 752	
				335.31	7.73		1 663.14	38.32	4.41	16.1		7 334	617	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			264.51				94%	3 609			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			152.51				51%	1 958			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 660.95					17 875			
	
106.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.96	730.22	37.46	0.38	3 621.89	185.78	1.86	16.11	5.8	18 217	2 993	11	
				692.39			3 434.25		4.43	1		15 214		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			206.22				94%	2 813			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.90				51%	1 526			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 947.01					22 557			
	
	Оконные проемы	
	
107.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок,в подвале, 100 м2	0.056	1 734.68	1 482.28	252.40	97.14	83.01	14.13	16.12	9.34	1 470	1 338	132	
					100.00			5.60	1	18.81			105	
	Объем: 0.8*0.7*10													
	Накладные расходы		99%			87.72				84%	1 212			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			53.17				48%	693			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.03					3 375			
	
108.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.056	21 833.35	2 767.20	891.18	1 222.67	154.96	49.91	16.11	7.17	5 684	2 496	358	
				18 174.97	34.11		1 017.80	1.91	2.78	18.81		2 829	36	
	Объем: 0.8*0.7*10													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			166.28				90%	2 279			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			84.71				43%	1 089			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.66					9 052			
	
109.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.6	2 460.30			13 777.68					23 566			
				2 460.30			13 777.68		4 208.2			23 566		
	Объем: 0.8*0.7*10													
	
	Металлические решетки на окнах (подвал)	
	
110.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж лотков, решеток на окнах, 1 т конструкций	0.04	424.24	321.76	102.48	16.97	12.87	4.10	16.11	8.11	241	207	33	
					1.27			0.05	3.63	16.11			1	
	Объем: 4*10/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			10.47				69%	144			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			9.30				58%	121			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.74					505			
	
111.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим), 1 м2 очищаемой поверхности	2.24	9.37	9.37		20.99	20.99		16.1	1	338	338		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		81%			17.00				69%	233			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.59				48%	162			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.59					733			
	
112.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.1	839.68	528.60	183.00	83.97	52.86	18.30	16.11	8.11	1 046	852	148	
				128.08	2.26		12.81	0.23	3.63	16.11		46	4	
	Объем: (4+6)*10/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			43.00				69%	591			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.22				58%	496			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.20					2 133			
	
114.	201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.06	16 244.00			974.64					5 326			
				16 244.00			974.64		88 764.7			5 326		
	Объем: 6*10/1000													
	
115.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	358.47	69.00	13.01	20.07	3.86	0.73	16.11	2.72	109	62	2	
				276.46	0.14		15.48	0.01	2.88	16.45		45		
	Объем: 0.8*0.7*10													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		81%			3.13				69%	43			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.32				48%	30			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.53					182			
	
116.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	624.75	42.41	8.64	34.99	2.38	0.48	16.11	3.33	114	38	2	
				573.70	0.14		32.13	0.01	2.3	16.45		74		
	Объем: 0.8*0.7*10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.94				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.43				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.36					158			
	
117.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.88	48.13	4.41	36.66	764.24	70.03	582.16	16.1	7.59	7 349	1 127	4 419	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			70.03				100%	1 127			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			42.02				60%	676			
	
118.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.88	16.40		16.40	260.43		260.43	1	7.87	2 050		2 050	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	147 392.05	23 286.91	9 122.08			873 811	375 188	59 733	
			114 871.04	188.18				437 084	3 059	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	145 291.80	23 151.15	8 257.09			857 799	373 002	53 083	
			113 883.59	187.90				431 712	3 054	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 999.10					181 751			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 72, 103; %=66 - по стр. 73, 74; %=84 - по стр. 75, 92, 96, 107; %=73 - по стр. 76, 77; %=67 - по стр. 78, 84, 86; %=77 - по стр. 79, 82; %=80 - по стр. 80, 87, 88, 93, 95; %=69 - по стр. 89-91, 111, 115, 116; %=68 - по стр. 94; %=90 - по стр. 97, 108; %=71 - по стр. 99; %=76 - по стр. 100; %=88 - по стр. 101; %=61 - по стр. 102; %=94 - по стр. 104-106)	21 357.22					292 363			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 72, 103; %=40 - по стр. 73, 74, 78, 84, 86, 94; %=48 - по стр. 75, 79, 82, 89-92, 96, 101, 107, 111, 115, 116; %=56 - по стр. 76, 77; %=37 - по стр. 80, 87, 88, 93, 95; %=43 - по стр. 97, 108; %=52 - по стр. 99, 100; %=31 - по стр. 102; %=51 - по стр. 104-106)	13 196.05					169 530			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	179 845.07					1 319 692			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 075.58	65.73	22.40			6 613	1 059	181	
			987.45	0.28				5 372	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 110, 112)	53.47					734			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 110, 112)	47.53					617			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 176.58					7 964			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 024.67	70.03	842.59			9 399	1 127	6 469	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 117)	70.03					1 127			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117)	42.02					676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 024.67					9 399			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	182 046.32					1 337 055			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 895.79					28 613			
	ИТОГО	185 942.11					1 365 668			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 718.84					27 313			
	ИТОГО	189 660.95					1 392 981			
	НДС 18%	34 138.97					250 737			
	ВСЕГО С НДС	223 799.92					1 643 718			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 410.69					293 097			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 243.58					170 147			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	249 845.96	33 399.87	13 079.63			1 399 773	538 132	87 633	
			203 155.63	413.41				770 620	6 874	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	246 842.35	33 202.37	11 471.80			1 375 474	534 952	75 281	
			202 168.18	413.13				765 248	6 869	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	87 324.64					321 927			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18, 36, 75, 92, 96, 107; %=71 - по стр. 2, 4-9, 14, 15, 20, 46, 48-53, 99; %=90 - по стр. 10-13, 22, 37, 38, 56, 64, 97, 108; %=73 - по стр. 16, 19, 67, 76, 77; %=80 - по стр. 17, 23, 35, 80, 87, 88, 93, 95; %=72 - по стр. 21; %=66 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32, 73, 74; %=67 - по стр. 34, 78, 84, 86; %=79 - по стр. 40; %=92 - по стр. 42, 47, 54, 55; %=77 - по стр. 44, 65, 68, 79, 82; %=94 - по стр. 57, 58, 60, 62, 104-106; %=93 - по стр. 72, 103; %=69 - по стр. 89-91, 111, 115, 116; %=68 - по стр. 94; %=76 - по стр. 100; %=88 - по стр. 101; %=61 - по стр. 102)	30 599.99					419 401			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 36, 44, 65, 68, 75, 79, 82, 89-92, 96, 101, 107, 111, 115, 116; %=52 - по стр. 2, 4-9, 14, 15, 20, 46, 48-53, 99, 100; %=43 - по стр. 10-13, 22, 37, 38, 56, 64, 97, 108; %=56 - по стр. 16, 19, 67, 76, 77; %=37 - по стр. 17, 23, 35, 80, 87, 88, 93, 95; %=64 - по стр. 21; %=50 - по стр. 24, 26, 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34, 73, 74, 78, 84, 86, 94; %=51 - по стр. 40, 57, 58, 60, 62, 104-106; %=44 - по стр. 42, 47, 54, 55; %=54 - по стр. 72, 103; %=31 - по стр. 102)	19 567.31					251 617			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	297 009.65					2 046 492			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 075.58	65.73	22.40			6 613	1 059	181	
			987.45	0.28				5 372	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 110, 112)	53.47					734			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 110, 112)	47.53					617			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 176.58					7 964			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 928.03	131.77	1 585.43			17 686	2 121	12 171	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 70, 117)	131.77					2 121			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 70, 117)	79.06					1 272			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 928.03					17 686			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	300 114.26					2 072 142			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 422.45					44 344			
	ИТОГО	306 536.71					2 116 486			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 130.73					42 330			
	ИТОГО	312 667.44					2 158 816			
	НДС 18%	56 280.14					388 587			
	ВСЕГО С НДС	368 947.58					2 547 403			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 653.46					420 135			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 614.84					252 234			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)