«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__О.Ю. Емельянова___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 9-15 по ул. Ракитной	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9.7	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.7	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	11.05	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	1.56	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.65	
6.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2.124	
7.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.124	
8.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.2	
9.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 8 каналов)	10 шт.	1.2	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.7	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	200.79	
12.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9.7	
13.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный  "Этернит",	м2	1241.6	
14.	Демонтаж перил (ограждение кровель)	100 м ограждения	1.586	
15.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.586	
16.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.586	
17.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4758	
18.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.1586	
19.	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.1586	
20.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1586	
21.	Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
22.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
23.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
24.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
25.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.16	
26.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.27	
27.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.27	
28.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	3.78	
29.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	9	
30.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.586	
31.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.6344	
32.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.586	
33.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.24	
34.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
35.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
36.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.08	
37.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	1.05	
	Дощатые вент. каналы	
38.	Разборка обшивки вент. канала	100 м2 стен	0.96	
39.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.96	
40.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.48	
41.	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.96	
42.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	4.8	
43.	Вата минеральная	м3	4.656	
44.	Устройство мелких покрытий (обшивка вент. каналов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.96	
45.	Обшивка вент. каналов плоским шифером	100 м2 покрытия	0.96	
46.	Плоский шифер	м2	100.8	
47.	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	
	Прочие работы	
48.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	45.89	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	45.89	

Составил:	Главный инженер ООО «УКЛР»                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ТС ООО «УКЛР»                          К.Б. Тагинцева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)