В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 5	
На капитальный ремонт кровли здания многоквартирного жилого дома по ул.  Алданская 28, г.Калининград. 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.44	
2.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	2.07	
3.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.44	
4.	Е12-01-002-09;	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8.44	
5.	Е12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.25	
6.	Цена поставщика.	Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр)	м2	283.5	
7.	Цена поставщика.	Рубероид наплавляемый верхний  слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр)	м2	283.5	
8.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	9	
9.	Цена поставщика.	Дефлектор кровельный д100мм	шт.	9	
10.	Е65-6-23	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.04	
11.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.7514	
12.	Е58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	место	4	
13.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходов на кровлю и вент каналов)	100 м2 отремонтированной поверхности	1.23	
14.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.23	
15.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.036	
16.	Е10-01-039-01;	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.036	
17.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	шт.	4	
18.	Е58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	2.261	
19.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.45	
	
	Раздел 1.  Разное	
	
20.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	9.46	
21.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т	т	9.46	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)