«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 842 074	руб.	Смета на сумму:	1 842 074	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ Борисово	
________________ /_____Русович С.Б___ /	________________ /_Михалишин Н.Н.__ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 272-282	
Сметная стоимость:	1 842.074	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.935	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	346.008	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Окна	
	
1.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1008	1 734.68	1 482.28	252.40	174.86	149.41	25.44	12.52	6.47	2 035	1 871	165	
					100.00			10.08	1	12.53			126	
	Объем: 14*0.6*1.2													
	Накладные расходы		99%			157.90				84%	1 677			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			95.69				48%	959			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.45					4 671			
	
2.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1008	21 833.35	2 767.20	891.18	2 200.80	278.93	89.83	12.51	5.84	8 961	3 489	525	
				18 174.97	34.11		1 832.04	3.44	2.7	12.53		4 946	43	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			299.31				90%	3 179			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			152.48				43%	1 519			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 652.59					13 659			
	
3.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.08	2 460.30			24 799.82					42 486			
				2 460.30			24 799.82		4 214.88			42 486		
	Объем: 14*0.6*1.2													
	
4.	Е61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.13	6 374.88	3 642.90	37.83	828.73	473.58	4.92	12.52	6.47	7 443	5 929	32	
				2 694.15	14.99		350.24	1.95	4.23	12.53		1 482	24	
	Накладные расходы		79%			375.67				67%	3 989			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			237.77				40%	2 381			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 442.16					13 813			
	
5.	Е62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.13	178.09	123.98	6.30	23.15	16.12	0.82	12.51	6.81	237	202	6	
				47.81	1.29		6.22	0.17	4.73	12.55		29	2	
	Накладные расходы		80%			13.03				68%	139			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.15				40%	82			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.33					457			
	
6.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.278	424.24	321.76	102.48	117.94	89.45	28.49	12.51	5.89	1 287	1 119	168	
					1.27			0.35	3.77	12.51			4	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			72.74				69%	775			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			64.66				58%	651			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.33					2 713			
	
7.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.278	982.00	634.32	219.60	273.00	176.34	61.05	12.51	5.89	2 700	2 206	360	
				128.08	2.72		35.61	0.75	3.77	12.51		134	9	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			143.44				69%	1 528			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			127.50				58%	1 285			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.95					5 513			
	
8.	С201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.278	16 244.00			4 515.83					22 207			
				16 244.00			4 515.83		79 881.04			22 207		
	
	Двери	
	
9.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021596	1 143.95	891.55	252.40	24.70	19.25	5.45	12.52	6.47	276	241	35	
					100.00			2.16	1	12.53			27	
	Объем: (1.63*0.68)+(1.46*0.72)													
	Накладные расходы		99%			21.20				84%	225			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.85				48%	129			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.74					630			
	
10.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1596	102.34	34.85	32.75	221.01	75.25	70.72	12.51	6.57	1 717	941	465	
				34.75			75.05		4.15	1		311		
	Объем: (1.63*0.68)+(1.46*0.72)													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			60.95				69%	649			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			54.18				58%	546			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.14					2 912			
	
11.	С Цена поставщик. 
Дверной блок металлический, м2	2.1596	1 638.95			3 539.48					15 857			
				1 638.95			3 539.48		4.48			15 857		
	Объем: (1.63*0.68)+(1.46*0.72)													
	Поправки: М: =7060.1*1.04/4.48	
	
	Полы	
	
12.	Е51-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта, 100 м3 грунта	1.3992	4 356.95	3 924.72	2.03	6 096.24	5 491.47	2.84	12.51	7.16	71 042	68 698	20	
				430.20			601.94		3.86	1		2 323		
	Объем: 932.8*0.15													
	Накладные расходы		75%			4 118.60				64%	43 967			
										=(75* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			2 471.16				36%	24 731			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 686.00					139 740			
	
13.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	93.28	218.98	43.11	49.74	20 426.57	4 021.41	4 639.75	12.52	4.37	152 276	50 348	20 276	
				126.13	5.06		11 765.41	471.53	6.94	12.51		81 652	5 899	
	Объем: 932.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			4 987.16				94%	52 872			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 875.48				51%	28 686			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 289.22					233 834			
	
14.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	46.64	737.79	44.95	0.45	34 410.37	2 096.31	20.99	12.51	4	186 805	26 225	84	
				692.39			32 293.07		4.97	1		160 497		
	Объем: 932.8*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 326.90				94%	24 652			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 341.64				51%	13 375			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 078.91					224 831			
	
15.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	9.328	4 044.31	762.19	548.76	37 725.30	7 109.69	5 118.83	12.52	3.71	253 336	89 013	18 991	
				2 733.36	7.56		25 496.78	70.52	5.7	12.53		145 332	884	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			7 970.03				94%	84 503			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4 595.33				51%	45 847			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 290.67					383 687			
	
16.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	1.986	224.69	163.97	60.72	446.24	325.65	120.59	12.51	6.64	4 875	4 074	801	
					3.63			7.21	5.65	12.48			90	
	Вычт.ресурсы:  С101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			316.22				80%	3 331			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			183.07				44%	1 832			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					945.53					10 038			
	
17.	С204-0084 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка из проволоки холоднотянутой, т	1.986	11 326.00			22 493.44					81 558			
				11 326.00			22 493.44		41 066.32			81 558		
	
18.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	9.328	1 809.82	459.64	70.56	16 881.97	4 287.49	658.18	12.51	6.18	120 489	53 637	4 068	
				1 279.62	24.62		11 936.30	229.61	5.26	12.53		62 785	2 877	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 013.98				94%	53 123			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 890.94				51%	28 822			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 786.90					202 434			
	
19.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	9.328	670.04	11.65	24.87	6 250.11	108.65	231.99	12.5	6.04	33 961	1 358	1 401	
				633.52	8.13		5 909.47	75.84	5.28	12.55		31 202	952	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			204.78				94%	2 171			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.07				51%	1 178			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 572.97					37 311			
	
	Потолки, стены	
	
20.	Е62-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	9.328	147.79	90.17	6.30	1 378.59	841.11	58.77	12.51	6.81	13 254	10 522	400	
				51.32	1.29		478.71	12.03	4.87	12.55		2 331	151	
	Накладные расходы		80%			682.51				68%	7 258			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			426.57				40%	4 269			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 487.67					24 781			
	
21.	Е62-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	13.15	147.79	90.17	6.30	1 943.44	1 185.74	82.85	12.51	6.81	18 684	14 834	564	
				51.32	1.29		674.86	16.96	4.87	12.55		3 287	213	
	Накладные расходы		80%			962.16				68%	10 232			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			601.35				40%	6 019			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 506.95					34 935			
	
22.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.798	7.34		7.34	13.19		13.19		5.54	73		73	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
23.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автосамосвалами (работающие вне карьера), класс груза 1, т	1.798	26.50		26.50	47.65		47.65		5.54	264		264	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	184 832.43	26 745.85	11 282.35			1 041 823	334 707	48 698	
			146 804.27	902.60				658 419	11 301	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47.65		47.65			264		264	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47.65					264			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47.65					264			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	179 657.00	26 404.81	11 074.44			1 013 648	330 441	47 441	
			142 177.78	901.50				635 767	11 288	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 832.74					139 901			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=90 - по стр. 2; %=67 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5, 20, 21; %=64 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13-15, 18, 19; %=80 - по стр. 16)	27 449.46					291 318			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=43 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5, 20, 21; %=36 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13-15, 18, 19; %=44 - по стр. 16)	16 010.56					159 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	223 117.02					1 464 795			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 127.78	341.04	160.26			27 911	4 266	993	
			4 626.49	1.10				22 652	13	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6, 7, 10)	277.13					2 953			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6, 7, 10)	246.34					2 482			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 651.25					33 346			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	228 815.92					1 498 405			
	Строительный контроль 2,14%	4 896.66					32 066			
	Итого со строительным контролем	233 712.58					1 530 471			
	Непредвиденные работы 2%	4 674.25					30 609			
	Итого с непредвиденными расходами	238 386.83					1 561 080			
	НДС	42 909.63					280 994			
	Всего с НДС	281 296.46					1 842 074			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 726.59					294 271			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 256.90					162 311			

Составил:	Председатель ТСЖ Борисово                                                               Михалишин Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)