«УТВЕРЖДАЮ»	
			    Смета на сумму         		1 193 628 руб.	
	                   Директор МКУ «КР МКД»	
		
 	                   _______________/С.Б. Русович/	
		
	                  «______»_________________2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, подвального помещения, фасада без утепления многоквартирного дома №27 по ул. Солнечногорской   	
Сметная стоимость:	1 193.628	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.808	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	267.482	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.52	553.31	459.71	93.60	841.03	698.76	142.27	16.11	6.86	12 233	11 257	976	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			691.77				84%	9 456			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			419.26				48%	5 403			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 952.06					27 092			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.52	172.51	127.80	44.71	262.22	194.26	67.96	16.11	9.68	3 787	3 129	658	
					6.95			10.56	1	16.08			170	
	Накладные расходы		83%			170.00				71%	2 342			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			133.13				52%	1 715			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.35					7 845			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.52	5 502.93	806.67	80.64	8 364.45	1 226.14	122.57	16.12	9.08	43 329	19 765	1 113	
				4 615.62			7 015.74		3.2	1		22 450		
	Накладные расходы		83%			1 017.70				71%	14 033			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			796.99				52%	10 278			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 179.14					67 640			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим), 100 м2	1.52	2 713.25	179.98	29.68	4 124.14	273.57	45.11	16.12	9.21	16 660	4 410	415	
				2 503.59	4.13		3 805.46	6.28	3.11	18.83		11 835	118	
	Накладные расходы		83%			232.28				71%	3 215			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.90				52%	2 355			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 538.32					22 229			
	
5.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	1.52	286.73	122.64	1.26	435.83	186.41	1.92	16.11	9.16	3 827	3 003	18	
				162.83			247.50		3.26	1		807		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			173.36				79%	2 372			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			119.30				51%	1 532			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					728.49					7 731			
	
6.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	190	13.13			2 494.70					8 041			
				13.13			2 494.70		42.32			8 041		
	Объем: 1.52*125													
	
7.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.52	8 171.06	405.87	165.99	12 420.01	616.92	252.30	16.12	8.26	70 360	9 945	2 084	
				7 599.20	14.91		11 550.78	22.67	5.05	16.09		58 331	365	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			690.76				92%	9 485			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			351.77				44%	4 536			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 462.54					84 382			
	
8.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	11	137.86			1 516.46					6 167			
				137.86			1 516.46		560.66			6 167		
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.04	221.62	101.80	102.69	673.71	309.47	312.17	16.11	3.72	6 284	4 985	1 161	
				17.13	1.45		52.08	4.41	2.64	16.18		137	71	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			282.49				77%	3 893			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			188.33				48%	2 427			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 144.53					12 604			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	62.93	36.04			2 268.00					11 869			
				36.04			2 268.00		188.6			11 869		
	Объем: 3.04*20.7													
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	16.11	9	1 810	934	24	
				5 258.63			210.35		4.05	1		852		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	663			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 959			
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.24	9 291.30	1 358.31	34.61	2 229.91	325.99	8.31	16.11	8.96	10 975	5 252	74	
				7 898.38			1 895.61		2.98	1		5 649		
	Накладные расходы		83%			270.57				71%	3 729			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.89				52%	2 731			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 712.38					17 435			
	
13.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.4	4 519.16	360.82	36.65	1 807.66	144.33	14.66	16.11	9.04	8 113	2 325	133	
				4 121.69			1 648.68		3.43	1		5 655		
	Накладные расходы		83%			119.79				71%	1 651			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.81				52%	1 209			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.27					10 973			
	
14.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с дымовых труб (прим), 100 м2	0.16	188.95	188.95		30.23	30.23		16.11	1	487	487		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			29.93				84%	409			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.14				48%	234			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.30					1 130			
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-х канал.), 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	16.11	7.76	2 069	1 776	39	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.52	17.91		254	22	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	1 187			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	899			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					4 155			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259.22					1 129			
				3 086.00			259.22		13 441.57			1 129		
	Объем: 4200*0.02													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	16.11	7.75	5 658	4 904	73	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.52	17.9		680	40	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	3 263			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	2 472			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					896.74					11 393			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 957			
				3 086.00			678.92		13 441.57			2 957		
	Объем: 2200*0.02*5													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.21	2 412.79	1 295.60	2.05	506.69	272.08	0.43	16.11	6.41	5 215	4 383	3	
				1 115.14			234.18		3.54	1		829		
	Накладные расходы		79%			214.94				67%	2 937			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.04				40%	1 753			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.67					9 905			
	
20.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	893.91	146.73	7.76	44.70	7.34	0.39	16.11	9.07	240	118	4	
				739.42			36.97		3.19	1		118		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.97				80%	94			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.45				37%	44			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.12					378			
	
21.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами дымовых труб под кровлей (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	189.33	101.80	2.94	30.29	16.29	0.47	16.11	9.17	324	262	4	
				84.59	0.16		13.53	0.03	4.2	18.69		57		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15.50				80%	210			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.67				37%	97			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.46					631			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	16.11	6.5	304	303		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				71%	215			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	158			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.77					677			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.25	8 813.16	326.90	31.86	2 203.29	81.72	7.97	16.11	8.82	8 129	1 317	70	
				8 454.40	3.03		2 113.60	0.76	3.19	16.07		6 742	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			89.08				92%	1 223			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.36				44%	585			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 337.73					9 936			
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.107	7 415.77	333.04	13.17	793.49	35.64	1.41	16.11	9.13	2 735	574	13	
				7 069.56			756.44		2.84	1		2 148		
	Накладные расходы		83%			29.58				71%	408			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.17				52%	298			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					846.24					3 441			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	16.11	9.14	1 348	559	4	
				5 145.09			308.71		2.54	1		784		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	397			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	291			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					2 036			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	8 719.75	480.56	8.10	261.59	14.42	0.24	16.11	9.14	511	232	2	
				8 231.09			246.93		1.12	1		277		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	165			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	121			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.93					796			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.11	1 357.93	327.73	1.01	149.37	36.05	0.11	16.11	9.16	1 045	581	1	
				1 029.19			113.21		4.09	1		463		
	Накладные расходы		83%			29.92				71%	413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.43				52%	302			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.72					1 760			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	4 604.75	480.56	8.10	138.14	14.42	0.24	16.11	9.14	543	232	2	
				4 116.09			123.48		2.5	1		309		
	Накладные расходы		83%			11.97				71%	165			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	121			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.48					828			
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.202	4 972.00	72.11	75.20	1 004.34	14.57	15.19	16.11	7.68	4 825	235	117	
				4 824.69	5.48		974.59	1.11	4.59	16.09		4 473	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			16.93				92%	233			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.62				44%	111			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.90					5 169			
	
30.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена лобовой доски (прим), 100 м досок	0.202	1 013.25	295.48	18.24	204.68	59.69	3.68	16.11	9.13	1 466	962	34	
				699.53			141.31		3.33	1		471		
	Накладные расходы		86%			51.33				73%	702			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.78				56%	539			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					297.80					2 707			
	
31.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	1 316.51	347.48	6.74	265.94	70.19	1.36	16.11	9.15	1 649	1 131	12	
				962.29	0.16		194.38	0.03	2.6	18.69		505	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			66.71				80%	906			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.00				37%	419			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.65					2 973			
	
32.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя мансарда (прим), 100 м2 стен	0.1	1 138.82	680.90	457.92	113.88	68.09	45.79	16.11	6.63	1 401	1 097	304	
					59.65			5.97	1	16.09			96	
	Накладные расходы		86%			63.69				73%	871			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			51.84				56%	668			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.41					2 940			
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.2	286.73	122.64	1.26	57.35	24.53	0.25	16.11	9.16	504	395	2	
				162.83			32.57		3.26	1		106		
	Объем: 10*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			22.81				79%	312			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			15.70				51%	201			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.86					1 018			
	
34.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	12.5	13.13			164.13					529			
				13.13			164.13		42.32			529		
	Объем: 0.1*125													
	
35.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	12.5	7.04			88.00					299			
				7.04			88.00		23.88			299		
	Объем: 10*1.25													
	
36.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	1.3	202.86	119.97	82.89	263.71	155.96	107.75	16.11	8.94	3 476	2 512	963	
									18.43	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			140.36				77%	1 934			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.58				48%	1 206			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					497.65					6 616			
	
37.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	1.326	671.40			890.28					4 830			
				671.40			890.28		3 642.62			4 830		
	Объем: 1.3*1.02													
	
	Перекрытие	
	
38.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим), 1 м3 утеплителя	6.105	47.52	20.14	27.38	290.11	122.93	167.18	16.11	7.36	3 211	1 980	1 230	
					3.42			20.90	2.16	16.11			337	
	Объем: 40.7*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			155.34				92%	2 132			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.11				44%	1 019			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.55					6 362			
	
39.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка дощатого настила (прим), 100 м2 основания	0.407	144.40	144.40		58.77	58.77		16.11	1	947	947		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			47.02				68%	644			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.96				54%	511			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.75					2 102			
	
40.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия	0.814	286.73	122.64	1.26	233.40	99.83	1.03	16.11	9.16	2 050	1 608	9	
				162.83			132.54		3.26	1		432		
	Объем: 40.7*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			92.84				79%	1 270			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			63.89				51%	820			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.13					4 140			
	
41.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	50.875	13.13			667.99					2 153			
				13.13			667.99		42.32			2 153		
	Объем: 40.7*1.25													
	
42.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	50.875	7.04			358.16					1 215			
				7.04			358.16		23.88			1 215		
	Объем: 40.7*1.25													
	
43.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.130мм), 1 м3 изоляции	5.291	202.86	119.97	82.89	1 073.31	634.75	438.56	16.11	8.94	14 147	10 226	3 921	
									18.43	1				
	Объем: 40.7*0.13													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			571.28				77%	7 874			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			380.85				48%	4 908			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 025.44					26 930			
	
44.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	5.397	447.38			2 414.51					13 377			
				447.38			2 414.51		2 478.51			13 377		
	Объем: 5.291*1.02													
	
45.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного (прим), 100 м2 покрытия	0.407	4 485.30	315.76	133.24	1 825.52	128.51	54.23	16.11	7.6	7 920	2 070	412	
				4 036.31	11.14		1 642.78	4.53	3.31	16.09		5 438	73	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			141.02				90%	1 929			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			71.84				43%	921			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 038.38					10 770			
	
46.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.407	221.62	101.80	102.69	90.20	41.43	41.79	16.11	3.72	841	667	155	
				17.13	1.45		6.97	0.59	2.64	16.18		18	10	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			37.82				77%	521			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.21				48%	325			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.23					1 687			
	
47.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	8.42	36.04			303.46					1 588			
				36.04			303.46		188.6			1 588		
	Объем: 0.407*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	54 171.38	6 489.52	1 873.10			302 577	104 563	14 030	
			45 808.81	81.29				183 974	1 333	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 171.38	6 489.52	1 873.10			302 577	104 563	14 030	
			45 808.81	81.29				183 974	1 333	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 103.83					54 154			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14; %=71 - по стр. 2-4, 11-13, 22, 24-28; %=79 - по стр. 5, 33, 40; %=92 - по стр. 7, 23, 29, 38; %=77 - по стр. 9, 36, 43, 46; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20, 21, 31; %=73 - по стр. 30, 32; %=68 - по стр. 39; %=90 - по стр. 45)	5 914.47					81 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 36, 43, 46; %=52 - по стр. 2-4, 11-13, 22, 24-28; %=51 - по стр. 5, 33, 40; %=44 - по стр. 7, 23, 29, 38; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20, 21, 31; %=56 - по стр. 30, 32; %=54 - по стр. 39; %=43 - по стр. 45)	4 013.72					51 695			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 099.57					435 523			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	64 099.57					435 523			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 371.73					9 320			
	ИТОГО	65 471.30					444 843			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 309.43					8 897			
	ИТОГО	66 780.73					453 740			
	НДС 18%	12 020.53					81 673			
	ВСЕГО С НДС	78 801.26					535 413			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 914.47					81 251			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 013.72					51 695			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
48.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.03	1 213.62	458.23	8.86	2 463.65	930.20	17.99	16.12	9.13	22 812	14 995	164	
				746.53			1 515.46		5.05	1		7 653		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 023.22				93%	13 945			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			632.54				54%	8 097			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 119.41					44 855			
	
49.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	63.27	49.68	13.59	12.65	9.94	2.72	16.11	1.78	165	160	5	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			7.75				66%	106			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	64			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.37					335			
	
50.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.2	4 688.98	197.81	4 246.36	937.80	39.56	849.27	16.12	4.06	4 259	638	3 448	
				244.81	143.10		48.96	28.62	3.54	15.1		173	432	
	Накладные расходы		78%			53.18				66%	706			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.09				40%	428			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.07					5 393			
	
51.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	1.64	188.95	188.95		309.88	309.88		16.11	1	4 992	4 992		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			306.78				84%	4 193			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			185.93				48%	2 396			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					802.59					11 581			
	
52.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		16.12	1	237	208		
				11.42			5.71		5.06	1		29		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	152			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	116			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					505			
	
53.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.01	19 716.98	3 507.27	113.70	197.17	35.07	1.14	16.11	6.69	1 192	565	8	
				16 096.01	15.10		160.96	0.15	3.85	16.09		620	2	
	Накладные расходы		86%			30.29				73%	414			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			24.65				56%	318			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.11					1 923			
	
54.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.64	80.30	76.91	1.68	131.69	126.14	2.75	16.11	9.18	2 065	2 032	25	
				1.71	0.16		2.80	0.27	2.64	18.69		7	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			120.09				80%	1 630			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.41				37%	754			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.19					4 448			
	
55.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	21.5	15.82			340.13					1 115			
				15.82			340.13		51.87			1 115		
	Объем: 164*0.013/100*1010													
	
56.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.64	2 074.12	832.23	83.91	3 401.56	1 364.86	137.62	16.11	9.97	30 083	21 988	1 372	
				1 157.98	39.06		1 899.09	64.06	3.54	14.27		6 723	914	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 357.47				80%	18 322			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			671.59				37%	8 474			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 430.63					56 878			
	
57.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	1.64	689.65	675.65	13.36	1 131.03	1 108.07	21.91	16.11	9.09	18 056	17 851	199	
				0.64			1.05		5.66	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			875.38				67%	11 960			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			554.04				40%	7 140			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 560.44					37 157			
	
58.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	180.4	12.74			2 298.30					4 604			
				12.74			2 298.30		25.52			4 604		
	Объем: 164*1.1													
	
59.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	410	9.39			3 849.90					6 552			
				9.39			3 849.90		15.98			6 552		
	Объем: 164*2.5													
	
60.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.64	6 763.95	788.77	62.59	11 092.88	1 293.59	102.64	16.11	8.32	56 214	20 840	854	
				5 912.59			9 696.65		3.56	1		34 520		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 228.91				80%	16 672			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			607.99				37%	7 711			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 929.78					80 597			
	
61.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.64	915.24	118.78	57.04	1 501.00	194.80	93.54	16.12	3.94	7 377	3 140	369	
				739.42			1 212.65		3.19	1		3 868		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			185.06				80%	2 512			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			91.56				37%	1 162			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 777.62					11 051			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
62.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.03	1 734.68	1 482.28	252.40	52.04	44.47	7.57	16.12	9.34	788	717	71	
					100.00			3.00	1	18.81			56	
	Накладные расходы		99%			47.00				84%	649			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.48				48%	371			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.52					1 808			
	
63.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.03	21 833.35	2 767.20	891.18	655.00	83.02	26.74	16.11	7.17	3 045	1 337	192	
				18 174.97	34.11		545.25	1.02	2.78	18.81		1 516	19	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			89.08				90%	1 220			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.38				43%	583			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.46					4 848			
	
64.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, круглого сечения, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (прим), м2	3	2 460.30			7 380.90					12 625			
				2 460.30			7 380.90		4 208.2			12 625		
	
65.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.12	9.34	351	302	50	
					100.00			2.10	1	18.81			40	
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					802			
	
66.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	102.34	34.85	32.75	214.91	73.17	68.76	16.11	8.1	2 022	1 179	557	
				34.75			72.97		3.92	1		286		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			59.27				69%	814			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			52.68				58%	684			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.86					3 519			
	
67.	ТССЦ 203-8118 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	3 168.09			3 168.09					10 960			
				3 168.09			3 168.09		10 960.11			10 960		
	
68.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.005	5 473.34	2 776.60	100.77	27.37	13.88	0.50	16.11	9.34	281	224	5	
				2 595.97	39.93		12.98	0.20	4.09	18.81		53	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			13.38				80%	182			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.62				37%	84			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.36					548			
	
69.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.005	1 827.74	563.01	23.78	9.14	2.82	0.12	16.12	9.14	68	45	1	
				1 240.95	0.39		6.20		3.46	18.69		21		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2.68				80%	36			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.33				37%	17			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.14					121			
	
	Отмостка	
	
70.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.012	2 714.76	666.84	2 047.92	32.58	8.00	24.58	16.12	7.26	307	129	178	
					258.98			3.11	1	15.81			49	
	Объем: 12*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			11.55				88%	157			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.67				48%	85			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.80					549			
	
71.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (0,8м ширины разработки  учтено в гидроизоляции стен подвала), 100 м3 грунта	0.024	1 466.39	1 466.39		35.19	35.19		16.11	1	567	567		
									1	1				
	Объем: 40.4*0.2*0.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			25.34				61%	346			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.37				31%	176			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.90					1 089			
	
72.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.04	203.51	35.93	41.45	822.16	145.14	167.46	16.12	4.78	5 505	2 340	800	
				126.13	4.21		509.57	17.02	4.64	16.11		2 364	274	
	Объем: 40.4*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			180.00				94%	2 457			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			103.78				51%	1 333			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.94					9 295			
	
73.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	4.04	452.40	40.32	76.78	1 827.71	162.89	310.17	16.11	4.6	10 025	2 624	1 427	
				335.31	7.73		1 354.65	31.21	4.41	16.1		5 974	502	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			215.45				94%	2 938			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			124.22				51%	1 594			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.39					14 558			
	
74.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.04	730.22	37.46	0.38	2 950.09	151.32	1.52	16.11	5.8	14 838	2 438	9	
				692.39			2 797.26		4.43	1		12 392		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			167.97				94%	2 292			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.84				51%	1 243			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 214.90					18 373			
	
	Лестницы	
	
75.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.03	1 679.51	942.47	24.65	50.39	28.27	0.74	16.12	9.21	560	456	7	
				712.39	3.75		21.37	0.11	4.57	18.79		98	2	
	Накладные расходы		76%			21.57				65%	298			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.03				48%	220			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.99					1 078			
	
76.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.14	6 788.55	2 883.33	60.42	950.40	403.67	8.46	16.11	9.2	8 250	6 503	78	
				3 844.80	7.88		538.27	1.10	3.1	18.81		1 669	21	
	Накладные расходы		76%			307.63				65%	4 241			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			242.86				48%	3 132			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 500.89					15 622			
	
77.	ТЕРр 62-18-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	1 863.62	1 205.47	9.34	24.23	15.67	0.12	16.11	9.2	283	252	1	
				648.81	1.29		8.43	0.02	3.45	18.84		29		
	Накладные расходы		80%			12.55				68%	171			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.85				40%	101			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.63					555			
	
78.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	1 613.23	568.89	14.75	106.47	37.55	0.97	16.11	9.14	866	605	9	
				1 029.59	0.33		67.95	0.02	3.71	18.69		252		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.69				80%	484			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.66				37%	224			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.82					1 574			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	46 016.93	6 648.78	1 852.59			231 064	107 127	9 829	
			37 515.55	152.01				114 109	2 320	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 802.02	6 575.61	1 783.83			229 042	105 948	9 272	
			37 442.58	152.01				113 823	2 320	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 037.32					35 856			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 48; %=66 - по стр. 49, 50; %=84 - по стр. 51, 62, 65; %=73 - по стр. 52, 53; %=80 - по стр. 54, 56, 60, 61, 68, 69, 78; %=67 - по стр. 57; %=90 - по стр. 63; %=88 - по стр. 70; %=61 - по стр. 71; %=94 - по стр. 72-74; %=65 - по стр. 75, 76; %=68 - по стр. 77)	6 349.71					86 370			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49, 50, 57, 77; %=48 - по стр. 51, 62, 65, 70, 75, 76; %=56 - по стр. 52, 53; %=37 - по стр. 54, 56, 60, 61, 68, 69, 78; %=43 - по стр. 63; %=31 - по стр. 71; %=51 - по стр. 72-74)	3 600.37					45 987			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 752.10					361 399			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	214.91	73.17	68.76			2 022	1 179	557	
			72.97					286		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 66)	59.27					814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 66)	52.68					684			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	326.86					3 520			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	56 078.96					364 919			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 200.09					7 809			
	ИТОГО	57 279.05					372 728			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 145.58					7 455			
	ИТОГО	58 424.63					380 183			
	НДС 18%	10 516.43					68 433			
	ВСЕГО С НДС	68 941.06					448 616			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 408.98					87 184			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 653.05					46 671			
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
79.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.15	1 615.27	301.17	30.24	242.29	45.18	4.54	16.11	7.35	1 506	728	33	
				1 283.86	5.99		192.58	0.90	3.87	17.45		745	16	
	Накладные расходы		86%			39.63				73%	543			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.26				56%	417			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.17					2 466			
	
80.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	0.339	188.95	188.95		64.05	64.05		16.11	1	1 032	1 032		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			63.41				84%	867			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.43				48%	495			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.89					2 394			
	
81.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.631	31.40	31.22		19.81	19.70		16.11	1	318	317		
				0.18			0.11		4.02	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			15.76				68%	216			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.85				40%	127			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.42					660			
	
82.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	0.631	48.02			30.30					145			
				48.02			30.30		230.03			145		
	Объем: (0.631)*0.001*1000													
	
83.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.631	96.01	92.29	2.01	60.59	58.24	1.27	16.11	9.18	953	938	12	
				1.71	0.20		1.08	0.12	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			55.44				80%	752			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.43				37%	348			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.46					2 053			
	
84.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.3	15.82			131.31					431			
				15.82			131.31		51.87			431		
	Объем: 63.1*0.013/100*1010													
	
85.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.631	2 203.33	1 002.02	180.42	1 390.30	632.27	113.85	16.11	11.72	13 929	10 186	1 334	
				1 020.89	103.89		644.18	65.55	3.74	14.8		2 409	970	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			662.93				80%	8 925			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			327.98				37%	4 128			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 381.20					26 982			
	
86.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.631	210.27	122.16	3.53	132.68	77.08	2.22	16.11	9.17	1 486	1 242	20	
				84.59	0.20		53.38	0.12	4.2	18.69		224	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			73.34				80%	995			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.28				37%	460			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.30					2 941			
	
	Проемы	
	
87.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.047	1 734.68	1 482.28	252.40	81.53	69.67	11.86	16.12	9.34	1 234	1 123	111	
					100.00			4.70	1	18.81			88	
	Накладные расходы		99%			73.63				84%	1 017			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.62				48%	581			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.78					2 833			
	
88.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.047	21 833.35	2 767.20	891.18	1 026.17	130.06	41.89	16.11	7.17	4 770	2 095	300	
				18 174.97	34.11		854.22	1.60	2.78	18.81		2 375	30	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			139.56				90%	1 913			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			71.10				43%	914			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 236.83					7 596			
	
89.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.7	2 460.30			11 563.41					19 779			
				2 460.30			11 563.41		4 208.2			19 779		
	
90.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.12	9.34	351	302	50	
					100.00			2.10	1	18.81			40	
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					802			
	
91.	ТЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.021	8 754.22	1 401.65	2 093.21	183.84	29.43	43.96	16.12	8.89	1 265	474	391	
				5 259.36	257.09		110.45	5.40	3.62	16.09		400	87	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			36.92				90%	505			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.81				43%	241			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.57					2 011			
	
92.	ТССЦ 203-0199 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2	2.1	346.77			728.22					3 425			
				346.77			728.22		1 631.09			3 425		
	
93.	ТССЦ 101-0889 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	123.58			123.58					283			
				123.58			123.58		282.6			283		
	
94.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.023	5 473.34	2 776.60	100.77	125.89	63.86	2.32	16.11	9.34	1 295	1 029	22	
				2 595.97	39.93		59.71	0.92	4.09	18.81		244	17	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			61.54				80%	837			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.45				37%	387			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.88					2 519			
	
95.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	1 827.74	563.01	23.78	42.04	12.95	0.55	16.12	9.14	312	209	5	
				1 240.95	0.39		28.54	0.01	3.46	18.69		99		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.31				80%	167			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.09				37%	77			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.44					557			
	
	Гидроизоляция стен подвала	
	
96.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.485	1 275.12	1 275.12		618.43	618.43		16.11	1	9 963	9 963		
									1	1				
	Объем: 40.4*1.5*0.8													
	Накладные расходы		72%			445.27				61%	6 077			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			235.00				31%	3 089			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 298.70					19 129			
	
97.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.606	69.93	66.88	1.34	42.38	40.53	0.81	16.11	9.18	663	653	7	
				1.71	0.13		1.04	0.08	2.64	18.69		3	1	
	Накладные расходы		95%			38.58				80%	523			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.09				37%	242			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.05					1 428			
	
98.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	7.88	15.82			124.66					409			
				15.82			124.66		51.87			409		
	Объем: 1000*0.606*0.013													
	
99.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.606	1 043.83	675.65	13.36	632.56	409.44	8.10	16.11	9.09	7 887	6 596	74	
				354.82			215.02		5.66	1		1 217		
	Объем: 40.4*1.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			323.46				67%	4 419			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			204.72				40%	2 638			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160.74					14 945			
	
100.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	66.66	11.15			743.26					2 542			
				11.15			743.26		38.13			2 542		
	Объем: 60.6*1.1													
	
101.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка стен цементно-известковым раствором  (прим), 100 м2 поверхности	0.606	596.97	260.90	10.44	361.76	158.11	6.33	16.11	9.34	3 305	2 547	59	
				325.63	4.13		197.33	2.50	3.54	18.83		699	47	
	Накладные расходы		79%			126.88				67%	1 738			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.31				40%	1 038			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					568.95					6 081			
	
102.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.606	6 960.22	472.21	182.42	4 217.89	286.16	110.55	16.12	4.82	18 329	4 613	533	
				6 305.59			3 821.19		3.45	1		13 183		
	Накладные расходы		110%			314.78				93%	4 290			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			194.59				54%	2 491			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 727.25					25 110			
	
103.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.388	704.46	704.46		273.33	273.33		16.11	1	4 403	4 403		
									1	1				
	Объем: 40.4*1.2*0.8													
	Накладные расходы		72%			196.80				61%	2 686			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			103.87				31%	1 365			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					573.99					8 454			
	
104.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.388	466.37	113.40	352.97	180.95	44.00	136.95	16.11	4.33	1 302	709	593	
					34.17			13.26	1	16.1			213	
	Накладные расходы		86%			49.24				73%	673			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			24.62				34%	313			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.82					2 289			
	
	вывоз мусора	
	
105.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	20.668	48.13	4.41	36.66	994.67	91.15	757.69	16.1	7.59	9 565	1 467	5 751	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			91.15				100%	1 467			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			54.69				60%	880			
	
106.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	20.668	16.40		16.40	338.96		338.96	1	7.87	2 668		2 668	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	24 498.88	3 142.36	1 587.15			113 550	50 626	11 963	
			19 623.57	97.26				48 615	1 513	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 165.25	3 051.21	490.50			101 317	49 159	3 544	
			19 623.57	97.26				48 615	1 513	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 444.74					27 014			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 79, 104; %=84 - по стр. 80, 87, 90; %=68 - по стр. 81; %=80 - по стр. 83, 85, 86, 94, 95, 97; %=90 - по стр. 88, 91; %=61 - по стр. 96, 103; %=67 - по стр. 99, 101; %=93 - по стр. 102)	2 750.09					37 430			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 79; %=48 - по стр. 80, 87, 90; %=40 - по стр. 81, 99, 101; %=37 - по стр. 83, 85, 86, 94, 95, 97; %=43 - по стр. 88, 91; %=31 - по стр. 96, 103; %=54 - по стр. 102; %=34 - по стр. 104)	1 517.97					19 515			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 433.31					158 262			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 333.63	91.15	1 096.65			12 233	1 467	8 419	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 105)	91.15					1 467			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 105)	54.69					880			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 333.63					12 233			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	28 766.94					170 495			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	615.61					3 649			
	ИТОГО	29 382.55					174 144			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	587.65					3 483			
	ИТОГО	29 970.20					177 627			
	НДС 18%	5 394.64					31 973			
	ВСЕГО С НДС	35 364.84					209 600			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 750.09					37 430			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 517.97					19 515			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	124 687.19	16 280.66	5 312.84			647 191	262 316	35 822	
			102 947.93	330.56				346 698	5 166	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	123 138.65	16 116.34	4 147.43			632 936	259 670	26 846	
			102 874.96	330.56				346 412	5 166	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 585.89					117 024			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 51, 62, 65, 80, 87, 90; %=71 - по стр. 2-4, 11-13, 22, 24-28; %=79 - по стр. 5, 33, 40; %=92 - по стр. 7, 23, 29, 38; %=77 - по стр. 9, 36, 43, 46; %=66 - по стр. 15, 17, 49, 50; %=67 - по стр. 19, 57, 99, 101; %=80 - по стр. 20, 21, 31, 54, 56, 60, 61, 68, 69, 78, 83, 85, 86, 94, 95, 97; %=73 - по стр. 30, 32, 52, 53, 79, 104; %=68 - по стр. 39, 77, 81; %=90 - по стр. 45, 63, 88, 91; %=93 - по стр. 48, 102; %=88 - по стр. 70; %=61 - по стр. 71, 96, 103; %=94 - по стр. 72-74; %=65 - по стр. 75, 76)	15 014.27					205 051			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 14, 36, 43, 46, 51, 62, 65, 70, 75, 76, 80, 87, 90; %=52 - по стр. 2-4, 11-13, 22, 24-28; %=51 - по стр. 5, 33, 40, 72-74; %=44 - по стр. 7, 23, 29, 38; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19, 49, 50, 57, 77, 81, 99, 101; %=37 - по стр. 20, 21, 31, 54, 56, 60, 61, 68, 69, 78, 83, 85, 86, 94, 95, 97; %=56 - по стр. 30, 32, 52, 53, 79; %=54 - по стр. 39, 48, 102; %=43 - по стр. 45, 63, 88, 91; %=31 - по стр. 71, 96, 103; %=34 - по стр. 104)	9 132.06					117 197			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 284.98					955 184			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	214.91	73.17	68.76			2 022	1 179	557	
			72.97					286		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 66)	59.27					814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 66)	52.68					684			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	326.86					3 520			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 333.63	91.15	1 096.65			12 233	1 467	8 419	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 105)	91.15					1 467			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 105)	54.69					880			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 333.63					12 233			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	148 945.47					970 937			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 187.43					20 778			
	ИТОГО	152 132.90					991 715			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 042.66					19 834			
	ИТОГО	155 175.56					1 011 549			
	НДС 18%	27 931.60					182 079			
	ВСЕГО С НДС	183 107.16					1 193 628			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 073.54					205 865			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 184.74					117 881			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ "КР МКД"                                              Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                                           Дубина Г.В.
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)