«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» 	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
____________________ /С.Б. Русович /	__________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
  В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ М О В  Р А Б О Т   	
	
на выполнение дополнительных работ по решению суда -  замены утеплителя чердачного перекрытия многоквартирного дома № 44 по ул.А.Невского г.Калининграда 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка теплоизоляции  из ваты минеральной	100 м2 покрытия кровли	8.8	
2.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	63	
3.	Разборка ходовых досок	100 м ходов	0.982	
4.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	8.8	
5.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1100	
6.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	132	
7.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	2692.8	
8.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	8.8	
9.	Мембрана паропропускная типа Rayve Strotex 1300v	м2	1100	
10.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.982	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.7856	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	16.26192	
13.	Демонтаж баков металлических для воды массой до 0,5 т	10 баков	0.2	
14.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	10	
15.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	10	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)