«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 417 455	руб.	Смета на сумму:	1 417 455	руб.	
		
      Директор МКУ КРМКД  	     Директор ООО «УК Мегадом»	
_______________________________ /С.Б. Русович /	_______________________________ /О.В. Уланова /	
		
«31»мая 2017г.	«31»мая 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: Дрожжевая в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 417.455	тыс. руб.	
монтажных работ:	27.765	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.044	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	334.867	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	СТЕНЫ	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим	100 м2		4.57	188.95	863.50	3 212.14	14 679	16.999	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	104.2874	8.280	863.50	140.760	14 679	17	
		Накладные расходы				99%	854.87	84%	12 330		
		Сметная прибыль				60%	518.10	48%	7 046		
		Всего с НР и СП					2 236.47		34 055		
	
2.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		4.57	57.09	260.90	681.96	3 117	11.947	
2. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	17.2289	8.280	142.66	140.760	2 425	17	
2. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00457	25 695.00	117.43	150 268.60	687	5.848	
2. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.2285	3.60	0.82	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				80%	114.13	68%	1 649		
		Сметная прибыль				50%	71.33	40%	970		
		Всего с НР и СП					446.36		5 736		
	
3.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (стены, откосы)	100 м2 покрытия		4.57	83.57	381.91	1 387.13	6 339	16.598	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.86	35.9202	10.210	366.75	173.840	6 244	17.026	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.05484	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
3. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484	32.61	1.79	300.82	16	9.225	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
3. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05484	101.31	5.56	999.00	55	9.861	
			(1)			12.94	0.71	219.76	12	16.983	
3. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.457	17.11	7.82	51.45	24	3.007	
		Накладные расходы				95%	349.20	80%	5 006		
		Сметная прибыль				47%	172.76	37%	2 315		
		Всего с НР и СП					903.87		13 661		
	
4.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		60.0041	15.82	949.26	55.68	3 341	3.52	
		Объем: 4.57*0.013*1010									
	
5.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		4.57	2 036.55	9 307.04	20 400.25	93 229	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	413.4936	9.630	3 981.94	163.850	67 751	17.015	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	33.28788	10.483	348.96	178.711	5 949	17.048	
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	3.40008	32.61	110.88	300.82	1 023	9.225	
			(1)			15.08	51.27	256.87	873	17.034	
5. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	29.8878	18.36	548.74	241.94	7 231	13.178	
			(1)			9.96	297.68	169.82	5 076	17.05	
5. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003199	10 947.00	3.50	69 468.96	22	6.346	
5. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	12.6589	31.58	399.77	215.71	2 731	6.831	
5. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	6.9007	612.02	4 223.37	2 053.44	14 170	3.355	
5. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.02742	1 416.70	38.85	10 988.26	301	7.756	
		Накладные расходы				95%	4 114.36	80%	58 960		
		Сметная прибыль				47%	2 035.52	37%	27 269		
		Всего с НР и СП					15 456.92		179 458		
	
6.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		4.57	193.63	884.90	2 275.73	10 400	11.753	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	55.99164	8.670	485.45	147.370	8 251	16.998	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.05484	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
6. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484	32.61	1.79	300.82	16	9.225	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10968	101.31	11.11	999.00	110	9.861	
			(1)			12.94	1.42	219.76	24	16.983	
6. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.656	63.37	231.68	238.39	872	3.762	
6. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007312	4 290.70	31.37	21 459.44	157	5.001	
6. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0457	17.11	0.78	51.45	2	3.007	
6. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002285	12 480.00	28.52	46 983.82	107	3.765	
6. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07769	1 208.60	93.90	11 305.46	878	9.354	
6. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001828	168.49	0.31	3 310.11	6	19.646	
		Накладные расходы				95%	461.97	80%	6 612		
		Сметная прибыль				47%	228.55	37%	3 058		
		Всего с НР и СП					1 575.42		20 070		
	
	ПОЛЫ	
7.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы , прим	1 м3		13.68	274.54	3 755.75	2 182.79	29 861	7.951	
		Объем: 228*0.06									
7. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	106.704	9.630	1 027.56	163.850	17 483	17.015	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	25.4448	11.230	285.75	191.220	4 866	17.028	
7. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	25.4448	95.16	2 421.33	468.45	11 920	4.923	
			(1)			11.23	285.75	191.22	4 866	17.028	
7. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	50.8896	6.03	306.86	8.99	457	1.491	
		Накладные расходы				99%	1 300.18	84%	18 773		
		Сметная прибыль				60%	787.99	48%	10 728		
		Всего с НР и СП					5 843.91		59 362		
	
8.	Е51-3-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта		0.2964	5 332.86	1 580.66	88 102.97	26 114	16.521	
		Объем: 228*0.13									
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	619	183.4716	8.280	1 519.14	140.760	25 825	17	
8. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.005928	101.31	0.60	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
8. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002964	10 705.00	3.17	54 434.60	16	5.085	
8. 4.	С102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.068172	846.98	57.74	3 904.84	266	4.61	
		Накладные расходы				75%	1 139.36	64%	16 528		
		Сметная прибыль				45%	683.61	36%	9 297		
		Всего с НР и СП					3 403.63		51 939		
	
9.	Е11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя		9.12	361.91	3 300.58	2 362.64	21 547	6.528	
		Объем: 228*0.04									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.272	38.96064	8.820	343.63	149.970	5 843	17.003	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	6.0192	11.230	67.60	191.220	1 151	17.028	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.108	0.98496	102.57	101.03	835.60	823	8.147	
			(1)			11.23	11.06	191.22	188	17.028	
9. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	5.03424	95.16	479.06	468.45	2 358	4.923	
			(1)			11.23	56.53	191.22	963	17.028	
9. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	10.17792	1.34	13.64	5.13	52	3.828	
9. 6.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	11.6736	202.02	2 358.30	1 065.89	12 443	5.276	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	1.368	3.60	4.92	20.52	28	5.7	
		Накладные расходы				111%	456.47	94%	6 574		
		Сметная прибыль				64%	263.19	51%	3 567		
		Всего с НР и СП					4 020.23		31 688		
	
10.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		22.8	731.83	16 685.79	3 938.44	89 796	5.382	
		Объем: 228*0.1									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	100.1376	8.900	891.22	151.270	15 148	16.997	
10. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	13.1328	0.62	8.14	2.92	38	4.71	
10. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0456	8 095.10	369.14	23 453.30	1 069	2.897	
10. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0228	747.34	17.04	3 626.06	83	4.852	
10. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	23.256	660.97	15 371.52	3 151.63	73 294	4.768	
10. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	7.98	3.60	28.73	20.52	164	5.7	
		Накладные расходы				111%	989.25	94%	14 239		
		Сметная прибыль				64%	570.38	51%	7 725		
		Всего с НР и СП					18 245.43		111 761		
	
11.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		2.28	3 835.14	8 744.12	31 077.52	70 857	8.103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	55.416	126.34848	11.960	1 511.13	203.420	25 702	17.008	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.468	1.06704	15.080	16.09	256.870	274	17.034	
11. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.468	1.06704	32.61	34.80	300.82	321	9.225	
			(1)			15.08	16.09	256.87	274	17.034	
11. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	22.0248	35.39	779.46	101.14	2 228	2.858	
11. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	16.416	1.41	23.15	2.65	44	1.879	
11. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	1.61424	101.31	163.54	999.00	1 613	9.861	
			(1)			12.94	20.89	219.76	355	16.983	
11. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.03192	3 786.40	120.86	33 151.43	1 058	8.755	
11. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.65892	2 447.30	1 612.57	24 380.60	16 065	9.962	
11. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.12996	2 508.60	326.02	21 142.72	2 748	8.428	
11. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	264.48	7.09	1 875.16	39.92	10 558	5.63	
11. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.2166	6 899.80	1 494.50	35 300.17	7 646	5.116	
11. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.14	17.11	19.51	51.45	59	3.007	
11. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.52668	1 487.50	783.44	5 348.15	2 817	3.595	
		Накладные расходы				111%	1 695.21	94%	24 417		
		Сметная прибыль				64%	977.42	51%	13 248		
		Всего с НР и СП					11 416.76		108 522		
	
12.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.228	1 735.75	395.75	13 983.60	3 188	8.056	
		Объем: 228*0.1									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.412	10.809936	8.430	91.13	143.350	1 550	17.005	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.347472	15.080	5.24	256.870	89	17.034	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	0.347472	32.61	11.33	300.82	105	9.225	
			(1)			15.08	5.24	256.87	89	17.034	
12. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	2.481552	0.62	1.54	2.92	7	4.71	
12. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.46512	621.09	288.88	3 247.57	1 511	5.229	
12. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.798	3.60	2.87	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				111%	106.97	94%	1 541		
		Сметная прибыль				64%	61.68	51%	836		
		Всего с НР и СП					564.40		5 565		
	
13.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки		0.228	663.52	151.28	3 652.41	833	5.506	
		Объем: 228*0.1									
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
13. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	1.2	0.2736	8.430	2.31	143.350	39	17.005	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	0.114912	15.080	1.73	256.870	30	17.034	
13. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.504	0.114912	32.61	3.75	300.82	35	9.225	
			(1)			15.08	1.73	256.87	30	17.034	
13. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	1.269504	0.62	0.79	2.92	4	4.71	
13. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	1.02	0.23256	621.09	144.44	3 247.57	755	5.229	
		Накладные расходы				111%	4.48	94%	65		
		Сметная прибыль				64%	2.59	51%	35		
		Всего с НР и СП					158.35		933		
	
14.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.42636	6 082.32	2 593.26	37 970.14	16 189	6.243	
		Объем: 228*1.87/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	15.168	6.46702848	9.400	60.79	159.830	1 034	17.003	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.08186112	15.080	1.23	256.870	21	17.034	
14. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.192	0.08186112	113.70	9.31	810.77	66	7.131	
			(1)			15.08	1.23	256.87	21	17.034	
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.11255904	101.31	11.40	999.00	112	9.861	
			(1)			12.94	1.46	219.76	25	16.983	
14. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01193808	9 906.00	118.26	49 384.46	590	4.985	
14. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.42636	5 613.80	2 393.50	33 743.67	14 387	6.011	
		Накладные расходы				95%	58.92	80%	844		
		Сметная прибыль				55%	34.11	44%	464		
		Всего с НР и СП					2 686.29		17 497		
	
15.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.01193808	9 906.00	-118.26	49 384.46	-590	4.989	
		Объем: (0.42636)*(-0.028)									
	
16.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.42636	5 613.80	-2 393.50	33 743.67	-14 387	6.011	
		Объем: (0.42636)*(-1.0)									
	
17.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.42636	5 486.84	2 339.37	60 823.56	25 933	11.085	
		Объем: 228*1.87/1000									
	
18.	Е11-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия		2.28	199.69	455.29	2 703.00	6 163	13.536	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	12.96	29.5488	10.090	298.15	171.760	5 075	17.023	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2736	12.770	3.49	217.480	60	17.031	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.072	0.16416	102.57	16.84	835.60	137	8.147	
			(1)			11.23	1.84	191.22	31	17.028	
18. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.10944	32.61	3.57	300.82	33	9.225	
			(1)			15.08	1.65	256.87	28	17.034	
18. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.1368	987.52	135.09	6 638.00	908	6.722	
18. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.456	3.60	1.64	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				111%	334.82	94%	4 827		
		Сметная прибыль				64%	193.05	51%	2 619		
		Всего с НР и СП					983.16		13 609		
	
19.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожок)	1 м3 подстилающего слоя		1.43	731.83	1 046.52	3 938.44	5 632	5.382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	6.28056	8.900	55.90	151.270	950	16.997	
19. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.82368	0.62	0.51	2.92	2	4.71	
19. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00286	8 095.10	23.15	23 453.30	67	2.897	
19. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00143	747.34	1.07	3 626.06	5	4.852	
19. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	1.4586	660.97	964.09	3 151.63	4 597	4.768	
19. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.5005	3.60	1.80	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				111%	62.05	94%	893		
		Сметная прибыль				64%	35.78	51%	485		
		Всего с НР и СП					1 144.35		7 010		
	
20.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.548	48.13	2 240.36	490.34	22 824	10.188	
		Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2									
	
21.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		93.972	16.40	1 541.14	145.95	13 715	8.899	
		Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2+29.64*1.6									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					54 965.62		448 780	8.165	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 184.12		412 241	8.054	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 288.63		29 274	8.902	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7; %=68 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 5, 6, 14; %=64 - по стр. 8; %=94 - по стр. 9-13, 18, 19)					12 042.22		173 259	14.388	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8; %=51 - по стр. 9-13, 18, 19; %=44 - по стр. 14)					6 636.05		89 662	13.511	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					69 862.39		675 162	9.664	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 781.50		36 539	9.663	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 781.50		36 539	9.663	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					73 643.89		711 701	9.664	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 575.98	2.14	15 230	9.664	
	ИТОГО					75 219.87		726 931	9.664	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 504.40	2	14 539	9.664	
	ИТОГО					76 724.27		741 470	9.664	
	НДС 18%				18	13 810.37	18	133 465	9.664	
	ВСЕГО С НДС					90 534.64		874 935	9.664	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12 042.22		173 259	14.388	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 636.05		89 662	13.511	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
22.	Е46-03-010-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.08	3 174.23	253.94	25 358.16	2 029	7.99	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
22. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	86.975	6.958	10.090	70.21	171.760	1 195	17.023	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.42	1.7136	11.230	19.24	191.220	328	17.028	
22. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.42	1.7136	95.16	163.07	468.45	803	4.923	
			(1)			11.23	19.24	191.22	328	17.028	
22. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	3.4272	6.03	20.67	8.99	31	1.491	
		Накладные расходы				99%	88.56	84%	1 279		
		Сметная прибыль				60%	53.67	48%	731		
		Всего с НР и СП					396.17		4 039		
	
23.	Е46-03-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0.12	2 758.12	330.97	21 875.25	2 625	7.931	
23. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664	9.740	78.57	165.790	1 337	17.022	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.11	2.5332	11.230	28.45	191.220	484	17.028	
23. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332	95.16	241.06	468.45	1 187	4.923	
			(1)			11.23	28.45	191.22	484	17.028	
23. 4.	Х33-1450	Перфораторы: пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	42.22	5.0664	2.24	11.35	19.94	101	8.902	
		Накладные расходы				99%	105.95	84%	1 530		
		Сметная прибыль				60%	64.21	48%	874		
		Всего с НР и СП					501.13		5 029		
	
24.	Е46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.3	2 646.84	794.05	21 775.27	6 533	8.227	
24. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	75.58	22.674	8.580	194.54	145.950	3 309	17.01	
24. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.069	1.86	0.13	10.30	1	5.538	
24. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.129	101.31	13.07	999.00	129	9.861	
			(1)			12.94	1.67	219.76	28	16.983	
24. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00285	5 233.80	14.92	51 322.60	146	9.806	
24. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00015	9 906.00	1.49	49 384.46	7	4.985	
24. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00177	10 705.00	18.95	54 434.60	96	5.085	
24. 7.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.063	1 603.30	101.01	5 828.56	367	3.635	
24. 8.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.054	1 507.80	81.42	5 982.82	323	3.968	
24. 9.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.021	6 683.04	140.34	49 728.97	1 044	7.441	
24. 10.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.312	725.63	226.40	3 501.34	1 092	4.825	
24. 11.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00147	1 208.60	1.78	11 305.46	17	9.354	
24. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00411	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	192.59	84%	2 780		
		Сметная прибыль				60%	116.72	48%	1 588		
		Всего с НР и СП					1 103.37		10 901		
	
25.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		1.008	391.22	394.35	5 573.01	5 618	14.246	
		Объем: 38.4+62.4									
25. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	34.93728	8.820	308.15	149.970	5 240	17.003	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.1008	15.080	1.52	256.870	26	17.034	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.1008	32.61	3.29	300.82	30	9.225	
			(1)			15.08	1.52	256.87	26	17.034	
25. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	3.3264	1.52	5.06	3.21	11	2.112	
25. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	2.76192	13.15	36.32	51.59	142	3.923	
25. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.43344	95.85	41.55	448.87	195	4.683	
		Накладные расходы				74%	229.16	63%	3 318		
		Сметная прибыль				50%	154.84	40%	2 106		
		Всего с НР и СП					778.34		11 042		
	
26.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		0.446	673.18	300.24	9 586.83	4 276	14.242	
26. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	26.59052	8.820	234.53	149.970	3 988	17.003	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.07582	15.080	1.14	256.870	19	17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.07582	32.61	2.47	300.82	23	9.225	
			(1)			15.08	1.14	256.87	19	17.034	
26. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	2.5422	1.52	3.86	3.21	8	2.112	
26. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	2.10958	13.15	27.74	51.59	109	3.923	
26. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.33004	95.85	31.63	448.87	148	4.683	
		Накладные расходы				74%	174.40	63%	2 524		
		Сметная прибыль				50%	117.84	40%	1 603		
		Всего с НР и СП					592.47		8 403		
	
27.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.384	2 994.74	1 149.98	39 169.36	15 041	13.079	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	179.568	68.954112	10.520	725.40	179.030	12 345	17.018	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.84	3.77856	15.080	56.98	256.870	971	17.034	
27. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.02304	97.19	2.24	1 104.78	25	11.367	
			(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
27. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.013824	113.70	1.57	810.77	11	7.131	
			(1)			15.08	0.21	256.87	4	17.034	
27. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9.744	3.741696	101.37	379.30	620.67	2 322	6.123	
			(1)			15.08	56.42	256.87	961	17.034	
27. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.101376	101.31	10.27	999.00	101	9.861	
			(1)			12.94	1.31	219.76	22	16.983	
27. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.00022656	23 035.00	5.22	95 085.64	22	4.128	
27. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.0768	48.92	3.76	232.15	18	4.746	
27. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.026496	458.52	12.15	3 875.13	103	8.451	
27. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.14592	27.44	4.00	563.77	82	20.546	
27. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.096	52.58	5.05	59.35	6	1.129	
27. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.00096	4.80		43.58		9.079	
27. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.28416	3.60	1.02	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				115%	899.74	98%	13 050		
		Сметная прибыль				71%	555.49	56%	7 457		
		Всего с НР и СП					2 605.21		35 548		
	
28.	С507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 10/25	м		35.6736	19.03	678.87	40.20	1 434	2.112	
		Объем: (0.384)*92.9									
	
29.	С507-5028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.		3.2	101.50	324.80	572.13	1 831	5.637	
	
30.	С507-3287 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	10 шт.		0.1	23.21	2.32	102.34	10	4.31	
	
31.	С302-0078 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.		32	64.31	2 057.92	412.10	13 187	6.408	
	
32.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода		0.624	2 210.22	1 379.18	30 525.51	19 048	13.811	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	146.16	91.20384	10.520	959.46	179.030	16 328	17.018	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.664	3.534336	15.080	53.30	256.870	908	17.034	
32. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.03744	97.19	3.64	1 104.78	41	11.367	
			(1)			15.08	0.56	256.87	10	17.034	
32. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.022464	113.70	2.55	810.77	18	7.131	
			(1)			15.08	0.34	256.87	6	17.034	
32. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.568	3.474432	101.37	352.20	620.67	2 156	6.123	
			(1)			15.08	52.39	256.87	892	17.034	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.164736	101.31	16.69	999.00	165	9.861	
			(1)			12.94	2.13	219.76	36	16.983	
32. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.00031824	23 035.00	7.33	95 085.64	30	4.128	
32. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.10608	48.92	5.19	232.15	25	4.746	
32. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.03744	458.52	17.17	3 875.13	145	8.451	
32. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.33	0.20592	27.44	5.65	563.77	116	20.546	
32. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.1248	52.58	6.56	59.35	7	1.129	
32. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.002496	4.80	0.01	43.58		9.079	
32. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.21	0.75504	3.60	2.72	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				115%	1 164.67	98%	16 891		
		Сметная прибыль				71%	719.06	56%	9 652		
		Всего с НР и СП					3 262.91		45 591		
	
33.	С507-3338 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/32	м		58.5312	29.31	1 715.55	65.87	3 855	2.247	
		Объем: 0.624*93.8									
	
34.	С301-7353 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм	10 шт.		6.2	123.70	766.94	637.92	3 955	5.157	
	
35.	С1 Цена поставщи.	ППР колено ф32мм 90град Kan Therm	шт		8	3.47	27.76	19.99	160	5.764	
	
36.	С507-5003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.		0.8	40.20	32.16	145.93	117	3.638	
	
37.	С507-3288 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	10 шт.		0.1	44.80	4.48	172.64	17	3.795	
	
38.	С507-3300 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.		2.4	45.10	108.24	224.24	538	4.97	
	
39.	С507-5058 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.		0.8	15.00	12.00	78.55	63	5.25	
	
40.	С507-5009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.		3.1	24.90	77.19	103.45	321	4.159	
	
41.	С507-5036 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.		0.5	264.50	132.25	1 813.93	907	6.858	
	
42.	С507-5024 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.		0.5	325.90	162.95	1 383.97	692	4.247	
	
43.	С507-3174 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		0.8	20.60	16.48	84.39	68	4.126	
	
44.	С507-5002 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.		0.4	24.20	9.68	89.03	36	3.719	
	
45.	С302-0064 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.		8	76.97	615.76	481.23	3 850	6.252	
	
46.	С507-3339 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		2	33.67	67.34	104.73	209	3.104	
	
47.	Е16-04-002-06 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода		0.446	3 526.30	1 572.73	40 543.71	18 082	11.497	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	169.824	75.741504	10.090	764.23	171.760	13 009	17.023	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.152	7.203792	15.080	108.63	256.870	1 850	17.034	
47. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.084	0.037464	97.19	3.64	1 104.78	41	11.367	
			(1)			15.08	0.56	256.87	10	17.034	
47. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.02676	113.70	3.04	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
47. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	7.139568	101.37	723.74	620.67	4 431	6.123	
			(1)			15.08	107.66	256.87	1 834	17.034	
47. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.181968	101.31	18.44	999.00	182	9.861	
			(1)			12.94	2.35	219.76	40	16.983	
47. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.00032112	23 035.00	7.40	95 085.64	31	4.128	
47. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.19178	48.92	9.38	232.15	45	4.746	
47. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.03791	458.52	17.38	3 875.13	147	8.451	
47. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.20962	27.44	5.75	563.77	118	20.546	
47. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.23192	52.58	12.19	59.35	14	1.129	
47. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.0069576	4.80	0.03	43.58		9.079	
47. 13.	С411-0001	Вода	м3	4.67	2.08282	3.60	7.50	20.52	43	5.7	
		Накладные расходы				115%	1 003.79	98%	14 562		
		Сметная прибыль				71%	619.73	56%	8 321		
		Всего с НР и СП					3 196.25		40 965		
	
48.	С507-3341 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		42.1916	71.43	3 013.75	253.92	10 713	3.555	
		Объем: 0.446*94.6									
	
49.	С301-7357 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	10 шт.		4.4	199.40	877.36	1 289.01	5 672	6.465	
	
50.	С507-4305 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		1	226.60	226.60	1 028.84	1 029	4.541	
	
51.	С507-3291 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.		2	254.00	508.00	1 122.98	2 246	4.421	
	
52.	С507-3311 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.		0.8	206.90	165.52	1 022.99	818	4.942	
	
53.	С302-0067 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.		10	291.80	2 918.00	1 825.01	18 250	6.254	
	
54.	С302-1241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.		1	27.31	27.31	202.88	203	7.433	
	
55.	С507-5012 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.		2.3	116.20	267.26	522.27	1 201	4.494	
	
56.	С507-5038 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	10 шт.		0.1	796.70	79.67	5 230.09	523	6.565	
	
57.	С2 Цена поставщи.	ППР заглушка ф63мм Kan Therm	шт		1	19.62	19.62	113.01	113	5.759	
	
58.	С507-3342 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м		3	97.11	291.33	378.86	1 137	3.903	
	
59.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода		14.54	1 021.54	14 853.26	5 194.48	75 528	5.085	
		Объем: 38.4+62.4+44.6									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
59. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.224	61.41696	10.520	646.11	179.030	10 995	17.018	
59. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	6.80472	2.30	15.65	4.29	29	1.865	
59. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	4.362	101.31	441.91	999.00	4 358	9.861	
			(1)			12.94	56.44	219.76	959	16.983	
59. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	20.90852	559.64	11 701.24	2 047.63	42 813	3.659	
59. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	21.81	57.80	1 260.62	676.20	14 748	11.699	
59. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	4.362	118.00	514.72	183.11	799	1.552	
59. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	2.07922	89.01	185.07	715.85	1 488	8.042	
59. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.2908	198.53	57.73	808.65	235	4.073	
59. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.47982	62.96	30.21	129.83	62	2.062	
		Накладные расходы				90%	581.50	77%	8 466		
		Сметная прибыль				60%	387.67	48%	5 278		
		Всего с НР и СП					15 822.43		89 272		
	
60.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-2.07922	89.01	-185.07	715.85	-1 488	8.04	
		Объем: (14.54)*(-0.143)									
	
61.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-0.2908	198.53	-57.73	808.65	-235	4.071	
		Объем: (14.54)*(-0.02)									
	
62.	С506-0879 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.47982	62.96	-30.21	129.83	-62	2.052	
		Объем: (14.54)*(-0.033)									
	
63.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-20.90852	559.64	-11 701.24	2 047.63	-42 813	3.659	
		Объем: (14.54)*(-1.438)									
	
64.	С101-2481 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м		-21.81	57.80	-1 260.62	676.20	-14 748	11.699	
		Объем: (14.54)*(-1.5)									
	
65.	С104-0843 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		4.224	61.40	259.35	406.67	1 718	6.624	
		Объем: 38.4*1.1									
	
66.	С104-0844 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		6.864	78.00	535.39	506.59	3 477	6.494	
		Объем: 62.4*1.1									
	
67.	С104-0848 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	10 м		4.906	120.11	589.26	776.18	3 808	6.462	
		Объем: 44.6*1.1									
	
68.	Е16-07-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка		1	442.93	442.93	3 009.06	3 009	6.793	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.716	7.716	10.210	78.78	173.840	1 341	17.026	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
68. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.012	0.012	97.19	1.17	1 104.78	13	11.367	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
68. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.672	0.672	8.45	5.68	38.16	26	4.516	
68. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.732	0.732	1.52	1.11	3.21	2	2.112	
68. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
68. 7.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.042	13.15	0.55	51.59	2	3.923	
68. 8.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002	12 927.00	2.59	48 109.45	10	3.722	
68. 9.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105	95.85	1.01	448.87	5	4.683	
68. 10.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0006	20 580.00	12.35	161 788.18	97	7.861	
68. 11.	С103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.4	45.80	18.32	271.12	108	5.92	
68. 12.	С302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм	шт.	1	1	255.73	255.73	1 188.64	1 189	4.648	
68. 13.	С507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	61.00	61.00	186.47	186	3.057	
68. 14.	С509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 435.20	3.44	17 338.03	17	5.047	
		Накладные расходы				115%	90.80	98%	1 317		
		Сметная прибыль				71%	56.06	56%	753		
		Всего с НР и СП					589.80		5 079		
	
69.	С103-0357 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		-0.4	45.80	-18.32	271.12	-108	5.895	
		Объем: (1.0)*(-0.4)									
	
70.	С302-1175 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм	шт.		-1	255.73	-255.73	1 188.64	-1 189	4.649	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
71.	С507-0983 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		-1	61.00	-61.00	186.47	-186	3.049	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
72.	Е16-06-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)		1	2.04	2.04	31.83	32	15.686	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
72. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	0.164	0.164	9.980	1.64	169.690	28	17.003	
72. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.004	101.31	0.41	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
		Накладные расходы				115%	1.89	98%	27		
		Сметная прибыль				71%	1.16	56%	16		
		Всего с НР и СП					5.09		75		
	
73.	Е16-06-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (без стоимости)	1 счетчик (водомер)		1	1 028.00	1 028.00	4 000.31	4 000	3.891	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
73. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	0.492	0.492	9.980	4.91	169.690	83	17.003	
73. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
73. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	16 286.00	0.33	39 873.45	1	2.448	
73. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	17 234.00	0.17	77 305.10	1	4.486	
73. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	137.58	1	3.689	
73. 6.	С301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1 021.00	1 021.00	3 901.89	3 902	3.822	
		Накладные расходы				115%	5.65	98%	81		
		Сметная прибыль				71%	3.49	56%	46		
		Всего с НР и СП					1 037.13		4 128		
	
74.	С301-3165 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм	шт.		-1	1 021.00	-1 021.00	3 901.89	-3 902	3.822	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					24 501.86		173 248	7.071	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 896.44		27 765	3.516	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 896.44		27 765	3.516	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 896.44		27 765	3.516	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 428.73		36 645	8.274	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 431.38		9 276	6.48	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 22-24; %=77 - по стр. 59)					968.60		14 055	14.511	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 22-24, 59)					622.27		8 471	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 019.60		59 171	9.83	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 176.69		108 838	8.938	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25, 26; %=98 - по стр. 27, 32, 47, 68, 72, 73)					3 570.09		51 771	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25, 26; %=56 - по стр. 27, 32, 47, 68, 72, 73)					2 227.66		29 954	13.446	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 974.44		190 563	10.602	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					31 890.48		277 499	8.702	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	682.46	2.14	5 938	8.701	
	ИТОГО					32 572.94		283 437	8.702	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	651.46	2	5 669	8.702	
	ИТОГО					33 224.40		289 106	8.702	
	НДС 18%				18	5 980.39	18	52 039	8.702	
	ВСЕГО С НДС					39 204.79		341 145	8.702	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 538.69		65 826	14.503	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 849.93		38 425	13.483	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
75.	Е51-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта		0.0925	6 766.21	625.87	85 084.70	7 870	12.574	
75. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	519.1	48.01675	8.280	397.58	140.760	6 759	17	
75. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00925	101.31	0.94	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
75. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0045	0.00041625	10 705.00	4.46	54 434.60	23	5.085	
75. 4.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.0333	882.56	29.39	5 628.82	187	6.378	
75. 5.	С102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.228475	846.98	193.51	3 904.84	892	4.61	
		Накладные расходы				75%	298.19	64%	4 326		
		Сметная прибыль				45%	178.91	36%	2 433		
		Всего с НР и СП					1 102.97		14 629		
	
76.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.037	426.34	15.77	7 240.24	268	16.994	
		Объем: 9.25-5.55									
76. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.98172	7.960	15.77	135.180	268	16.982	
		Накладные расходы				72%	11.35	61%	163		
		Сметная прибыль				38%	5.99	31%	83		
		Всего с НР и СП					33.12		515		
	
77.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.555	1 300.46	721.76	7 838.02	4 350	6.027	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
77. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.24	6.7932	8.670	58.90	147.370	1 001	16.998	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.2331	11.230	2.62	191.220	45	17.028	
77. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.42	0.2331	102.57	23.91	835.60	195	8.147	
			(1)			11.23	2.62	191.22	45	17.028	
77. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	6.105	104.66	638.95	516.66	3 154	4.937	
		Накладные расходы				117%	71.98	99%	1 036		
		Сметная прибыль				76%	46.76	61%	638		
		Всего с НР и СП					840.49		6 024		
	
78.	Е46-03-010-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.24	3 174.23	761.82	25 358.16	6 086	7.989	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
78. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	86.975	20.874	10.090	210.62	171.760	3 585	17.023	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.42	5.1408	11.230	57.73	191.220	983	17.028	
78. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.42	5.1408	95.16	489.20	468.45	2 408	4.923	
			(1)			11.23	57.73	191.22	983	17.028	
78. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	10.2816	6.03	62.00	8.99	92	1.491	
		Накладные расходы				99%	265.67	84%	3 837		
		Сметная прибыль				60%	161.01	48%	2 193		
		Всего с НР и СП					1 188.50		12 116		
	
79.	Е46-03-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0.12	2 758.12	330.97	21 875.25	2 625	7.931	
79. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664	9.740	78.57	165.790	1 337	17.022	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.11	2.5332	11.230	28.45	191.220	484	17.028	
79. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332	95.16	241.06	468.45	1 187	4.923	
			(1)			11.23	28.45	191.22	484	17.028	
79. 4.	Х33-1450	Перфораторы: пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	42.22	5.0664	2.24	11.35	19.94	101	8.902	
		Накладные расходы				99%	105.95	84%	1 530		
		Сметная прибыль				60%	64.21	48%	874		
		Всего с НР и СП					501.13		5 029		
	
80.	Е46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.5	2 646.84	1 323.42	21 775.27	10 888	8.227	
80. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	75.58	37.79	8.580	324.24	145.950	5 515	17.01	
80. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.115	1.86	0.21	10.30	1	5.538	
80. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.215	101.31	21.78	999.00	215	9.861	
			(1)			12.94	2.78	219.76	47	16.983	
80. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00475	5 233.80	24.86	51 322.60	244	9.806	
80. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00025	9 906.00	2.48	49 384.46	12	4.985	
80. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00295	10 705.00	31.58	54 434.60	161	5.085	
80. 7.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.105	1 603.30	168.35	5 828.56	612	3.635	
80. 8.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.09	1 507.80	135.70	5 982.82	538	3.968	
80. 9.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.035	6 683.04	233.91	49 728.97	1 741	7.441	
80. 10.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.52	725.63	377.33	3 501.34	1 821	4.825	
80. 11.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00245	1 208.60	2.96	11 305.46	28	9.354	
80. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00685	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	321.00	84%	4 633		
		Сметная прибыль				60%	194.54	48%	2 647		
		Всего с НР и СП					1 838.96		18 168		
	
81.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		1.1	775.58	853.13	13 109.63	14 421	16.904	
81. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	93.83	8.970	841.66	152.560	14 315	17.008	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.352	15.080	5.31	256.870	90	17.034	
81. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.352	32.61	11.48	300.82	106	9.225	
			(1)			15.08	5.31	256.87	90	17.034	
		Накладные расходы				74%	626.76	63%	9 075		
		Сметная прибыль				50%	423.49	40%	5 762		
		Всего с НР и СП					1 903.37		29 258		
	
82.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.2	12 865.35	2 573.07	38 330.93	7 666	2.979	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
82. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	73.92	14.784	10.520	155.53	179.030	2 647	17.018	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
82. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.036	0.0072	97.19	0.70	1 104.78	8	11.367	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
82. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	113.70	0.55	810.77	4	7.131	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
82. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
82. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.8	182.07	145.66	610.14	488	3.351	
82. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000532	20 580.00	10.95	161 788.18	86	7.861	
82. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	19.96	113.13	2 258.07	221.55	4 422	1.958	
82. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.314	3.60	1.13	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				115%	179.07	98%	2 597		
		Сметная прибыль				71%	110.55	56%	1 484		
		Всего с НР и СП					2 862.69		11 747		
	
83.	С301-7361 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	10 шт.		2	336.00	672.00	1 720.22	3 440	5.119	
	
84.	С3 Цена поставщи.	ПВХ  ревизия  110мм	шт		8	14.93	119.44	86.00	688	5.76	
	
85.	С4 Цена поставщи.	ПВХ переход чугун пластик ф110мм	шт		16	28.65	458.40	165.02	2 640	5.759	
	
86.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.9	12 865.35	11 578.81	38 330.93	34 498	2.979	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
86. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	73.92	66.528	10.520	699.87	179.030	11 911	17.018	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.054	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
86. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.036	0.0324	97.19	3.15	1 104.78	36	11.367	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
86. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.024	0.0216	113.70	2.46	810.77	18	7.131	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
86. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0216	101.31	2.19	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
86. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	3.6	182.07	655.45	610.14	2 197	3.351	
86. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.002394	20 580.00	49.27	161 788.18	387	7.861	
86. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	89.82	113.13	10 161.34	221.55	19 900	1.958	
86. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	1.413	3.60	5.09	20.52	29	5.7	
		Накладные расходы				115%	805.78	98%	11 687		
		Сметная прибыль				71%	497.48	56%	6 678		
		Всего с НР и СП					12 882.07		52 863		
	
87.	С302-3340 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		-89.82	113.13	-10 161.34	221.55	-19 900	1.958	
		Объем: (0.9)*(-99.8)									
	
88.	С103-1328 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м		89.82	44.35	3 983.52	225.88	20 289	5.093	
		Объем: 90*0.998									
	
89.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		1	278.13	278.13	3 012.06	3 012	10.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
89. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	10.728	10.728	9.050	97.09	154.380	1 656	17.059	
89. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
89. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 964.50	3.77	23 342.31	45	11.882	
89. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	11.87	0.01	130.73		11.013	
89. 5.	С103-1011	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	25.00	25.00	176.17	176	7.047	
89. 6.	С103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	73.29	73.29	610.63	611	8.332	
89. 7.	С301-3342	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
		Накладные расходы				115%	111.65	98%	1 623		
		Сметная прибыль				71%	68.93	56%	927		
		Всего с НР и СП					458.72		5 562		
	
90.	С103-1011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	25.00	-25.00	176.17	-176	7.04	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
91.	С103-1034 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	73.29	-73.29	610.63	-611	8.337	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
92.	С301-3342 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-1	77.76	-77.76	512.17	-512	6.584	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
93.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.845	48.13	88.80	490.34	905	10.191	
		Объем: 0.22+0.151+1.474									
	
94.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		7.765	16.40	127.35	145.95	1 133	8.897	
		Объем: 0.22+0.151+1.474+3.7*1.6									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					14 174.87		99 580	7.025	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 357.45		35 415	8.127	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					577.84		3 328	5.759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 75; %=61 - по стр. 76; %=99 - по стр. 77; %=84 - по стр. 78-80)					1 074.13		15 524	14.453	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 75; %=31 - по стр. 76; %=61 - по стр. 77; %=48 - по стр. 78-80)					651.42		8 868	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 083.00		59 807	9.832	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 601.27		62 127	6.471	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 81; %=98 - по стр. 82, 86, 89)					1 723.26		24 982	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 81; %=56 - по стр. 82, 86, 89)					1 100.46		14 851	13.495	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 424.99		101 960	8.206	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					216.15		2 038	9.429	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					216.15		2 038	9.429	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					18 724.14		163 805	8.748	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	400.70	2.14	3 505	8.747	
	ИТОГО					19 124.84		167 310	8.748	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	382.50	2	3 346	8.748	
	ИТОГО					19 507.34		170 656	8.748	
	НДС 18%				18	3 511.32	18	30 718	8.748	
	ВСЕГО С НДС					23 018.66		201 374	8.748	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 797.39		40 506	14.48	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 751.88		23 719	13.539	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					93 642.35		721 608	7.706	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 896.44		27 765	3.516	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 896.44		27 765	3.516	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 896.44		27 765	3.516	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					59 970.30		484 301	8.076	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					5 297.85		41 878	7.905	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 22-24, 78-80; %=68 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 5, 6, 14; %=64 - по стр. 8, 75; %=94 - по стр. 9-13, 18, 19; %=77 - по стр. 59; %=61 - по стр. 76; %=99 - по стр. 77)					14 084.95		202 838	14.401	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 22-24, 59, 78-80; %=40 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8, 75; %=51 - по стр. 9-13, 18, 19; %=44 - по стр. 14; %=31 - по стр. 76; %=61 - по стр. 77)					7 909.74		107 001	13.528	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					81 964.99		794 140	9.689	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					21 777.96		170 965	7.85	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 25, 26, 81; %=98 - по стр. 27, 32, 47, 68, 72, 73, 82, 86, 89)					5 293.35		76 753	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25, 26, 81; %=56 - по стр. 27, 32, 47, 68, 72, 73, 82, 86, 89)					3 328.12		44 805	13.463	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					30 399.43		292 523	9.623	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 997.65		38 577	9.65	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 997.65		38 577	9.65	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					124 258.51		1 153 005	9.279	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 659.13	2.14	24 674	9.279	
	ИТОГО					126 917.64		1 177 679	9.279	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 538.35	2	23 554	9.279	
	ИТОГО					129 455.99		1 201 233	9.279	
	НДС 18%				18	23 302.08	18	216 222	9.279	
	ВСЕГО С НДС					152 758.07		1 417 455	9.279	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					19 378.30		279 591	14.428	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 237.86		151 806	13.508	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                     Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)