«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	497 759	руб.	Смета на сумму:	497 759	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. сержанта Мишина, дом №27	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. сержанта Мишина, дом №27	
Сметная стоимость:	497.759	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.784	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	84.283	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	1.68	559.49	556.33	3.16	939.94	934.63	5.31	12.14	3.9	11 367	11 346	21	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			775.74				71%	8 056			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			607.51				52%	5 900			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	19.404												
									1					
	Объем: (1.68)*11.55													
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.68	172.51	127.80	44.71	289.82	214.70	75.11	12.14	6.42	3 089	2 607	482	
					6.95			11.68	1	12.12			142	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			187.90				71%	1 952			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.15				52%	1 429			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.352												
									1					
	Объем: (1.68)*1.4													
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.15	6 775.72	1 449.90	67.19	1 016.36	217.49	10.08	12.14	6.42	5 624	2 640	65	
				5 258.63			788.79		3.7	1		2 919		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			180.52				71%	1 874			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.37				52%	1 373			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.1905												
									3.7					
	Объем: (0.15)*1.27													
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	12.14	6.47	2 110	438	24	
				4 121.69			412.17		4	1		1 649		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	311			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	228			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.354	9 291.30	1 358.31	34.61	3 289.12	480.84	12.25	12.14	6.39	14 360	5 837	78	
				7 898.38			2 796.03		3.02	1		8 444		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			399.10				71%	4 144			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			312.55				52%	3 035			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.34338												
									3.02					
	Объем: (0.354)*0.97													
	
10.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.232	257.63	231.54	26.09	59.77	53.72	6.05	12.14	6.48	691	652	39	
					10.34			2.40	1	12.12			29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			47.70				72%	490			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			44.90				64%	436			
										=(80* (0.8))				
	
11.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.55448												
									1					
	Объем: (0.232)*2.39													
	
12.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.232	10 259.57	603.91	84.83	2 380.22	140.11	19.68	12.14	6.17	9 305	1 701	121	
				9 570.83	3.78		2 220.43	0.88	3.37	12.13		7 483	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			149.45				90%	1 541			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.13				43%	736			
										=(53.55* (0.8))				
	
13.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.232	1 292.49	327.26	5.84	299.86	75.92	1.35	12.89	7.56	1 483	979	10	
				959.40	0.15		222.58	0.03	2.22	13.08		494		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			72.15				80%	783			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.70				37%	362			
										=(46.75* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка ветровой доски (применительно), 100 м2 стен	0.036	149.82	98.65	51.17	5.39	3.55	1.84	12.14	5.44	53	43	10	
					6.80			0.24	1	12.12			3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			3.26				73%	34			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2.65				56%	26			
										=(70* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.03384												
									1					
	Объем: (0.036)*0.94													
	
16.	ТЕР 10-01-022-01 
Устройство ветровой доски ( применительно), 100 м2 потолка	0.036	10 259.57	603.91	84.83	369.34	21.74	3.05	12.14	6.17	1 444	264	19	
				9 570.83	3.78		344.55	0.14	3.37	12.13		1 161	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			23.19				90%	239			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.82				43%	114			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска по дереву: ветровой доски (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036	1 292.49	327.26	5.84	46.53	11.78	0.21	12.89	7.56	230	152	2	
				959.40	0.15		34.54	0.01	2.22	13.08		77		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.20				80%	122			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.54				37%	56			
										=(46.75* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.68	5 502.93	806.67	80.64	9 244.92	1 355.21	135.48	12.14	6.5	41 604	16 452	881	
				4 615.62			7 754.24		3.13	1		24 271		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 124.82				71%	11 681			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			880.89				52%	8 555			
										=(65* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.856												
									3.13					
	Объем: (1.68)*1.7													
	
20.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	5.1624	211.61	46.85	7.91	1 092.43	241.86	40.85	12.14	6.15	5 333	2 936	251	
				156.85	0.38		809.72	1.94	2.65	12.2		2 146	24	
	Объем: 168*2.7+23.2*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			258.43				90%	2 664			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			131.65				43%	1 273			
										=(53.55* (0.8))				
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.68	221.62	101.80	102.69	372.31	171.02	172.52	12.14	3.75	2 766	2 076	647	
				17.13	1.45		28.78	2.44	1.5	12.16		43	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			156.11				77%	1 622			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.08				48%	1 011			
										=(59.5* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	190.44	36.04			6 863.46					29 094			
				36.04			6 863.46		152.77			29 094		
	Объем: 20.7*9.2													
	
23.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.68	110.62	83.67	26.95	185.85	140.57	45.28	12.14	4.71	1 920	1 707	213	
					2.45			4.12	2.96	12.15			50	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			156.27				92%	1 616			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.58				44%	773			
										=(55.25* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	184.8	7.04			1 300.99					3 836			
				7.04			1 300.99		20.76			3 836		
	Объем: 168*1.1													
	
25.	ТЕРр 58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	1.68	1 755.32	158.48	16.33	2 948.94	266.25	27.43	12.14	6.52	11 775	3 232	179	
				1 580.51	2.45		2 655.26	4.12	3.15	12.15		8 364	50	
	Накладные расходы		83%			224.41				71%	2 330			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.74				52%	1 707			
										=(65* (0.8))				
	
26.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.68	8 171.06	405.87	165.99	13 727.38	681.86	278.86	12.14	6.02	65 874	8 278	1 679	
				7 599.20	14.91		12 766.66	25.05	4.38	12.13		55 918	304	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			763.46				92%	7 895			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			388.80				44%	3 776			
										=(55.25* (0.8))				
	
27.	СЦена поставщика. 
Коньковая планка, ребра скатов, м	40.2	34.33			1 380.20			1	1	5 797			
				34.33			1 380.20		4.2	1		5 797		
	Объем: 34.8+1.5+1.2+1.5+1.2													
	Поправки: М: =140*1.03/4.2	
	
28.	СЦена поставщика. 
Примыкания к трубам, вентшахтам, слуховым окнам, м	22.3	33.11			738.29			1	1	3 101			
				33.11			738.29		4.2	1		3 101		
	Поправки: М: =135*1.03/4.2	
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.217	4 972.00	72.11	75.20	1 078.92	15.65	16.32	12.14	5.82	3 708	190	95	
				4 824.69	5.48		1 046.96	1.19	3.27	12.12		3 424	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			18.19				92%	188			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.26				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.217	4 972.00	72.11	75.20	1 078.92	15.65	16.32	12.14	5.82	3 708	190	95	
				4 824.69	5.48		1 046.96	1.19	3.27	12.12		3 424	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			18.19				92%	188			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.26				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	
31.	ФЕР 10-01-027-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0035	6 305.17	2 543.17	585.03	22.07	8.90	2.05	12.88	7.36	180	115	15	
				3 176.97			11.12		4.48	1		50		
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 203-0013:[ М-(38400.00=384.00*100) ];  ССЦ 203-0359:[ М-(2306.91=3.93*587) ];  ССЦ 203-0384:[ М-(2863.50=34.50*83) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1033;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1482;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-2317;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0025;  ССЦ 411-0001	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			9.43				90%	104			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.81				43%	49			
										=(53.55* (0.8))				
	
32.	СЦена поставщика. 
Окно-люк, шт	1	1 803.57			1 803.57			1	1	7 575			
				1 803.57			1 803.57		4.2	1		7 575		
	Поправки: М: =7500*1.01/4.2	
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.281	75.57	75.35	0.22	21.24	21.17	0.06	12.14	3.95	257	257		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			17.57				71%	182			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.76				52%	134			
										=(65* (0.8))				
	
34.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.03372												
									1					
	Объем: (0.281)*0.12													
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.281	2 956.30	374.76	6.66	830.72	105.31	1.87	12.14	6.53	3 186	1 278	12	
				2 574.88	1.03		723.54	0.29	2.62	12.17		1 896	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			87.65				71%	910			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.64				52%	667			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.062944												
									2.62					
	Объем: (0.281)*0.224													
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.281	8 813.16	326.90	31.86	2 476.50	91.86	8.95	12.14	6.25	8 560	1 115	56	
				8 454.40	3.03		2 375.69	0.85	3.11	12.11		7 388	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			100.13				92%	1 035			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.99				44%	495			
										=(55.25* (0.8))				
	
38.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.13	7 415.77	333.04	13.17	964.05	43.30	1.71	12.14	6.56	3 119	526	11	
				7 069.56			919.04		2.81	1		2 583		
	Объем: 4+9													
	Накладные расходы		83%			35.94				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.15				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	
39.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	12.14	6.56	1 187	421	3	
				5 145.09			308.71		2.47	1		763		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	219			
										=(65* (0.8))				
	
40.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.04	9 322.48	1 083.29	8.10	372.90	43.33	0.32	12.14	6.56	930	526	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			35.96				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.16				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	
41.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.14	6.56	642	233	2	
				4 116.09			164.64		2.47	1		407		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	165			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	121			
										=(65* (0.8))				
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.15	1 357.93	327.73	1.01	203.69	49.16	0.15	12.14	6.57	1 234	597	1	
				1 029.19			154.38		4.12	1		636		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			40.80				71%	424			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.95				52%	310			
										=(65* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0015												
									4.12					
	Объем: (0.15)*0.01													
	
44.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0505	8 572.20	5 513.35	252.31	432.90	278.42	12.74	12.14	5.85	4 112	3 380	75	
				2 806.54	60.12		141.73	3.04	4.64	12.13		658	37	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			219.54				66%	2 255			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			177.32				50%	1 709			
										=(63* (0.8))				
	
45.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.42925	3 259.00			1 398.93					4 987			
				3 259.00			1 398.93		11 618.93			4 987		
	Объем: 0.0505*8500													
	
46.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.87567												
									4.64					
	Объем: (0.0505)*17.34													
	
47.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов), 100 м труб	0.034	23 217.20	15 220.75	473.40	789.38	517.51	16.10	12.14	5.85	7 564	6 283	94	
				7 523.05	112.70		255.78	3.83	4.64	12.13		1 187	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			406.65				66%	4 177			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			328.44				50%	3 165			
										=(63* (0.8))				
	
48.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.765	3 259.00			2 493.14					8 888			
				3 259.00			2 493.14		11 618.93			8 888		
	Объем: 0.034*5*4500													
	
49.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.4076												
									4.64					
	Объем: (0.034)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*5	
	
50.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов), 100 м труб	0.0165	32 504.08	21 309.05	662.76	536.32	351.60	10.94	12.14	5.85	5 139	4 268	64	
				10 532.27	157.78		173.78	2.60	4.64	12.13		806	32	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			276.28				66%	2 838			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			223.15				50%	2 150			
										=(63* (0.8))				
	
51.	ТССЦ 404-0008 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.51975	3 259.00			1 693.87					6 039			
				3 259.00			1 693.87		11 618.93			6 039		
	Объем: 0.0165*7*4500													
	
52.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.95634												
									4.64					
	Объем: (0.0165)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*7	
	
53.	ТЕР 06-01-030-02 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.0011	127 683.65	18 677.84	11 570.81	140.45	20.55	12.73	12.14	6.36	856	249	81	
				97 435.00	1 741.76		107.18	1.92	4.9	12.13		525	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.35				80%	218			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.36				44%	120			
										=(55.25* (0.8))				
	
54.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная дымовых и вентиляционных труб, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.13	6 947.21	1 455.57	70.94	903.14	189.22	9.22	12.14	5.91	6 002	2 297	55	
				5 420.71	22.96		704.69	2.99	5.18	12.13		3 650	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			182.60				80%	1 866			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			90.34				37%	863			
										=(46.75* (0.8))				
	
55.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13	2 273.86	99.29	11.39	295.60	12.91	1.48	12.14	6.5	917	157	10	
				2 163.18			281.21		2.67	1		751		
	Накладные расходы		95%			12.26				80%	126			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.07				37%	58			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
56.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	28.3955	7.57		7.57	215.06		215.06		5.21	1 120		1 120	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
57.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	28.3955	27.35		27.35	776.60		776.60		5.21	4 046		4 046	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	66 059.09	6 865.79	1 942.45			304 812	83 422	10 558	
			57 250.85	70.95				210 836	861	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 059.09	6 865.79	1 942.45			304 812	83 422	10 558	
			57 250.85	70.95				210 836	861	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 672.45					69 317			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 33, 35, 38-42; %=72 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 16, 20, 31; %=80 - по стр. 13, 17, 53-55; %=73 - по стр. 14; %=77 - по стр. 21; %=92 - по стр. 23, 26, 29, 30, 37; %=66 - по стр. 44, 47, 50)	6 090.94					63 076			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 33, 35, 38-42; %=64 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 16, 20, 31; %=37 - по стр. 13, 17, 54, 55; %=56 - по стр. 14; %=48 - по стр. 21; %=44 - по стр. 23, 26, 29, 30, 37, 53; %=50 - по стр. 44, 47, 50)	4 287.20					41 576			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 437.23					409 464			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	76 437.23					409 464			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	764.37					4 095			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	77 201.60					413 559			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 544.03					8 271			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	78 745.63					421 830			
	НДС 18%	14 174.21					75 929			
	Всего с НДС	92 919.84					497 759			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)