|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 3 350 727 | руб. | Смета на сумму: | 3 350 727 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б.Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.Н.Грипич / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ул. Проф. Севастьянова, 15-25 |
| Сметная стоимость: | **3 350.727** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **2.154** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **368.140** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** |
|  |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.304 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 098 | 652 | 1 445 | 16.9 | 5.2 | 18 543 | 11 027 | 7 516 |
|  | 473.09 |  | 144 | 1 | 16.9 |  | 2 431 |
|  | Объем: 506.67\*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 828 |  |  |  | 88% | 11 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 478 |  |  |  | 48% | 6 460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 403 |  |  |  |  | 36 846 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.11 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 186 | 69 | 117 | 16.91 | 4.9 | 1 737 | 1 163 | 574 |
|  | 105.56 |  | 12 | 1 | 16.9 |  | 196 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 84 |  |  |  | 88% | 1 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 49 |  |  |  | 48% | 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 3 585 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 67.97 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 3 272 | 300 | 2 492 | 16.89 | 8.6 | 34 593 | 5 063 | 21 429 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 30.4\*2.2+(11\*0.3\*0.15)\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 300 |  |  |  | 100% | 5 063 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 180 |  |  |  | 60% | 3 038 |  |  |
|  |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 67.97 | 16.40 |  | 16.40 | 1 115 |  | 1 115 | 1 | 9.05 | 10 088 |  | 10 088 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **6 671** | **1 021** | **5 169** |  |  | **64 961** | **17 253** | **39 607** |
|  | **156** |  |  |  | **2 627** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **2 284** | **721** | **1 562** |  |  | **20 280** | **12 190** | **8 090** |
|  | **156** |  |  |  | **2 627** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | **912** |  |  |  |  | **13 039** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | **526** |  |  |  |  | **7 112** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **3 722** |  |  |  |  | **40 431** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **4 387** | **300** | **3 607** |  |  | **44 681** | **5 063** | **31 517** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | **300** |  |  |  |  | **5 063** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | **180** |  |  |  |  | **3 038** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **4 387** |  |  |  |  | **44 681** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **8 109** |  |  |  |  | **85 112** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **174** |  |  |  |  | **1 821** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **8 283** |  |  |  |  | **86 933** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **166** |  |  |  |  | **1 739** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **8 449** |  |  |  |  | **88 672** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **1 521** |  |  |  |  | **15 961** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **9 970** |  |  |  |  | **104 633** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **912** |  |  |  |  | **13 039** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **526** |  |  |  |  | **7 112** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 2. Учтройство проезда** |
|  |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.454 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 2 200 | 57 | 2 139 | 16.9 | 8.75 | 19 696 | 958 | 18 716 |
| 10.54 | 657.79 | 5 | 299 | 4.67 | 16.9 | 22 | 5 047 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 338 |  |  |  | 81% | 4 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 153 |  |  |  | 34% | 2 042 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 691 |  |  |  |  | 26 602 |  |  |
|  |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 726.4 | 16.40 |  | 16.40 | 11 913 |  | 11 913 | 1 | 9.05 | 107 812 |  | 107 812 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 454\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.454 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 157 | 11 | 143 | 16.89 | 8.98 | 1 485 | 190 | 1 284 |
| 5.27 | 49.16 | 2 | 22 | 4.67 | 16.9 | 11 | 377 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 31 |  |  |  | 81% | 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 14 |  |  |  | 34% | 193 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 2 137 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.27 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 5 721 | 304 | 5 376 | 16.89 | 5.96 | 37 352 | 5 129 | 32 042 |
| 18.00 | 198.48 | 41 | 451 | 4.43 | 16.9 | 181 | 7 614 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 072 |  |  |  | 121% | 15 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 612 |  |  |  | 65% | 8 283 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 405 |  |  |  |  | 61 054 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 249.7 | 104.66 |  |  | 26 134 |  |  |  |  | 124 368 |  |  |
| 104.66 |  | 26 134 |  | 498.07 |  | 124 368 |  |
|  | Объем: 227\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 27-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.135 | 55 479.33 | 320.44 | 3 755.12 | 62 969 | 364 | 4 262 | 16.9 | 7.36 | 437 750 | 6 147 | 31 369 |
| 51 403.77 | 526.20 | 58 343 | 597 | 6.86 | 16.91 | 400 235 | 10 099 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 365 |  |  |  | 121% | 19 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 778 |  |  |  | 65% | 10 560 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 112 |  |  |  |  | 467 968 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.5675 | 540.62 |  | 540.62 | 307 |  | 307 | 1 | 8.1 | 2 485 |  | 2 485 |
|  | 59.01 |  | 33 | 4.77 | 16.9 |  | 566 |
|  | Объем: 1135\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 47 |  |  |  | 121% | 685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 27 |  |  |  | 65% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  | 3 538 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 57.89 | 280.61 |  |  | 16 245 |  |  |  |  | 119 406 |  |  |
| 280.61 |  | 16 245 |  | 2 062.64 |  | 119 406 |  |
|  | Объем: 56.75\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 113.5 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 16 351 | 13 875 | 1 800 | 16.9 | 5.45 | 247 492 | 234 494 | 9 811 |
| 5.95 | 0.73 | 675 | 83 | 4.72 | 16.78 | 3 188 | 1 390 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 19 820 |  |  |  | 121% | 285 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 11 306 |  |  |  | 65% | 153 325 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47 477 |  |  |  |  | 686 236 |  |  |
|  |
| 14. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200\*100\*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 1157.7 | 102.76 |  |  | 118 965 |  |  |  |  | 560 327 |  |  |
| 102.76 |  | 118 965 |  | 4.71 |  | 560 327 |  |
|  | Объем: 1135\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =440\*1.1/4.71* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **260 962** | **14 611** | **25 940** |  |  | **1 658 173** | **246 918** | **203 519** |
| **220 410** | **1 485** |  |  | **1 207 738** | **25 093** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **249 049** | **14 611** | **14 027** |  |  | **1 550 361** | **246 918** | **95 707** |
| **220 410** | **1 485** |  |  | **1 207 738** | **25 093** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **161 344** |  |  |  |  | **804 101** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | **22 673** |  |  |  |  | **326 505** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | **12 890** |  |  |  |  | **174 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **284 612** |  |  |  |  | **2 051 636** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **11 913** |  | **11 913** |  |  | **107 812** |  | **107 812** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **11 913** |  |  |  |  | **107 812** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **296 525** |  |  |  |  | **2 159 448** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **6 346** |  |  |  |  | **46 212** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **302 871** |  |  |  |  | **2 205 660** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **6 057** |  |  |  |  | **44 113** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **308 928** |  |  |  |  | **2 249 773** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **55 607** |  |  |  |  | **404 959** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **364 535** |  |  |  |  | **2 654 732** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **22 673** |  |  |  |  | **326 505** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **12 890** |  |  |  |  | **174 770** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 3. Устройство тротуара** |
|  |
| 15. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0145 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 70 | 2 | 68 | 16.9 | 8.75 | 629 | 31 | 598 |
| 10.54 | 657.79 |  | 10 | 4.67 | 16.9 | 1 | 161 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 81% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 5 |  |  |  | 34% | 65 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 850 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 23.2 | 16.40 |  | 16.40 | 380 |  | 380 | 1 | 9.05 | 3 443 |  | 3 443 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 14.5\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0145 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 5 |  | 5 | 16.89 | 8.98 | 47 | 6 | 41 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.67 | 16.9 |  | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 6 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.116 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 292 | 16 | 275 | 16.89 | 5.96 | 1 909 | 262 | 1 637 |
| 18.00 | 198.48 | 2 | 23 | 4.43 | 16.9 | 9 | 389 |
|  | Объем: 58\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 55 |  |  |  | 121% | 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 32 |  |  |  | 65% | 423 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 3 120 |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 12.76 | 104.66 |  |  | 1 335 |  |  |  |  | 6 355 |  |  |
| 104.66 |  | 1 335 |  | 498.07 |  | 6 355 |  |
|  | Объем: 11.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.029 | 540.62 |  | 540.62 | 16 |  | 16 | 1 | 8.1 | 127 |  | 127 |
|  | 59.01 |  | 2 | 4.77 | 16.9 |  | 29 |
|  | Объем: 58\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 19 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 181 |  |  |
|  |
| 21. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 2.96 | 280.61 |  |  | 831 |  |  |  |  | 6 105 |  |  |
| 280.61 |  | 831 |  | 2 062.64 |  | 6 105 |  |
|  | Объем: 2.9\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 5.8 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 836 | 709 | 92 | 16.9 | 5.45 | 12 647 | 11 983 | 501 |
| 5.95 | 0.73 | 35 | 4 | 4.72 | 16.78 | 163 | 71 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 012 |  |  |  | 121% | 14 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 578 |  |  |  | 65% | 7 835 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 426 |  |  |  |  | 35 067 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 403-8719 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 59.16 | 119.43 |  |  | 7 065 |  |  |  |  | 21 894 |  |  |
| 119.43 |  | 7 065 |  | 370.08 |  | 21 894 |  |
|  | Объем: 58\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **10 830** | **727** | **836** |  |  | **53 156** | **12 282** | **6 347** |
| **9 268** | **40** |  |  | **34 527** | **662** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **10 450** | **727** | **456** |  |  | **49 713** | **12 282** | **2 904** |
| **9 268** | **40** |  |  | **34 527** | **662** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **9 231** |  |  |  |  | **34 354** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)** | **1 083** |  |  |  |  | **15 578** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)** | **616** |  |  |  |  | **8 349** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **12 149** |  |  |  |  | **73 640** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **380** |  | **380** |  |  | **3 443** |  | **3 443** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **380** |  |  |  |  | **3 443** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **12 529** |  |  |  |  | **77 083** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **268** |  |  |  |  | **1 650** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **12 797** |  |  |  |  | **78 733** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **256** |  |  |  |  | **1 575** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **13 053** |  |  |  |  | **80 308** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **2 350** |  |  |  |  | **14 455** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **15 403** |  |  |  |  | **94 763** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **1 083** |  |  |  |  | **15 578** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **616** |  |  |  |  | **8 349** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 4. Установка бортовых камней** |
|  |
| 24. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0298 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 144 | 4 | 140 | 16.9 | 8.75 | 1 293 | 63 | 1 228 |
| 10.54 | 657.79 |  | 20 | 4.67 | 16.9 | 1 | 331 |
|  | Объем: (177\*0.3\*0.3)+(165\*0.28\*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 81% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 10 |  |  |  | 34% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 746 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 47.66 | 16.40 |  | 16.40 | 782 |  | 782 | 1 | 9.05 | 7 074 |  | 7 074 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 29.79\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0298 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 10 | 1 | 9 | 16.89 | 8.98 | 97 | 12 | 84 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.67 | 16.9 | 1 | 25 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 81% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1258 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 317 | 17 | 298 | 16.89 | 5.96 | 2 070 | 284 | 1 776 |
| 18.00 | 198.48 | 2 | 25 | 4.43 | 16.9 | 10 | 422 |
|  | Объем: 177\*0.3\*0.15+165\*0.28\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 60 |  |  |  | 121% | 854 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 34 |  |  |  | 65% | 459 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  | 3 383 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 13.84 | 104.66 |  |  | 1 448 |  |  |  |  | 6 893 |  |  |
| 104.66 |  | 1 448 |  | 498.07 |  | 6 893 |  |
|  | Объем: 12.58\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.77 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 8 874 | 1 208 | 144 | 16.9 | 7.56 | 56 705 | 20 414 | 1 089 |
| 4 249.59 | 10.25 | 7 522 | 18 | 4.68 | 16.91 | 35 202 | 307 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 741 |  |  |  | 121% | 25 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 993 |  |  |  | 65% | 13 469 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 608 |  |  |  |  | 95 246 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 177 | 76.13 |  |  | 13 475 |  |  |  |  | 65 021 |  |  |
| 76.13 |  | 13 475 |  | 367.35 |  | 65 021 |  |
|  |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 1.65 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 1 547 | 1 126 | 134 | 16.9 | 7.56 | 21 388 | 19 030 | 1 015 |
| 173.95 | 10.25 | 287 | 17 | 4.68 | 16.91 | 1 343 | 286 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 623 |  |  |  | 121% | 23 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 926 |  |  |  | 65% | 12 555 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 096 |  |  |  |  | 57 316 |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0327 | 569.06 |  |  | 19 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 569.06 |  | 19 |  | 2 982.61 |  | 98 |  |
|  | Объем: (1.65)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 8.372 | 685.00 |  |  | 5 735 |  |  |  |  | 27 277 |  |  |
| 685.00 |  | 5 735 |  | 3 258.1 |  | 27 277 |  |
|  | Объем: (1.65)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 165 | 34.14 |  |  | 5 633 |  |  |  |  | 32 660 |  |  |
| 34.14 |  | 5 633 |  | 197.94 |  | 32 660 |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **37 984** | **2 356** | **1 507** |  |  | **220 576** | **39 803** | **12 266** |
| **34 121** | **81** |  |  | **168 506** | **1 371** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **37 202** | **2 356** | **725** |  |  | **213 502** | **39 803** | **5 192** |
| **34 121** | **81** |  |  | **168 506** | **1 371** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **26 310** |  |  |  |  | **131 949** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26; %=121 - по стр. 27, 29, 31)** | **3 448** |  |  |  |  | **49 648** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 24, 26; %=65 - по стр. 27, 29, 31)** | **1 964** |  |  |  |  | **26 629** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **42 614** |  |  |  |  | **289 779** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **782** |  | **782** |  |  | **7 074** |  | **7 074** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **782** |  |  |  |  | **7 074** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **43 396** |  |  |  |  | **296 853** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **929** |  |  |  |  | **6 353** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **44 325** |  |  |  |  | **303 206** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **887** |  |  |  |  | **6 064** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **45 212** |  |  |  |  | **309 270** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **8 138** |  |  |  |  | **55 669** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **53 350** |  |  |  |  | **364 939** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **3 448** |  |  |  |  | **49 648** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **1 964** |  |  |  |  | **26 629** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 5. Прочие работы** |
|  |
| 35. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 2.5 | 2 168.55 | 337.20 |  | 5 421 | 843 |  | 16.9 | 1 | 35 033 | 14 247 |  |
| 1 831.35 |  | 4 578 |  | 4.54 | 1 | 20 786 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 969 |  |  |  | 98% | 13 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 649 |  |  |  | 61% | 8 691 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 040 |  |  |  |  | 57 686 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 2.5 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 1 981 | 134 | 914 | 16.9 | 6.45 | 11 149 | 2 270 | 5 894 |
| 373.06 | 35.46 | 933 | 89 | 3.2 | 16.9 | 2 984 | 1 498 |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 256 |  |  |  | 98% | 3 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 172 |  |  |  | 61% | 2 298 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 409 |  |  |  |  | 17 140 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕРр 68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 15 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 2 978 | 226 | 76 | 16.89 | 9.43 | 26 025 | 3 823 | 717 |
| 178.37 |  | 2 676 |  | 8.03 | 1 | 21 485 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 235 |  |  |  | 88% | 3 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 136 |  |  |  | 48% | 1 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 349 |  |  |  |  | 31 224 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 47 | 17 | 18 | 16.9 | 8.76 | 502 | 279 | 160 |
| 118.78 | 8.29 | 12 | 1 | 5.33 | 16.91 | 63 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 26 |  |  |  | 121% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 65% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **10 427** | **1 220** | **1 008** |  |  | **72 709** | **20 619** | **6 771** |
| **8 199** | **90** |  |  | **45 318** | **1 512** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **10 427** | **1 220** | **1 008** |  |  | **72 709** | **20 619** | **6 771** |
| **8 199** | **90** |  |  | **45 318** | **1 512** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 35, 36; %=88 - по стр. 37; %=121 - по стр. 38)** | **1 487** |  |  |  |  | **21 373** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 35, 36; %=48 - по стр. 37; %=65 - по стр. 38)** | **971** |  |  |  |  | **13 015** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **12 885** |  |  |  |  | **107 097** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **12 885** |  |  |  |  | **107 097** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **276** |  |  |  |  | **2 292** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **13 161** |  |  |  |  | **109 389** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **263** |  |  |  |  | **2 188** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **13 424** |  |  |  |  | **111 577** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **2 416** |  |  |  |  | **20 084** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **15 840** |  |  |  |  | **131 661** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **1 487** |  |  |  |  | **21 373** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **971** |  |  |  |  | **13 015** |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **326 874** | **19 935** | **34 460** |  |  | **2 069 575** | **336 875** | **268 510** |
| **271 998** | **1 852** |  |  | **1 456 089** | **31 265** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **309 412** | **19 635** | **17 778** |  |  | **1 906 565** | **331 812** | **118 664** |
| **271 998** | **1 852** |  |  | **1 456 089** | **31 265** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **196 885** |  |  |  |  | **970 404** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 38; %=98 - по стр. 35, 36)** | **29 603** |  |  |  |  | **426 143** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 38; %=61 - по стр. 35, 36)** | **16 967** |  |  |  |  | **229 875** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **355 982** |  |  |  |  | **2 562 583** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **17 462** | **300** | **16 682** |  |  | **163 010** | **5 063** | **149 846** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | **300** |  |  |  |  | **5 063** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | **180** |  |  |  |  | **3 038** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **17 462** |  |  |  |  | **163 010** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **373 444** |  |  |  |  | **2 725 593** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **7 992** |  |  |  |  | **58 328** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **381 436** |  |  |  |  | **2 783 921** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **7 629** |  |  |  |  | **55 678** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **389 065** |  |  |  |  | **2 839 599** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **70 032** |  |  |  |  | **511 128** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **459 097** |  |  |  |  | **3 350 727** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **29 603** |  |  |  |  | **426 143** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **16 967** |  |  |  |  | **229 875** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Главный инженер ООО «ЖЭУ-7» С.С.Черкасов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |