|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 197 329 | | руб. | Смета на сумму: | 1 197 329 | руб. | | |
| **Дипектор МКУ «КР МКД»** | | | | **Исполнительный директор ООО «МУП РСУ № 24»** | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.В. Тихонова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Г. Калининград ул.Эпроновская, 15 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| На капитальный ремонт **дорожного покрытия** придомовой территории | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 197.329** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.211** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **164.996** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания | 5.456 | 151.12 | 151.12 |  | 824.51 | 824.51 |  | 13.67 | 1 | 11 271 | 11 271 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 857.49 |  |  |  | 88% | 9 918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 494.71 |  |  |  | 48% | 5 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 176.71 |  |  |  |  | 26 600 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е68-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 1.59 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 2 686.80 | 994.16 | 1 692.63 | 13.68 | 4.5 | 21 217 | 13 600 | 7 617 |
|  | 105.66 |  | 168.00 | 1 | 13.66 |  | 2 295 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 208.65 |  |  |  | 88% | 13 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 697.30 |  |  |  | 48% | 7 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 592.74 |  |  |  |  | 42 834 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 84.672 | 7.60 |  | 7.60 | 643.54 |  | 643.54 |  | 5.78 | 3 720 |  | 3 720 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 545.6\*0.06\*2.4+159\*0.2\*0.08\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 84.672 | 27.76 |  | 27.76 | 2 350.16 |  | 2 350.16 |  | 5.78 | 13 584 |  | 13 584 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 545.6\*0.06\*2.4+159\*0.2\*0.08\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Е01-01-013-14  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.140544 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 849.36 | 20.18 | 827.70 | 13.67 | 6.5 | 5 664 | 276 | 5 380 |
| 10.54 | 836.41 | 1.48 | 117.55 | 5.8 | 13.66 | 9 | 1 606 |
|  | Объем: 545.6\*0.24+32\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 118.45 |  |  |  | 73% | 1 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 59.22 |  |  |  | 34% | 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 027.03 |  |  |  |  | 7 678 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 224.8 | 27.76 |  | 27.76 | 6 239.56 |  | 6 239.56 |  | 5.78 | 36 065 |  | 36 065 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 140.5\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Е01-01-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.1405 | 427.37 | 28.47 | 393.63 | 60.05 | 4.00 | 55.30 | 13.67 | 6.65 | 427 | 55 | 368 |
| 5.27 | 65.65 | 0.74 | 9.22 | 5.8 | 13.67 | 4 | 126 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 11.37 |  |  |  | 73% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 5.68 |  |  |  | 34% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77.10 |  |  |  |  | 621 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Е27-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8664 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 2 713.82 | 133.29 | 2 564.93 | 13.67 | 4.52 | 13 472 | 1 822 | 11 594 |
| 18.00 | 248.28 | 15.60 | 215.11 | 3.62 | 13.67 | 56 | 2 940 |
|  | Объем: 577.6\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 445.95 |  |  |  | 109% | 5 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 282.20 |  |  |  | 65% | 3 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 441.98 |  |  |  |  | 21 758 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С408-0122  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 95.304 | 104.66 |  |  | 9 974.52 |  |  |  |  | 73 838 |  |  |
| 104.66 |  | 9 974.52 |  | 774.76 |  | 73 838 |  |
|  | Объем: 0.8664\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Е27-06-027-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.40432 | 675.78 |  | 675.78 | 273.23 |  | 273.23 | 1 | 4.95 | 1 352 |  | 1 352 |
|  | 73.83 |  | 29.85 | 8.62 | 13.66 |  | 408 |
|  | Объем: 577.6\*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: С408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 38.21 |  |  |  | 109% | 445 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 24.18 |  |  |  | 65% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 335.62 |  |  |  |  | 2 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С407-0028  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 41.24064 | 280.61 |  |  | 11 572.54 |  |  |  |  | 86 186 |  |  |
| 280.61 |  | 11 572.54 |  | 2 089.83 |  | 86 186 |  |
|  | Объем: 0.40432\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 57.76 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 9 609.10 | 8 120.33 | 1 145.09 | 13.67 | 4.55 | 118 604 | 111 005 | 5 210 |
| 5.95 | 0.90 | 343.67 | 51.98 | 6.95 | 13.76 | 2 389 | 715 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 10 460.56 |  |  |  | 109% | 121 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 619.57 |  |  |  | 65% | 72 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 689.23 |  |  |  |  | 312 997 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | СЦена поставщика.  Плитка тротуарная "Кирпич" (М300), размером 200\*100\*80, серая., м2 | 589.152 | 83.05 |  |  | 48 929.80 |  |  | 1 | 1 | 219 695 |  |  |
| 83.05 |  | 48 929.80 |  | 4.49 | 1 | 219 695 |  |
|  | Объем: 57.76\*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =330/4.49\*1.13* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Е27-02-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.73 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 1 834.61 | 1 357.71 | 175.96 | 13.68 | 6.25 | 21 259 | 18 574 | 1 100 |
| 173.95 | 12.84 | 300.93 | 22.21 | 5.27 | 13.65 | 1 586 | 303 |
|  | *Вычт.ресурсы: С401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; С402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 1 766.30 |  |  |  | 109% | 20 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 117.74 |  |  |  | 65% | 12 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 718.64 |  |  |  |  | 54 105 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С402-0004  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.034254 | 569.06 |  |  | 19.49 |  |  |  |  | 105 |  |  |
| 569.06 |  | 19.49 |  | 3 057.96 |  | 105 |  |
|  | Объем: (1.73)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С401-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 8.77802 | 685.00 |  |  | 6 012.94 |  |  |  |  | 32 349 |  |  |
| 685.00 |  | 6 012.94 |  | 3 685.22 |  | 32 349 |  |
|  | Объем: 1.73\*5.9\*0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | С403-8023  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 173 | 34.14 |  |  | 5 906.22 |  |  |  |  | 39 752 |  |  |
| 34.14 |  | 5 906.22 |  | 229.78 |  | 39 752 |  |
|  | Объем: 1.73\*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **110 500.25** | **11 454.18** | **15 968.10** |  |  | **698 560** | **156 603** | **85 990** |
| **83 077.93** | **613.92** |  |  | **455 969** | **8 393** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **110 500.25** | **11 454.18** | **15 968.10** |  |  | **698 560** | **156 603** | **85 990** |
| **83 077.93** | **613.92** |  |  | **455 969** | **8 393** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **82 415.51** |  |  |  |  | **451 925** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=73 - по стр. 5, 7; %=109 - по стр. 8, 10, 12, 14)** | | | | | **14 906.97** |  |  |  |  | **173 398** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 12, 14)** | | | | | **9 300.60** |  |  |  |  | **101 990** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **134 707.82** |  |  |  |  | **973 948** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **134 707.82** |  |  |  |  | **973 948** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **2 882.75** |  |  |  |  | **20 842** |  |  |
|  | **Всего со стороительным контролем** | | | | | **137 590.57** |  |  |  |  | **994 790** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **2 751.81** |  |  |  |  | **19 896** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **140 342.38** |  |  |  |  | **1 014 686** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **25 261.63** |  |  |  |  | **182 643** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **165 604.01** |  |  |  |  | **1 197 329** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **14 906.97** |  |  |  |  | **173 398** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **9 300.60** |  |  |  |  | **101 990** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | **Главный инженер ООО «МУП РСУ № 24» В.Е. Липин** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |