«УТВЕРЖДАЮ»
	
					Смета на сумму: 2 954 177 руб.	
	Директор
МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	МКД №29 по ул.Артиллерийская г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт внутридомовых  систем холодного водоснабжения, водоотведения и отопления	
Сметная стоимость:	2 954.177	тыс. руб.	
монтажных работ:	250.048	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.542	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	652.267	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.75	2 557.56	625.61	1 931.95	1 918.17	469.21	1 448.96	16.12	4.18	13 620	7 564	6 057	
					176.84			132.63	1	16.1			2 135	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			595.82				84%	8 147			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			361.10				48%	4 656			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 875.10					26 423			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.15	2 646.84	648.48	43.99	397.03	97.27	6.60	16.12	9.1	2 886	1 568	60	
				1 954.37			293.16		4.29	1		1 258		
	Накладные расходы		99%			96.30				84%	1 317			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.36				48%	753			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.69					4 956			
	
3.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.75	844.51	673.67	18.36	633.38	505.25	13.77	16.11	5.75	8 589	8 140	79	
				152.48	3.36		114.36	2.52	3.24	18.81		371	47	
	Накладные расходы		74%			375.75				63%	5 158			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			253.89				40%	3 275			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 263.01					17 022			
	
4.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.62	391.23	305.70	8.28	633.79	495.23	13.41	16.11	5.3	8 455	7 978	71	
				77.25	1.29		125.15	2.09	3.24	18.84		405	39	
	Накладные расходы		74%			368.02				63%	5 051			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			248.66				40%	3 207			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.47					16 713			
	
5.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.62	2 591.15	1 768.25	751.38	4 197.66	2 864.56	1 217.24	16.11	6.44	54 440	46 148	7 839	
				71.52	106.91		115.86	173.19	3.91	16.09		453	2 787	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			3 493.41				98%	47 956			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 156.80				56%	27 404			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 847.88					129 800			
	
6.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	151.956	29.31			4 453.83					7 642			
				29.31			4 453.83		50.29			7 642		
	Объем: 1.62*93.8													
	
7.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	162	4.90			793.80					2 678			
				4.90			793.80		16.53			2 678		
	
8.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	11	6.62			72.87			1	1	311			
				6.62			72.87		4.27	1		311		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
9.	Цена поставщика. 
ППР муфта 25х32, шт	22	42.38			932.35			1	1	3 981			
				42.38			932.35		4.27	1		3 981		
	Поправки: М: =174*1.04/4.27	
	
10.	Цена поставщика. 
Разборное соединение ф25, шт	11	38.31			421.43			1	1	1 800			
				38.31			421.43		4.27	1		1 800		
	Поправки: М: =157.30*1.04/4.27	
	
11.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	75	3.47			260.48					1 112			
				3.47			260.48		4.27			1 112		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
12.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	54	1.76			94.85					405			
				1.76			94.85		4.27			405		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
13.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	11	36.62			402.82					1 903			
				36.62			402.82		173.01			1 903		
	
14.	ТЕР 16-04-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.75	4 372.65	2 019.01	2 267.76	3 279.49	1 514.26	1 700.82	16.12	6.39	35 561	24 410	10 868	
				85.88	327.06		64.41	245.30	4.4	16.09		283	3 947	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			2 023.49				98%	27 790			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 249.29				56%	15 880			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 552.27					79 231			
	
15.	ТССЦ 507-3343 
Труба из полипропилена PN 10/90, м	73.05	147.30			10 760.27					36 195			
				147.30			10 760.27		495.48			36 195		
	Объем: (0.75)*97.4													
	
16.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	75	9.95			746.25					2 523			
				9.95			746.25		33.64			2 523		
	
17.	С507-4306 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт.	10	57.58			575.78					2 459			
				57.58			575.78		4.27			2 459		
	Поправки: М: =245.86/4.27	
	
18.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	2	88.02			176.04					752			
				88.02			176.04		4.27			752		
	Поправки: М: =375.84/4.27	
	
19.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	25	28.31			707.79					3 022			
				28.31			707.79		4.27			3 022		
	Поправки: М: =120.89/4.27	
	
20.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф75, шт	4	531.45			2 125.79			1	1	9 077			
				531.45			2 125.79		4.27	1		9 077		
	Поправки: М: =2182*1.04/4.27	
	
21.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	23.7	216.50	51.10	39.33	5 131.08	1 211.10	932.12	16.12	8.9	38 187	19 523	8 296	
				126.07			2 987.86		3.47	1		10 368		
	Объем: 162+75													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 089.99				77%	15 033			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			726.66				48%	9 371			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 947.73					62 591			
	
22.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	178.2	7.80			1 389.96					6 045			
				7.80			1 389.96		33.92			6 045		
	Объем: 162*1.1													
	
23.	ТССЦ 104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	82.5	39.81			3 284.33					18 094			
				39.81			3 284.33		219.32			18 094		
	Объем: 75*1.1													
	
24.	ТЕР 18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	3 354.76	134.98	126.86	335.48	13.50	12.69	16.11	7.34	2 312	217	93	
				3 092.93	1.14		309.29	0.11	6.47	15.99		2 001	2	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			15.65				98%	215			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.66				56%	123			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.79					2 649			
	
25.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	16.11	7	10 902	2 038	155	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.18	16.2		8 708	15	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	2 012			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 150			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					14 064			
	
26.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	2	17.28			34.56					152			
				17.28			34.56		75.83			152		
	
27.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.6789	48.13	4.41	36.66	32.66	2.99	24.89	16.1	7.59	301	48	189	
									1	1				
	Объем: 0.3225+0.3564													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.99				85%	41			
										=(100.0* (0.85))				
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.79				48%	23			
										=(60.0* (0.8))				
	
28.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.6789	16.40		16.40	11.13		11.13	1	7.87	88		88	
									1	1				
	Объем: 0.3225+0.3564													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	46 690.27	7 299.89	5 403.80			273 492	117 634	33 795	
			33 981.80	556.74				121 998	8 972	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 029.04					51 587			
			17 029.04					51 587		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	17 029.04					51 587			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 029.04					51 587			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 673.01	1 777.58	2 387.68			94 001	28 655	14 413	
			11 507.75	132.63				50 934	2 135	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 226.73					39 308			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 21)	1 782.11					24 497			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21)	1 146.13					14 779			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 601.25					133 277			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 944.43	5 519.32	2 980.10			127 515	88 931	19 105	
			5 445.01	424.11				19 477	6 837	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 14, 24, 25)	6 422.86					88 181			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 14, 24, 25)	4 008.77					51 037			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 376.06					266 733			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	43.79	2.99	36.02			389	48	277	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 27)	2.99					41			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27)	1.79					23			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	43.79					389			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	60 050.14					451 986			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 285.07					9 673			
	ИТОГО	61 335.21					461 659			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 226.70					9 233			
	ИТОГО	62 561.91					470 892			
	НДС 18%	11 261.14					84 761			
	ВСЕГО С НДС	73 823.05					555 653			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 204.97					112 678			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 154.90					65 816			
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
29.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.84	2 557.56	625.61	1 931.95	2 148.35	525.51	1 622.84	16.12	4.18	15 255	8 471	6 783	
					176.84			148.54	1	16.1			2 392	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			667.31				84%	9 125			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.43				48%	5 214			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 220.09					29 594			
	
30.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.28	1 688.93	383.18	25.23	472.90	107.29	7.06	16.12	9.03	3 471	1 730	64	
				1 280.52			358.55		4.68	1		1 678		
	Накладные расходы		99%			106.22				84%	1 453			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.37				48%	830			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.49					5 755			
	
31.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	6.05	391.23	305.70	8.28	2 366.94	1 849.49	50.09	16.11	5.3	31 575	29 795	265	
				77.25	1.29		467.36	7.80	3.24	18.84		1 514	147	
	Накладные расходы		74%			1 374.39				63%	18 863			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			928.65				40%	11 977			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 669.98					62 415			
	
32.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.4	844.51	673.67	18.36	1 182.31	943.14	25.70	16.11	5.75	16 033	15 194	148	
				152.48	3.36		213.47	4.70	3.24	18.81		692	88	
	Накладные расходы		74%			701.40				63%	9 628			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			473.92				40%	6 113			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 357.63					31 773			
	
33.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, прим, 100 м трубопровода	6.05	2 591.15	1 768.25	751.38	15 676.45	10 697.91	4 545.85	16.11	6.44	203 310	172 343	29 275	
				71.52	106.91		432.70	646.78	3.91	16.09		1 692	10 407	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			13 046.39				98%	179 095			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8 054.73				56%	102 340			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 777.57					484 745			
	
34.	ТССЦ 507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	567.49	63.77			36 188.84					69 830			
				63.77			36 188.84		123.05			69 830		
	Объем: (6.05)*93.8													
	
35.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	605	4.90			2 964.50					10 001			
				4.90			2 964.50		16.53			10 001		
	
36.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	53	6.62			351.12			1	1	1 499			
				6.62			351.12		4.27	1		1 499		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
	
37.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	99	3.47			343.83					1 468			
				3.47			343.83		4.27			1 468		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
38.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	202	1.76			354.80					1 515			
				1.76			354.80		4.27			1 515		
	Поправки: М: =7.50/4.27	
	
39.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32/1/2", шт	166	158.56			26 320.52			1	1	112 389			
				158.56			26 320.52		4.27	1		112 389		
	Поправки: М: =651*1.04/4.27	
	
40.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	99	53.34			5 281.08					22 550			
				53.34			5 281.08		4.27			22 550		
	Поправки: М: =227.78/4.27	
	
41.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	9.37	33.67			315.49					687			
				33.67			315.49		73.37			687		
	Объем: 0.10*93.7													
	
42.	ТЕР 16-04-002-08 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, прим, 100 м трубопровода	1.4	4 372.65	2 019.01	2 267.76	6 121.71	2 826.61	3 174.86	16.12	6.39	66 381	45 565	20 287	
				85.88	327.06		120.23	457.88	4.4	16.09		529	7 367	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			3 777.16				98%	51 873			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 331.99				56%	29 642			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 230.86					147 896			
	
43.	ТССЦ 507-3373 
Труба из полипропилена PN 25/90, м	136.36	345.82			47 156.02					113 322			
				345.82			47 156.02		831.05			113 322		
	Объем: (1.4)*97.4													
	
44.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	140	9.95			1 393.00					4 710			
				9.95			1 393.00		33.64			4 710		
	
45.	С507-4306 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, шт.	12	57.58			690.94					2 950			
				57.58			690.94		4.27			2 950		
	Поправки: М: =245.86/4.27	
	
46.	С507-3293 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, шт.	8	88.02			704.15					3 007			
				88.02			704.15		4.27			3 007		
	Поправки: М: =375.84/4.27	
	
47.	С507-5014 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, шт.	47	28.31			1 330.64					5 682			
				28.31			1 330.64		4.27			5 682		
	Поправки: М: =120.89/4.27	
	
48.	Цена поставщика. 
ППР кран шаровый ф75, шт	4	531.45			2 125.79			1	1	9 077			
				531.45			2 125.79		4.27	1		9 077		
	Поправки: М: =2182*1.04/4.27	
	
49.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	74.5	216.50	51.10	39.33	16 129.35	3 807.05	2 930.09	16.12	8.9	120 038	61 370	26 078	
				126.07			9 392.22		3.47	1		32 591		
	Объем: 605+140													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 426.35				77%	47 255			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 284.23				48%	29 458			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 839.93					196 751			
	
50.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	665.5	12.37			8 232.24					35 331			
				12.37			8 232.24		53.09			35 331		
	Объем: 605*1.1													
	
51.	ТССЦ 104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	154	39.81			6 130.74					33 775			
				39.81			6 130.74		219.32			33 775		
	Объем: 140*1.1													
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.933	48.13	4.41	36.66	93.02	8.52	70.86	16.1	7.59	857	137	538	
									1	1				
	Объем: (6.05)*0.22+(1.4)*0.43													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8.52				85%	116			
										=(100.0* (0.85))				
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.11				48%	66			
										=(60.0* (0.8))				
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.933	16.40		16.40	31.70		31.70	1	7.87	249		249	
									1	1				
	Объем: (6.05)*0.22+(1.4)*0.43													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	184 106.43	20 765.52	12 459.05			884 962	334 605	83 687	
			150 868.23	1 265.70				466 489	20 401	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	87 084.71					198 461			
			87 084.71					198 461		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	87 084.71					198 461			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	87 084.71					198 461			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	61 911.01	4 439.85	4 559.99			330 835	71 571	32 925	
			52 911.18	148.54				226 340	2 392	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 160.41					192 071			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 29, 30; %=77 - по стр. 49)	4 199.87					57 833			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 29, 30, 49)	2 753.03					35 502			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 863.91					424 170			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	34 985.99	16 317.15	7 796.50			354 560	262 897	49 975	
			10 872.34	1 117.16				41 688	18 009	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31, 32; %=98 - по стр. 33, 42)	18 899.35					259 459			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31, 32; %=56 - по стр. 33, 42)	11 789.28					150 072			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	65 674.62					764 091			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	124.72	8.52	102.56			1 106	137	787	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 52)	8.52					116			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52)	5.11					66			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	124.72					1 106			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	221 747.96					1 387 828			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 745.41					29 700			
	ИТОГО	226 493.37					1 417 528			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 529.87					28 351			
	ИТОГО	231 023.24					1 445 879			
	НДС 18%	41 584.18					260 258			
	ВСЕГО С НДС	272 607.42					1 706 137			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 099.22					317 292			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 542.31					185 574			
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
54.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.8	8 523.13	1 953.63	6 569.50	6 818.50	1 562.90	5 255.60	16.12	4.18	47 162	25 194	21 968	
					601.32			481.05	1	16.1			7 745	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			2 023.51				84%	27 669			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 226.37				48%	15 811			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 068.38					90 641			
	
55.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.7744	2 646.84	648.48	43.99	2 049.71	502.18	34.07	16.12	9.1	14 898	8 095	310	
				1 954.37			1 513.46		4.29	1		6 493		
	Объем: (0.22*0.22*0.2*80)													
	Накладные расходы		99%			497.16				84%	6 800			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			301.31				48%	3 886			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 848.18					25 583			
	
56.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.76	775.58	765.14	10.44	1 365.02	1 346.65	18.37	16.12	9.34	21 880	21 708	172	
					4.13			7.27	1	18.83			137	
	Накладные расходы		74%			1 001.90				63%	13 762			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			676.96				40%	8 738			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 043.88					44 380			
	
57.	ТЕР 16-04-001-03 
Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (в подвале) , прим, 100 м трубопровода	1.65	238.84	234.71	4.14	394.09	387.27	6.82	16.11	8.53	6 297	6 239	58	
					0.42			0.70	4.11	16.05			11	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			446.17				98%	6 125			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			275.46				56%	3 500			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 115.71					15 922			
	
58.	ТЕР 16-04-001-03 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (б/у) (в подвале), 100 м трубопровода	1.65	2 107.74	809.74	15.51	3 477.78	1 336.08	25.59	16.11	8.53	30 440	21 524	218	
				1 282.49	1.59		2 116.11	2.62	4.11	16.05		8 697	42	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 539.51				98%	21 135			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			950.48				56%	12 077			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 967.76					63 652			
	
59.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в подвале), 100 м трубопровода	1.76	12 984.16	894.28	10.83	22 852.12	1 573.94	19.06	16.12	8.58	60 188	25 372	164	
				12 079.05	1.14		21 259.13	2.01	1.63	15.99		34 652	32	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 812.34				98%	24 896			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 118.92				56%	14 226			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 783.39					99 310			
	
60.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	88	12.58			1 107.04					3 462			
				12.58			1 107.04		39.34			3 462		
	Объем: 176/2													
	
61.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110х110х110  90град, шт	75	33.49			2 511.71			1	1	10 725			
				33.49			2 511.71		4.27	1		10 725		
	Поправки: М: =137.50*1.04/4.27	
	
62.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	44	11.52			506.90			1	1	2 164			
				11.52			506.90		4.27	1		2 164		
	Поправки: М: =47.30*1.04/4.27	
	
63.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	9	22.50			202.54			1	1	865			
				22.50			202.54		4.27	1		865		
	Поправки: М: =92.40*1.04/4.27	
	
64.	ТЕР 22-01-021-05 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода	0.006	9 595.79	3 209.31	6 210.86	57.57	19.26	37.27	16.12	5.79	530	310	216	
				175.62	802.18		1.05	4.81	4.03	16.1		4	77	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			28.16				99%	383			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			18.29				61%	236			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.03					1 149			
	
65.	ТССЦ 103-1330 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм, м	6.06	78.15			473.59					1 735			
				78.15			473.59		286.34			1 735		
	Объем: 6*1.01													
	
66.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт> (б/у), 100 приборов	0.75	7 494.35	3 974.30	100.44	5 620.76	2 980.73	75.33	16.11	9.18	60 816	48 019	692	
				3 419.61	9.69		2 564.71	7.27	4.72	18.81		12 105	137	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			3 077.64				88%	42 377			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 792.80				48%	23 115			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 491.20					126 308			
	
67.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.3584	48.13	4.41	36.66	113.50	10.40	86.46	16.1	7.59	1 046	167	656	
									1	1				
	Объем: (1.76)*1.34													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.40				85%	142			
										=(100.0* (0.85))				
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.24				48%	80			
										=(60.0* (0.8))				
	
68.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.3584	16.40		16.40	38.68		38.68	1	7.87	304		304	
									1	1				
	Объем: (1.76)*1.34													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	47 589.51	9 719.41	5 597.25			262 512	156 628	24 758	
			32 256.24	505.73				80 902	8 181	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 146.93	2 084.34	5 326.94			76 344	33 599	22 494	
			4 735.66	485.86				20 251	7 822	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 221.15					13 754			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54, 55; %=99 - по стр. 64)	2 548.83					34 852			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 55; %=61 - по стр. 64)	1 545.97					19 932			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 241.73					131 128			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 290.40	7 624.67	145.17			184 818	122 862	1 304	
			27 520.58	19.87				60 651	359	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 56; %=98 - по стр. 57-59; %=88 - по стр. 66)	7 877.55					108 295			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56; %=56 - по стр. 57-59; %=48 - по стр. 66)	4 814.62					61 656			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	47 982.57					354 769			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	152.18	10.40	125.14			1 350	167	960	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 67)	10.40					142			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67)	6.24					80			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	152.18					1 350			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	64 376.48					487 247			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 377.66					10 427			
	ИТОГО	65 754.14					497 674			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 315.08					9 953			
	ИТОГО	67 069.22					507 627			
	НДС 18%	12 072.46					91 373			
	ВСЕГО С НДС	79 141.68					599 000			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 426.38					143 147			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 360.59					81 588			
	
	Раздел 4.  Система водоотведения (земляные работы)	
	
69.	ТЕР 01-01-004-02 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0014	5 372.00	81.32	5 290.69	7.52	0.11	7.41	16.11	6.65	51	2	49	
					701.59			0.98	1	16.09			16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			0.94				73%	13			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.47				34%	6			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.93					70			
	
70.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 466.39	1 466.39		22.00	22.00		16.11	1	354	354		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			15.84				61%	216			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.36				31%	110			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.20					680			
	
71.	ТЕР 01-01-033-01 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0014	668.80		668.80	0.94		0.94	1	8.49	8		8	
					143.45			0.20	1	13.81			3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		86%			0.17				73%	2			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.09				34%	1			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.20					11			
	
72.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	810.13	810.13		12.15	12.15		16.11	1	196	196		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.75				61%	120			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.62				31%	61			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.52					376			
	
73.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком, 10 м3 основания	0.32	1 297.83	101.69	44.88	415.31	32.54	14.36	16.11	6.17	2 326	524	89	
				1 151.26	4.91		368.40	1.57	4.65	16.11		1 713	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			39.91				99%	544			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.92				61%	335			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.14					3 204			
	
	Благоустройство	
	
74.	ТЕР 27-03-008-04 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.045	8 860.00	1 823.72	7 036.29	398.70	82.07	316.63	16.11	4.32	2 690	1 322	1 368	
					648.51			29.18	1	16.1			470	
	Объем: 45*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			142.40				109%	1 953			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			90.11				65%	1 165			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					631.21					5 808			
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.9	48.13	4.41	36.66	476.45	43.66	362.93	16.1	7.59	4 393	703	2 755	
									1	1				
	Объем: 4.5*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			43.66				85%	598			
										=(100.0* (0.85))				
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			26.20				48%	337			
										=(60.0* (0.8))				
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.9	16.40		16.40	162.36		162.36	1	7.87	1 278		1 278	
									1	1				
	Объем: 4.5*2.2													
	
77.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н=0,1м), 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.045	3 132.30	153.85	2 960.45	140.95	6.92	133.22	16.11	5.49	846	112	731	
				18.00	248.28		0.81	11.17	4.03	16.11		3	180	
	Объем: 45*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			23.16				109%	318			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.65				65%	190			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.76					1 354			
	
78.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	4.95	104.66			518.07					2 407			
				104.66			518.07		486.22			2 407		
	Объем: 45*0.1*1.1													
	
79.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.045	56 466.18	368.51	4 693.90	2 540.98	16.58	211.23	16.11	6.84	14 018	267	1 445	
				51 403.77	660.93		2 313.17	29.74	5.32	16.04		12 306	477	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			59.29				109%	811			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			37.52				65%	484			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 637.79					15 313			
	
80.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.036	2 117.07		52.13	76.21		1.88	1	7.76	670		15	
				2 064.94	9.96		74.34	0.36	8.82	16.13		656	6	
	Объем: 45*0.8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		128%			0.46				109%	7			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.29				65%	4			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.96					680			
	
81.	ТЕР 27-06-020-06 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.045	55 533.16	449.70	2 870.60	2 498.99	20.24	129.18	16.11	6.1	12 439	326	788	
				52 212.86	366.24		2 349.58	16.48	4.82	16.12		11 325	266	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			47.00				109%	645			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			29.74				65%	385			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 575.73					13 469			
	
82.	ТЕР 27-06-021-06 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.045	13 088.44	2.12	7.90	588.98	0.10	0.36	16.09	2.45	2 839	2	1	
				13 078.42			588.53		4.82	1		2 837		
	Поправки: ОЗП: *2;  ЭМ: *2;  ЗПМ: *2;  М: *2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			0.13				109%	2			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.08				65%	1			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.19					2 842			
	
83.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.0135	2 117.07		52.13	28.58		0.70	1	7.76	251		5	
				2 064.94	9.96		27.88	0.13	8.82	16.13		246	2	
	Объем: 45*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		128%			0.17				109%	2			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.11				65%	1			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.85					254			
	
84.	ТЕР 27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.045	60 967.56	449.70	2 878.66	2 743.54	20.24	129.54	16.11	6.11	17 380	326	791	
				57 639.20	366.81		2 593.76	16.51	6.27	16.12		16 263	266	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			47.04				109%	645			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			29.77				65%	385			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 820.35					18 410			
	
85.	ТЕР 27-06-021-01 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.045	15 307.63	2.12	8.38	688.84	0.10	0.38	15.21	2.65	5 413	1	1	
				15 297.14			688.37		7.86	1		5 411		
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		128%			0.13				109%	1			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.08				65%	1			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.05					5 415			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 320.57	256.71	1 471.12			67 559	4 135	9 324	
			9 522.91	106.32				53 167	1 711	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 681.76	213.05	945.83			61 888	3 432	5 291	
			9 522.91	106.32				53 167	1 711	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	518.07					2 407			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 69, 71; %=61 - по стр. 70, 72; %=99 - по стр. 73; %=109 - по стр. 74, 77, 79-85)	385.38					5 279			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 69, 71; %=31 - по стр. 70, 72; %=61 - по стр. 73; %=65 - по стр. 74, 77, 79-85)	241.81					3 127			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 308.95					70 294			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	638.81	43.66	525.29			5 671	703	4 033	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 75)	43.66					598			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 75)	26.20					337			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	638.81					5 671			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 947.76					75 965			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	255.68					1 626			
	ИТОГО	12 203.44					77 591			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	244.07					1 552			
	ИТОГО	12 447.51					79 143			
	НДС 18%	2 240.55					14 246			
	ВСЕГО С НДС	14 688.06					93 389			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	385.38					5 279			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	241.81					3 127			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	289 706.78	38 041.53	24 931.22			1 488 525	613 002	151 564	
			226 629.18	2 434.49				722 556	39 265	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	104 113.75					250 048			
			104 113.75					250 048		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	104 113.75					250 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	104 113.75					250 048			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	100 412.71	8 514.82	13 220.44			563 068	137 257	75 123	
			78 677.50	873.35				350 692	14 060	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	55 126.36					247 540			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 29, 30, 54, 55; %=77 - по стр. 21, 49; %=99 - по стр. 64, 73; %=73 - по стр. 69, 71; %=61 - по стр. 70, 72; %=109 - по стр. 74, 77, 79-85)	8 916.19					122 461			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21, 29, 30, 49, 54, 55; %=61 - по стр. 64, 73; %=34 - по стр. 69, 71; %=31 - по стр. 70, 72; %=65 - по стр. 74, 77, 79-85)	5 686.94					73 340			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 015.84					758 869			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84 220.82	29 461.14	10 921.77			666 893	474 690	70 384	
			43 837.93	1 561.14				121 816	25 205	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4, 31, 32, 56; %=98 - по стр. 5, 14, 24, 25, 33, 42, 57-59; %=88 - по стр. 66)	33 199.76					455 935			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4, 31, 32, 56; %=56 - по стр. 5, 14, 24, 25, 33, 42, 57-59; %=48 - по стр. 66)	20 612.67					262 765			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	138 033.25					1 385 593			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	959.50	65.57	789.01			8 516	1 055	6 057	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 27, 52, 67, 75)	65.57					897			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27, 52, 67, 75)	39.34					506			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	959.50					8 516			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	358 122.34					2 403 026			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	7 663.82					51 425			
	ИТОГО	365 786.16					2 454 451			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 315.72					49 089			
	ИТОГО	373 101.88					2 503 540			
	НДС 18%	67 158.34					450 637			
	ВСЕГО С НДС	440 260.22					2 954 177			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 115.95					578 396			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	26 299.61					336 105			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)