«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	560 618	руб.	Смета на сумму:	560 618	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей ХВС, ГВС, водоснабжение, отопление, канализация в МКД №19-33 (Подъезд 31) по ул.Чаадаева	
	
Сметная стоимость:	560.618	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.872	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.864	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	126.692	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Горячее водоснабжение	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=25м), 100 м трубопровода	0.25	391.23	305.70	8.28	97.81	76.43	2.07	14.4	4.98	1 174	1 101	10	
				77.25	1.29		19.31	0.32	3.28	16.84		63	5	
	Накладные расходы		74%			56.80				63%	697			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.38				40%	442			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.98					2 313			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм(ф76=28м), 100 м трубопровода	0.28	673.19	525.85	14.21	188.49	147.24	3.98	14.4	4.96	2 262	2 120	20	
				133.13	2.20		37.28	0.62	3.28	16.79		122	10	
	Накладные расходы		74%			109.42				63%	1 342			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.93				40%	852			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.84					4 456			
	
3.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ( ф89=28м), 100 м трубопровода	0.28	844.51	673.67	18.36	236.46	188.63	5.14	14.4	5.38	2 884	2 716	28	
				152.48	3.36		42.69	0.94	3.28	16.81		140	16	
	Накладные расходы		74%			140.28				63%	1 721			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			94.79				40%	1 093			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.53					5 698			
	
4.	ТЕР 16-02-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм, 100 м трубопровода	0.28	17 207.41	820.59	225.80	4 818.08	229.77	63.22	14.41	7.84	18 785	3 311	496	
				16 161.03	6.35		4 525.09	1.78	3.31	14.38		14 978	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			266.28				98%	3 270			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			164.40				56%	1 869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 248.76					23 924			
	
5.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	28	9.95			278.60					1 080			
				9.95			278.60		38.57			1 080		
	
6.	ТЕР 16-02-002-07 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм,прим, 100 м трубопровода	0.28	14 715.76	820.59	225.80	4 120.41	229.77	63.22	14.41	7.84	16 973	3 311	496	
				13 669.38	6.35		3 827.43	1.78	3.44	14.38		13 166	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			266.28				98%	3 270			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			164.40				56%	1 869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 551.09					22 112			
	
7.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	28	9.29			260.12					976			
				9.29			260.12		34.87			976		
	
8.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.25	2 591.15	1 768.25	751.38	647.79	442.06	187.85	14.41	5.97	7 564	6 370	1 121	
				71.52	106.91		17.88	26.73	4.05	14.39		72	385	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			539.11				98%	6 620			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			332.84				56%	3 783			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 519.74					17 967			
	
9.	ТССЦ 507-3356 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	23.45	35.59			834.59					1 621			
				35.59			834.59		69.11			1 621		
	Объем: 0.25*93.8													
	
10.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	25	4.90			122.50					457			
				4.90			122.50		18.28			457		
	
11.	Цена поставщика. 
ППР тройник ф32, шт	18	4.26			76.72			1	1	328			
				4.26			76.72		4.27	1		328		
	Поправки: М: =17.50*1.04/4.27	
	
12.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 90 град, шт	22	2.51			55.19			1	1	236			
				2.51			55.19		4.27	1		236		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
13.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32/1 1/4"/32, шт	12	56.77			681.29			1	1	2 909			
				56.77			681.29		4.27	1		2 909		
	Поправки: М: =233.10*1.04/4.27	
	
14.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	6	95.91			575.46					1 802			
				95.91			575.46		300.29			1 802		
	
15.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	8.1	216.50	51.10	39.33	1 753.66	413.92	318.57	14.41	8.04	11 896	5 965	2 561	
				126.07			1 021.17		3.3	1		3 370		
	Объем: 25+28+28													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			372.53				77%	4 593			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			248.35				48%	2 863			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 374.54					19 352			
	
16.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	27.5	12.37			340.18					1 453			
				12.37			340.18		52.84			1 453		
	Объем: 25*1.1													
	
17.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	30.8	29.68			914.14					4 948			
				29.68			914.14		160.66			4 948		
	Объем: 28*1.1													
	
18.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	30.8	25.87			796.80					4 030			
				25.87			796.80		130.86			4 030		
	Объем: 28*1.1													
	
19.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	6	195.72	105.11	19.28	1 174.32	630.69	115.65	14.4	5.04	11 621	9 082	583	
				71.33	0.45		427.98	2.70	4.57	14.47		1 956	39	
	Объем: 3+3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			728.40				98%	8 939			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			449.71				56%	5 108			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 352.43					25 667			
	
20.	ТЕР 16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	6	91.69	64.75	8.09	550.17	388.50	48.51	14.41	5.24	6 341	5 598	254	
				18.86			113.16		4.32	1		489		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			446.78				98%	5 486			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			275.84				56%	3 135			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 272.78					14 962			
	
21.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.56	175.69	85.38	74.73	98.39	47.81	41.85	14.41	1.96	803	689	82	
				15.58			8.72		3.66	1		32		
	Объем: 28+28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			54.98				98%	675			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			33.95				56%	386			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.32					1 864			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	18 621.17	2 794.82	850.06			100 143	40 263	5 651	
			14 976.30	34.87				54 228	507	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	834.59					1 621			
			834.59					1 621		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	834.59					1 621			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	834.59					1 621			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 617.98	413.92	318.57			25 800	5 965	2 561	
			3 885.49					17 274		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 864.32					13 904			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15)	372.53					4 593			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)	248.35					2 863			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 238.86					33 256			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 168.60	2 380.90	531.49			72 722	34 298	3 090	
			10 256.22	34.87				35 333	507	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 4, 6, 8, 19-21)	2 608.32					32 020			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3; %=56 - по стр. 4, 6, 8, 19-21)	1 628.22					18 536			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 405.14					123 278			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	23 478.59					158 155			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	502.44					3 385			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	23 981.03					161 540			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	479.62					3 231			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	24 460.65					164 771			
	НДС	4 402.92					29 659			
	Всего с НДС	28 863.57					194 430			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 980.85					36 613			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 876.57					21 399			
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
22.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=15,3м), 100 м трубопровода	0.153	391.23	305.70	8.28	59.86	46.77	1.27	14.4	4.98	719	674	6	
				77.25	1.29		11.82	0.20	3.28	16.84		39	3	
	Накладные расходы		74%			34.76				63%	427			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.49				40%	271			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.10					1 416			
	
23.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ( ф89=28м), 100 м трубопровода	0.28	844.51	673.67	18.36	236.46	188.63	5.14	14.4	5.38	2 884	2 716	28	
				152.48	3.36		42.69	0.94	3.28	16.81		140	16	
	Накладные расходы		74%			140.28				63%	1 721			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			94.79				40%	1 093			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.53					5 698			
	
24.	ТЕР 16-02-002-08 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм, 100 м трубопровода	0.28	17 207.41	820.59	225.80	4 818.08	229.77	63.22	14.41	7.84	18 785	3 311	496	
				16 161.03	6.35		4 525.09	1.78	3.31	14.38		14 978	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			266.28				98%	3 270			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			164.40				56%	1 869			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 248.76					23 924			
	
25.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	28	9.95			278.60					1 080			
				9.95			278.60		38.57			1 080		
	
26.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.153	2 591.15	1 768.25	751.38	396.45	270.54	114.96	14.41	5.97	4 629	3 899	686	
				71.52	106.91		10.94	16.36	4.05	14.39		44	235	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			329.94				98%	4 051			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			203.70				56%	2 315			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					930.08					10 995			
	
27.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	14.3514	29.31			420.64					743			
				29.31			420.64		51.8			743		
	Объем: 0.153*93.8													
	
28.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	15	4.90			73.50					274			
				4.90			73.50		18.28			274		
	
29.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 90 град, шт	18	2.51			45.16			1	1	193			
				2.51			45.16		4.27	1		193		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
30.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	3	95.91			287.73					901			
				95.91			287.73		300.29			901		
	
31.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32/1 1/4"/32, шт	6	56.77			340.64			1	1	1 455			
				56.77			340.64		4.27	1		1 455		
	Поправки: М: =233.10*1.04/4.27	
	
32.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	1.53	216.50	51.10	39.33	331.25	78.19	60.17	14.41	8.04	2 247	1 127	484	
				126.07			192.89		3.3	1		637		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			70.37				77%	868			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.91				48%	541			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.54					3 656			
	
33.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	16.83	7.80			131.27					568			
				7.80			131.27		33.77			568		
	Объем: 15.3*1.1													
	
34.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка	3	195.72	105.11	19.28	587.16	315.34	57.83	14.4	5.04	5 810	4 541	291	
				71.33	0.45		213.99	1.35	4.57	14.47		978	20	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			364.19				98%	4 470			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			224.85				56%	2 554			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 176.20					12 834			
	
35.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.28	175.69	85.38	74.73	49.19	23.91	20.92	14.41	1.96	401	344	41	
				15.58			4.36		3.66	1		16		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			27.50				98%	337			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.98				56%	193			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.66					931			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 055.99	1 153.15	323.51			40 689	16 612	2 032	
			6 579.32	20.63				22 046	300	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	420.64					743			
			420.64					743		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	420.64					743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	420.64					743			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	848.32	78.19	60.17			4 463	1 127	484	
			709.96					2 853		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	517.07					2 216			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 32)	70.37					868			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32)	46.91					541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	965.60					5 872			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 787.03	1 074.96	263.34			35 483	15 485	1 548	
			5 448.72	20.63				18 450	300	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 22, 23; %=98 - по стр. 24, 26, 34, 35)	1 162.95					14 276			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22, 23; %=56 - по стр. 24, 26, 34, 35)	728.20					8 294			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 678.18					58 053			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	10 064.42					64 668			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	215.38					1 384			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	10 279.80					66 052			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	205.60					1 321			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	10 485.40					67 373			
	НДС	1 887.37					12 127			
	Всего с НДС	12 372.77					79 500			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 233.32					15 144			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	775.11					8 835			
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
36.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф15=33м), 100 м трубопровода	0.33	391.23	305.70	8.28	129.11	100.88	2.73	14.4	4.98	1 550	1 453	14	
				77.25	1.29		25.49	0.43	3.28	16.84		84	7	
	Накладные расходы		74%			74.97				63%	920			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.66				40%	584			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.73					3 054			
	
37.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50=80м), 100 м трубопровода	0.8	673.19	525.85	14.21	538.55	420.68	11.37	14.4	4.96	6 464	6 058	56	
				133.13	2.20		106.50	1.76	3.28	16.79		349	30	
	Накладные расходы		74%			312.61				63%	3 835			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			211.22				40%	2 435			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 062.38					12 735			
	
38.	ТЕР 16-02-004-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.8	6 371.75	869.68	203.69	5 097.40	695.74	162.95	14.41	6.96	31 929	10 026	1 134	
				5 298.39	4.31		4 238.71	3.44	4.9	14.38		20 770	50	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			804.06				98%	9 874			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			496.42				56%	5 643			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 397.87					47 446			
	
39.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	80	5.79			463.20					1 782			
				5.79			463.20		22.28			1 782		
	
40.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.33	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 631.41	911.40	684.50	14.41	5.89	17 314	13 133	4 032	
				107.60	303.96		35.51	100.31	4.19	14.39		149	1 443	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 163.47				98%	14 284			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			718.31				56%	8 163			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 513.19					39 761			
	
41.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	33	3.74			123.42					430			
				3.74			123.42		13.03			430		
	
42.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	29.667	28.28			838.98					1 508			
				28.28			838.98		50.82			1 508		
	Объем: 0.33*89.9													
	
43.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	33	3.74			123.42					430			
				3.74			123.42		13.03			430		
	
44.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 20/3/4"/20, шт	10	20.73			207.27			1	1	885			
				20.73			207.27		4.27	1		885		
	Поправки: М: =85.10*1.04/4.27	
	
45.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	10	27.16			271.60					1 044			
				27.16			271.60		104.38			1 044		
	
46.	ТЕРр 65-5-8 
Смена задвижек диаметром 50 мм, 100 шт.	0.04	31 461.24	2 966.04	162.10	1 258.45	118.64	6.48	14.4	8.24	6 295	1 708	53	
				28 333.10			1 133.32		4	1		4 533		
	Накладные расходы		103%			122.20				88%	1 503			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.18				48%	820			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 451.83					8 618			
	
47.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	11.3	216.50	51.10	39.33	2 446.47	577.45	444.43	14.41	8.04	16 595	8 321	3 573	
				126.07			1 424.59		3.3	1		4 701		
	Объем: 80+33													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			519.71				77%	6 407			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			346.47				48%	3 994			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 312.65					26 996			
	
48.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	88	10.91			960.08					4 400			
				10.91			960.08		50			4 400		
	Объем: 80*1.1													
	
49.	ТССЦ 104-0841 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм, м	36.3	4.94			179.32					826			
				4.94			179.32		22.75			826		
	Объем: 33*1.1													
	
50.	ТЕР 16-07-003-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	10	84.82	64.75	8.09	848.25	647.50	80.85	14.41	5.24	10 170	9 330	424	
				11.99			119.90		3.47	1		416		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			744.63				98%	9 143			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			459.73				56%	5 225			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 052.60					24 538			
	
51.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.8	165.61	85.38	74.73	132.49	68.30	59.78	14.41	1.96	1 116	984	117	
				5.50			4.40		3.34	1		15		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			78.55				98%	964			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48.49				56%	551			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.53					2 631			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 249.42	3 540.59	1 453.09			102 738	51 013	9 403	
			10 255.71	105.94				42 322	1 530	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	838.98					1 508			
			838.98					1 508		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	838.98					1 508			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	838.98					1 508			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 793.14	577.45	444.43			22 706	8 321	3 573	
			2 771.26					10 812		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 346.67					6 111			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47)	519.71					6 407			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47)	346.47					3 994			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 659.32					33 107			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 617.30	2 963.14	1 008.66			78 524	42 692	5 830	
			6 645.47	105.94				30 002	1 530	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 36, 37; %=98 - по стр. 38, 40, 50, 51; %=88 - по стр. 46)	3 300.47					40 525			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36, 37; %=56 - по стр. 38, 40, 50, 51; %=48 - по стр. 46)	2 056.01					23 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 973.78					142 469			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	21 472.08					177 084			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	459.50					3 790			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	21 931.58					180 874			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	438.63					3 617			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	22 370.21					184 491			
	НДС	4 026.64					33 208			
	Всего с НДС	26 396.85					217 699			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 820.18					46 932			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 402.48					27 414			
	
	Раздел 4.  СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
52.	ТЕР 16-04-001-02 
Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, прим, 100 м трубопровода	0.395	262.10	259.21	2.89	103.53	102.39	1.14	14.41	7.52	1 484	1 475	9	
					0.30			0.12	1.84	14.29			2	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			117.89				98%	1 447			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			72.78				56%	827			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.20					3 759			
	
53.	ТЕР 16-04-001-01 
Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, прим, 100 м трубопровода	0.15	271.57	270.32	1.25	40.74	40.55	0.19	14.41	7.45	586	584	1	
					0.12			0.02	1.8	14.47				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			46.66				98%	572			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			28.80				56%	327			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.20					1 485			
	
54.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.395	12 984.16	894.28	10.83	5 128.74	353.24	4.28	14.41	7.52	13 901	5 090	32	
				12 079.05	1.14		4 771.22	0.45	1.84	14.29		8 779	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			406.74				98%	4 994			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			251.12				56%	2 854			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 786.60					21 749			
	
55.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.553	27.31			15.10					123			
				27.31			15.10		222.82			123		
	Объем: 39.5*0.014													
	
56.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	6 002.06	675.80	3.12	600.21	67.58	0.31	14.41	7.45	1 934	974	2	
				5 323.14	0.30		532.31	0.03	1.8	14.47		958		
	Накладные расходы		115%			77.75				98%	955			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48.00				56%	545			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.96					3 434			
	
57.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.14	27.31			3.82					31			
				27.31			3.82		222.82			31		
	Объем: 10*0.014													
	
58.	ТЕР 22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, прим, 10 фасонных частей	0.9	462.35	63.78	398.57	416.11	57.41	358.71	14.4	5.85	2 925	827	2 098	
					59.12			53.20	1	14.39			766	
	Объем: 4+5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			129.41				99%	1 577			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			84.06				61%	972			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					629.59					5 474			
	
59.	СЦена поставщика. 
Отвод ПВХ 110мм   90 град, шт	4	9.99			39.94			1	1	171			
				9.99			39.94		4.27	1		171		
	Поправки: М: =41*1.04/4.27	
	
60.	СЦена поставщика. 
Отвод ПВХ 50мм   90 град, шт	8	4.63			37.02			1	1	158			
				4.63			37.02		4.27	1		158		
	Поправки: М: =19.0*1.04/4.27	
	
61.	ТЕР 22-03-002-03 
Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин, 10 фасонных частей	0.1	923.02	127.58	795.43	92.30	12.76	79.54	14.4	5.85	649	184	465	
					118.01			11.80	1	14.39			170	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			28.74				99%	350			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			18.67				61%	216			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.70					1 215			
	
62.	СЦена поставщика. 
Крестовина ПВХ 110/110/90град, шт	1	38.97			38.97			1	1	166			
				38.97			38.97		4.27	1		166		
	Поправки: М: =160*1.04/4.27	
	
63.	ТЕР 22-03-002-02 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей	0.6	681.34	94.23	587.12	408.80	56.54	352.27	14.4	5.86	2 878	814	2 064	
					86.97			52.18	1	14.39			751	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			127.20				99%	1 549			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			82.63				61%	955			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					618.63					5 382			
	
64.	СЦена поставщика. 
Тройник ПВХ 110/110/90 град, шт	6	17.78			106.68			1	1	456			
				17.78			106.68		4.27	1		456		
	Поправки: М: =73.0*1.04/4.27	
	
65.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	3	116.95	111.66	1.52	350.85	334.97	4.55	14.4	8.27	4 916	4 824	38	
				3.78			11.34		4.83	1		55		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			385.22				98%	4 728			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			237.83				56%	2 701			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					973.89					12 345			
	
66.	Т01-01-01-014 
Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.), т	0.84126	13.40		13.40	11.27		11.27	1	6.28	71		71	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =84.15/6.28	
	
67.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.84126	18.71		18.71	15.74		15.74	1	6.28	99		99	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	7 409.82	1 025.44	828.00			30 548	14 772	4 879	
			5 556.40	117.80				10 897	1 695	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 166.83	126.71	817.53			7 573	1 825	4 797	
			222.61	117.18				951	1 687	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	222.61					951			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 58, 61, 63)	285.35					3 477			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 58, 61, 63)	185.36					2 142			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 637.54					13 192			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 242.99	898.73	10.47			22 975	12 947	82	
			5 333.79	0.62				9 946	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 52-54, 56, 65)	1 034.25					12 696			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 52-54, 56, 65)	638.54					7 255			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 915.78					42 926			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	9 553.32					56 118			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	204.44					1 201			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	9 757.76					57 319			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	195.16					1 146			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	9 952.92					58 465			
	НДС	1 791.53					10 524			
	Всего с НДС	11 744.45					68 989			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 319.60					16 173			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	823.90					9 397			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	49 336.40	8 514.00	3 454.66			274 118	122 660	21 965	
			37 367.73	279.24				129 493	4 032	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 094.21					3 872			
			2 094.21					3 872		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 094.21					3 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 094.21					3 872			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 426.27	1 196.27	1 640.70			60 542	17 238	11 415	
			7 589.32	117.18				31 890	1 687	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 950.67					23 182			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15, 32, 47; %=99 - по стр. 58, 61, 63)	1 247.96					15 345			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 32, 47; %=61 - по стр. 58, 61, 63)	827.09					9 540			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 501.32					85 427			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	36 815.92	7 317.73	1 813.96			209 704	105 422	10 550	
			27 684.20	162.06				93 731	2 345	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 22, 23, 36, 37; %=98 - по стр. 4, 6, 8, 19-21, 24, 26, 34, 35, 38, 40, 50-54, 56, 65; %=88 - по стр. 46)	8 105.99					99 517			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 22, 23, 36, 37; %=56 - по стр. 4, 6, 8, 19-21, 24, 26, 34, 35, 38, 40, 50-54, 56, 65; %=48 - по стр. 46)	5 050.97					57 505			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	49 972.88					366 726			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	64 568.41					456 025			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 381.76					9 759			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	65 950.17					465 784			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 319.00					9 316			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	67 269.17					475 100			
	НДС	12 108.45					85 518			
	Всего с НДС	79 377.62					560 618			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 353.95					114 862			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 878.06					67 045			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)