«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	366 997	руб.	Смета на сумму:	366 997	руб.	

________________ /Козаченко М.Н. /	________________ /Филонов Б.В. /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	
	
Объект: Капитальный ремонт кровли здания многоквартирного жилого дома по пер.Радистов, дом №2. г.Калининград.
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	366.997	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.389	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	43.518	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	3.67	164.91	119.07	45.84	605.22	436.99	168.23	12.14	4.17	6 007	5 305	702	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			480.69				94%	4 987			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			305.89				56%	2 971			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 391.80					13 965			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.32	2 603.14	1 221.06	143.55	833.00	390.74	45.94	12.14	4.69	6 953	4 744	215	
				1 238.53	15.51		396.33	4.96	5.03	12.13		1 994	60	
	Накладные расходы		83%			328.43				71%	3 411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			257.21				52%	2 498			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 418.64					12 862			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	3.67	180.53	29.88	5.06	662.54	109.65	18.58	12.14	6.56	4 557	1 331	122	
				145.59			534.32		5.81	1		3 104		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			131.58				102%	1 358			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.27				52%	692			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					865.39					6 607			
	
4.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	3.67	10 000.20	155.23	53.13	36 700.74	569.68	194.97	12.89	5.37	123 745	7 343	1 047	
				9 791.85	3.38		35 936.09	12.39	3.21	13.56		115 355	168	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			698.48				102%	7 661			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			378.35				52%	3 906			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 777.57					135 312			
	
5.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1	6 995.33	292.34	264.75	6 995.33	292.34	264.75	12.14	3.12	22 531	3 549	826	
				6 438.24	4.53		6 438.24	4.53	2.82	12.14		18 156	55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			356.24				102%	3 676			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			192.97				52%	1 874			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 544.54					28 081			
	
6.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	126	26.49			3 337.20			1	1	14 016			
				26.49			3 337.20		4.2	1		14 016		
	Объем: 100*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
7.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	126	28.45			3 584.40			1	1	15 054			
				28.45			3 584.40		4.2	1		15 054		
	Объем: 100*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
8.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	4	42.53	30.39	4.18	170.12	121.58	16.70	12.14	4.9	1 652	1 476	82	
				7.96			31.84		2.97	1		95		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			155.62				109%	1 609			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		83%			100.91				66%	974			
										=(83* (0.8))				
	Всего с НР и СП					426.65					4 235			
	
9.	Цена поставщика. 
Дефлектор кровельный д100мм, шт.	4	63.76			255.05			1	1	1 071			
				63.76			255.05		4.2	1		1 071		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
10.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	29 964.93	4 732.18	73.66	599.30	94.64	1.47	12.14	6.54	2 995	1 149	10	
				25 159.09	7.11		503.18	0.14	3.65	12.12		1 837	2	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 013			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	552			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					753.79					4 560			
	
11.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.82	6 350.32	635.76	12.96	5 207.26	521.32	10.63	12.14	6.52	18 554	6 329	69	
				5 701.60	2.33		4 675.31	1.91	2.6	12.1		12 156	23	
	Накладные расходы		83%			434.28				71%	4 510			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			340.10				52%	3 303			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 981.64					26 367			
	
12.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0162	1 143.95	891.55	252.40	18.53	14.44	4.09	12.14	6.48	202	175	26	
					100.00			1.62	1	12.13			20	
	Накладные расходы		110%			17.67				94%	183			
										=(110* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11.24				56%	109			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.44					495			
	
13.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0162	3 775.31	957.29	1 250.29	61.16	15.51	20.25	12.88	6.84	525	200	139	
				1 567.73	153.23		25.40	2.48	7.34	13.56		186	34	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 101-0195:[ М-(17.80=8475.00*0.0021) ];  ССЦ 101-1591:[ М-(40.00=1695.00*0.0236) ];  ССЦ 101-1742:[ М-(508.19=5.71*89) ];  ССЦ 101-1789:[ М-(384.75=10.26*37.5) ];  ССЦ 102-0053:[ М-(88.00=1100.00*0.08) ];  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ];  ССЦ 402-0087:[ М-(48.09=458.00*0.105) ];  ССЦ 405-0219:[ М-(11.68=729.98*0.016) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-8052	
	Накладные расходы		118%			21.23				100%	234			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			11.33				50%	117			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.72					876			
	
14.	Цена поставщика. 
Дверь стальная, м2	1.62	380.12			615.79			1	1	2 586			
				380.12			615.79		4.2	1		2 586		
	Поправки: М: =1550*1.03/4.2	
	
15.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, шт.	8	88.07	12.17		704.56	97.36		12.14	1	2 791	1 182		
				75.90			607.20		2.65	1		1 609		
	Накладные расходы		103%			100.28				88%	1 040			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.42				48%	567			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					863.26					4 399			
	
16.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	1.09	1 918.22	590.15	4.67	2 090.86	643.26	5.09	12.14	6.53	11 593	7 809	33	
				1 323.40	0.65		1 442.51	0.71	2.6	12.05		3 751	9	
	Накладные расходы		83%			534.50				71%	5 551			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			418.58				52%	4 065			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 043.94					21 209			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.56	2 956.30	374.76	6.66	1 655.53	209.87	3.73	12.14	6.53	6 350	2 548	24	
				2 574.88	1.03		1 441.93	0.58	2.62	12.17		3 778	7	
	Накладные расходы		83%			174.67				71%	1 814			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.79				52%	1 329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.00					9 493			
	
	Раздел 1.  Разное	
	
18.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	3.9	7.57		7.57	29.54		29.54		5.21	154		154	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
19.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т, т	3.9	27.35		27.35	106.66		106.66		5.21	556		556	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136.20		136.20			710		710	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	136.20		136.20			710		710	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	136.20					710			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136.20					710			
	НДС	24.52					128			
	Всего с НДС	160.72					838			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	64 232.79	3 517.38	890.63			241 892	43 140	4 005	
			59 824.79	29.32				194 748	378	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	62 758.81	3 203.80	872.46			234 454	39 333	3 913	
			58 682.57	29.18				191 207	376	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1, 12; %=71 - по стр. 2, 11, 16, 17; %=102 - по стр. 3-5; %=100 - по стр. 13)	3 177.77					33 385			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 12; %=52 - по стр. 2-5, 11, 16, 17; %=50 - по стр. 13)	2 123.73					20 864			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 060.31					288 703			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 473.98	313.58	18.17			7 438	3 807	92	
			1 142.22	0.14				3 541	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 8; %=88 - по стр. 10, 15)	353.53					3 662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 8; %=48 - по стр. 10, 15)	216.20					2 094			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 043.71					13 194			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 1%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные расходы 2%
Всего с непредвиденными расходами	70 104.02					301 897
3 019
304 916
6 098
311 014			
	НДС	12 618.72					55 983			
	Всего с НДС	82 722.74					366 997			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 531.30					37 047			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 339.93					22 958			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)