|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 4 841 964 | | руб. | Смета на сумму: | 4 841 964 | руб. | | |
| И.о. директора МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «ЖЭУ – 7» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.Г. Поломошнов / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.Н. Грипич / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по пр.- ту Ленинский, 65а-67а, 69-73, 71а-73а | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **4 841.964** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **3.429** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **582.461** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.3595 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 481 | 772 | 1 709 | 16.9 | 5.27 | 22 048 | 13 040 | 9 007 |
|  | 473.09 |  | 170 | 1 | 16.9 |  | 2 874 |
|  | Объем: 719\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 980 |  |  |  | 88% | 14 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 565 |  |  |  | 48% | 7 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 026 |  |  |  |  | 43 691 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 2.88 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 4 867 | 1 801 | 3 066 | 16.91 | 4.91 | 45 504 | 30 451 | 15 054 |
|  | 105.56 |  | 304 | 1 | 16.9 |  | 5 138 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 2 189 |  |  |  | 88% | 31 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 263 |  |  |  | 48% | 17 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 319 |  |  |  |  | 93 905 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 99.56 | 3.71 |  | 3.13 | 370 |  | 312 | 1 | 8.66 | 3 512 |  | 2 699 |
|  | 0.36 |  | 36 | 1 | 14.17 |  | 508 |
|  | Объем: (35.95+(162\*0.3\*0.15)+(126\*0.2\*0.08))\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 36 |  |  |  | 100% | 508 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 60% | 305 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 99.56 | 13.99 |  | 13.99 | 1 393 |  | 1 393 | 1 | 9.26 | 12 898 |  | 12 898 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **9 111** | **2 573** | **6 480** |  |  | **83 962** | **43 491** | **39 658** |
|  | **510** |  |  |  | **8 520** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 348** | **2 573** | **4 775** |  |  | **67 552** | **43 491** | **24 061** |
|  | **474** |  |  |  | **8 012** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | | | | | **3 169** |  |  |  |  | **45 323** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | | | | | **1 828** |  |  |  |  | **24 721** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 345** |  |  |  |  | **137 596** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 763** |  | **1 705** |  |  | **16 410** |  | **15 597** |
|  | **36** |  |  |  | **508** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **36** |  |  |  |  | **508** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **22** |  |  |  |  | **305** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 763** |  |  |  |  | **16 410** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **14 108** |  |  |  |  | **154 006** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **302** |  |  |  |  | **3 296** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **14 410** |  |  |  |  | **157 302** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **288** |  |  |  |  | **3 146** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **14 698** |  |  |  |  | **160 448** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 646** |  |  |  |  | **28 881** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **17 344** |  |  |  |  | **189 329** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 169** |  |  |  |  | **45 323** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 828** |  |  |  |  | **24 721** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Мощение территории плиткой толщ. 8 см** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5404 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 2 619 | 67 | 2 546 | 16.9 | 9.37 | 25 024 | 1 140 | 23 856 |
| 10.54 | 657.79 | 6 | 355 | 4.72 | 16.91 | 27 | 6 011 |
|  | Объем: 1351\*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 401 |  |  |  | 81% | 5 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 181 |  |  |  | 34% | 2 431 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 201 |  |  |  |  | 33 248 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.48 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 612 | 612 |  | 16.9 | 1 | 10 344 | 10 344 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 120\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 490 |  |  |  | 68% | 7 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 233 |  |  |  | 31% | 3 207 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 334 |  |  |  |  | 20 585 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 76.8 | 3.71 |  | 3.13 | 285 |  | 240 | 1 | 8.66 | 2 709 |  | 2 082 |
|  | 0.36 |  | 28 | 1 | 14.17 |  | 392 |
|  | Объем: 48\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 28 |  |  |  | 100% | 392 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 17 |  |  |  | 60% | 235 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 941.44 | 13.99 |  | 13.99 | 13 171 |  | 13 171 | 1 | 9.26 | 121 961 |  | 121 961 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 540.4\*1.6+76.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.5404 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 186 | 13 | 170 | 16.9 | 9.05 | 1 780 | 226 | 1 540 |
| 5.27 | 49.16 | 3 | 27 | 4.72 | 16.91 | 13 | 449 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 38 |  |  |  | 81% | 547 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 17 |  |  |  | 34% | 230 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 556 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.702 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 6 809 | 361 | 6 399 | 16.9 | 6.09 | 45 296 | 6 109 | 38 972 |
| 18.00 | 198.48 | 49 | 536 | 4.43 | 16.91 | 215 | 9 069 |
|  | Объем: 1351\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 274 |  |  |  | 121% | 18 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 727 |  |  |  | 65% | 9 866 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 809 |  |  |  |  | 73 527 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 297.22 | 104.66 |  |  | 31 107 |  |  |  |  | 145 281 |  |  |
| 104.66 |  | 31 107 |  | 488.8 |  | 145 281 |  |
|  | Объем: 270.2\*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, с расклинцовкой, 1000 м2 основания | 1.351 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 6 421 | 433 | 5 842 | 16.9 | 7.4 | 51 731 | 7 316 | 43 231 |
| 108.00 | 612.47 | 146 | 827 | 8.11 | 16.91 | 1 183 | 13 992 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56\*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28\*189) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 789 |  |  |  | 121% | 25 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 021 |  |  |  | 65% | 13 850 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 231 |  |  |  |  | 91 364 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 408-0046  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 20.265 | 292.58 |  |  | 5 929 |  |  |  |  | 24 870 |  |  |
| 292.58 |  | 5 929 |  | 1 227.22 |  | 24 870 |  |
|  | Объем: 1.351\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 408-0047  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 255.339 | 246.68 |  |  | 62 987 |  |  |  |  | 301 231 |  |  |
| 246.68 |  | 62 987 |  | 1 179.73 |  | 301 231 |  |
|  | Объем: 1.351\*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.6755 | 540.62 |  | 540.62 | 365 |  | 365 | 1 | 8.6 | 3 141 |  | 3 141 |
|  | 59.01 |  | 40 | 4.84 | 16.91 |  | 674 |
|  | Объем: 1351\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 57 |  |  |  | 121% | 816 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 32 |  |  |  | 65% | 438 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 454 |  |  |  |  | 4 395 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 68.9 | 280.61 |  |  | 19 334 |  |  |  |  | 143 896 |  |  |
| 280.61 |  | 19 334 |  | 2 088.48 |  | 143 896 |  |
|  | Объем: 67.55\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 135.1 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 19 463 | 16 516 | 2 143 | 16.91 | 5.52 | 294 843 | 279 285 | 11 828 |
| 5.95 | 0.73 | 804 | 99 | 4.64 | 16.79 | 3 730 | 1 656 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 23 593 |  |  |  | 121% | 339 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 13 458 |  |  |  | 65% | 182 612 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56 514 |  |  |  |  | 817 393 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С Цена поставщик.  Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2 | 1378.02 | 110.00 |  |  | 151 582 |  |  |  |  | 735 174 |  |  |
| 110.00 |  | 151 582 |  | 4.85 |  | 735 174 |  |
|  | Объем: 1351\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =485\*1.1/4.85* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **320 870** | **18 002** | **30 876** |  |  | **1 907 281** | **304 420** | **246 611** |
| **271 947** | **1 912** |  |  | **1 355 620** | **32 243** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **307 414** | **18 002** | **17 465** |  |  | **1 782 611** | **304 420** | **122 568** |
| **271 947** | **1 884** |  |  | **1 355 620** | **31 851** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **270 939** |  |  |  |  | **1 350 452** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 9; %=68 - по стр. 6; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17)** | | | | | **27 642** |  |  |  |  | **398 275** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 9; %=31 - по стр. 6; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17)** | | | | | **15 669** |  |  |  |  | **212 633** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **350 725** |  |  |  |  | **2 393 519** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **13 456** |  | **13 411** |  |  | **124 670** |  | **124 043** |
|  | **28** |  |  |  | **392** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 7)** | | | | | **28** |  |  |  |  | **392** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7)** | | | | | **17** |  |  |  |  | **235** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **13 456** |  |  |  |  | **124 670** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **364 181** |  |  |  |  | **2 518 189** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **7 793** |  |  |  |  | **53 889** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **371 974** |  |  |  |  | **2 572 078** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **7 439** |  |  |  |  | **51 442** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **379 413** |  |  |  |  | **2 623 520** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **68 294** |  |  |  |  | **472 234** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **447 707** |  |  |  |  | **3 095 754** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **27 642** |  |  |  |  | **398 275** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **15 669** |  |  |  |  | **212 633** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Мощение территории плиткой толщ. 6 см** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.08175 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 396 | 10 | 385 | 16.9 | 9.37 | 3 785 | 173 | 3 609 |
| 10.54 | 657.79 | 1 | 54 | 4.72 | 16.91 | 4 | 909 |
|  | Объем: 327\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 61 |  |  |  | 81% | 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 28 |  |  |  | 34% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 484 |  |  |  |  | 5 029 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 130.8 | 13.99 |  | 13.99 | 1 830 |  | 1 830 | 1 | 9.26 | 16 945 |  | 16 945 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 81.75\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.08175 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 28 | 2 | 26 | 16.9 | 9.05 | 269 | 34 | 233 |
| 5.27 | 49.16 |  | 4 | 4.72 | 16.91 | 2 | 68 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 81% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 386 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.654 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 648 | 87 | 1 549 | 16.9 | 6.09 | 10 964 | 1 479 | 9 433 |
| 18.00 | 198.48 | 12 | 130 | 4.43 | 16.91 | 52 | 2 195 |
|  | Объем: 327\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 308 |  |  |  | 121% | 4 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 176 |  |  |  | 65% | 2 388 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 132 |  |  |  |  | 17 798 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 71.94 | 104.66 |  |  | 7 529 |  |  |  |  | 35 164 |  |  |
| 104.66 |  | 7 529 |  | 488.8 |  | 35 164 |  |
|  | Объем: 65.4\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1635 | 540.62 |  | 540.62 | 88 |  | 88 | 1 | 8.6 | 760 |  | 760 |
|  | 59.01 |  | 10 | 4.84 | 16.91 |  | 163 |
|  | Объем: 327\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 14 |  |  |  | 121% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 65% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 063 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 16.68 | 280.61 |  |  | 4 681 |  |  |  |  | 34 836 |  |  |
| 280.61 |  | 4 681 |  | 2 088.48 |  | 34 836 |  |
|  | Объем: 16.35\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 32.7 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 4 711 | 3 998 | 519 | 16.91 | 5.52 | 71 365 | 67 599 | 2 863 |
| 5.95 | 0.73 | 195 | 24 | 4.64 | 16.79 | 903 | 401 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 5 711 |  |  |  | 121% | 82 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 3 258 |  |  |  | 65% | 44 200 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 680 |  |  |  |  | 197 845 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м2 | 333.54 | 89.59 |  |  | 29 881 |  |  |  |  | 144 923 |  |  |
| 89.59 |  | 29 881 |  | 4.85 |  | 144 923 |  |
|  | Объем: 327\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =395\*1.1/4.85* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **50 792** | **4 097** | **4 397** |  |  | **319 011** | **69 285** | **33 843** |
| **42 299** | **222** |  |  | **215 884** | **3 736** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **48 962** | **4 097** | **2 567** |  |  | **302 066** | **69 285** | **16 898** |
| **42 299** | **222** |  |  | **215 884** | **3 736** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **42 091** |  |  |  |  | **214 923** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21; %=121 - по стр. 22, 24, 26)** | | | | | **6 100** |  |  |  |  | **87 882** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 19, 21; %=65 - по стр. 22, 24, 26)** | | | | | **3 472** |  |  |  |  | **47 097** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **58 534** |  |  |  |  | **437 045** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 830** |  | **1 830** |  |  | **16 945** |  | **16 945** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 830** |  |  |  |  | **16 945** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **60 364** |  |  |  |  | **453 990** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 292** |  |  |  |  | **9 715** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **61 656** |  |  |  |  | **463 705** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 233** |  |  |  |  | **9 274** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **62 889** |  |  |  |  | **472 979** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **11 320** |  |  |  |  | **85 136** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **74 209** |  |  |  |  | **558 115** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **6 100** |  |  |  |  | **87 882** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 472** |  |  |  |  | **47 097** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.05469 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 265 | 7 | 258 | 16.9 | 9.37 | 2 532 | 115 | 2 414 |
| 10.54 | 657.79 | 1 | 36 | 4.72 | 16.91 | 3 | 608 |
|  | Объем: 403\*0.3\*0.3+329\*0.28\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 41 |  |  |  | 81% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 18 |  |  |  | 34% | 246 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 3 363 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 87.5 | 13.99 |  | 13.99 | 1 224 |  | 1 224 | 1 | 9.26 | 11 335 |  | 11 335 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 54.69\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.05469 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 19 | 1 | 17 | 16.9 | 9.05 | 180 | 23 | 156 |
| 5.27 | 49.16 |  | 3 | 4.72 | 16.91 | 1 | 45 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 258 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3339 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 841 | 45 | 791 | 16.9 | 6.09 | 5 597 | 755 | 4 816 |
| 18.00 | 198.48 | 6 | 66 | 4.43 | 16.91 | 27 | 1 121 |
|  | Объем: 403\*0.3\*0.2+329\*0.28\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 158 |  |  |  | 121% | 2 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 90 |  |  |  | 65% | 1 219 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 089 |  |  |  |  | 9 086 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 36.73 | 104.66 |  |  | 3 844 |  |  |  |  | 17 954 |  |  |
| 104.66 |  | 3 844 |  | 488.8 |  | 17 954 |  |
|  | Объем: 33.39\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 4.03 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 20 204 | 2 750 | 328 | 16.91 | 7.71 | 129 526 | 46 506 | 2 528 |
| 4 249.59 | 10.25 | 17 126 | 41 | 4.7 | 16.91 | 80 491 | 699 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 963 |  |  |  | 121% | 57 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 261 |  |  |  | 65% | 30 683 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 428 |  |  |  |  | 217 327 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 403 | 76.13 |  |  | 30 680 |  |  |  |  | 140 441 |  |  |
| 76.13 |  | 30 680 |  | 348.49 |  | 140 441 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 3.29 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 3 085 | 2 245 | 268 | 16.91 | 7.71 | 42 721 | 37 967 | 2 064 |
| 173.95 | 10.25 | 572 | 34 | 4.7 | 16.91 | 2 690 | 570 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 236 |  |  |  | 121% | 46 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 846 |  |  |  | 65% | 25 049 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 167 |  |  |  |  | 114 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0651 | 569.06 |  |  | 37 |  |  |  |  | 193 |  |  |
| 569.06 |  | 37 |  | 2 961.87 |  | 193 |  |
|  | Объем: (3.29)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 16.69 | 685.00 |  |  | 11 433 |  |  |  |  | 54 517 |  |  |
| 685.00 |  | 11 433 |  | 3 266.42 |  | 54 517 |  |
|  | Объем: (3.29)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 329 | 34.14 |  |  | 11 232 |  |  |  |  | 62 194 |  |  |
| 34.14 |  | 11 232 |  | 189.04 |  | 62 194 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **82 864** | **5 048** | **2 886** |  |  | **467 190** | **85 366** | **23 313** |
| **74 931** | **180** |  |  | **358 511** | **3 043** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **81 640** | **5 048** | **1 662** |  |  | **455 855** | **85 366** | **11 978** |
| **74 931** | **180** |  |  | **358 511** | **3 043** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **57 226** |  |  |  |  | **275 299** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30; %=121 - по стр. 31, 33, 35)** | | | | | **7 402** |  |  |  |  | **106 658** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 28, 30; %=65 - по стр. 31, 33, 35)** | | | | | **4 217** |  |  |  |  | **57 221** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **93 259** |  |  |  |  | **619 734** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 224** |  | **1 224** |  |  | **11 335** |  | **11 335** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 224** |  |  |  |  | **11 335** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **94 483** |  |  |  |  | **631 069** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 022** |  |  |  |  | **13 505** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **96 505** |  |  |  |  | **644 574** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 930** |  |  |  |  | **12 891** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **98 435** |  |  |  |  | **657 465** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **17 718** |  |  |  |  | **118 344** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **116 153** |  |  |  |  | **775 809** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **7 402** |  |  |  |  | **106 658** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 217** |  |  |  |  | **57 221** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 2 | 2 168.55 | 337.20 |  | 4 337 | 674 |  | 16.91 | 1 | 28 839 | 11 404 |  |
| 1 831.35 |  | 3 663 |  | 4.76 | 1 | 17 434 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 775 |  |  |  | 98% | 11 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 519 |  |  |  | 61% | 6 956 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 631 |  |  |  |  | 46 971 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 68-37-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см, 1 колодец | 13 | 294.13 | 19.07 | 8.10 | 3 824 | 248 | 105 | 16.9 | 9.49 | 31 738 | 4 190 | 999 |
| 266.96 |  | 3 470 |  | 7.65 | 1 | 26 549 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 258 |  |  |  | 88% | 3 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 149 |  |  |  | 48% | 2 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 231 |  |  |  |  | 37 436 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.2 | 347.22 | 165.14 | 182.08 | 69 | 33 | 36 | 16.91 | 8.84 | 880 | 559 | 322 |
|  | 8.29 |  | 2 | 5.76 | 16.91 |  | 28 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 50 |  |  |  | 121% | 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 28 |  |  |  | 65% | 382 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 972 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **8 230** | **955** | **141** |  |  | **61 457** | **16 153** | **1 321** |
| **7 133** | **2** |  |  | **43 983** | **28** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 230** | **955** | **141** |  |  | **61 457** | **16 153** | **1 321** |
| **7 133** | **2** |  |  | **43 983** | **28** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 39; %=88 - по стр. 40; %=121 - по стр. 41)** | | | | | **1 083** |  |  |  |  | **15 573** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 39; %=48 - по стр. 40; %=65 - по стр. 41)** | | | | | **696** |  |  |  |  | **9 349** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 009** |  |  |  |  | **86 379** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **10 009** |  |  |  |  | **86 379** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **214** |  |  |  |  | **1 849** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **10 223** |  |  |  |  | **88 228** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **204** |  |  |  |  | **1 765** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **10 427** |  |  |  |  | **89 993** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 877** |  |  |  |  | **16 199** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **12 304** |  |  |  |  | **106 192** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 083** |  |  |  |  | **15 573** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **696** |  |  |  |  | **9 349** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. Устройство дождеприемных колодцев** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00783 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 38 | 1 | 37 | 16.9 | 9.37 | 363 | 17 | 346 |
| 10.54 | 657.79 |  | 5 | 4.72 | 16.91 |  | 87 |
|  | Объем: (2.59+2.59+(6.8\*0.5\*0.78)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 81% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 483 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 12.53 | 13.99 |  | 13.99 | 175 |  | 175 | 1 | 9.26 | 1 623 |  | 1 623 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 7.83\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00783 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 3 |  | 2 | 16.9 | 9.05 | 26 | 3 | 22 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.72 | 16.91 |  | 7 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ФЕР 01-02-068-01  (Приказ № 703/пр от 12.11.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)  Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 0.005 | 1 637.84 | 765.88 | 871.96 | 8 | 4 | 4 | 17.94 | 8.22 | 105 | 69 | 36 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1020; 310102* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 3 |  |  |  | 68% | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 2 |  |  |  | 31% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 173 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **224** | **5** | **218** |  |  | **2 117** | **89** | **2 027** |
|  | **5** |  |  |  | **94** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **49** | **5** | **43** |  |  | **494** | **89** | **404** |
|  | **5** |  |  |  | **94** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44; %=68 - по стр. 45)** | | | | | **9** |  |  |  |  | **139** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=31 - по стр. 45)** | | | | | **4** |  |  |  |  | **60** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **62** |  |  |  |  | **693** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **175** |  | **175** |  |  | **1 623** |  | **1 623** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **175** |  |  |  |  | **1 623** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **237** |  |  |  |  | **2 316** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5** |  |  |  |  | **50** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **242** |  |  |  |  | **2 366** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5** |  |  |  |  | **47** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **247** |  |  |  |  | **2 413** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **44** |  |  |  |  | **434** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **291** |  |  |  |  | **2 847** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9** |  |  |  |  | **139** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4** |  |  |  |  | **60** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 7. Монтаж трубопровода** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 23-01-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.034 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 43 | 3 | 1 | 16.9 | 7.94 | 243 | 51 | 10 |
| 1 151.26 | 3.93 | 39 |  | 4.67 | 16.91 | 183 | 2 |
|  | Объем: 6.8\*0.1\*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 4 |  |  |  | 111% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 2 |  |  |  | 61% | 32 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 334 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 23-04-008-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка | 2 | 272.75 | 163.81 |  | 546 | 328 |  | 16.9 | 1 | 6 410 | 5 537 |  |
| 108.94 |  | 218 |  | 4.01 | 1 | 874 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 426 |  |  |  | 111% | 6 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 249 |  |  |  | 61% | 3 378 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 15 934 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 23-01-020-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Укладка канализационных безнапорных труб (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов | 0.068 | 699.80 | 264.15 | 418.01 | 48 | 18 | 28 | 16.91 | 6.89 | 505 | 304 | 196 |
| 17.64 | 52.41 | 1 | 4 | 4.43 | 16.9 | 5 | 60 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9069* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 29 |  |  |  | 111% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 17 |  |  |  | 61% | 222 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 1 131 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТССЦ 103-1330  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм, м | 6.8 | 78.15 |  |  | 531 |  |  |  |  | 2 599 |  |  |
| 78.15 |  | 531 |  | 382.25 |  | 2 599 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 0.0149 | 704.46 | 704.46 |  | 10 | 10 |  | 16.9 | 1 | 177 | 177 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (6.8\*0.5\*0.5)-0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 8 |  |  |  | 68% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 4 |  |  |  | 31% | 55 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 352 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.64 | 104.66 |  |  | 172 |  |  |  |  | 802 |  |  |
| 104.66 |  | 172 |  | 488.8 |  | 802 |  |
|  | Объем: 1.49\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | | | **1 350** | **359** | **29** |  |  | **10 736** | **6 069** | **206** |
| **961** | **4** |  |  | **4 463** | **62** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **819** | **359** | **29** |  |  | **8 137** | **6 069** | **206** |
| **430** | **4** |  |  | **1 864** | **62** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **172** |  |  |  |  | **802** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 46-48; %=68 - по стр. 50)** | | | | | **467** |  |  |  |  | **6 729** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 46-48; %=31 - по стр. 50)** | | | | | **272** |  |  |  |  | **3 687** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 558** |  |  |  |  | **18 553** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **531** |  |  |  |  | **2 599** |  |  |
| **531** |  |  |  | **2 599** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **531** |  |  |  |  | **2 599** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | | | **2 089** |  |  |  |  | **21 152** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **45** |  |  |  |  | **453** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 134** |  |  |  |  | **21 605** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **43** |  |  |  |  | **432** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 177** |  |  |  |  | **22 037** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **392** |  |  |  |  | **3 967** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **2 569** |  |  |  |  | **26 004** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **467** |  |  |  |  | **6 729** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **272** |  |  |  |  | **3 687** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 8. Монтаж колодцев** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 23-03-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство круглых сборных железобетонных дождеприемных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.312 | 12 237.69 | 1 528.09 | 2 742.84 | 3 818 | 477 | 856 | 16.9 | 7.9 | 28 887 | 8 057 | 6 761 |
| 7 966.76 | 295.72 | 2 486 | 92 | 5.66 | 16.91 | 14 069 | 1 560 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-0119:[ М-(8245.55=547.15\*15.07) ]; ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90\*1.94) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 740 |  |  |  | 111% | 10 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 432 |  |  |  | 61% | 5 866 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 990 |  |  |  |  | 45 428 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТССЦ 403-8241  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 2 | 345.39 |  |  | 691 |  |  |  |  | 4 744 |  |  |
| 345.39 |  | 691 |  | 2 371.96 |  | 4 744 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТССЦ 403-8227  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 2 | 264.06 |  |  | 528 |  |  |  |  | 4 137 |  |  |
| 264.06 |  | 528 |  | 2 068.72 |  | 4 137 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТССЦ 403-8270  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 2 | 132.49 |  |  | 265 |  |  |  |  | 1 649 |  |  |
| 132.49 |  | 265 |  | 824.31 |  | 1 649 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТССЦ 403-8272  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 2 | 361.29 |  |  | 723 |  |  |  |  | 5 299 |  |  |
| 361.29 |  | 723 |  | 2 649.35 |  | 5 299 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТССЦ 101-2537  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт. | 2 | 841.48 |  |  | 1 683 |  |  |  |  | 9 770 |  |  |
| 841.48 |  | 1 683 |  | 4 885.11 |  | 9 770 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 гр., 100 м3 грунта | 0.0206 | 704.46 | 704.46 |  | 15 | 15 |  | 16.9 | 1 | 245 | 245 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (2.59+2.59)-3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 12 |  |  |  | 68% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 6 |  |  |  | 31% | 76 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 488 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | | | **7 723** | **492** | **856** |  |  | **54 731** | **8 302** | **6 761** |
| **6 376** | **92** |  |  | **39 668** | **1 560** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 723** | **492** | **856** |  |  | **54 731** | **8 302** | **6 761** |
| **6 376** | **92** |  |  | **39 668** | **1 560** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **3 890** |  |  |  |  | **25 599** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 52; %=68 - по стр. 58)** | | | | | **752** |  |  |  |  | **10 841** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 52; %=31 - по стр. 58)** | | | | | **438** |  |  |  |  | **5 942** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 913** |  |  |  |  | **71 514** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | | | **8 913** |  |  |  |  | **71 514** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **191** |  |  |  |  | **1 530** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **9 104** |  |  |  |  | **73 044** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **182** |  |  |  |  | **1 461** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **9 286** |  |  |  |  | **74 505** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 671** |  |  |  |  | **13 411** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **10 957** |  |  |  |  | **87 916** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **752** |  |  |  |  | **10 841** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **438** |  |  |  |  | **5 942** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **481 164** | **31 531** | **45 883** |  |  | **2 906 485** | **533 175** | **353 740** |
| **403 647** | **2 927** |  |  | **2 018 129** | **49 286** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **462 185** | **31 531** | **27 538** |  |  | **2 732 903** | **533 175** | **184 197** |
| **403 116** | **2 863** |  |  | **2 015 530** | **48 386** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **374 318** |  |  |  |  | **1 867 075** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 40; %=81 - по стр. 5, 9, 19, 21, 28, 30, 42, 44; %=68 - по стр. 6, 45, 50, 58; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 41; %=98 - по стр. 39; %=111 - по стр. 46-48, 52)** | | | | | **46 624** |  |  |  |  | **671 420** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 9, 19, 21, 28, 30, 42, 44; %=31 - по стр. 6, 45, 50, 58; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 41; %=61 - по стр. 39, 46-48, 52)** | | | | | **26 596** |  |  |  |  | **360 710** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **535 405** |  |  |  |  | **3 765 033** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **531** |  |  |  |  | **2 599** |  |  |
| **531** |  |  |  | **2 599** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **531** |  |  |  |  | **2 599** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **18 448** |  | **18 345** |  |  | **170 983** |  | **169 543** |
|  | **64** |  |  |  | **900** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 7)** | | | | | **64** |  |  |  |  | **900** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 7)** | | | | | **39** |  |  |  |  | **540** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **18 448** |  |  |  |  | **170 983** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **554 384** |  |  |  |  | **3 938 615** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **11 864** |  |  |  |  | **84 286** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **566 248** |  |  |  |  | **4 022 901** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **11 325** |  |  |  |  | **80 458** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **577 573** |  |  |  |  | **4 103 359** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **103 963** |  |  |  |  | **738 605** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **681 536** |  |  |  |  | **4 841 964** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **46 624** |  |  |  |  | **671 420** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **26 596** |  |  |  |  | **360 710** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |