«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Горького, 193 – ул. Зеленая, 68
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 193 – ул. Зеленая, 68.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Е09-03-029-01	Демонтаж существующих малых форм Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7	1 т конструкций	2.88	
2.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2.88	
3.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.88	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1	1000 м3 грунта	0.284	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	454.4	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.284	
	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ПОВЕРХНОСТНОГО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	
7.	Е27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных пластиковых лотков	100 м3 лотка	0.0048	
8.	С цена поставщик.	Лоток водоотводный PolyMax Basik ЛВ-10.15.12-ПП пластиковый (арт. 8020) 1000*145*130	шт	120	
9.	С цена поставщик.	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная (арт. 20101) 1000*136*22	шт	120	
10.	С цена поставщик.	Крепеж ЛВ-10-ПП 6800	шт	240	
	
	Раздел 3.  УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	
	
11.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	1.835	
12.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.036333	
13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.31079	
14.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	183.5	
	
	Раздел 4.  СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (20*40 м)	
	
15.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.2	
16.	С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	146.4	
17.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	80	
18.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	81.6	
19.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.64	
20.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.64	
21.	Е11-01-024-01	Устройство покрытий из резиновой крошки и полиуретанового связующего  типа "Гамбит" толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	8	
22.	СЦена поставщика.	Покрытие из резиновой крошки и полиуретанового связующего типа "Гамбит колор" (толщина 10 мм)	м2	800	
23.	Е27-09-016-01	Разметка резинового покрытия краской сплошной линией шириной 0,05 м	1 км линии	0.33	
24.	СЦена поставщика.	Краска для разметки Р 10 полиуретановая	кг	6.93	
25.	Е07-01-054-12	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 4 м	100 м ограды	1.2	
26.	СЦена поставщика.	Сетчатое панельное ограждение типа  LEGI Н= 4000 мм (тип панели R-М (2500*2030 мм 7+5/8), тип цинкования панели - LKS II) в комплекте со столбами (тип столба RP-L-pur (80/40*4800 мм) тип цинкования - LKS IV,толщина цинкового покрытия 554 гр/м2, в комплекте 10 нерж. креплений  и калиткой  - 2 шт. (тип VARIO.S (1000*2000 мм)  в комплекте со столбами (тип цинкования - LKS IV, толщина цинкового покрытия 554 гр/м2), порошковая окраска (100 мкн) цвет - СИНИЙ	м	120	
27.	Е07-01-055-08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт.	0.02	
28.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.0175	
29.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.04	
30.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
31.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0175	
32.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	1.785	
33.	Е09-03-029-01	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	0.456	
34.	СЦена поставщика.	Стойка баскетбольная с антивандальным щитом (120*90 см), кольцом с металлической сеткой	шт.	4	
35.	СЦена поставщика.	Гандбольные ворота с сеткой (типа 6601 КСИЛ)	шт.	2	
36.	СЦена поставщика.	Щит информационный+фотопечать инструкции (типа 6802 КСИЛ)	шт.	1	
	
	Раздел 5.  ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (20*10,5 м)	
	
37.	Е07-01-054-12	Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 3 м	100 м ограды	0.51	
38.	СЦена поставщика.	Сетчатое панельное ограждение типа  LEGI Н= 3000 мм (тип панели R-М (2500*2030 мм 7+5/8), тип цинкования панели - LKS II) в комплекте со столбами (тип столба RP-L-pur (80/40*4800 мм) тип цинкования - LKS IV,толщина цинкового покрытия 554 гр/м2, в комплекте 10 нерж. креплений  и калиткой  - 1 шт. (тип VARIO.S (1000*2000 мм)  в комплекте со столбами (тип цинкования - LKS IV, толщина цинкового покрытия 554 гр/м2), порошковая окраска (100 мкн) цвет - СИНИЙ	м	51	
39.	Е07-01-055-08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
40.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.05625	
41.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.07625	
42.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.2	
43.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.05625	
44.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	5.7375	
45.	Е09-03-029-01	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	1.903	
46.	С цена поставщик.	Диван на металлических ножках (L=1800 мм, сиденье - высокопрочный цветной  пластик)	шт	4	
47.	С цена поставщик.	Урна пластиковая	шт	1	
48.	СЦена поставщика.	Качалка-балансир (типа 4102 КСИЛ)	шт.	1	
49.	СЦена поставщика.	Качалка на пружине двойная "Претти" (типа 4138 КСИЛ)	шт.	1	
50.	СЦена поставщика.	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской, одинарные (типа 4153 КСИЛ)	шт.	1	
51.	СЦена поставщика.	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской, двойные (типа 4155а КСИЛ)	шт.	1	
52.	СЦена поставщика.	Карусель (типа 4192 КСИЛ)	шт.	1	
53.	СЦена поставщика.	Песочный дворик со счетами без входной арки (типа 4260 КСИЛ)	шт.	1	
54.	СЦена поставщика.	Детский игровой комплекс для детей от 3-6 лет (типа 5106 КСИЛ)	шт.	1	
55.	СЦена поставщика.	Детский игровой комплекс для детей от 7-13 лет (типа 5447 КСИЛ)	шт.	1	
56.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.315	
57.	С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	38.43	
58.	Е27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1365	
59.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.923	
60.	Е11-01-038-03	Устройство модульного резинового покрытия	100 м2 покрытия	2.1	
61.	СЦена поставщика.	Модульное травмобезопасное резиновое покрытие (500*500*35 мм)	м2	210	
	
	Раздел 6.  ТРЕНАЖЕРНАЯ  ПЛОЩАДКА  (10*10,5 м)	
	
62.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.189	
63.	С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	23.058	
64.	Е27-06-027-01	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0504	
65.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.1408	
66.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.6	
67.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	128.52	
68.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.02125	
69.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.02125	
70.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.4	
71.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.02125	
72.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	2.1675	
73.	Е09-03-029-01	Монтаж спортивного оборудования	1 т конструкций	0.486	
74.	С цена поставщик.	Диван на металлических ножках (L=1800 мм, сиденье - высокопрочный цветной  пластик)	шт	2	
75.	С цена поставщик.	Урна пластиковая	шт	1	
76.	СЦена поставщика.	Брусья параллельные (типа 6720 КСИЛ)	шт.	1	
77.	СЦена поставщика.	Турник (типа 6733 КСИЛ)	шт.	1	
78.	СЦена поставщика.	Турник (типа 6734 КСИЛ)	шт.	1	
79.	СЦена поставщика.	Тренажер (типа 7503 КСИЛ)	шт.	1	
80.	СЦена поставщика.	Тренажер (типа 7512 КСИЛ)	шт.	1	
81.	СЦена поставщика.	Тренажер (типа 7520 КСИЛ)	шт.	1	
82.	СЦена поставщика.	Тренажер (типа 7526 КСИЛ)	шт.	1	
83.	СЦена поставщика.	Тренажер (типа 7536 КСИЛ)	шт.	1	
	
	Раздел 7.  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
	
84.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2.24	
85.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2.24	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)