«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	137 196	руб.	Смета на сумму:	137 196	руб.	
		
     Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Макарова /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 22 по ул. Тихоненко в Калининграде	
(дополнительные работы)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	ФАСАД	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.33	
2.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.33	
3.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.29	
4.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	0.33	
5.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	34.65	
6.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.33	
7.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.33	
8.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.083	
9.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-36.3	
10.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	36.3	
11.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	82.5	
12.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.33	
13.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.006	
14.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.132	
15.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.33	
16.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.29	
17.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	12.54	
18.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0.208	
19.	Сталь угловая 75х75 мм	т	0.138	
20.	Швеллеры: № 10 сталь марки ВСт3пс5	т	0.07	
21.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.112	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.119	
23.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.137	
24.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.062	
25.	Демонтаж металлоконструкций	т	0.07	
26.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм	100 м	0.24	
27.	Карниз для фасада из полиуретана 150*100мм	м	24.24	

Составил:	Вед. инженер ОК                                                Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника ОК                                             О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)