«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 558 224	руб.	Смета на сумму:	1 558 224	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 51-55 по ул. Клавы Назаровой	
Сметная стоимость:	1 558.224	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.664	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	292.659	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	6.2	553.31	459.71	93.60	3 430.52	2 850.20	580.32	12.51	4.4	38 209	35 656	2 553	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 821.70				84%	29 951			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 710.12				48%	17 115			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 962.34					85 275			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	6.2	2 875.85	685.02	51.83	17 830.27	4 247.12	321.35	12.51	7.1	94 403	53 132	2 282	
				2 139.00			13 261.80		2.94	1		38 990		
	Накладные расходы		83%			3 525.11				71%	37 724			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 760.63				52%	27 629			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 116.01					159 755			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.58	5 502.93	806.67	80.64	30 706.35	4 501.22	449.97	12.51	7.11	141 668	56 310	3 199	
				4 615.62			25 755.16		3.19	1		82 159		
	Накладные расходы		83%			3 736.01				71%	39 980			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 925.79				52%	29 281			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 368.16					210 929			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.4	9 291.30	1 358.31	34.61	13 007.82	1 901.63	48.45	12.51	6.98	56 859	23 789	338	
				7 898.38			11 057.73		2.96	1		32 731		
	Накладные расходы		83%			1 578.35				71%	16 890			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 236.06				52%	12 370			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 822.23					86 119			
5.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	18	162.60	38.37	35.62	2 926.80	690.66	641.16	12.51	7.07	19 840	8 640	4 533	
				88.61			1 594.98		4.18	1		6 667		
	Накладные расходы		83%			573.25				71%	6 134			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			448.93				52%	4 493			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 948.98					30 467			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	12.51	7.02	12 051	5 441	142	
				5 258.63			1 577.59		4.1	1		6 468		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 863			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 829			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					18 743			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	16.74	221.62	101.80	102.69	3 709.84	1 704.10	1 718.99	12.51	3.39	27 656	21 318	5 827	
				17.13	1.45		286.76	24.27	1.78	12.56		510	305	
	Объем: 620*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 555.53				77%	16 650			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 037.02				48%	10 379			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 302.40					54 685			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	346.518	36.04			12 488.51					52 154			
				36.04			12 488.51		150.51			52 154		
	Объем: 16.74*20.7													
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.2	270.48	106.64	1.01	1 676.98	661.17	6.26	12.51	7.2	11 093	8 271	45	
				162.83			1 009.55		2.75	1		2 776		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			614.89				79%	6 534			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			423.15				51%	4 218			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 715.02					21 845			
10.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	7.75	13.13			101.76					332			
				13.13			101.76		42.8			332		
	Объем: (6.2)*(1.25)													
11.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.1	2 618.75	2 607.40	11.35	261.88	260.74	1.14	12.51	4.05	3 266	3 262	5	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			216.41				71%	2 316			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.48				52%	1 696			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.78					7 278			
12.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон прямоугольных, 1 слуховое окно	10	394.62	69.00	29.78	3 946.15	690.00	297.75	12.51	6.53	19 037	8 632	1 944	
				295.84	2.08		2 958.40	20.75	2.86	12.51		8 461	260	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			753.40				90%	8 003			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			383.81				43%	3 824			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 083.35					30 863			
13.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	7.6	2 460.30			18 698.28					18 698			
				2 460.30			18 698.28		1			18 698		
14.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	5 112.78	335.71	26.60	1 278.19	83.93	6.65	12.52	7.17	6 015	1 051	48	
				4 750.47			1 187.62		4.14	1		4 917		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			88.97				90%	946			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.32				43%	452			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 412.48					7 413			
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.2	8 171.06	405.87	165.99	50 660.55	2 516.39	1 029.12	12.52	6.6	254 084	31 505	6 792	
				7 599.20	14.91		47 115.04	92.46	4.58	12.5		215 787	1 156	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 817.56				92%	30 048			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 434.87				44%	14 371			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 912.98					298 503			
16.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	50	137.86			6 893.00					29 988			
				137.86			6 893.00		599.75			29 988		
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.98	75.57	75.35	0.22	74.06	73.84	0.22	12.51	4.09	925	924	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			61.29				71%	656			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.00				52%	480			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.34					2 062			
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.98	8 813.16	326.90	31.86	8 636.90	320.36	31.23	12.51	6.89	30 404	4 008	215	
				8 454.40	3.03		8 285.31	2.96	3.16	12.48		26 182	37	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			349.19				92%	3 721			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			177.83				44%	1 780			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 163.91					35 905			
19.	ТЕРр 58-20-1 
Устройство капельника, 100 м	0.98	2 956.30	374.76	6.66	2 897.17	367.26	6.53	12.51	6.9	11 301	4 594	45	
				2 574.88	1.03		2 523.38	1.01	2.64	12.57		6 662	13	
	Накладные расходы		83%			305.66				71%	3 271			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			239.38				52%	2 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 442.21					16 968			
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.52	7 415.77	333.04	13.17	3 856.20	173.18	6.85	12.51	7.18	11 810	2 166	49	
				7 069.56			3 676.17		2.61	1		9 595		
	Накладные расходы		83%			143.74				71%	1 538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.57				52%	1 126			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 112.51					14 474			
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	12.51	7.18	4 627	1 736	14	
				5 145.09			1 234.82		2.33	1		2 877		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 233			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	903			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					6 762			
22.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
23.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	12.51	7.18	1 933	721	7	
				8 231.09			987.73		1.22	1		1 205		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	512			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	375			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					2 820			
24.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб тройник (45 гр.), 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
25.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.5	1 357.93	327.73	1.01	678.97	163.87	0.51	12.51	7.2	4 230	2 050	4	
				1 029.19			514.60		4.23	1		2 177		
	Накладные расходы		83%			136.01				71%	1 456			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.52				52%	1 066			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.50					6 752			
26.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
27.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.168	2 934.00			492.91					493			
				2 934.00			492.91		1			493		
	Объем: 0.04*4200													
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	23 217.20	15 220.75	473.40	928.69	608.83	18.94	12.51	6.18	9 196	7 616	117	
				7 523.05	112.70		300.92	4.51	4.86	12.52		1 462	56	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			478.41				66%	5 064			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			386.40				50%	3 836			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.50					18 096			
29.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.44	3 649.31			1 605.70					1 606			
				3 649.31			1 605.70		1			1 606		
	Объем: 0.04*2200*5													
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.168	2 412.79	1 295.60	2.05	405.35	217.66	0.34	12.51	4.04	3 517	2 723	1	
				1 115.14			187.34		4.23	1		792		
	Накладные расходы		79%			171.95				67%	1 824			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			108.83				40%	1 089			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					686.13					6 431			
31.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	2 291.60	114.18	14.24	384.99	19.18	2.39	12.51	7.11	1 256	240	17	
				2 163.18			363.41		2.75	1		999		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			18.22				80%	192			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.01				37%	89			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.23					1 537			
32.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких обделок (обивка оголовков, вентиляционных труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0504	11 907.97	1 173.45	33.16	600.16	59.14	1.67	12.51	7.14	2 159	740	12	
				10 701.36	3.78		539.35	0.19	2.61	12.5		1 408	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			64.08				92%	683			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.63				44%	326			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					696.87					3 168			
33.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлаты), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	12.51	6.11	4 390	1 884	92	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.76	12.52		2 414	37	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 402			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 076			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					6 868			
34.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателями, 100 м ограждения	0.9	4 972.00	72.11	75.20	4 474.80	64.89	67.68	12.51	6.29	16 305	812	426	
				4 824.69	5.48		4 342.22	4.93	3.47	12.5		15 068	62	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			75.41				92%	804			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.40				44%	385			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 588.61					17 494			
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.08	7.34		7.34	139.97		139.97		5.54	775		775	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.08	26.50		26.50	505.62		505.62		5.54	2 801		2 801	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	199 456.14	23 235.58	5 932.36			898 411	290 701	32 353	
			170 288.16	156.48				575 359	1 958	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	199 456.14	23 235.58	5 932.36			898 411	290 701	32 353	
			170 288.16	156.48				575 359	1 958	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 280.16					103 271			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 11, 17, 19-25; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 15, 18, 32, 34; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=73 - по стр. 33)	20 963.04					223 747			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 11, 17, 19-25; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 15, 18, 32, 34; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31; %=56 - по стр. 33)	14 530.60					145 353			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	234 949.78					1 267 511			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	234 949.78					1 267 511			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 027.93					27 125			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	239 977.71					1 294 636			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	4 799.55					25 893			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	244 777.26					1 320 529			
	НДС, 18%	44 059.91					237 695			
	Всего с НДС	288 837.17					1 558 224			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 963.04					223 747			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 530.60					145 353			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)