«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	23 491 833	руб.	Смета на сумму:	23 491 833	руб.	
Директор МКУ КР МКД «Уют-Сервис»	Директор ООО «УЮТ-Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /О.Б.Манойло/	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт МКД по ул.Печатная 4-24 г.Калининграда (по суду)	
	
Сметная стоимость:	23 491.833	тыс. руб.	
монтажных работ:	16.965	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	37.361	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5 086.734	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	36	165.55	131.65	33.90	5 959.80	4 739.40	1 220.40	14.4	6.14	75 741	68 247	7 493	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4 692.01				84%	57 327			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 843.64				48%	32 759			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 495.45					165 827			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	36	172.51	127.80	44.71	6 210.36	4 600.80	1 609.56	14.41	7.71	78 707	66 298	12 410	
					6.95			250.20	1	14.38			3 598	
	Накладные расходы		83%			4 026.33				71%	49 626			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 153.15				52%	36 346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 389.84					164 679			
	
3.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	5.144	4 519.16	360.82	36.65	23 246.56	1 856.06	188.53	14.4	7.97	117 278	26 727	1 503	
				4 121.69			21 201.97		4.2	1		89 048		
	Накладные расходы		83%			1 540.53				71%	18 976			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 206.44				52%	13 898			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 993.53					150 152			
	
4.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	12.86	9 291.30	1 358.31	34.61	119 486.12	17 467.87	445.08	14.4	7.89	559 768	251 537	3 512	
				7 898.38			101 573.17		3	1		304 720		
	Накладные расходы		83%			14 498.33				71%	178 591			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11 354.12				52%	130 799			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145 338.57					869 159			
	
5.	Е10-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.78	2 938.74	244.34	51.71	2 292.22	190.59	40.34	14.4	7.14	10 762	2 744	288	
				2 642.69	2.84		2 061.30	2.21	3.75	14.36		7 730	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			204.37				90%	2 498			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			104.11				43%	1 194			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 600.70					14 454			
	
6.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	2.2	6 775.72	1 449.90	67.19	14 906.58	3 189.78	147.82	14.4	7.93	96 042	45 933	1 172	
				5 258.63			11 568.99		4.23	1		48 937		
	Накладные расходы		83%			2 647.52				71%	32 612			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 073.36				52%	23 885			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 627.45					152 540			
	
7.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	36	4 877.10	504.69	210.18	175 575.74	18 168.80	7 566.30	14.41	7.41	1 088 060	261 812	56 066	
				4 162.24	20.39		149 840.64	733.95	5.14	14.39		770 181	10 562	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20 414.97				92%	250 584			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10 396.51				44%	119 845			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206 387.22					1 458 489			
	
8.	Цена поставщика. 
((ГК "Гидрокомфорт")) 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2 кровли	4608	70.59			325 279.99			1	1	1 346 659			
				70.59			325 279.99		4.14	1		1 346 659		
	Объем: 3600*1.28													
	Поправки: М: =11.6*47.00/1.9775/4.14*1.06	
	
9.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	37.633	221.62	101.80	102.69	8 340.06	3 830.96	3 864.44	14.4	3.55	70 296	55 166	13 719	
				17.13	1.45		644.65	54.57	2.19	14.47		1 412	790	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 496.98				77%	43 086			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 331.32				48%	26 859			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 168.36					140 241			
	
10.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	779.003	36.04			28 075.27					140 065			
				36.04			28 075.27		179.8			140 065		
	Объем: 20.7*37.633													
	
11.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (14канальных), 100 м труб	0.132	8 572.20	5 513.35	252.31	1 131.53	727.76	33.30	14.4	6.63	12 557	10 480	221	
				2 806.54	60.12		370.46	7.94	5.01	14.42		1 856	114	
	Объем: 1.2*11													
	Накладные расходы		78%			573.85				66%	6 992			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.49				50%	5 297			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 168.87					24 846			
	
12.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.554	2 934.00			1 625.44					6 999			
				2 934.00			1 625.44		12 633.52			6 999		
	Объем: 0.132*4200													
	
13.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.132	60 364.72	39 573.95	1 230.84	7 968.14	5 223.76	162.47	14.4	6.63	89 235	75 222	1 077	
				19 559.93	293.02		2 581.91	38.68	5.01	14.41		12 935	557	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13	
	Накладные расходы		78%			4 104.70				66%	50 014			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			3 315.34				50%	37 890			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 388.18					177 139			
	
14.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	3.775	2 934.00			11 075.85					47 692			
				2 934.00			11 075.85		12 633.52			47 692		
	Объем: 0.132*2200*13													
	
15.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канальных), 100 м труб	0.495	8 572.20	5 513.35	252.31	4 243.24	2 729.11	124.89	14.4	6.63	47 087	39 299	828	
				2 806.54	60.12		1 389.24	29.76	5.01	14.42		6 960	429	
	Объем: 1.5*33													
	Накладные расходы		78%			2 151.92				66%	26 220			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 738.09				50%	19 864			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 133.25					93 171			
	
16.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.079	2 934.00			6 099.79					26 265			
				2 934.00			6 099.79		12 633.52			26 265		
	Объем: 0.495*4200													
	
17.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.495	23 217.20	15 220.75	473.40	11 492.51	7 534.27	234.33	14.4	6.63	128 704	108 494	1 554	
				7 523.05	112.70		3 723.91	55.79	5.01	14.41		18 657	804	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			5 920.25				66%	72 137			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			4 781.74				50%	54 649			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 194.49					255 490			
	
18.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	5.445	2 934.00			15 975.63					68 790			
				2 934.00			15 975.63		12 633.52			68 790		
	Объем: 0.495*2200*5													
	
19.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3-х канальных), 100 м труб	0.705	8 572.20	5 513.35	252.31	6 043.40	3 886.91	177.88	14.4	6.63	67 064	55 972	1 179	
				2 806.54	60.12		1 978.61	42.38	5.01	14.42		9 913	611	
	Объем: 1.5*47													
	Накладные расходы		78%			3 064.85				66%	37 345			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 475.45				50%	28 292			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 583.70					132 700			
	
20.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.961	2 934.00			8 687.57					37 408			
				2 934.00			8 687.57		12 633.52			37 408		
	Объем: 0.705*4200													
	
21.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.705	9 286.88	6 088.30	189.36	6 547.25	4 292.25	133.50	14.4	6.63	73 322	61 808	885	
				3 009.22	45.08		2 121.50	31.78	5.01	14.41		10 629	458	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			3 372.74				66%	41 096			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			2 724.14				50%	31 133			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 644.13					145 551			
	
22.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	3.102	2 934.00			9 101.27					39 189			
				2 934.00			9 101.27		12 633.52			39 189		
	Объем: 0.705*2200*2													
	
23.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	3.44	2 412.79	1 295.60	2.05	8 300.00	4 456.86	7.05	14.4	5.48	80 252	64 179	39	
				1 115.14			3 836.08		4.18	1		16 035		
	Накладные расходы		79%			3 520.92				67%	43 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 228.43				40%	25 672			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 049.35					148 924			
	
24.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.44	2 291.60	114.18	14.24	7 883.11	392.79	48.98	14.4	8	27 033	5 656	392	
				2 163.18			7 441.34		2.82	1		20 985		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			373.15				80%	4 525			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			184.61				37%	2 093			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 440.87					33 651			
	
25.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	4.422	75.57	75.35	0.22	334.17	333.20	0.97	14.4	5.59	4 803	4 798	5	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			276.56				71%	3 407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			216.58				52%	2 495			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					827.31					10 705			
	
26.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	4.422	8 813.16	326.90	31.86	38 971.80	1 445.55	140.90	14.4	7.48	140 008	20 816	1 054	
				8 454.40	3.03		37 385.36	13.38	3.16	14.36		118 138	192	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 575.64				92%	19 327			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			802.41				44%	9 244			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 349.86					168 579			
	
27.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,4 м, 100 м	0.48	2 956.30	374.76	6.66	1 419.02	179.88	3.20	14.4	7.79	5 940	2 590	25	
				2 574.88	1.03		1 235.94	0.49	2.69	14.48		3 325	7	
	Накладные расходы		83%			149.71				71%	1 844			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.24				52%	1 350			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.97					9 134			
	
28.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.422	7 415.77	333.04	13.17	17 960.99	806.62	31.90	14.4	8.06	57 418	11 615	257	
				7 069.56			17 122.47		2.66	1		45 546		
	Накладные расходы		83%			669.49				71%	8 247			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			524.30				52%	6 040			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 154.79					71 704			
	
29.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.48	5 731.49	578.30	8.10	2 751.12	277.58	3.89	14.4	8.06	9 758	3 997	31	
				5 145.09			2 469.64		2.32	1		5 730		
	Накладные расходы		83%			230.39				71%	2 838			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.43				52%	2 078			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 161.94					14 674			
	
30.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.26	8 719.75	480.56	8.10	2 267.14	124.95	2.11	14.4	8.06	4 491	1 799	17	
				8 231.09			2 140.08		1.25	1		2 675		
	Накладные расходы		83%			103.71				71%	1 277			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.22				52%	935			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 452.07					6 704			
	
31.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.26	4 604.75	480.56	8.10	1 197.24	124.95	2.11	14.4	8.06	4 492	1 799	17	
				4 116.09			1 070.18		2.5	1		2 675		
	Накладные расходы		83%			103.71				71%	1 277			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.22				52%	935			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.17					6 705			
	
32.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.44	1 357.93	327.73	1.01	1 955.42	471.93	1.45	14.4	8.08	12 899	6 796	12	
				1 029.19			1 482.03		4.11	1		6 091		
	Накладные расходы		83%			391.70				71%	4 825			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.75				52%	3 534			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 653.88					21 258			
	
33.	Е58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков, 100 окон	0.22	1 174.67	1 166.71	7.96	258.43	256.68	1.75	14.41	5.49	3 708	3 699	10	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			213.04				71%	2 626			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.84				52%	1 923			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					638.32					8 258			
	
34.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка люков (прим), 100 м2 проемов	0.1386	21 223.62	2 306.00	742.65	2 941.59	319.61	102.93	14.4	6.38	12 262	4 602	657	
				18 174.97	28.43		2 519.05	3.94	2.78	14.43		7 003	57	
	Объем: 0.63*22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			342.96				90%	4 193			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			174.72				43%	2 003			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 459.27					18 458			
	
35.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (люков), м2	13.86	2 460.30			34 099.76					55 919			
				2 460.30			34 099.76		4 034.55			55 919		
	Объем: 0.9*0.7*22													
	
36.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (прим), 1 м3	3.85	1 567.41	240.58	37.36	6 034.53	926.23	143.84	14.41	7.23	39 606	13 347	1 040	
				1 289.47	2.11		4 964.46	8.12	5.08	14.41		25 219	117	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			925.01				84%	11 310			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			560.61				48%	6 463			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 520.15					57 378			
	
37.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	4.4	4 972.00	72.11	75.20	21 876.78	317.26	330.88	14.4	6.73	85 978	4 569	2 227	
				4 824.69	5.48		21 228.64	24.09	3.73	14.38		79 183	346	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			368.66				92%	4 522			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			187.74				44%	2 163			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 433.18					92 662			
	
	Чердачное перекрытие	
	
38.	Е58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка теплоизоляции на перекрытии (прим), 100 м2 покрытия кровли	20.67	107.88	105.82	2.06	2 229.88	2 187.30	42.58	14.4	5.5	31 731	31 497	234	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			1 815.46				71%	22 363			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 421.75				52%	16 378			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 467.08					70 472			
	
39.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия	41.34	286.73	122.64	1.26	11 853.36	5 069.77	52.19	14.4	8.08	92 611	73 005	422	
				162.83			6 731.39		2.85	1		19 184		
	Объем: 2067*2													
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4 714.89				79%	57 674			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 244.65				51%	37 233			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 812.90					187 518			
	
40.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	2583.75	13.13			33 924.64					111 205			
				13.13			33 924.64		43.04			111 205		
	Объем: 2067*1.25													
	
41.	С101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	2583.75	7.04			18 189.60					59 452			
				7.04			18 189.60		23.01			59 452		
	Объем: 2067*1.25													
	
42.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.150мм), 1 м3 изоляции	310.05	202.86	119.97	82.89	62 895.35	37 196.08	25 699.27	14.4	7.9	738 648	535 624	203 024	
									17.72	1				
	Объем: 2067*0.15													
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			33 476.47				77%	412 430			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22 317.65				48%	257 100			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118 689.47					1 408 178			
	
43.	С104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	6325.02	26.54			167 866.03					558 373			
				26.54			167 866.03		88.28			558 373		
	Объем: 2067*3*1.02													
	
44.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж ходовых досок, 100 м ходов	15.89	37.58	27.06	10.52	597.08	429.92	167.16	14.4	6.73	7 316	6 191	1 125	
					0.97			15.38	3.26	14.36			221	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			472.02				90%	5 771			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			240.46				43%	2 757			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 309.56					15 844			
	
45.	Е10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	15.89	1 688.64	38.89	16.44	26 832.50	618.01	261.19	14.4	6.73	95 265	8 899	1 758	
				1 633.31	1.51		25 953.30	24.03	3.26	14.36		84 608	345	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			680.56				90%	8 320			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			346.70				43%	3 975			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 859.76					107 560			
	
46.	Х311-1037 
ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т, т	114	7.56		7.56	862.04		862.04		6.07	5 233		5 233	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т, т	114	27.63		27.63	3 149.56		3 149.56		6.07	19 118		19 118	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 276 015.46	134 373.49	47 004.79			6 491 209	1 935 217	338 604	
			1 094 637.15	1 336.69				4 217 391	19 240	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 276 015.46	134 373.49	47 004.79			6 491 209	1 935 217	338 604	
			1 094 637.15	1 336.69				4 217 391	19 240	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	660 000.84					2 498 016			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2-4, 6, 25, 27-33, 38; %=90 - по стр. 5, 34, 44, 45; %=92 - по стр. 7, 26, 37; %=77 - по стр. 9, 42; %=66 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24; %=79 - по стр. 39)	121 113.39					1 486 881			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 36, 42; %=52 - по стр. 2-4, 6, 25, 27-33, 38; %=43 - по стр. 5, 34, 44, 45; %=44 - по стр. 7, 26, 37; %=50 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24; %=51 - по стр. 39)	82 345.20					947 079			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 479 474.05					8 925 169			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 479 474.05					8 925 169			
	Строительный контроль 2,14%	31 660.74					190 999			
	Всего со строительным контролем	1 511 134.79					9 116 168			
	Непредвиденные расходы	30 222.70					182 323			
	Итого с непредвиденными затратами	1 541 357.49					9 298 491			
	НДС	277 444.35					1 673 728			
	Всего с НДС	1 818 801.84					10 972 219			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	121 113.39					1 486 881			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	82 345.20					947 079			
	
	Раздел 2.  Тамбур	
	
48.	Е46-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка монолитных перекрытий бетонных, 1 м3	3.02	480.49	103.49	377.00	1 451.08	312.54	1 138.54	14.4	4.42	9 533	4 501	5 032	
					34.51			104.22	1	14.39			1 500	
	Объем: 2*1.8*0.12*7													
	Накладные расходы		99%			412.59				84%	5 041			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			250.06				48%	2 880			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 113.73					17 454			
	
49.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.12	1 143.95	891.55	252.40	137.27	106.99	30.29	14.41	7.36	1 765	1 542	223	
					100.00			12.00	1	14.43			173	
	Объем: 1.71*7													
	Накладные расходы		99%			117.80				84%	1 441			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.39				48%	823			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.46					4 029			
	
50.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	17.1	218.68	77.46	141.22	3 739.43	1 324.57	2 414.86	14.4	4.42	29 747	19 074	10 674	
					12.93			221.10	1	14.39			3 182	
	Объем: ((1.95*2+1.8)*1.8-1.71)*0.25*8													
	Накладные расходы		99%			1 530.21				84%	18 695			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			927.40				48%	10 683			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 197.05					59 125			
	
51.	Е08-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	19.238	1 353.07	54.77	48.60	26 030.45	1 053.75	934.97	14.4	7.71	117 588	15 174	7 209	
				1 249.70	7.55		24 041.73	145.25	3.96	14.39		95 205	2 090	
	Объем: ((1.95*2+1.8)*1.8-1.71)*0.25*9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 318.90				93%	16 056			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			815.32				54%	9 323			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 164.67					142 966			
	
52.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.942	3 020.43	230.29	48.76	2 845.25	216.93	45.93	14.4	7.84	10 740	3 124	360	
				2 741.38			2 582.38		2.81	1		7 256		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			229.95				90%	2 812			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			117.14				43%	1 343			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 192.34					14 895			
	
53.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	0.342	4 877.10	504.69	210.18	1 667.97	172.60	71.88	14.41	7.41	10 337	2 487	533	
				4 162.24	20.39		1 423.49	6.97	5.14	14.39		7 317	100	
	Объем: 1.95*1.95*9													
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			193.94				92%	2 380			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			98.76				44%	1 138			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 960.67					13 855			
	
54.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2 кровли	43.776	70.59			3 090.16			1	1	12 793			
				70.59			3 090.16		4.14	1		12 793		
	Объем: 34.2*1.28													
	Поправки: М: =11.6*47.00/1.9775/4.14*1.06	
	
55.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.342	221.62	101.80	102.69	75.79	34.81	35.12	14.4	3.55	639	501	125	
				17.13	1.45		5.86	0.50	2.19	14.47		13	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			31.78				77%	391			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.19				48%	244			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.76					1 274			
	
56.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	7.079	36.04			255.13					1 273			
				36.04			255.13		179.8			1 273		
	Объем: 20.7*0.342													
	
57.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.342	286.73	122.64	1.26	98.06	41.94	0.43	14.4	8.08	766	604	3	
				162.83			55.69		2.85	1		159		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			39.00				79%	477			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			26.84				51%	308			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.91					1 551			
	
58.	С101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	42.75	13.13			561.31					1 840			
				13.13			561.31		43.04			1 840		
	Объем: 34.2*1.25													
	
59.	Е09-03-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж перемычек металлических (швеллер 12), 1 т конструкций	0.18	690.99	168.51	392.70	124.38	30.33	70.69	14.4	5.65	927	437	399	
				129.78	31.40		23.36	5.65	3.9	14.4		91	81	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			29.14				69%	357			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			25.91				58%	300			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.43					1 585			
	
60.	С101-1694 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5, т	0.18	5 591.10			1 006.40					4 540			
				5 591.10			1 006.40		25 224.4			4 540		
	
61.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	358.47	69.00	13.01	18.64	3.59	0.68	14.4	2.66	96	52	2	
				276.46	0.14		14.38	0.01	2.99	14.73		43		
	Объем: 0.18*29													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.92				69%	36			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.16				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.72					157			
	
62.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	624.75	42.41	8.64	32.49	2.21	0.45	14.4	3.13	103	32	1	
				573.70	0.14		29.83	0.01	2.35	14.73		70		
	Объем: 0.18*29													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.80				69%	22			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.33				48%	15			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.62					140			
	
63.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	2 074.12	832.23	83.91	1 597.08	640.82	64.61	14.4	8.91	13 531	9 228	576	
				1 157.98	39.06		891.64	30.08	4.18	14.39		3 727	433	
	Объем: ((1.95*2+1.8)*1.8-1.71)*9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			637.36				80%	7 729			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			315.32				37%	3 575			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.76					24 834			
	
64.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	2 291.60	114.18	14.24	1 764.53	87.92	10.96	14.4	8	6 051	1 266	88	
				2 163.18			1 665.65		2.82	1		4 697		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			83.52				80%	1 013			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.32				37%	468			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 889.38					7 532			
	
65.	Е15-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	1 779.66	727.16	118.61	1 370.34	559.91	91.33	14.4	10.46	12 398	8 063	955	
				933.89	70.61		719.10	54.37	4.7	14.39		3 380	782	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			583.57				80%	7 076			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			288.71				37%	3 273			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 242.62					22 747			
	
66.	Е15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	1 014.07	166.01	10.54	780.84	127.83	8.11	14.41	8.03	4 216	1 842	65	
				837.52	0.16		644.89	0.13	3.58	14.31		2 309	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			121.56				80%	1 475			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.14				37%	682			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					962.54					6 373			
	
67.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	15.39	91.08	29.04	27.29	1 401.64	446.89	419.95	14.4	7.27	11 622	6 435	3 053	
				34.75			534.80		3.99	1		2 134		
	Объем: 1.71*9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			361.98				69%	4 440			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			321.76				58%	3 732			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 085.38					19 794			
	
68.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая, шт	9	1 129.78			10 167.98			1	1	45 349			
				1 129.78			10 167.98		4.46	1		45 349		
	Поправки: М: =4845*1.04/4.46	
	
69.	Е59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.88	1 679.51	942.47	24.65	1 477.97	829.37	21.69	14.41	7.79	15 073	11 951	169	
				712.39	3.75		626.90	3.30	4.71	14.42		2 953	48	
	Объем: 8*11													
	Накладные расходы		76%			632.83				65%	7 799			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			499.60				48%	5 760			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 610.40					28 632			
	
	Усиление фундаментов тамбуров	
	
70.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.53	1 466.39	1 466.39		777.19	777.19		14.4	1	11 191	11 191		
									1	1				
	Объем: 34.2*1.1*0.7*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			559.58				61%	6 827			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			295.33				31%	3 469			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 632.10					21 487			
	
71.	Е08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	6.84	187.36	19.94	37.44	1 281.54	136.39	256.09	14.4	4.28	9 310	1 964	1 096	
				129.98	3.39		889.06	23.19	7.03	14.42		6 250	334	
	Объем: 34.2*0.1*2													
	Накладные расходы		110%			175.54				93%	2 137			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			108.51				54%	1 241			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 565.59					12 688			
	
72.	Е06-01-001-20 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ленточных фундаментов бетонных (усиление) прим., 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.07	76 138.10	3 555.02	2 809.56	5 329.67	248.85	196.67	14.41	7.59	29 109	3 586	1 493	
				69 773.52	413.13		4 884.15	28.92	4.92	14.39		24 030	416	
	Объем: 34.2*1*0.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			263.88				80%	3 202			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.77				44%	1 761			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 746.33					34 071			
	
73.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.68	3 001.78	246.00	111.59	2 041.21	167.28	75.88	14.41	3.96	8 537	2 410	300	
				2 644.20			1 798.06		3.24	1		5 826		
	Объем: 34.2*1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			184.01				93%	2 241			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			113.75				54%	1 301			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 338.97					12 080			
	
74.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.39	704.46	704.46		274.74	274.74		14.4	1	3 956	3 956		
									1	1				
	Объем: 53-6.84-7													
	Накладные расходы		72%			197.81				61%	2 413			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			104.40				31%	1 226			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.95					7 596			
	
75.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	90.5	7.34		7.34	663.88		663.88		5.54	3 678		3 678	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
76.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	90.5	26.50		26.50	2 398.25		2 398.25		5.54	13 286		13 286	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	72 460.67	7 597.45	8 951.26			389 994	109 420	49 320	
			55 911.95	635.70				231 255	9 148	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	70 934.65	7 120.23	8 460.62			377 445	102 548	45 868	
			55 353.79	630.05				229 030	9 067	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 080.98					65 795			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48-50; %=93 - по стр. 51, 71, 73; %=90 - по стр. 52; %=92 - по стр. 53; %=77 - по стр. 55; %=79 - по стр. 57; %=69 - по стр. 61, 62; %=80 - по стр. 63-66, 72; %=65 - по стр. 69; %=61 - по стр. 70, 74)	7 318.54					89 262			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48-50, 55, 61, 62, 69; %=54 - по стр. 51, 71, 73; %=43 - по стр. 52; %=44 - по стр. 53, 72; %=51 - по стр. 57; %=37 - по стр. 63-66; %=31 - по стр. 70, 74)	4 311.47					49 539			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 564.66					516 246			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 526.02	477.22	490.64			12 549	6 872	3 452	
			558.16	5.65				2 225	81	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 59, 67)	391.12					4 798			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 59, 67)	347.67					4 033			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 264.81					21 380			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	84 829.47					537 626			
	Строительный контроль 2,14%	1 815.35					11 505			
	Всего со строительным контролем	86 644.82					549 131			
	Непредвиденные расходы	1 732.90					10 983			
	Итого с непредвиденными затратами	88 377.72					560 114			
	НДС	15 907.99					100 821			
	Всего с НДС	104 285.71					660 935			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 709.66					94 060			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 659.14					53 572			
	
	Раздел 3.  Окна подъездные и входной блок	
	
77.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.44	1 734.68	1 482.28	252.40	763.26	652.20	111.06	14.41	7.36	10 216	9 398	817	
					100.00			44.00	1	14.43			635	
	Накладные расходы		99%			689.24				84%	8 428			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			417.72				48%	4 816			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 870.22					23 460			
	
78.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.44	21 833.35	2 767.20	891.18	9 606.68	1 217.57	392.12	14.4	6.38	42 266	17 533	2 502	
				18 174.97	34.11		7 996.99	15.01	2.78	14.43		22 232	217	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 306.53				90%	15 975			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			665.59				43%	7 633			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 578.81					65 874			
	
79.	С203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	44	2 460.30			108 253.20					177 520			
				2 460.30			108 253.20		4 034.55			177 520		
	
80.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.262	5 473.34	2 776.60	100.77	1 434.02	727.47	26.40	14.4	7.36	13 778	10 476	194	
				2 595.97	39.93		680.14	10.46	4.57	14.43		3 108	151	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			701.03				80%	8 502			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			346.83				37%	3 932			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 481.88					26 212			
	
81.	Е61-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.262	1 063.73	318.00	9.46	278.70	83.32	2.48	14.4	7.36	1 895	1 200	18	
				736.27	3.75		192.90	0.98	3.51	14.42		677	14	
	Накладные расходы		79%			66.60				67%	813			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.15				40%	486			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.45					3 194			
	
82.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.262	1 827.74	563.01	23.78	478.87	147.51	6.23	14.41	8.03	3 353	2 126	50	
				1 240.95	0.39		325.13	0.10	3.62	14.35		1 177	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			140.23				80%	1 702			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			69.38				37%	787			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					688.48					5 842			
	
83.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.506	2 956.30	374.76	6.66	1 495.89	189.63	3.37	14.4	7.79	6 262	2 731	26	
				2 574.88	1.03		1 302.89	0.52	2.69	14.48		3 505	8	
	Накладные расходы		83%			157.82				71%	1 945			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.60				52%	1 424			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 777.31					9 631			
	
84.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	14.41	7.36	309	270	39	
					100.00			2.10	1	14.43			30	
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	252			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					705			
	
85.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	102.34	34.85	32.75	214.91	73.17	68.76	14.4	7.27	1 845	1 054	500	
				34.75			72.97		3.99	1		291		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			59.27				69%	727			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			52.68				58%	611			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.86					3 184			
	
86.	С203-8123 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	3 093.19			3 093.19					11 695			
				3 093.19			3 093.19		11 694.73			11 695		
	
87.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	2.6	7.56		7.56	19.66		19.66		6.07	119		119	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
88.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	2.6	27.63		27.63	71.83		71.83		6.07	436		436	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	125 734.23	3 109.59	707.21			269 694	44 788	4 701	
			121 917.41	73.17				220 205	1 056	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 519.32	3 036.42	638.45			267 849	43 734	4 201	
			121 844.44	73.17				219 914	1 056	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	111 346.39					189 215			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 77, 84; %=90 - по стр. 78; %=80 - по стр. 80, 82; %=67 - по стр. 81; %=71 - по стр. 83)	3 082.07					37 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 77, 84; %=43 - по стр. 78; %=37 - по стр. 80, 82; %=40 - по стр. 81; %=52 - по стр. 83)	1 677.76					19 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 279.15					324 686			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	214.91	73.17	68.76			1 845	1 054	500	
			72.97					291		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 85)	59.27					727			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 85)	52.68					611			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	326.86					3 183			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	130 606.01					327 869			
	Строительный контроль 2,14%	2 794.97					7 016			
	Всего со строительным контролем	133 400.98					334 885			
	Непредвиденные расходы	2 668.02					6 698			
	Итого с непредвиденными затратами	136 069.00					341 583			
	НДС	24 492.42					61 485			
	Всего с НДС	160 561.42					403 068			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 141.34					38 343			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 730.44					19 832			
	
	Раздел 4.  Подвал	
	
89.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.418	1 143.95	891.55	252.40	478.17	372.67	105.50	14.41	7.36	6 147	5 370	777	
					100.00			41.80	1	14.43			603	
	Объем: 1.9*22													
	Накладные расходы		99%			410.33				84%	5 017			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			248.68				48%	2 867			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 137.18					14 031			
	
90.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	41.8	102.34	34.85	32.75	4 277.81	1 456.52	1 368.74	14.4	7.27	36 720	20 974	9 951	
				34.75			1 452.55		3.99	1		5 796		
	Объем: 22*1.9													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1 179.78				69%	14 472			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1 048.69				58%	12 165			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 506.29					63 357			
	
91.	Цена поставщика. 
Блоки дверные металлические, м2	41.8	660.61			27 613.49			1	1	123 156			
				660.61			27 613.49		4.46	1		123 156		
	Поправки: М: =2833*1.04/4.46	
	
92.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	31.7	188.95	188.95		5 989.72	5 989.72		14.4	1	86 252	86 252		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			5 929.82				84%	72 452			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 593.83				48%	41 401			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 513.37					200 105			
	
93.	Е53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	5	1 615.27	301.17	30.24	8 076.35	1 505.85	151.20	14.4	6.44	48 143	21 684	974	
				1 283.86	5.99		6 419.30	29.95	3.97	14.41		25 485	432	
	Накладные расходы		86%			1 320.79				73%	16 145			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 075.06				56%	12 385			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 472.20					76 673			
	
94.	Е62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	31.706	57.10	31.22		1 810.41	989.86		14.4	1	17 561	14 254		
				25.88			820.55		4.03	1		3 307		
	Накладные расходы		80%			791.89				68%	9 693			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			494.93				40%	5 702			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 097.23					32 955			
	
95.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	31.706	2 203.33	1 002.02	180.42	69 858.72	31 769.98	5 720.40	14.4	10.16	656 409	457 488	58 119	
				1 020.89	103.89		32 368.34	3 293.94	4.35	14.4		140 802	47 433	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			33 310.72				80%	403 937			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16 480.04				37%	186 821			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119 649.49					1 247 167			
	
96.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	31.706	210.27	122.16	3.53	6 666.90	3 873.13	111.76	14.4	7.97	66 721	55 773	891	
				84.59	0.20		2 682.01	6.18	3.75	14.31		10 058	88	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			3 685.34				80%	44 689			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 823.28				37%	20 669			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 175.52					132 078			
	
97.	Х311-1037 
ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т, т	122	7.56		7.56	922.54		922.54		6.07	5 600		5 600	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
98.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т, т	122	27.63		27.63	3 370.58		3 370.58		6.07	20 459		20 459	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	129 064.69	45 957.73	11 750.72			1 067 168	661 795	96 771	
			71 356.24	3 371.87				308 604	48 556	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	124 786.88	44 501.21	10 381.98			1 030 448	640 821	86 820	
			69 903.69	3 371.87				302 808	48 556	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 613.49					123 156			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 89, 92; %=73 - по стр. 93; %=68 - по стр. 94; %=80 - по стр. 95, 96)	45 448.89					551 932			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 89, 92; %=56 - по стр. 93; %=40 - по стр. 94; %=37 - по стр. 95, 96)	23 715.82					269 844			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	193 951.59					1 852 224			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 277.81	1 456.52	1 368.74			36 720	20 974	9 951	
			1 452.55					5 796		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90)	1 179.78					14 472			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)	1 048.69					12 165			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 506.28					63 357			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	200 457.87					1 915 581			
	Строительный контроль 2,14%	4 289.80					40 993			
	Всего со строительным контролем	204 747.67					1 956 574			
	Непредвиденные расходы	4 094.95					39 131			
	Итого с непредвиденными затратами	208 842.62					1 995 705			
	НДС	37 591.67					359 227			
	Всего с НДС	246 434.29					2 354 932			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46 628.67					566 404			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 764.51					282 009			
	
	Раздел 5.  Ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам	
	
99.	Е10-01-022-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим.) Демонтаж подшивки лестниц  сталью кровельной оцинкованной, 100 м2 потолка	3.38	158.91	151.12	7.80	537.13	510.77	26.36	14.4	8.06	7 568	7 355	212	
									3.43	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			541.42				90%	6 620			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			275.82				43%	3 163			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 354.36					17 350			
	
100.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками (сущ.уголков), 1 м2 очищаемой поверхности	88	11.25	11.25		989.74	989.74		14.39	1	14 242	14 242		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			801.69				69%	9 827			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			593.84				48%	6 836			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 385.27					30 905			
	
101.	Е13-06-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обеспыливание поверхности (сущ.уголков), 1 м2 обеспыливаемой поверхности	88	1.63	1.26	0.38	143.51	110.51	33.00	14.32	3.28	1 691	1 583	108	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			89.51				69%	1 092			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.31				48%	760			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.33					3 543			
	
102.	Е13-07-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обезжиривание поверхностей  бензином (сущ.уголков), 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.88	365.81	116.28	4.61	321.92	102.33	4.05	14.4	7.01	2 284	1 473	28	
				244.93	0.17		215.54	0.15	3.63	14.73		782	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			83.01				69%	1 018			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.49				48%	708			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.42					4 010			
	
	Монтаж лестницы	
	
103.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим), 1 т конструкций	5.72	1 752.51	445.81	1 179.08	10 024.38	2 550.03	6 744.31	14.4	5.4	75 790	36 720	36 419	
				127.63	128.00		730.04	732.13	3.63	14.38		2 650	10 528	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2 658.55				69%	32 601			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			2 363.16				58%	27 404			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 046.08					135 795			
	
104.	С101-2542 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая 50х50 мм, т	5.72	5 332.00			30 499.04					164 518			
				5 332.00			30 499.04		28 761.88			164 518		
	
105.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.659	374.88	82.80	15.62	621.92	137.37	25.91	14.4	2.66	3 418	1 978	69	
				276.46	0.17		458.65	0.27	2.99	14.73		1 371	4	
	Объем: 5.72*29													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			111.49				69%	1 368			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			82.58				48%	951			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.99					5 737			
	
106.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.659	634.96	50.89	10.37	1 053.40	84.43	17.20	14.4	3.13	3 506	1 216	54	
				573.70	0.17		951.77	0.27	2.35	14.73		2 237	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			68.61				69%	842			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.82				48%	586			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.83					4 933			
	
107.	Е10-01-022-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной (прим), 100 м2 потолка	3.38	349.95	297.91	16.71	1 182.85	1 006.95	56.48	14.4	8.06	15 365	14 500	455	
				35.33			119.42		3.43	1		410		
	Вычт.ресурсы:  С101-1706:[ М-(4523.82=10771.00*0.42) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 067.37				90%	13 050			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			543.75				43%	6 235			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 793.97					34 650			
	
108.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	1.42	23 811.97			33 813.00					65 499			
				23 811.97			33 813.00		46 126.25			65 499		
	Объем: 3.38*0.42													
	
109.	Е62-34-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (косоуры), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	1 004.86	541.19	1.01	1 306.32	703.55	1.31	14.4	8.08	11 627	10 131	11	
				462.66			601.46		2.47	1		1 486		
	Накладные расходы		80%			562.84				68%	6 889			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			351.78				40%	4 052			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 220.94					22 568			
	
110.	Е59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	5.28	2 975.86	2 883.33	60.42	15 712.54	15 223.98	319.02	14.4	7.83	222 266	219 225	2 498	
				32.11	7.88		169.54	41.61	3.2	14.43		543	600	
	Вычт.ресурсы:  С102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  С102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]	
	Накладные расходы		76%			11 601.85				65%	142 886			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9 159.35				48%	105 516			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 473.74					470 668			
	
111.	С102-0119 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	8.448	2 172.65			18 354.55					60 134			
				2 172.65			18 354.55		7 118.12			60 134		
	Объем: 1.6*5.28													
	
112.	С102-0111 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	1.948	2 270.78			4 423.48					14 892			
				2 270.78			4 423.48		7 644.83			14 892		
	Объем: 0.369*5.28													
	
113.	Е10-01-089-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	6.76	222.57	56.22	9.49	1 504.55	380.06	64.19	14.4	7.36	9 412	5 473	472	
				156.85	0.45		1 060.31	3.04	3.27	14.47		3 467	44	
	Объем: (208+130)*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			406.09				90%	4 965			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			206.87				43%	2 372			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 117.51					16 750			
	
114.	Е15-04-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Простая окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.38	843.74	307.09	6.57	2 851.85	1 037.97	22.21	14.4	8	21 736	14 947	178	
				530.08	0.20		1 791.67	0.66	3.69	14.31		6 611	9	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			986.70				80%	11 965			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			488.16				37%	5 534			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 326.70					39 235			
	
115.	Е68-23-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт металлических ограждений средний, 1 м2	20	100.86	90.33	6.59	2 017.20	1 806.60	131.80	14.4	4.95	26 933	26 015	652	
				3.94			78.80		3.37	1		266		
	Накладные расходы		104%			1 878.86				88%	22 893			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 083.96				48%	12 487			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 980.02					62 313			
	
117.	С201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.383	16 244.00			6 221.45					33 896			
				16 244.00			6 221.45		88 500.88			33 896		
	Объем: 155*2.47/1000													
	
118.	Е62-35-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.775	1 148.94	739.49	1.01	890.43	573.10	0.78	14.41	8.08	9 275	8 258	6	
				408.44			316.54		3.19	1		1 010		
	Объем: 155*0.5													
	Накладные расходы		80%			458.48				68%	5 615			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			286.55				40%	3 303			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.46					18 194			
	
119.	Х311-1037 
ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т, т	17.6	7.56		7.56	133.09		133.09		6.07	808		808	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
120.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т, т	17.6	27.63		27.63	486.25		486.25		6.07	2 952		2 952	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	133 088.60	25 217.39	8 065.96			767 812	363 116	44 922	
			99 805.26	778.13				359 772	11 191	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 842.77	22 667.36	1 321.65			658 126	326 396	8 503	
			92 853.77	46.00				323 226	663	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	87 090.07					305 043			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 99, 107, 113; %=69 - по стр. 100-102, 105, 106; %=68 - по стр. 109, 118; %=65 - по стр. 110; %=80 - по стр. 114; %=88 - по стр. 115)	18 657.91					229 030			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 99, 107, 113; %=48 - по стр. 100-102, 105, 106, 110, 115; %=40 - по стр. 109, 118; %=37 - по стр. 114)	13 251.28					152 503			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 751.96					1 039 659			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 245.83	2 550.03	6 744.31			109 686	36 720	36 419	
			6 951.49	732.13				36 546	10 528	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 103)	2 658.55					32 601			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103)	2 363.16					27 404			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 267.54					169 691			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	170 019.50					1 209 350			
	Строительный контроль 2,14%	3 638.42					25 880			
	Всего со строительным контролем	173 657.92					1 235 230			
	Непредвиденные расходы	3 473.16					24 705			
	Итого с непредвиденными затратами	177 131.08					1 259 935			
	НДС	31 883.59					226 788			
	Всего с НДС	209 014.67					1 486 723			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 316.46					261 631			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 614.44					179 907			
	
	Раздел 6.  Фасад	
	
121.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	48.36	1 213.62	458.23	8.86	58 690.74	22 159.95	428.59	14.41	8.06	505 095	319 325	3 454	
				746.53			36 102.19		5.05	1		182 316		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			24 375.95				93%	296 972			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			15 068.77				54%	172 436			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98 135.45					974 503			
	
122.	Е69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	4.34	63.27	49.68	13.59	274.59	215.61	58.98	14.4	2.12	3 230	3 105	125	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			168.18				66%	2 049			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			107.81				40%	1 242			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					550.57					6 521			
	
123.	Е69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	4.34	4 688.98	197.81	4 246.36	20 350.17	858.50	18 429.20	14.41	3.72	85 369	12 371	68 557	
				244.81	143.10		1 062.48	621.05	4.18	14.41		4 441	8 949	
	Накладные расходы		78%			1 154.05				66%	14 071			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			739.78				40%	8 528			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 243.99					107 968			
	
124.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных+откосов (прим.), 100 м2	37.58	188.95	188.95		7 100.74	7 100.74		14.4	1	102 251	102 251		
									1	1				
	Объем: 4836-852+250-476													
	Накладные расходы		99%			7 029.73				84%	85 891			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 260.44				48%	49 080			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 390.92					237 222			
	
125.	Е53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	12.5	37.19	25.77		464.88	322.13		14.41	1	5 416	4 642		
				11.42			142.75		5.42	1		774		
	Накладные расходы		86%			277.03				73%	3 389			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			225.49				56%	2 600			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.40					11 404			
	
126.	Е53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.4	19 716.98	3 507.27	113.70	7 886.79	1 402.91	45.48	14.4	6.14	45 848	20 202	279	
				16 096.01	15.10		6 438.40	6.04	3.94	14.39		25 367	87	
	Накладные расходы		86%			1 211.70				73%	14 811			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			986.27				56%	11 362			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 084.75					72 021			
	
127.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	42.34	80.30	76.91	1.68	3 399.77	3 256.45	70.92	14.4	7.88	47 610	46 893	559	
				1.71	0.16		72.40	6.88	2.19	14.31		159	98	
	Объем: 3508+476+250													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 100.16				80%	37 593			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 533.77				37%	17 387			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 033.70					102 589			
	
128.	С101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	555.9	15.82			8 794.34					28 901			
				15.82			8 794.34		51.99			28 901		
	Объем: 4234*0.013/100*1010													
	
129.	С201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой на откосах, м	2298	5.87			13 489.26					44 558			
				5.87			13 489.26		19.39			44 558		
	
130.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен +цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	42.34	2 074.12	832.23	83.91	87 818.43	35 236.70	3 552.86	14.4	8.91	744 005	507 409	31 656	
				1 157.98	39.06		49 028.87	1 653.91	4.18	14.39		204 941	23 800	
	Объем: 476+3508+250													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35 046.08				80%	424 967			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17 338.59				37%	196 547			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140 203.10					1 365 520			
	
131.	Е15-04-048-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	35.08	5 505.08	749.32	47.64	193 118.36	26 286.04	1 671.12	14.4	7.41	906 205	378 519	12 383	
				4 708.13			165 161.20		3.12	1		515 303		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24 971.74				80%	302 815			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12 354.44				37%	140 052			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230 444.54					1 349 072			
	
132.	Е61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из  сетки стекляной по кирпичным и бетонным поверхностям (прим) цоколь (прим), 100 м2 поверхности	4.76	1 043.83	675.65	13.36	4 968.63	3 216.09	63.59	14.4	8.02	57 057	46 312	510	
				354.82			1 688.94		6.06	1		10 235		
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			2 540.71				67%	31 029			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 608.05				40%	18 525			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 117.39					106 611			
	
133.	С101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1(прим) цоколь, м2	523.6	12.74			6 670.66					13 582			
				12.74			6 670.66		25.94			13 582		
	Объем: 476*1.1													
	
134.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая+откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	42.34	2 291.60	114.18	14.24	97 026.39	4 834.53	602.82	14.4	8	332 721	69 617	4 823	
				2 163.18			91 589.04		2.82	1		258 281		
	Объем: 3508+476+250													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			4 592.80				80%	55 694			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 272.23				37%	25 758			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103 891.42					414 173			
	
135.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками (пожарной лестницы), 1 м2 очищаемой поверхности	30	9.37	9.37		281.18	281.18		14.39	1	4 046	4 046		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			227.76				69%	2 792			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			168.71				48%	1 942			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.64					8 780			
	
136.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(пожарной лестницы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	358.47	69.00	13.01	107.54	20.70	3.90	14.4	2.66	556	298	10	
				276.46	0.14		82.94	0.04	2.99	14.73		248	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			16.80				69%	206			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.44				48%	144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.78					906			
	
137.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (пожарной лестницы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	624.75	42.41	8.64	187.42	12.72	2.59	14.4	3.13	596	183	8	
				573.70	0.14		172.11	0.04	2.35	14.73		404	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			10.34				69%	127			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.66				48%	88			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.41					811			
	
138.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм (для проводов по фасаду), 100 м	2.43	250.54	164.37	37.78	608.81	399.42	91.81	14.41	2.77	6 550	5 756	254	
				48.39	0.13		117.59	0.32	4.59	14.31		540	5	
	Объем: 203+40													
	Накладные расходы		95%			379.75				81%	4 666			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			259.83				52%	2 996			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 248.39					14 212			
	
139.	Цена поставщика. 
ПВХ короб 15х10, м	243	2.93			711.42			1	1	2 753			
				2.93			711.42		3.87	1		2 753		
	Поправки: М: =11*1.03/3.87	
	
	Окна в подвале	
	
140.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.461	1 734.68	1 482.28	252.40	799.69	683.33	116.36	14.41	7.36	10 703	9 847	856	
					100.00			46.10	1	14.43			665	
	Объем: 0.8*0.4*144													
	Накладные расходы		99%			722.14				84%	8 830			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			437.66				48%	5 046			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 959.48					24 579			
	
141.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.461	21 833.35	2 767.20	891.18	10 065.18	1 275.68	410.83	14.4	6.38	44 284	18 370	2 621	
				18 174.97	34.11		8 378.66	15.72	2.78	14.43		23 293	227	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 368.88				90%	16 737			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			697.36				43%	7 997			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 131.42					69 018			
	
142.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	46.1	3 070.76			141 562.04					231 863			
				3 070.76			141 562.04		5 029.56			231 863		
	
143.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.69	5 473.34	2 776.60	100.77	3 776.61	1 915.85	69.53	14.4	7.36	36 286	27 588	512	
				2 595.97	39.93		1 791.22	27.55	4.57	14.43		8 186	398	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 846.23				80%	22 389			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			913.40				37%	10 355			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 536.24					69 030			
	
144.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.69	210.27	122.16	3.53	145.09	84.29	2.43	14.4	7.97	1 452	1 214	19	
				84.59	0.20		58.37	0.13	3.75	14.31		219	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			80.20				80%	973			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.68				37%	450			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.97					2 875			
	
	Отмостка	
	
145.	Е68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.11	6 900.71	2 146.35	4 754.36	759.08	236.10	522.98	14.4	4.65	5 832	3 400	2 432	
					473.50			52.09	1	14.39			750	
	Объем: 220*0.05*1													
	Накладные расходы		104%			299.72				88%	3 652			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			172.91				48%	1 992			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 231.71					11 476			
	
146.	Е68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.158	2 714.76	666.84	2 047.92	428.93	105.36	323.57	14.41	6.11	3 495	1 518	1 977	
					258.98			40.92	1	14.39			589	
	Объем: 225.0*0.1*0.7													
	Накладные расходы		104%			152.13				88%	1 854			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.77				48%	1 011			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.83					6 361			
	
147.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	5.46	1 466.39	1 466.39		8 006.48	8 006.48		14.4	1	115 293	115 293		
									1	1				
	Объем: 455*1*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			5 764.67				61%	70 329			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3 042.46				31%	35 741			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 813.61					221 363			
	
148.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	5.46	3 001.78	246.00	111.59	16 389.74	1 343.14	609.27	14.41	3.96	68 544	19 355	2 413	
				2 644.20			14 437.33		3.24	1		46 777		
	Объем: 455*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 477.45				93%	18 000			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			913.34				54%	10 452			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 780.53					96 996			
	
149.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	45.5	203.51	35.93	41.45	9 259.52	1 634.63	1 885.98	14.41	4.58	72 078	23 555	8 638	
				126.13	4.21		5 738.92	191.67	6.95	14.4		39 885	2 760	
	Объем: 455*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 027.19				94%	24 736			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 168.83				51%	13 421			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 455.55					110 235			
	
150.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	45.5	452.40	40.32	76.78	20 584.38	1 834.51	3 493.26	14.41	4.53	123 120	26 435	15 824	
				335.31	7.73		15 256.61	351.49	5.3	14.39		80 860	5 058	
	Объем: 455*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 426.46				94%	29 603			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 399.04				51%	16 061			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 409.88					168 785			
	
151.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	45.5	730.22	37.46	0.38	33 225.03	1 704.23	17.06	14.4	5.17	178 682	24 541	88	
				692.39			31 503.75		4.89	1		154 053		
	Объем: 455*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 891.70				94%	23 069			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 090.71				51%	12 516			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 207.43					214 266			
	
152.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	4.095	810.13	810.13		3 317.48	3 317.48		14.4	1	47 772	47 772		
									1	1				
	Объем: 455*0.9*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			2 388.59				61%	29 141			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 260.64				31%	14 809			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 966.71					91 722			
	
153.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	59.791	7.56		7.56	452.13		452.13		6.07	2 744		2 744	
										1				
	Объем: 57+0.11*2+0.158*2.4+1.37*1.6													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
154.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	59.791	27.63		27.63	1 651.89		1 651.89		6.07	10 027		10 027	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	762 373.39	127 744.75	34 577.15			3 888 524	1 839 817	170 769	
			600 051.49	3 013.95				1 877 939	43 390	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 320.23	399.42	91.81			9 303	5 756	254	
			829.01	0.32				3 293	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 138)	379.75					4 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 138)	259.83					2 996			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 959.81					16 965			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	747 563.90	127 345.33	34 485.34			3 834 663	1 834 061	170 515	
			585 733.22	3 013.63				1 830 088	43 385	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	157 027.04					274 346			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 121, 148; %=66 - по стр. 122, 123; %=84 - по стр. 124, 140; %=73 - по стр. 125, 126; %=80 - по стр. 127, 130, 131, 134, 143, 144; %=67 - по стр. 132; %=69 - по стр. 135-137; %=90 - по стр. 141; %=88 - по стр. 145, 146; %=61 - по стр. 147, 152; %=94 - по стр. 149-151)	125 168.37					1 521 719			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 121, 148; %=40 - по стр. 122, 123, 132; %=48 - по стр. 124, 135-137, 140, 145, 146; %=56 - по стр. 125, 126; %=37 - по стр. 127, 130, 131, 134, 143, 144; %=43 - по стр. 141; %=31 - по стр. 147, 152; %=51 - по стр. 149-151)	67 908.21					775 541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	940 640.48					6 131 923			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 489.26					44 558			
			13 489.26					44 558		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 489.26					44 558			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	956 089.55					6 193 446			
	Строительный контроль 2,14%	20 460.32					132 540			
	Всего со строительным контролем	976 549.87					6 325 986			
	Непредвиденные расходы	19 531.00					126 520			
	Итого с непредвиденными затратами	996 080.87					6 452 506			
	НДС	179 294.56					1 161 451			
	Всего с НДС	1 175 375.43					7 613 957			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	125 548.12					1 526 385			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	68 168.04					778 537			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 498 737.04	344 000.40	111 057.09			12 874 401	4 954 153	705 087	
			2 043 679.50	9 209.51				7 215 166	132 581	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 320.23	399.42	91.81			9 303	5 756	254	
			829.01	0.32				3 293	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 138)	379.75					4 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 138)	259.83					2 996			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 959.81					16 965			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 461 662.98	339 044.04	102 292.83			12 659 740	4 882 777	654 511	
			2 020 326.06	8 471.41				7 122 457	121 967	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 058 158.81					3 455 571			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36, 48-50, 77, 84, 89, 92, 124, 140; %=71 - по стр. 2-4, 6, 25, 27-33, 38, 83; %=90 - по стр. 5, 34, 44, 45, 52, 78, 99, 107, 113, 141; %=92 - по стр. 7, 26, 37, 53; %=77 - по стр. 9, 42, 55; %=66 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 122, 123; %=67 - по стр. 23, 81, 132; %=80 - по стр. 24, 63-66, 72, 80, 82, 95, 96, 114, 127, 130, 131, 134, 143, 144; %=79 - по стр. 39, 57; %=93 - по стр. 51, 71, 73, 121, 148; %=69 - по стр. 61, 62, 100-102, 105, 106, 135-137; %=65 - по стр. 69, 110; %=61 - по стр. 70, 74, 147, 152; %=73 - по стр. 93, 125, 126; %=68 - по стр. 94, 109, 118; %=88 - по стр. 115, 145, 146; %=94 - по стр. 149-151)	320 789.17					3 916 440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 36, 42, 48-50, 55, 61, 62, 69, 77, 84, 89, 92, 100-102, 105, 106, 110, 115, 124, 135-137, 140, 145, 146; %=52 - по стр. 2-4, 6, 25, 27-33, 38, 83; %=43 - по стр. 5, 34, 44, 45, 52, 78, 99, 107, 113, 141; %=44 - по стр. 7, 26, 37, 53, 72; %=50 - по стр. 11, 13, 15, 17, 19, 21; %=40 - по стр. 23, 81, 94, 109, 118, 122, 123, 132; %=37 - по стр. 24, 63-66, 80, 82, 95, 96, 114, 127, 130, 131, 134, 143, 144; %=51 - по стр. 39, 57, 149-151; %=54 - по стр. 51, 71, 73, 121, 148; %=31 - по стр. 70, 74, 147, 152; %=56 - по стр. 93, 125, 126)	193 209.74					2 213 727			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 975 661.89					18 789 907			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	35 753.83	4 556.94	8 672.45			205 358	65 620	50 322	
			22 524.43	737.78				89 416	10 609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 59, 67, 85, 90, 103)	4 288.72					52 598			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 59, 67, 85, 90, 103)	3 812.20					44 213			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	43 854.75					302 169			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	3 021 476.45					19 109 041			
	Строительный контроль 2,14%	64 659.60					408 933			
	Всего со строительным контролем	3 086 136.05					19 517 974			
	Непредвиденные расходы	61 722.72					390 359			
	Итого с непредвиденными затратами	3 147 858.77					19 908 333			
	НДС	566 614.58					3 583 500			
	Всего с НДС	3 714 473.35					23 491 833			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	325 457.64					3 973 704			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	197 281.77					2 260 936			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)