«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 000 000	руб.	Смета на сумму:	3 000 000	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул.Чернышевского 74-76а.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши 	
Сметная стоимость:	3 000.000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.941	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	534.696	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	11.13	559.49	556.33	3.16	6 227.12	6 191.95	35.17	12.14	3.9	75 307	75 170	137	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			5 139.32				71%	53 371			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 024.77				52%	39 088			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	128.5515												
									1					
	Объем: (11.13)*11.55													
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.13	172.51	127.80	44.71	1 920.04	1 422.41	497.62	12.14	6.42	20 463	17 268	3 195	
					6.95			77.35	1	12.12			938	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 244.80				71%	12 926			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			974.84				52%	9 467			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	15.582												
									1					
	Объем: (11.13)*1.4													
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.347	6 775.72	1 449.90	67.19	2 351.17	503.12	23.31	12.14	6.42	13 009	6 108	150	
				5 258.63			1 824.74		3.7	1		6 752		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			417.59				71%	4 337			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			327.03				52%	3 176			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.44069												
									3.7					
	Объем: (0.347)*1.27													
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.83	4 519.16	360.82	36.65	8 270.06	660.30	67.07	12.14	6.47	38 621	8 016	434	
				4 121.69			7 542.69		4	1		30 171		
	Накладные расходы		83%			548.05				71%	5 691			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			429.20				52%	4 168			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.7379	9 291.30	1 358.31	34.61	34 729.95	5 077.23	129.37	12.14	6.39	151 625	61 638	827	
				7 898.38			29 523.35		3.02	1		89 161		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			4 214.10				71%	43 763			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 300.20				52%	32 052			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.625763												
									3.02					
	Объем: (3.7379)*0.97													
	
10.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.28	257.63	231.54	26.09	72.14	64.83	7.31	12.14	6.48	834	787	47	
					10.34			2.90	1	12.12			35	
	Объем: 140*0.20													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			57.57				72%	592			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			54.18				64%	526			
										=(80* (0.8))				
	
11.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.6692												
									1					
	Объем: (0.28)*2.39													
	
12.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.28	10 259.57	603.91	84.83	2 872.68	169.10	23.75	12.14	6.17	11 230	2 053	147	
				9 570.83	3.78		2 679.83	1.06	3.37	12.13		9 031	13	
	Объем: 140*0.20													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			180.37				90%	1 859			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			91.89				43%	888			
										=(53.55* (0.8))				
	
13.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	1 292.49	327.26	5.84	361.90	91.63	1.63	12.89	7.56	1 790	1 181	12	
				959.40	0.15		268.63	0.04	2.22	13.08		596	1	
	Объем: 140*0.20													
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			87.09				80%	946			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.08				37%	437			
										=(46.75* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	11.13	5 502.93	806.67	80.64	61 247.61	8 978.24	897.52	12.14	6.5	275 624	108 996	5 834	
				4 615.62			51 371.85		3.13	1		160 794		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			7 451.94				71%	77 387			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 835.86				52%	56 678			
										=(65* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	18.921												
									3.13					
	Объем: (11.13)*1.7													
	
16.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.04	1 174.67	1 166.71	7.96	46.99	46.67	0.32	12.14	3.89	568	567	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			38.74				71%	403			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.34				52%	295			
										=(65* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.184												
									1					
	Объем: (0.04)*4.6													
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.14	5.96	7 433	3 351	710	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.85	12.13		3 373	101	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 107			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 484			
										=(53.55* (0.8))				
	
19.	СЦена поставщика. 
Окно пластиковое, шт	4	601.19			2 404.76			1	1	10 100			
				601.19			2 404.76		4.2	1		10 100		
	Поправки: М: =2500*1.01/4.2	
	
20.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер  (применительно), 1 решетка	8	85.20	12.80	4.04	681.58	102.40	32.30	12.14	5.04	6 153	1 243	163	
				68.36			546.88		8.68	1		4 747		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			117.76				98%	1 218			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			72.70				56%	696			
										=(70.55* (0.8))				
	
21.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная обрешетка, подшивка карниза, фронтон), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	22.82	211.61	46.85	7.91	4 829.02	1 069.14	180.56	12.14	6.15	23 575	12 979	1 110	
				156.85	0.38		3 579.32	8.56	2.65	12.2		9 485	104	
	Объем: 1113*2+28*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 142.36				90%	11 775			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			581.96				43%	5 626			
										=(53.55* (0.8))				
	
22.	ТЕРр 69-10-1 
Антисептирование древесины водными растворами (мауэрлат, стропила, усиление), 100 м2 обработанной поверхности	3.469	85.78	22.72	2.03	297.57	78.82	7.04	12.14	6.54	1 564	957	46	
				61.03			211.71		2.65	1		561		
	Объем: 0.15*4*34.7+(0.1+0.15)*2*374+(0.04+0.15)*2*2*183													
	Накладные расходы		78%			61.48				66%	632			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.41				40%	383			
										=(50* (0.8))				
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.13	221.62	101.80	102.69	2 466.58	1 133.01	1 142.91	12.14	3.75	18 327	13 755	4 286	
				17.13	1.45		190.66	16.14	1.5	12.16		286	196	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 034.24				77%	10 742			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			689.49				48%	6 696			
										=(59.5* (0.8))				
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	230.391	36.04			8 303.29					35 197			
				36.04			8 303.29		152.77			35 197		
	Объем: 11.13*20.7													
	
25.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	11.13	110.62	83.67	26.95	1 231.25	931.29	299.95	12.14	4.71	12 719	11 306	1 413	
					2.45			27.27	2.96	12.15			331	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 035.24				92%	10 706			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			527.21				44%	5 120			
										=(55.25* (0.8))				
	
26.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1224.3	7.04			8 619.07					25 416			
				7.04			8 619.07		20.76			25 416		
	Объем: 1113*1.1													
	
27.	ТЕРр 58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	11.13	1 755.32	158.48	16.33	19 536.71	1 763.88	181.75	12.14	6.52	78 010	21 414	1 185	
				1 580.51	2.45		17 591.08	27.27	3.15	12.15		55 412	331	
	Накладные расходы		83%			1 486.65				71%	15 439			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 164.25				52%	11 307			
										=(65* (0.8))				
	
28.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	11.13	2 240.64	405.87	165.99	24 938.29	4 517.33	1 847.44	12.14	6.02	147 314	54 840	11 122	
				1 668.78	14.91		18 573.52	165.98	4.38	12.13		81 352	2 013	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			5 057.97				92%	52 305			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 575.82				44%	25 015			
										=(55.25* (0.8))				
	
29.	СЦена поставщика. 
Металлочерепица типа Монтеррей, м2	1357.86	53.95			73 259.78			1	1	307 691			
				53.95			73 259.78		4.2	1		307 691		
	Объем: 1113*1.22													
	Поправки: М: =220*1.03/4.2	
	
30.	СЦена поставщика. 
Коньковая планка, м	62.2	41.69			2 593.15			1	1	10 891			
				41.69			2 593.15		4.2	1		10 891		
	Поправки: М: =170*1.03/4.2	
	
31.	СЦена поставщика. 
Ветровая планка, м	69.6	28.45			1 979.95			1	1	8 316			
				28.45			1 979.95		4.2	1		8 316		
	Объем: 9*4+4.2*2*4													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
32.	СЦена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	118	36.79			4 340.71			1	1	18 231			
				36.79			4 340.71		4.2	1		18 231		
	Объем: 60.8+51.2+3*2													
	Поправки: М: =150*1.03/4.2	
	
33.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	37.23	202.86	119.97	82.89	7 552.31	4 466.41	3 085.90	12.14	6.36	73 849	54 222	19 626	
									13.45	1				
	Объем: 248.2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 019.77				77%	41 751			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 679.85				48%	26 027			
										=(59.5* (0.8))				
	
34.	Сцена поставщика. 
Минвата PAROK UNS 37, м3.	37.9746	370.00			14 050.60			1	1	59 013			
				370.00			14 050.60		4.2	1		59 013		
	Объем: 248.2*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1480*1.05/4.2	
	
35.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.482	110.62	83.67	26.95	274.57	207.68	66.89	12.14	4.71	2 836	2 521	315	
					2.45			6.08	2.96	12.15			74	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			230.86				92%	2 387			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.57				44%	1 142			
										=(55.25* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 113-8006 
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм, 1000 м2	0.27302	4 633.54			1 265.05					2 824			
				4 633.54			1 265.05		10 343.25			2 824		
	Объем: 248.2*1.1													
	
37.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	1.64	4 972.00	72.11	75.20	8 154.07	118.25	123.33	12.14	5.82	28 027	1 436	718	
				4 824.69	5.48		7 912.49	8.98	3.27	12.12		25 874	109	
	Объем: 68+68+7*2*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			137.41				92%	1 421			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.98				44%	680			
										=(55.25* (0.8))				
	
38.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.64	4 972.00	72.11	75.20	8 154.07	118.25	123.33	12.14	5.82	28 027	1 436	718	
				4 824.69	5.48		7 912.49	8.98	3.27	12.12		25 874	109	
	Объем: 68+68+7*2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			137.41				92%	1 421			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.98				44%	680			
										=(55.25* (0.8))				
	
39.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	1.424	75.57	75.35	0.22	107.61	107.30	0.31	12.14	3.95	1 304	1 303	1	
									1	1				
	Объем: 71.2*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			89.06				71%	925			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.75				52%	678			
										=(65* (0.8))				
	
40.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.17088												
									1					
	Объем: (1.424)*0.12													
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.356	11 907.97	1 173.45	33.16	4 239.24	417.75	11.81	12.14	6.46	14 977	5 071	76	
				10 701.36	3.78		3 809.68	1.34	2.58	12.13		9 829	16	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			452.62				92%	4 680			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			230.50				44%	2 238			
										=(55.25* (0.8))				
	
42.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.424	8 813.16	326.90	31.86	12 549.94	465.50	45.37	12.14	6.25	43 376	5 651	284	
				8 454.40	3.03		12 039.07	4.31	3.11	12.11		37 441	52	
	Объем: 71.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			507.39				92%	5 247			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			258.40				44%	2 509			
										=(55.25* (0.8))				
	
43.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	12.14	6.56	2 879	485	10	
				7 069.56			848.35		2.81	1		2 384		
	Накладные расходы		83%			33.17				71%	344			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	252			
										=(65* (0.8))				
	
44.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.617	7 415.77	333.04	13.17	4 575.53	205.49	8.13	12.14	6.56	14 805	2 495	53	
				7 069.56			4 361.92		2.81	1		12 257		
	Объем: 30.9+30.8													
	Накладные расходы		83%			170.56				71%	1 771			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			133.57				52%	1 297			
										=(65* (0.8))				
	
45.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.28	5 731.49	578.30	8.10	1 604.82	161.92	2.27	12.14	6.56	5 539	1 966	15	
				5 145.09			1 440.63		2.47	1		3 558		
	Объем: 12+16													
	Накладные расходы		83%			134.39				71%	1 396			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.25				52%	1 022			
										=(65* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	12.14	6.56	2 230	817	7	
				8 231.09			1 152.35		1.22	1		1 406		
	Объем: 6+8													
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	580			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	
47.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	12.14	6.56	2 248	817	7	
				4 116.09			576.25		2.47	1		1 423		
	Объем: 6+8													
	Накладные расходы		83%			55.84				71%	580			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	
48.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.14	6.57	4 935	2 387	4	
				1 029.19			617.51		4.12	1		2 544		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 241			
										=(65* (0.8))				
	
49.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.006												
									4.12					
	Объем: (0.6)*0.01													
	
50.	ТЕР 10-01-044-12 
Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно), 100 м2 проемов	0.12	8 588.02	795.55	23.88	1 030.56	95.47	2.87	12.14	6.09	4 215	1 159	17	
				7 768.60	1.33		932.23	0.16	3.26	12.09		3 039	2	
	Объем: 4*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			101.37				90%	1 045			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			51.64				43%	499			
										=(53.55* (0.8))				
	
51.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.214	8 572.20	5 513.35	252.31	1 834.45	1 179.86	53.99	12.14	5.85	17 426	14 323	316	
				2 806.54	60.12		600.60	12.87	4.64	12.13		2 787	156	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			930.33				66%	9 556			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			751.42				50%	7 240			
										=(63* (0.8))				
	
52.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.71076												
									4.64					
	Объем: (0.214)*17.34													
	
53.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов), 100 м труб	0.064	4 643.44	3 044.15	94.68	297.18	194.83	6.06	12.14	5.85	2 847	2 365	35	
				1 504.61	22.54		96.30	1.44	4.64	12.13		447	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			153.09				66%	1 572			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			123.65				50%	1 191			
										=(63* (0.8))				
	
54.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.52992												
									4.64					
	Объем: (0.064)*8.28													
	
55.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х  каналов), 100 м труб	0.138	13 930.32	9 132.45	284.04	1 922.38	1 260.28	39.20	12.14	5.85	18 419	15 300	229	
				4 513.83	67.62		622.91	9.33	4.64	12.13		2 890	113	
	Объем: 1.8+12													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			990.30				66%	10 173			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			799.85				50%	7 707			
										=(63* (0.8))				
	
56.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.42792												
									4.64					
	Объем: (0.138)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*3	
	
57.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5-и  каналов), 100 м труб	0.012	18 573.76	12 176.60	378.72	222.89	146.12	4.54	12.14	5.85	2 136	1 774	27	
				6 018.44	90.16		72.22	1.08	4.64	12.13		335	13	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*4, Н4= 1*4, Н5= 1*4, Н48= 1*4	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 179			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	894			
										=(63* (0.8))				
	
58.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.39744												
									4.64					
	Объем: (0.012)*8.28													
	Начисления: Н48= 1*4	
	
59.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	4.186	6 499.70			27 207.74					113 388			
				6 499.70			27 207.74		27 087.5			113 388		
	Объем: 8500*0.214+4500*0.064+4500*3*0.138+4500*4*0.012													
	
60.	ТЕР 06-01-030-02 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.005328	127 683.65	18 677.84	11 570.81	680.30	99.52	61.65	12.14	6.36	4 144	1 208	392	
				97 435.00	1 741.76		519.13	9.28	4.9	12.13		2 544	113	
	Объем: (5.8*2+1.5*4*2+0.4*2*26)*0.1*0.12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			103.36				80%	1 057			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.84				44%	581			
										=(55.25* (0.8))				
	
61.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6716	2 412.79	1 295.60	2.05	1 620.43	870.12	1.38	12.14	3.88	13 714	10 563	5	
				1 115.14			748.93		4.2	1		3 145		
	Накладные расходы		79%			687.39				67%	7 077			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			435.06				40%	4 225			
										=(50* (0.8))				
	
62.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6716	2 291.60	114.18	14.24	1 539.04	76.69	9.56	12.14	6.5	4 872	931	62	
				2 163.18			1 452.79		2.67	1		3 879		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			72.86				80%	745			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.04				37%	344			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
63.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	173.7	7.57		7.57	1 315.59		1 315.59		5.21	6 854		6 854	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
64.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	173.7	27.35		27.35	4 750.58		4 750.58		5.21	24 751		24 751	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	383 678.87	43 639.95	15 211.33			1 799 643	529 859	85 341	
			324 827.57	398.72				1 184 444	4 837	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	382 997.29	43 537.55	15 179.03			1 793 490	528 616	85 178	
			324 280.69	398.72				1 179 697	4 837	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	144 024.10					591 067			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 27, 39, 43-48; %=72 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 18, 21, 50; %=80 - по стр. 13, 60, 62; %=66 - по стр. 22, 51, 53, 55, 57; %=77 - по стр. 23, 33; %=92 - по стр. 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42; %=67 - по стр. 61)	38 839.91					402 583			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 27, 39, 43-48; %=64 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 18, 21, 50; %=37 - по стр. 13, 62; %=40 - по стр. 22, 61; %=48 - по стр. 23, 33; %=44 - по стр. 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 60; %=50 - по стр. 51, 53, 55, 57)	27 169.36					263 705			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	449 006.56					2 459 778			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	681.58	102.40	32.30			6 153	1 243	163	
			546.88					4 747		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 20)	117.76					1 218			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 20)	72.70					696			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	872.04					8 067			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	449 878.60					2 467 845			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	4 498.79					24 678			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	454 377.39					2 492 523			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	9 087.55					49 850			
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ	463 464.94					2 542 373			
	НДС 18%	83 423.69					457 627			
	Всего с НДС	546 888.63					3 000 000			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	38 957.67					403 801			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	27 242.06					264 401			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)