«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 589 003	руб.	
	Директорр МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /__Русович С.Б.__ /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвальных помещений и фундамента
 МКД № 27-31 по ул. Черниговская  в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	5 589.003	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.074	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.569	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 289.446	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.8	1 454.57	549.87	8.86	18 618.54	7 038.40	113.44	16.12	9.13	172 402	113 459	1 036	
				895.84			11 466.70		5.05	1		57 907		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			7 742.24				93%	105 517			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 786.11				54%	61 268			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 146.89					339 187			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.28	63.27	49.68	13.59	80.99	63.59	17.40	16.11	1.78	1 055	1 024	31	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			49.60				66%	676			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.80				40%	410			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.39					2 140			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.28	4 688.98	197.81	4 246.36	6 001.89	253.20	5 435.34	16.12	4.06	27 258	4 082	22 067	
				244.81	143.10		313.36	183.17	3.54	15.1		1 109	2 766	
	Накладные расходы		78%			340.37				66%	4 520			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			218.19				40%	2 739			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 560.44					34 517			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2	11.7	188.95	188.95		2 210.72	2 210.72		16.11	1	35 615	35 615		
									1	1				
	Объем: 1107+63													
	Накладные расходы		99%			2 188.61				84%	29 917			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 326.43				48%	17 095			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 725.76					82 627			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5	37.19	25.77		185.95	128.85		16.12	1	2 366	2 077		
				11.42			57.10		5.06	1		289		
	Накладные расходы		86%			110.81				73%	1 516			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			90.19				56%	1 163			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.96					5 045			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	19 716.98	3 507.27	113.70	3 943.40	701.45	22.74	16.11	6.69	23 846	11 300	152	
				16 096.01	15.10		3 219.20	3.02	3.85	16.09		12 394	49	
	Накладные расходы		86%			605.84				73%	8 285			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			493.13				56%	6 355			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 042.37					38 486			
	
7.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	4.96												
									3.85					
	Объем: (0.2)*24.8													
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	16.11	7.35	5 021	2 426	111	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.87	17.45		2 484	52	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 809			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 388			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					8 218			
	
9.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	10.97	40 613.99	3 949.94	5 786.76	445 535.49	43 330.84	63 480.78	16.12	5.75	1 659 662	698 493	365 015	
				30 877.29	307.74		338 723.87	3 375.88	1.76	16.11		596 154	54 385	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44 371.38				80%	602 302			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21 952.16				37%	278 565			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511 859.03					2 540 529			
	
10.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	122.86	671.40			82 488.20					447 532			
				671.40			82 488.20		3 642.62			447 532		
	Объем: 1097*1.12*0.1													
	
	Карниз	
	
11.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (карниз), 100 м2 покрытия	0.43	80.30	76.91	1.68	34.53	33.07	0.72	16.11	9.18	541	533	7	
				1.71	0.16		0.74	0.07	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.48				80%	427			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.58				37%	198			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.59					1 166			
	
12.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.65	15.82			89.38					293			
				15.82			89.38		51.87			293		
	Объем: 0.43*0.013*1010													
	
13.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство основания под штукатурку из  сетки по кирпичным и бетонным поверхностям карниза, 100 м2 поверхности	0.43	689.65	675.65	13.36	296.55	290.53	5.74	16.11	9.09	4 734	4 680	52	
				0.64			0.28		5.66	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			229.52				67%	3 136			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			145.27				40%	1 872			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					671.33					9 742			
	
14.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	47.3	12.74			602.60					1 207			
				12.74			602.60		25.52			1 207		
	Объем: 43*1.1													
	
15.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.43	1 938.46	448.56	18.91	833.54	192.88	8.13	16.11	9.34	5 473	3 107	76	
				1 470.99	7.49		632.53	3.22	3.62	18.82		2 290	61	
	Накладные расходы		79%			154.92				67%	2 123			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98.05				40%	1 267			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.51					8 863			
	
16.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.43	893.91	146.73	7.76	384.38	63.09	3.34	16.11	9.07	2 061	1 016	30	
				739.42			317.95		3.19	1		1 014		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.94				80%	813			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.65				37%	376			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					473.97					3 250			
	
	Цоколь	
	
17.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.93	1 043.83	675.65	13.36	970.76	628.35	12.42	16.11	9.09	12 103	10 123	113	
				354.82			329.98		5.66	1		1 868		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			496.40				67%	6 782			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			314.18				40%	4 049			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 781.33					22 935			
	
18.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	102.3	11.15			1 140.65					3 901			
				11.15			1 140.65		38.13			3 901		
	Объем: 93*1.1													
	
19.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	0.93	80.30	76.91	1.68	74.68	71.53	1.56	16.11	9.18	1 171	1 152	14	
				1.71	0.16		1.59	0.15	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			68.10				80%	924			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.69				37%	427			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.47					2 522			
	
20.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	12.09	15.82			191.26					627			
				15.82			191.26		51.87			627		
	Объем: 0.93*13													
	
21.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.93	2 074.12	832.23	83.91	1 928.94	773.98	78.04	16.11	9.97	17 059	12 469	778	
				1 157.98	39.06		1 076.92	36.33	3.54	14.27		3 812	518	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			769.79				80%	10 390			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			380.85				37%	4 805			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 079.58					32 254			
	
22.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.93	893.91	146.73	7.76	831.34	136.46	7.22	16.11	9.07	4 457	2 198	65	
				739.42			687.66		3.19	1		2 194		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			129.64				80%	1 758			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			64.14				37%	813			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.11					7 029			
	
23.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.945	560.81	553.26		529.97	522.83		16.12	1	8 470	8 428		
				7.55			7.13		5.9	1		42		
	Накладные расходы		83%			433.95				71%	5 984			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.84				52%	4 383			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 303.76					18 836			
	
24.	ТССЦ 101-0782 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0189	11 154.00			210.81					861			
				11 154.00			210.81		45 570.4			861		
	Объем: (0.945)*0.02													
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.418	2 956.30	374.76	6.66	4 192.03	531.41	9.44	16.11	9.22	18 689	8 561	87	
				2 574.88	1.03		3 651.18	1.46	2.75	18.87		10 041	28	
	Накладные расходы		83%			442.28				71%	6 098			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			346.37				52%	4 466			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 980.68					29 253			
	
26.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.3176												
									2.75					
	Объем: (1.418)*0.224													
	
27.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.02	4 243.26	418.02	0.33	84.87	8.36	0.01	16.11	9.24	770	135		
				3 824.91	0.13		76.50		8.31	18.69		636		
	Накладные расходы		103%			8.61				88%	119			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.02				48%	65			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.50					954			
	
28.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0014												
									8.31					
	Объем: (0.02)*0.07													
	
29.	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.8	325.68	193.34	39.07	260.54	154.67	31.26	17.1	3.17	3 014	2 645	99	
				93.27	0.14		74.62	0.11	3.62	17.36		270	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			147.04				81%	2 144			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			100.61				52%	1 376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.19					6 535			
	
30.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	81.6	21.01			1 714.56					7 321			
				21.01			1 714.56		4.27			7 321		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.8	51.16	35.34	2.22	40.93	28.27	1.78	17.11	7.84	572	484	14	
				13.60	0.14		10.88	0.11	6.81	17.36		74	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			26.96				81%	394			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.45				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.34					1 218			
	
	Ремонт трещин стен фасада	
	
32.	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором, 100 м шва	0.88	1 426.83	267.51	1 159.32	1 255.61	235.41	1 020.20	16.11	4.42	8 302	3 792	4 509	
					113.48			99.86	3.23	16.1			1 608	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		140%			469.38				119%	6 426			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			284.98				68%	3 672			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 009.97					18 400			
	
33.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.1	63.27	49.68	13.59	69.60	54.65	14.95	16.11	1.78	907	880	27	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			42.63				66%	581			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.33				40%	352			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.55					1 840			
	
34.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0066												
									1					
	Объем: (1.1)*0.006													
	
35.	ТЕРр 69-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	1.1	72.73	57.11	15.62	80.00	62.82	17.18	16.11	1.78	1 043	1 012	31	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			49.00				66%	668			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			31.41				40%	405			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.41					2 116			
	
36.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.0033												
									1					
	Объем: (1.1)*0.003													
	
37.	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора	0.264	28.57	28.57		7.54	7.54		16.11	1	122	122		
									1	1				
	Объем: 88*0.003													
	Накладные расходы		66%			4.98				56%	68			
										=(66.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.02				32%	39			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.53					229			
	
38.	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.198	107.87			21.36					101			
				107.87			21.36		510.24			101		
	Объем: 0.75*0.264													
	
39.	ТССЦ 101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т	0.0924	2 050.80			189.49					1 990			
				2 050.80			189.49		21 538.58			1 990		
	Объем: 0.25*0.264*1.4													
	
40.	ТЕР 46-01-004-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных, 1 т	0.305	3 005.62	1 858.84	134.32	916.71	566.95	40.97	16.12	6.36	10 941	9 139	261	
				1 012.46	11.48		308.80	3.50	4.99	16.09		1 541	56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1714:[ М-(807.60=16152.00*0.05) ];  ТССЦ 101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ];  ТССЦ 103-0017:[ М-(350.30=31.00*11.3) ];  ТССЦ 204-0015:[ М-(2428.55=5167.13*0.47) ]	
	Накладные расходы		99%			564.75				84%	7 724			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			342.27				48%	4 414			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 823.73					23 078			
	
41.	ТССЦ 101-2217 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм, т	0.305	6 254.90			1 907.74					7 275			
				6 254.90			1 907.74		23 852.92			7 275		
	
42.	ТССЦ 101-2877 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Болт анкерный диаметром 12 мм, шт.	88	12.27			1 079.76					5 654			
				12.27			1 079.76		64.25			5 654		
	
43.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.88	1 043.83	675.65	13.36	918.57	594.57	11.76	16.11	9.09	11 453	9 579	107	
				354.82			312.24		5.66	1		1 767		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			469.71				67%	6 418			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.29				40%	3 832			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.57					21 703			
	
44.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	96.8	17.27			1 671.74					7 023			
				17.27			1 671.74		72.55			7 023		
	Объем: 88*1.1													
	
45.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	42.41	48.13	4.41	36.66	2 041.03	187.03	1 554.75	16.1	7.59	19 630	3 011	11 801	
									1	1				
	Объем: 1169*0.02*1.8+0.0079+0.3176													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			187.03				100%	3 011			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			112.22				60%	1 807			
	
46.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	42.41	16.40		16.40	695.52		695.52	1	7.87	5 474		5 474	
									1	1				
	Объем: 1169*0.02*1.8+0.0079+0.3176													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	585 139.81	59 022.04	72 599.81			2 547 996	951 542	411 957	
			453 218.71	3 709.88				1 179 679	59 531	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 016.03	182.94	33.04			10 907	3 129	113	
			1 800.06	0.22				7 665	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 714.56					7 321			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31)	174.00					2 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31)	119.05					1 629			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 309.08					15 074			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	580 302.36	58 643.71	70 316.49			2 511 215	945 267	394 569	
			451 342.15	3 709.66				1 171 378	59 527	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	89 592.99					476 464			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 33, 35; %=84 - по стр. 4, 40; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=80 - по стр. 9, 11, 16, 19, 21, 22; %=67 - по стр. 13, 15, 17, 43; %=71 - по стр. 23, 25; %=119 - по стр. 32; %=56 - по стр. 37)	59 957.40					814 861			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 15, 17, 33, 35, 43; %=48 - по стр. 4, 40; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=37 - по стр. 9, 11, 16, 19, 21, 22; %=52 - по стр. 23, 25; %=68 - по стр. 32; %=32 - по стр. 37)	31 759.40					404 353			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	672 019.16					3 730 429			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			770	135		
			76.50					636		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 27)	8.61					119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27)	5.02					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					954			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 736.55	187.03	2 250.27			25 104	3 011	17 275	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45)	187.03					3 011			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45)	112.22					1 807			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 736.55					25 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	677 163.29					3 771 561			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 491.29					80 711			
	ИТОГО	691 654.58					3 852 272			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	13 833.09					77 045			
	ИТОГО	705 487.67					3 929 317			
	НДС 18%	126 987.78					707 277			
	ВСЕГО С НДС	832 475.45					4 636 594			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	60 140.01					817 518			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	31 883.47					406 047			
	
	Раздел 2.  Подвал.	
	
	Ремонт отмостки	
	
47.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.117	2 714.76	666.84	2 047.92	317.63	78.02	239.61	16.12	7.26	2 997	1 258	1 740	
					258.98			30.30	1	15.81			479	
	Объем: 146*0.1*0.8													
	Накладные расходы		104%			112.65				88%	1 529			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.99				48%	834			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.27					5 359			
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	21.06	48.13	4.41	36.66	1 013.52	92.87	772.06	16.1	7.59	9 747	1 495	5 860	
									1	1				
	Объем: 11.7*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			92.87				100%	1 495			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			55.72				60%	897			
	
49.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.234	1 466.39	1 466.39		343.13	343.13		16.11	1	5 528	5 528		
									1	1				
	Объем: 117*0.2													
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			247.05				61%	3 372			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			130.39				31%	1 714			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.57					10 614			
	
50.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.234	490.29	490.29		114.73	114.73		16.11	1	1 848	1 848		
									1	1				
	Объем: 117*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			82.61				61%	1 127			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			43.60				31%	573			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.93					3 548			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	58.5	16.40		16.40	959.40		959.40	1	7.87	7 550		7 550	
									1	1				
	Объем: 11.7*1.8+23.4*1.6													
	
52.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	203.51	35.93	41.45	2 381.02	420.33	484.97	16.12	4.78	15 941	6 776	2 318	
				126.13	4.21		1 475.72	49.29	4.64	16.11		6 847	794	
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			521.28				94%	7 116			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			300.56				51%	3 861			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 202.86					26 918			
	
53.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	452.40	40.32	76.78	5 293.13	471.73	898.27	16.11	4.6	29 033	7 600	4 132	
				335.31	7.73		3 923.13	90.38	4.41	16.1		17 301	1 455	
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			623.94				94%	8 512			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			359.75				51%	4 618			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 276.82					42 163			
	
54.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.7	730.22	37.46	0.38	8 543.58	438.23	4.39	16.11	5.8	42 973	7 060	25	
				692.39			8 100.96		4.43	1		35 887		
	Объем: 117*0.1*1													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			486.44				94%	6 636			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			280.47				51%	3 601			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 310.48					53 210			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 966.14	1 959.04	3 358.70			115 617	31 565	21 625	
			13 499.81	169.97				60 035	2 728	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	16 993.22	1 866.17	1 627.24			98 320	30 070	8 215	
			13 499.81	169.97				60 035	2 728	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 47; %=61 - по стр. 49, 50; %=94 - по стр. 52-54)	2 073.97					28 292			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47; %=31 - по стр. 49, 50; %=51 - по стр. 52-54)	1 179.75					15 200			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 246.94					141 812			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 972.92	92.87	1 731.46			17 297	1 495	13 410	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48)	92.87					1 495			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48)	55.72					897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 972.92					17 297			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	22 219.86					159 109			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	475.51					3 405			
	ИТОГО	22 695.37					162 514			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	453.91					3 250			
	ИТОГО	23 149.28					165 764			
	НДС 18%	4 166.87					29 838			
	ВСЕГО С НДС	27 316.15					195 602			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 073.97					28 292			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 179.75					15 200			
	
	Раздел 3.  Ремонт фундамента (снаружи)	
	
	Усиление стен подвала (снаружи)	
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.58	1 466.39	1 466.39		850.51	850.51		16.11	1	13 702	13 702		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			612.37				61%	8 358			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			323.19				31%	4 248			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 786.07					26 308			
	
56.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.58	490.29	490.29		284.37	284.37		16.11	1	4 581	4 581		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			204.75				61%	2 794			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			108.06				31%	1 420			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.18					8 796			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	92.8	16.40		16.40	1 521.92		1 521.92	1	7.87	11 978		11 978	
									1	1				
	Объем: 58*1.6													
	
58.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Очистка вручную поверхности фасадов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.58	172.22	172.22		99.89	99.89		16.11	1	1 609	1 609		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			79.91				68%	1 094			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.95				40%	644			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.75					3 347			
	
59.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.58	810.13	810.13		469.87	469.87		16.11	1	7 570	7 570		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			338.31				61%	4 618			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			178.55				31%	2 347			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.73					14 534			
	
60.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.58	571.62	130.41	441.21	331.54	75.64	255.90	16.11	4.33	2 327	1 219	1 108	
					42.71			24.77	1	16.1			399	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			86.35				73%	1 181			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			43.18				34%	550			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					461.07					4 058			
	
	Вертикальная гидроизоляция	
	
61.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	3.73	1 466.39	1 466.39		5 469.63	5 469.63		16.11	1	88 116	88 116		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			3 938.13				61%	53 751			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2 078.46				31%	27 316			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 486.22					169 183			
	
62.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	2.33	172.22	172.22		401.27	401.27		16.11	1	6 465	6 465		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			321.02				68%	4 396			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.64				40%	2 586			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.92					13 447			
	
63.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.25	1 615.27	301.17	30.24	2 019.09	376.46	37.80	16.11	7.35	12 553	6 065	278	
				1 283.86	5.99		1 604.83	7.49	3.87	17.45		6 211	131	
	Накладные расходы		86%			330.20				73%	4 523			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			268.77				56%	3 470			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 618.05					20 546			
	
64.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	6.3	37.19	25.77		234.30	162.35		16.12	1	2 981	2 617		
				11.42			71.95		5.06	1		364		
	Накладные расходы		86%			139.62				73%	1 910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			113.65				56%	1 466			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.57					6 357			
	
65.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	2.33	80.30	76.91	1.68	187.09	179.20	3.90	16.11	9.18	2 933	2 887	36	
				1.71	0.16		3.98	0.38	2.64	18.69		11	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			170.60				80%	2 315			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			84.40				37%	1 071			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.09					6 319			
	
66.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	30.59	15.82			483.93					1 587			
				15.82			483.93		51.87			1 587		
	Объем: 2.33*0.013*1010													
	
67.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.33	2 074.12	832.23	83.91	4 832.71	1 939.10	195.52	16.11	9.97	42 739	31 239	1 949	
				1 157.98	39.06		2 698.09	91.02	3.54	14.27		9 551	1 299	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 928.61				80%	26 030			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			954.16				37%	12 039			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 715.48					80 808			
	
68.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	2.33	3 001.78	246.00	111.59	6 994.16	573.17	260.00	16.12	4.34	30 268	9 240	1 128	
				2 644.20			6 160.99		3.23	1		19 900		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			630.49				93%	8 593			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			389.76				54%	4 990			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 014.40					43 851			
	
69.	ТЕР 08-01-003-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	2.33	7 674.20	209.20	239.50	17 880.88	487.43	558.04	16.11	5.22	73 393	7 852	2 913	
				7 225.50			16 835.42		3.72	1		62 628		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			536.17				93%	7 302			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			331.45				54%	4 240			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 748.51					84 935			
	
70.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	3.73	810.13	810.13		3 021.78	3 021.78		16.11	1	48 681	48 681		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			2 175.68				61%	29 695			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1 148.28				31%	15 091			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 345.74					93 468			
	
71.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	3.73	571.62	130.41	441.21	2 132.15	486.43	1 645.72	16.11	4.33	14 962	7 836	7 126	
					42.71			159.32	1	16.1			2 565	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			555.35				73%	7 593			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			277.67				34%	3 536			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 965.17					26 091			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	47 215.09	14 877.10	4 478.80			366 445	239 679	26 516	
			27 859.19	282.98				100 252	4 401	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 693.17	14 877.10	2 956.88			354 467	239 679	14 538	
			27 859.19	282.98				100 252	4 401	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	483.93					1 587			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 55, 56, 59, 61, 70; %=68 - по стр. 58, 62; %=73 - по стр. 60, 63, 64, 71; %=80 - по стр. 65, 67; %=93 - по стр. 68, 69)	12 047.55					164 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 55, 56, 59, 61, 70; %=40 - по стр. 58, 62; %=34 - по стр. 60, 71; %=56 - по стр. 63, 64; %=37 - по стр. 65, 67; %=54 - по стр. 68, 69)	6 550.15					85 012			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 290.87					603 634			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 521.92		1 521.92			11 978		11 978	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 521.92					11 978			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	65 812.79					615 612			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 408.39					13 174			
	ИТОГО	67 221.18					628 786			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 344.42					12 576			
	ИТОГО	68 565.60					641 362			
	НДС 18%	12 341.81					115 445			
	ВСЕГО С НДС	80 907.41					756 807			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 047.55					164 155			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 550.15					85 012			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	651 321.04	75 858.18	80 437.31			3 030 058	1 222 786	460 098	
			494 577.71	4 162.83				1 339 966	66 660	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 016.03	182.94	33.04			10 907	3 129	113	
			1 800.06	0.22				7 665	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 714.56					7 321			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31)	174.00					2 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31)	119.05					1 629			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 309.08					15 074			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	642 988.75	75 386.98	74 900.61			2 964 002	1 215 016	417 322	
			492 701.15	4 162.61				1 331 665	66 656	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	90 076.92					478 051			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 68, 69; %=66 - по стр. 2, 3, 33, 35; %=84 - по стр. 4, 40; %=73 - по стр. 5, 6, 8, 60, 63, 64, 71; %=80 - по стр. 9, 11, 16, 19, 21, 22, 65, 67; %=67 - по стр. 13, 15, 17, 43; %=71 - по стр. 23, 25; %=119 - по стр. 32; %=56 - по стр. 37; %=88 - по стр. 47; %=61 - по стр. 49, 50, 55, 56, 59, 61, 70; %=94 - по стр. 52-54; %=68 - по стр. 58, 62)	74 078.92					1 007 308			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 68, 69; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 15, 17, 33, 35, 43, 58, 62; %=48 - по стр. 4, 40, 47; %=56 - по стр. 5, 6, 8, 63, 64; %=37 - по стр. 9, 11, 16, 19, 21, 22, 65, 67; %=52 - по стр. 23, 25; %=68 - по стр. 32; %=32 - по стр. 37; %=31 - по стр. 49, 50, 55, 56, 59, 61, 70; %=51 - по стр. 52-54; %=34 - по стр. 60, 71)	39 489.30					504 565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	756 556.97					4 475 875			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	84.87	8.36	0.01			770	135		
			76.50					636		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 27)	8.61					119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 27)	5.02					65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	98.50					954			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 231.39	279.90	5 503.65			54 379	4 506	42 663	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45, 48)	279.90					4 506			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 48)	167.94					2 704			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 231.39					54 379			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	765 195.94					4 546 282			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	16 375.19					97 290			
	ИТОГО	781 571.13					4 643 572			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	15 631.42					92 871			
	ИТОГО	797 202.55					4 736 443			
	НДС 18%	143 496.46					852 560			
	ВСЕГО С НДС	940 699.01					5 589 003			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	74 261.53					1 009 965			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	39 613.37					506 259			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)