«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
	
И. о. главы администрации Центрального района	Заместитель директора ООО «ЖКХ Чкаловск»	
Городского округа «Город Калининград»
		
________________ /А.А. Лебедев /	____________________/Ю.В. Турчин/	
		
«______»____________________ 2011г.	«______»____________________ 2011г.	

Объект: Ремонт улично-дорожной сети дорог и проездов по адресу ул. Беланова, 29 в Центральном районе г. Калининграда
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.705	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1.29	
3.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	139.4388	
4.	Перевозка мусора в автотранспортные средства на 15 км	т	139.4388	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0069	
6.	Вывоз грунта в автотранспортные средства на 15 км	т	11.04	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0069	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1725	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.975	
10.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0575	
11.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.75	
12.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	11.5	
13.	Плитка бетонная, 60 мм	м2	117.3	
14.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  	100 м бортового камня	1	
15.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0198	
16.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.074	
17.	Камни бортовые бетонные, БР 100.20.8	шт.	100	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06069	
19.	Вывоз грунта в автотранспортные средства на 15 км	т	97.104	
20.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.06069	
21.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.5355	
22.	Песок природный для строительных работ средний	м3	58.905	
23.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2499	
24.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.99	
25.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	35.7	
26.	Плитка бетонная, 100 мм	м2	364.14	
27.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  	100 м бортового камня	1.29	
28.	Камни бортовые бетонные, БР 100.30.18	шт.	129	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
	              Л.А. Ларионова /Начальник отдела благоустройства и контроля за санитарным содержанием территории/	
	(должность, подпись, Ф.И.О)