«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	874 028	руб.	Смета на сумму:	874 028	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 6»

________________ /Русович С. Б. /	________________ /Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на УК РСУ-6 капитальный ремонт крыши по ул. Майора Козенкова 11-11а	
Сметная стоимость:	874.028	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	710.963	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.385	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	153.104	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.51	165.55	131.65	33.90	581.08	462.09	118.99	12.51	4.4	6 304	5 781	524	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			457.47				84%	4 856			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			277.25				48%	2 775			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 315.80					13 935			
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.16	2 875.85	685.02	51.83	9 087.69	2 164.66	163.78	12.51	7.1	48 115	27 080	1 163	
				2 139.00			6 759.24		2.94	1		19 872		
	Накладные расходы		83%			1 796.67				71%	19 227			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 407.03				52%	14 082			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 291.39					81 423			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.51	5 502.93	806.67	80.64	19 315.28	2 831.41	283.05	12.51	7.11	89 114	35 421	2 012	
				4 615.62			16 200.83		3.19	1		51 681		
	Накладные расходы		83%			2 350.07				71%	25 149			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 840.42				52%	18 419			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 505.77					132 682			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.73	9 291.30	1 358.31	34.61	6 782.65	991.57	25.27	12.51	6.98	29 648	12 404	176	
				7 898.38			5 765.82		2.96	1		17 067		
	Накладные расходы		83%			823.00				71%	8 807			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			644.52				52%	6 450			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 250.17					44 905			
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.26	6 775.72	1 449.90	67.19	1 761.69	376.97	17.47	12.51	7.02	10 444	4 716	123	
				5 258.63			1 367.24		4.1	1		5 606		
	Накладные расходы		83%			312.89				71%	3 348			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			245.03				52%	2 452			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 319.61					16 245			
6.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.54	75.57	75.35	0.22	40.81	40.69	0.12	12.51	4.09	510	509		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			33.77				71%	361			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.45				52%	265			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.03					1 136			
7.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.54	8 813.16	326.90	31.86	4 759.11	176.53	17.21	12.51	6.89	16 753	2 208	119	
				8 454.40	3.03		4 565.38	1.63	3.16	12.48		14 427	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			192.41				92%	2 050			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97.99				44%	980			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 049.51					19 783			
8.	ТЕРр 58-20-1 
Устройство карнизной планки (капельник), 100 м	0.54	2 956.30	374.76	6.66	1 596.40	202.37	3.60	12.51	6.9	6 227	2 532	25	
				2 574.88	1.03		1 390.44	0.56	2.64	12.57		3 671	7	
	Накладные расходы		83%			168.43				71%	1 803			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			131.90				52%	1 320			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 896.74					9 350			
9.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.777	221.62	101.80	102.69	1 945.12	893.48	901.29	12.51	3.39	14 500	11 177	3 055	
				17.13	1.45		150.35	12.73	1.78	12.56		268	160	
	Объем: 351*0.7+316*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			815.59				77%	8 729			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			543.73				48%	5 442			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 304.44					28 671			
10.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	181.6839	36.04			6 547.89					27 345			
				36.04			6 547.89		150.51			27 345		
	Объем: 8.777*20.7													
11.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.51	286.73	122.64	1.26	1 006.42	430.45	4.43	12.51	7.2	6 989	5 385	32	
				162.83			571.53		2.75	1		1 572		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			400.32				79%	4 254			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			275.49				51%	2 746			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 682.23					13 990			
12.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	438.75	13.13			5 760.79					18 779			
				13.13			5 760.79		42.8			18 779		
	Объем: 351*1.25													
13.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.04	1 174.67	1 166.71	7.96	46.99	46.67	0.32	12.51	4.05	585	584	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			38.74				71%	415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.34				52%	304			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.06					1 303			
14.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
15.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.88	3 070.76			5 773.03					9 880			
				3 070.76			5 773.03		5 255.58			9 880		
	Объем: 0.47*4													
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	373.54	335.71	26.60	37.35	33.57	2.66	12.52	7.17	444	420	19	
				11.23			1.12		4.14	1		5		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.58				90%	378			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.13				43%	181			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.06					1 003			
17.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.044	23 811.97			1 047.73					2 106			
				23 811.97			1 047.73		47 861.13			2 106		
	Объем: 0.1*0.44													
18.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.51	8 171.06	405.87	165.99	28 680.41	1 424.60	582.62	12.52	6.6	143 845	17 836	3 845	
				7 599.20	14.91		26 673.19	52.34	4.58	12.5		122 163	654	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 595.10				92%	17 011			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			812.32				44%	8 136			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 087.82					168 991			
19.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	29.484	137.86			4 064.66					17 683			
				137.86			4 064.66		599.75			17 683		
	Объем: 351*0.084													
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	12.51	7.18	9 539	1 750	40	
				7 069.56			2 969.22		2.61	1		7 750		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	910			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					11 692			
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
22.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
23.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	12.51	7.2	2 961	1 435	3	
				1 029.19			360.22		4.23	1		1 524		
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 019			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	746			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.05					4 726			
24.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
25.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.035	8 572.20	5 513.35	252.31	300.03	192.97	8.83	12.51	6.18	2 946	2 414	55	
				2 806.54	60.12		98.23	2.10	4.86	12.52		477	26	
	Накладные расходы		78%			152.15				66%	1 610			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			122.89				50%	1 220			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.08					5 776			
26.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.147	2 934.00			431.30					1 652			
				2 934.00			431.30		11 241.04			1 652		
	Объем: 0.035*4200													
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.035	23 217.20	15 220.75	473.40	812.60	532.73	16.57	12.51	6.18	8 046	6 664	102	
				7 523.05	112.70		263.31	3.94	4.86	12.52		1 280	49	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			418.60				66%	4 431			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			338.10				50%	3 357			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 569.30					15 833			
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.385	2 934.00			1 129.59					4 328			
				2 934.00			1 129.59		11 241.04			4 328		
	Объем: 0.035*2200*5													
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.252	2 412.79	1 295.60	2.05	608.02	326.49	0.52	12.51	4.04	5 275	4 084	2	
				1 115.14			281.02		4.23	1		1 189		
	Накладные расходы		79%			257.93				67%	2 736			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			163.25				40%	1 634			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.19					9 645			
30.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.252	2 273.86	99.29	11.39	573.01	25.02	2.87	12.51	7.11	1 833	313	20	
				2 163.18			545.12		2.75	1		1 499		
	Накладные расходы		95%			23.77				80%	250			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.76				37%	116			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.54					2 199			
31.	ТЕРр 53-16-1 
(прим.) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	1	1 615.27	301.17	30.24	1 615.27	301.17	30.24	12.51	6.11	8 780	3 768	185	
				1 283.86	5.99		1 283.86	5.99	3.76	12.52		4 827	75	
	Накладные расходы		86%			264.16				73%	2 805			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			215.01				56%	2 152			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 094.44					13 737			
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	20.71	7.34		7.34	151.92		151.92		5.54	842		842	
										1				
	Объем: 14.35+1.45+4.91													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	20.71	26.50		26.50	548.82		548.82		5.54	3 040		3 040	
										1				
	Объем: 14.35+1.45+4.91													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	114 147.27	12 147.14	3 045.11			519 449	151 975	16 411	
			98 955.07	90.33				351 065	1 129	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 147.27	12 147.14	3 045.11			519 449	151 975	16 411	
			98 955.07	90.33				351 065	1 129	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24 754.99					81 773			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 8, 13, 20-24; %=92 - по стр. 7, 18, 32; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 14, 16; %=66 - по стр. 25, 27; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30; %=73 - по стр. 31)	10 796.67					115 259			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-6, 8, 13, 20-24; %=44 - по стр. 7, 18, 32; %=51 - по стр. 11; %=43 - по стр. 14, 16; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30; %=56 - по стр. 31)	7 624.53					76 255			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 568.47					710 963			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	132 568.47					710 963			
	Строительный контроль 2,14%	2 836.97					15 215			
	Итого со строительным контролем	135 405.44					726 178			
	Непредвиденные работы 2%	2 708.11					14 524			
	Итого с непредвиденными расходами	138 113.55					740 702			
	НДС	24 860.44					133 326			
	Всего с НДС	162 973.99					874 028			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 796.67					115 259			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 624.53					76 255			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)