«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 021 461	руб.	Смета на сумму:	1 021 461	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	Г. Калининград, ул. Адмиральская, 3-3а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт дворовой территории МКД №3-3а по адресу: ул. Адмиральская, 3-3а г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 021.461	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.839	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	121.644	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.2533	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 747.95	543.67	1 204.28	14.4	4.64	13 417	7 829	5 588	
					473.50			119.94	1	14.39			1 726	
	Объем: 281.43*0.09													
	Накладные расходы		104%			690.15				88.4%	8 447			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			398.17				48%	4 586			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 836.27					26 450			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.145	1 689.81	625.26	1 064.55	245.02	90.66	154.36	14.41	4.51	2 003	1 306	696	
					105.66			15.32	1	14.39			220	
	Накладные расходы		104%			110.22				88.4%	1 349			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.59				48%	732			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.83					4 084			
	
3.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	57.16	66.71		66.71	3 813.15		3 813.15	1	6.28	23 947		23 947	
									1	1				
	Объем: 25.33*2.2+14.5*0.3*0.15*2.2													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
4.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	57.16	12.00		12.00	685.65		685.65	1	6.28	4 306		4 306	
									1	1				
	Объем: 25.33*2.2+14.5*0.3*0.15*2.2													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
5.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж металлических конструкций, 1 т конструкций	0.1	776.37	226.14	550.24	77.64	22.61	55.02	14.4	5.59	633	326	308	
					59.73			5.97	3.53	14.38			86	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			23.15				68.85%	284			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			20.65				57.8%	238			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.44					1 155			
	
	Устройство проезда и автостоянки	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.13032	6 043.37	143.59	5 889.24	787.57	18.71	767.49	14.4	6.6	5 341	269	5 065	
				10.54	836.41		1.37	109.00	4.5	14.16		6	1 543	
	Объем: 244*0.38+65.87*0.47+20.75*0.32													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		85.5%			109.19				72.68%	1 317			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			54.28				34%	616			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					951.04					7 274			
	
7.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	208.58	12.00		12.00	2 501.96		2 501.96	1	6.28	15 712		15 712	
									1	1				
	Объем: 130.36*1.6													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
8.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.13032	523.82	34.75	478.53	68.26	4.53	62.36	14.4	7.51	540	65	468	
				10.54	79.95		1.37	10.42	4.5	13.48		6	140	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		85.5%			12.78				72.68%	149			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			6.35				34%	70			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.40					759			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6627	3 132.30	153.85	2 960.45	2 075.77	101.95	1 961.89	14.4	4.96	11 245	1 468	9 731	
				18.00	248.28		11.93	164.53	3.83	14.4		46	2 369	
	Объем: 331.35*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			340.56				108.63%	4 168			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			215.18				64.6%	2 479			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 631.51					17 892			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	72.9	104.66			7 629.71					38 412			
				104.66			7 629.71		526.92			38 412		
	Объем: 66.27*1.1													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.3314	62 217.14	368.51	5 405.31	20 618.76	122.12	1 791.32	14.4	5.91	107 929	1 759	10 587	
				56 443.32	768.74		18 705.32	254.76	5.11	14.35		95 584	3 656	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			481.65				108.63%	5 882			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			304.33				64.6%	3 498			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 404.74					117 309			
	
12.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1242	675.78		675.78	83.93		83.93	1	5.59	469		469	
					73.83			9.17	4.84	14.39			132	
	Объем: 310.6*0.04													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		127.8%			11.72				108.63%	143			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			7.40				64.6%	85			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.05					698			
	
13.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	12.67	280.61			3 555.33					23 320			
				280.61			3 555.33		1 840.58			23 320		
	Объем: 0.1242*102													
	
14.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	31.06	166.36	140.59	19.83	5 167.22	4 366.65	615.76	14.41	4.83	66 801	62 923	2 974	
				5.95	0.90		184.81	27.95	4.89	14.51		904	406	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			5 616.30				108.63%	68 794			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			3 548.64				64.6%	40 911			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 332.16					176 506			
	
15.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная декоративная "Кирпичик", толщина 80 мм, серая М 400, м2	316.8	111.15			35 211.54					150 353			
				111.15			35 211.54		4.27			150 353		
	Объем: 310.6*1.02													
	Поправки: М: =420*1.13/4.27	
	
16.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.83	5 136.11	784.81	101.71	4 262.97	651.39	84.42	14.41	6.28	25 895	9 387	530	
				4 249.59	12.84		3 527.16	10.66	4.53	14.38		15 978	153	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			846.10				108.63%	10 363			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			534.61				64.6%	6 163			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 643.68					42 421			
	
17.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	88	76.13			6 699.44					39 737			
				76.13			6 699.44		451.56			39 737		
	
18.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1	2 219.13	387.78		2 219.13	387.78		14.41	1	13 573	5 588		
				1 831.35			1 831.35		4.36	1		7 985		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		103.5%			401.35				87.97%	4 916			
			=(115*0.9)							=(115*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			296.65				61.2%	3 420			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 917.13					21 909			
	
19.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1	891.77	61.79	456.93	891.77	61.79	456.93	14.41	5.16	4 647	890	2 358	
				373.06	44.25		373.06	44.25	3.75	14.43		1 399	639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		103.5%			109.75				87.97%	1 345			
			=(115*0.9)							=(115*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76.5%			81.12				61.2%	936			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.64					6 928			
	
20.	ТЕРр 66-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер до 20см., 1 люк	4	345.86	41.00	10.13	1 383.44	164.00	40.52	14.4	8.24	9 309	2 362	334	
				294.73			1 178.92		5.61	1		6 614		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			177.12				91.8%	2 168			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			111.52				54.4%	1 285			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 672.08					12 762			
	
	Устройство тротуара	
	
21.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0131	6 043.37	143.59	5 889.24	79.17	1.88	77.15	14.4	6.6	537	27	509	
				10.54	836.41		0.14	10.96	4.5	14.16		1	155	
	Объем: 45.2*0.22+10.08*0.31													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		85.5%			10.98				72.68%	132			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			5.46				34%	62			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.61					731			
	
22.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	20.96	12.00		12.00	251.42		251.42	1	6.28	1 579		1 579	
									1	1				
	Объем: 13.1*1.6													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
23.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0131	523.82	34.75	478.53	6.86	0.46	6.27	14.4	7.51	54	7	47	
				10.54	79.95		0.14	1.05	4.5	13.48		1	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		85.5%			1.29				72.68%	15			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		42.5%			0.64				34%	7			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.79					76			
	
24.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0904	3 132.30	153.85	2 960.45	283.16	13.91	267.62	14.4	4.96	1 534	200	1 327	
				18.00	248.28		1.63	22.44	3.83	14.4		6	323	
	Объем: 45.2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			46.46				108.63%	568			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			29.35				64.6%	338			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.97					2 440			
	
25.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.94	104.66			1 040.32					5 238			
				104.66			1 040.32		526.92			5 238		
	Объем: 9.04*1.1													
	
26.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0226	675.78		675.78	15.27		15.27	1	5.59	85		85	
					73.83			1.67	4.84	14.39			24	
	Объем: 45.2*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		127.8%			2.13				108.63%	26			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			1.35				64.6%	16			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.75					127			
	
27.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	2.3052	280.61			646.86					4 243			
				280.61			646.86		1 840.58			4 243		
	Объем: 0.0226*102													
	
28.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	4.52	166.36	140.59	19.83	751.96	635.46	89.61	14.41	4.83	9 721	9 157	433	
				5.95	0.90		26.89	4.07	4.89	14.51		132	59	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			817.32				108.63%	10 011			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			516.42				64.6%	5 954			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 085.70					25 686			
	
29.	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	46.1	119.43			5 505.72					18 524			
				119.43			5 505.72		401.83			18 524		
	Объем: 4.52*10.2													
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.56	1 060.47	784.81	101.71	593.86	439.49	56.96	14.41	6.28	7 132	6 333	358	
				173.95	12.84		97.41	7.19	4.53	14.38		441	103	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			570.86				108.63%	6 991			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			360.69				64.6%	4 158			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.41					18 281			
	
31.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0111	569.06			6.32					32			
				569.06			6.32		2 881.83			32		
	Объем: (0.56)*(0.06*0.33)													
	
32.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.84	685.00			1 945.40					8 962			
				685.00			1 945.40		3 155.54			8 962		
	Объем: (0.56)*(5.9*0.86)													
	
33.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	56	34.14			1 911.84					13 038			
				34.14			1 911.84		232.83			13 038		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	112 764.37	7 627.06	15 043.34			628 268	109 896	87 411	
			90 093.98	819.35				430 962	11 748	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 686.73	7 604.45	14 988.32			627 635	109 570	87 103	
			90 093.98	813.38				430 962	11 662	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	64 152.48					301 859			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2; %=72.68 - по стр. 6, 8, 21, 23; %=108.63 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30; %=87.97 - по стр. 18, 19; %=91.8 - по стр. 20)	10 355.94					126 787			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 6, 8, 21, 23; %=64.6 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30; %=61.2 - по стр. 18, 19; %=54.4 - по стр. 20)	6 535.75					75 314			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	129 578.42					829 736			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	77.64	22.61	55.02			633	326	308	
				5.97					86	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 5)	23.15					284			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 5)	20.65					238			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	121.44					1 155			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	129 699.86					830 891			
	Строительный контроль 2,14%	2 775.58					17 781			
	Всего со строительным контролем	132 475.44					848 672			
	Непредвиденные работы 2%	2 649.51					16 973			
	Всего с непредвиденными работами	135 124.95					865 645			
	НДС	24 322.49					155 816			
	Всего с НДС	159 447.44					1 021 461			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)