«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 272 838	руб.	Смета на сумму:	1 272 838	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Старорусская 26-28 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 272.838	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.066	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	227.440	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	4.65	553.31	459.71	93.60	2 572.89	2 137.65	435.24	12.51	4.4	28 657	26 742	1 915	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 116.27				84.15%	22 503			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 271.90				47.6%	12 729			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 961.07					63 890			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.65	2 875.85	685.02	51.83	13 372.70	3 185.34	241.01	12.51	7.1	70 802	39 849	1 711	
				2 139.00			9 946.35		2.94	1		29 242		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 643.83				70.55%	28 113			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 070.47				52%	20 721			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 087.00					119 637			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.18	5 502.93	806.67	80.64	23 002.25	3 371.88	337.08	12.51	7.11	106 124	42 182	2 397	
				4 615.62			19 293.29		3.19	1		61 546		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 798.66				70.55%	29 759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 191.72				52%	21 935			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 992.63					157 818			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.096	6 775.72	1 449.90	67.19	650.47	139.19	6.45	12.51	7.02	3 856	1 741	45	
				5 258.63			504.83		4.1	1		2 070		
	Накладные расходы		83%			115.53				70.55%	1 228			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.47				52%	905			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.47					5 990			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.32	9 291.30	1 358.31	34.61	12 264.52	1 792.97	45.69	12.51	6.98	53 609	22 430	319	
				7 898.38			10 425.86		2.96	1		30 861		
	Накладные расходы		83%			1 488.17				70.55%	15 824			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 165.43				52%	11 664			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 918.12					81 097			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.05	4 519.16	360.82	36.65	4 745.12	378.86	38.48	12.51	7.07	22 755	4 740	272	
				4 121.69			4 327.77		4.1	1		17 744		
	Накладные расходы		83%			314.45				70.55%	3 344			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			246.26				52%	2 465			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 305.83					28 564			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылок), 100 м	0.075	3 176.89	1 205.91	20.22	238.27	90.44	1.52	12.51	7.02	1 733	1 131	11	
				1 950.76			146.31		4.04	1		591		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			75.07				70.55%	798			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.79				52%	588			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					3 119			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.555	221.62	101.80	102.69	2 782.38	1 278.07	1 289.24	12.51	3.39	20 742	15 989	4 371	
				17.13	1.45		215.07	18.20	1.78	12.56		383	229	
	Объем: 465*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 166.64				76.5%	12 407			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			771.28				47.6%	7 720			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 720.30					40 869			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	259.8885	36.04			9 366.38					39 116			
				36.04			9 366.38		150.51			39 116		
	Объем: 20.7*12.555													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.65	286.73	122.64	1.26	1 333.29	570.26	5.87	12.51	7.2	9 258	7 134	42	
				162.83			757.16		2.75	1		2 082		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			528.63				78.8%	5 622			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			363.54				51%	3 638			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 225.46					18 518			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	581.25	13.13			7 631.81					24 878			
				13.13			7 631.81		42.8			24 878		
	Объем: 465*1.25													
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.51	4.05	1 307	1 305	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				70.55%	921			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	679			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					2 906			
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0162	21 223.62	2 306.00	742.65	343.82	37.36	12.03	12.51	5.84	1 333	467	70	
				18 174.97	28.43		294.43	0.46	2.7	12.53		795	6	
	Объем: 0.54*0.75*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			40.16				90.27%	427			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			20.25				42.84%	203			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.24					1 963			
	
14.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	1.62	3 956.07			6 408.83			1	1	31 916			
				3 956.07			6 408.83		4.98	1		31 916		
	Объем: 0.75*0.54*4													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
15.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.65	8 171.06	405.87	165.99	37 995.42	1 887.29	771.84	12.52	6.6	190 563	23 629	5 094	
				7 599.20	14.91		35 336.28	69.34	4.58	12.5		161 840	867	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 113.16				91.8%	22 487			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			1 081.04				44.2%	10 827			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 189.62					223 878			
	
16.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	46	137.86			6 341.56					27 589			
				137.86			6 341.56		599.75			27 589		
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.66	75.57	75.35	0.22	49.88	49.73	0.15	12.51	4.09	623	622	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			41.28				70.55%	439			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.32				52%	323			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.48					1 385			
	
18.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.64	4 972.00	72.11	75.20	3 182.08	46.15	48.13	12.51	6.29	11 595	577	303	
				4 824.69	5.48		3 087.80	3.50	3.47	12.5		10 715	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			53.62				91.8%	570			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			27.43				44.2%	274			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.13					12 440			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.66	2 956.30	374.76	6.66	1 951.16	247.34	4.40	12.51	6.9	7 611	3 094	30	
				2 574.88	1.03		1 699.42	0.68	2.64	12.57		4 486	9	
	Накладные расходы		83%			205.86				70.55%	2 189			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.21				52%	1 614			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 318.23					11 414			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.66	8 813.16	326.90	31.86	5 816.69	215.75	21.03	12.51	6.89	20 476	2 699	145	
				8 454.40	3.03		5 579.90	2.00	3.16	12.48		17 632	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			235.17				91.8%	2 501			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			120.31				44.2%	1 204			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 172.17					24 181			
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.4	7 415.77	333.04	13.17	2 966.31	133.22	5.27	12.51	7.18	9 085	1 667	38	
				7 069.56			2 827.82		2.61	1		7 381		
	Накладные расходы		83%			110.57				70.55%	1 176			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.59				52%	867			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 163.48					11 128			
	
22.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				70.55%	612			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 378			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				70.55%	255			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 424			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				70.55%	255			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 409			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.33	1 357.93	327.73	1.01	448.12	108.15	0.33	12.51	7.2	2 792	1 353	2	
				1 029.19			339.63		4.23	1		1 437		
	Накладные расходы		83%			89.76				70.55%	955			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.30				52%	704			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.18					4 450			
	
26.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной мауэрлата (прим.), м3 кладки	0.216	1 615.27	301.17	30.24	348.90	65.05	6.53	12.51	6.11	1 896	814	40	
				1 283.86	5.99		277.31	1.29	3.76	12.52		1 043	16	
	Объем: 9*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			57.05				73.1%	607			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			46.44				56%	465			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					452.39					2 968			
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.089	8 572.20	5 513.35	252.31	762.93	490.69	22.46	12.51	6.18	7 491	6 139	139	
				2 806.54	60.12		249.78	5.35	4.86	12.52		1 214	67	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			386.91				66.3%	4 115			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			312.51				50.4%	3 128			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 462.35					14 733			
	
28.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.3738	3 649.31			1 364.11					5 152			
				3 649.31			1 364.11		13 782.4			5 152		
	Объем: 0.089*4200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.089	23 217.20	15 220.75	473.40	2 066.33	1 354.65	42.13	12.51	6.18	20 461	16 947	260	
				7 523.05	112.70		669.55	10.03	4.86	12.52		3 254	126	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 064.45				66.3%	11 319			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			859.75				50.4%	8 605			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 990.53					40 385			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.979	3 649.31			3 572.67					13 493			
				3 649.31			3 572.67		13 782.4			13 493		
	Объем: 0.089*2200*5													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.182	2 412.79	1 295.60	2.05	439.13	235.80	0.37	12.51	4.04	3 810	2 950	2	
				1 115.14			202.96		4.23	1		859		
	Накладные расходы		79%			186.28				67.15%	1 981			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			117.90				40%	1 180			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.31					6 971			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.182	2 291.60	114.18	14.24	417.07	20.78	2.59	12.51	7.11	1 361	260	18	
				2 163.18			393.70		2.75	1		1 083		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			19.64				80.33%	209			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			9.71				37.4%	97			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.42					1 667			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	154 027.09	18 067.98	3 340.24			744 347	226 051	17 240	
			132 618.83	110.85				501 061	1 389	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	154 027.09	18 067.98	3 340.24			744 347	226 051	17 240	
			132 618.83	110.85				501 061	1 389	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 685.36					142 144			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=76.5 - по стр. 8; %=78.8 - по стр. 10; %=90.27 - по стр. 13; %=91.8 - по стр. 15, 18, 20; %=73.1 - по стр. 26; %=66.3 - по стр. 27, 29; %=67.15 - по стр. 31; %=80.33 - по стр. 32)	16 043.20					170 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=51 - по стр. 10; %=42.84 - по стр. 13; %=44.2 - по стр. 15, 18, 20; %=56 - по стр. 26; %=50.4 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37.4 - по стр. 32)	11 326.01					113 361			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 396.30					1 028 324			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	181 396.30					1 028 324			
	Строительный контроль 2,14%	3 881.88					22 006			
	Всего со строительным контролем	185 278.18					1 050 330			
	Непредвиденные расходы 2%	3 705.56					21 007			
	Итог с непредвиденными	188 983.74					1 071 337			
	НДС	34 017.07					192 841			
	Всего с НДС	223 000.81					1 264 178			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 043.20					170 616			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 326.01					113 361			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	37.58	7.34		7.34	275.68		275.68		5.54	1 527		1 527	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	37.58	26.50		26.50	995.90		995.90		5.54	5 517		5 517	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 271.58		1 271.58			7 044		7 044	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 271.58		1 271.58			7 044		7 044	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 271.58					7 044			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 271.58					7 044			
	Строительный контроль 2,14%	27.21					151			
	Всего со строительным контролем	1 298.79					7 195			
	Непредвиденные расходы 2%	25.98					144			
	Итог с непредвиденными	1 324.77					7 339			
	НДС	238.46					1 321			
	Всего с НДС	1 563.23					8 660			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	155 298.67	18 067.98	4 611.82			751 391	226 051	24 284	
			132 618.83	110.85				501 061	1 389	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	155 298.67	18 067.98	4 611.82			751 391	226 051	24 284	
			132 618.83	110.85				501 061	1 389	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 685.36					142 144			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=76.5 - по стр. 8; %=78.8 - по стр. 10; %=90.27 - по стр. 13; %=91.8 - по стр. 15, 18, 20; %=73.1 - по стр. 26; %=66.3 - по стр. 27, 29; %=67.15 - по стр. 31; %=80.33 - по стр. 32)	16 043.20					170 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=51 - по стр. 10; %=42.84 - по стр. 13; %=44.2 - по стр. 15, 18, 20; %=56 - по стр. 26; %=50.4 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37.4 - по стр. 32)	11 326.01					113 361			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	182 667.88					1 035 368			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	182 667.88					1 035 368			
	Строительный контроль 2,14%	3 909.09					22 157			
	Всего со строительным контролем	186 576.97					1 057 525			
	Непредвиденные расходы 2%	3 731.54					21 151			
	Итог с непредвиденными	190 308.51					1 078 676			
	НДС	34 255.53					194 162			
	Всего с НДС	224 564.04					1 272 838			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 043.20					170 616			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 326.01					113 361			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)