«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 990 505	руб.	Смета на сумму:	1 990 505	руб.	

________________ /  М.Н Козаченко /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	КРОВЛЯ	
	
Объект:	ООО УЮТ	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли жилого дома №17 по ул. Римского- Корсакова	
Сметная стоимость:	1 990.505	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.122	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	347.390	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	СЛОЖНАЯ КРОВЛЯ (с уклоном более 27 град, со скатом более чем на 2 стороны, с препадом по высоте)	
	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	3.021	253.90	252.44	1.46	767.03	762.61	4.42	12.14	3.9	9 275	9 258	17	
									1	1				
	Объем: 502.1-200													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			632.97				71%	6 573			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			495.70				52%	4 814			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 895.69					20 662			
	
2.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2	699.36	695.41	3.95	1 398.73	1 390.83	7.90	12.14	3.9	16 915	16 885	31	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 154.39				71%	11 988			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			904.04				52%	8 780			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 457.16					37 684			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.021	5 724.76	1 008.34	100.80	28 744.01	5 062.86	506.12	12.14	6.5	137 291	61 463	3 290	
				4 615.62			23 175.03		3.13	1		72 538		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			4 202.17				71%	43 639			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 290.86				52%	31 961			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 237.04					212 890			
	
4.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.021	3 060.06	856.28	64.79	15 364.57	4 299.36	325.30	12.14	6.49	86 525	52 194	2 111	
				2 139.00			10 739.92		3	1		32 220		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			3 568.47				71%	37 058			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 794.58				52%	27 141			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 727.62					150 724			
	
5.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	13.5567	211.61	46.85	7.91	2 868.78	635.14	107.27	12.14	6.15	14 005	7 711	660	
				156.85	0.38		2 126.37	5.08	2.65	12.2		5 635	62	
	Объем: 502.1*2+502.1*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			678.63				90%	6 996			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			345.72				43%	3 342			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 893.13					24 343			
	
6.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.1	138.28	104.59	33.69	290.39	219.64	70.74	12.14	4.71	3 000	2 666	333	
					3.06			6.43	2.96	12.15			78	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			244.16				92%	2 524			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			124.34				44%	1 207			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.88					6 732			
	
7.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	231	7.04			1 626.24					4 796			
				7.04			1 626.24		20.76			4 796		
	Объем: 210*1.1													
	
8.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	31.5	47.52	20.14	27.38	1 496.88	634.28	862.60	12.14	4.99	12 005	7 700	4 304	
					3.42			107.86	2.2	12.14			1 309	
	Объем: 210*0.15													
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		108%			801.51				92%	8 288			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			408.18				44%	3 964			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 706.57					24 257			
	
9.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	31.5	253.57	149.96	103.61	7 987.44	4 723.74	3 263.70	12.14	6.36	78 103	57 346	20 757	
									13.45	1				
	Объем: 210*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		90%			4 251.37				77%	44 156			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 834.24				48%	27 526			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 073.05					149 786			
	
10.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	32.13	447.38			14 374.32					66 427			
				447.38			14 374.32		2 067.43			66 427		
	Объем: 31.5*1.02													
	
11.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	5.021	94.32	72.76	21.56	473.58	365.33	108.25	12.14	4.71	4 945	4 435	510	
					1.96			9.84	2.96	12.15			120	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Накладные расходы		108%			405.18				92%	4 191			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			206.34				44%	2 004			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 085.11					11 140			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	552.31	13.13			7 251.83					20 883			
				13.13			7 251.83		37.81			20 883		
	Объем: 502.1*1.1													
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.021	221.62	101.80	102.69	1 112.73	511.13	515.59	12.14	3.75	8 268	6 205	1 933	
				17.13	1.45		86.01	7.28	1.5	12.16		129	89	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			466.57				77%	4 846			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			311.05				48%	3 021			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 890.35					16 136			
	
14.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	103.9347	62.53			6 499.04					40 645			
				62.53			6 499.04		391.06			40 645		
	Объем: 5.021*20.7													
	
15.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.14	3.89	634	633	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 413			
	
16.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.01	1 174.67	1 166.71	7.96	11.75	11.67	0.08	12.14	3.89	142	142		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			9.69				71%	101			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.59				52%	74			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.02					317			
	
17.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.14	5.96	5 575	2 513	532	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.85	12.13		2 529	76	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 330			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 113			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 018			
	
18.	С203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.1									8 922			
									4 248.48			8 922		
	Объем: 1.2+0.9													
	
19.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.45	4 519.16	360.82	36.65	2 033.62	162.37	16.49	12.14	6.47	9 497	1 971	107	
				4 121.69			1 854.76		4	1		7 419		
	Накладные расходы		83%			134.77				71%	1 399			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.54				52%	1 025			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.93					11 921			
	
20.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.51	9 291.30	1 358.31	34.61	4 738.56	692.74	17.65	12.14	6.39	20 688	8 410	113	
				7 898.38			4 028.17		3.02	1		12 165		
	Накладные расходы		83%			574.97				71%	5 971			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			450.28				52%	4 373			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 763.82					31 032			
	
21.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	12.14	6.42	7 498	3 520	86	
				5 258.63			1 051.73		3.7	1		3 891		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 499			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	1 830			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					11 828			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.75	75.57	75.35	0.22	56.68	56.51	0.17	12.14	3.95	687	686	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			46.90				71%	487			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.73				52%	357			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.31					1 531			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.75	8 813.16	326.90	31.86	6 609.87	245.17	23.90	12.14	6.25	22 846	2 976	149	
				8 454.40	3.03		6 340.80	2.27	3.11	12.11		19 720	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			267.24				92%	2 763			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			136.09				44%	1 321			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 013.20					26 930			
	
24.	ФЕРр 58-12-1 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 358 от 25.07.2011.. Приказ № 358 от 25.07.2011) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.375	2 565.57	315.91	50.98	962.09	118.47	19.12	12.89	7.33	5 320	1 527	140	
				2 198.68	6.38		824.51	2.39	4.43	13.52		3 653	32	
	Объем: 75*0.5													
	Добавл.ресурсы:  1-1022;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 102-0073	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			100.31				71%	1 107			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.56				52%	811			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 140.96					7 238			
	
25.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.37	12 209.62	1 466.81	41.45	4 517.56	542.72	15.34	12.14	6.46	16 903	6 589	99	
				10 701.36	4.72		3 959.50	1.75	2.58	12.13		10 216	21	
	Объем: 74*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			588.03				92%	6 081			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			299.46				44%	2 908			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 405.05					25 893			
	
26.	ТЕР 12-01-023-03 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля, 100 м2 кровли	5.021	12 025.89	621.91	207.48	60 381.99	3 122.59	1 041.78	12.14	6.02	284 229	37 908	6 272	
				11 196.50	18.64		56 217.63	93.59	4.27	12.13		240 049	1 135	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			3 473.47				92%	35 920			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 768.90				44%	17 179			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65 624.36					337 327			
	
27.	С101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	15									9 016			
									601.09			9 016		
	Объем: 50*0.3													
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержания, 100 м ограждения	1.09	5 008.82	90.13	94.00	5 459.62	98.24	102.46	12.14	5.82	18 986	1 193	596	
				4 824.69	6.84		5 258.91	7.46	3.27	12.12		17 197	90	
	Объем: 75+34													
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			114.16				92%	1 180			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			58.14				44%	565			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 631.91					20 731			
	
29.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон  из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.32	11 907.97	1 173.45	33.16	3 810.55	375.50	10.61	12.14	6.46	13 462	4 559	69	
				10 701.36	3.78		3 424.44	1.21	2.58	12.13		8 835	15	
	Объем: 2*(13+3)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			406.85				92%	4 208			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			207.19				44%	2 013			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 424.59					19 683			
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.886	7 415.77	333.04	13.17	6 570.37	295.07	11.67	12.14	6.56	21 260	3 582	77	
				7 069.56			6 263.63		2.81	1		17 601		
	Накладные расходы		83%			244.91				71%	2 543			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			191.80				52%	1 863			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 007.07					25 666			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	12.14	6.56	1 445	525	5	
				4 116.09			370.45		2.47	1		915		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	273			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 091			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	12.14	6.56	1 434	525	5	
				8 231.09			740.80		1.22	1		904		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	273			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 080			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.74	1 357.93	327.73	1.01	1 004.87	242.52	0.75	12.14	6.57	6 087	2 944	5	
				1 029.19			761.60		4.12	1		3 138		
	Накладные расходы		83%			201.29				71%	2 090			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			157.64				52%	1 531			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 363.80					9 708			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.08	8 572.20	5 513.35	252.31	685.78	441.07	20.18	12.14	5.85	6 514	5 355	118	
				2 806.54	60.12		224.52	4.81	4.64	12.13		1 042	58	
	Накладные расходы		78%			347.79				66%	3 573			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			280.90				50%	2 707			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 314.47					12 793			
	
35.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.68	6 499.70			4 419.80					18 420			
				6 499.70			4 419.80		27 087.5			18 420		
	Объем: 0.08*8500													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.05	32 504.08	21 309.05	662.76	1 625.20	1 065.45	33.14	12.14	5.85	15 572	12 935	194	
				10 532.27	157.78		526.61	7.89	4.64	12.13		2 443	96	
	Поправки: ПЗ: *7	
	Накладные расходы		78%			837.21				66%	8 600			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			676.20				50%	6 516			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 138.61					30 688			
	
37.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.575	6 499.70			10 237.03					42 663			
				6 499.70			10 237.03		27 087.5			42 663		
	Объем: 0.05*4500*7													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	12.14	5.85	890	739	11	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.64	12.13		140	5	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	491			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	372			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					1 753			
	
39.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.09	6 499.70			584.97					2 438			
				6 499.70			584.97		27 087.5			2 438		
	Объем: 0.02*4500													
	
40.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.9	1 615.27	301.17	30.24	1 453.74	271.05	27.22	12.14	5.7	7 733	3 291	155	
				1 283.86	5.99		1 155.47	5.39	3.71	12.13		4 287	65	
	Объем: 0.3*1*12*0.25													
	Накладные расходы		86%			237.74				73%	2 450			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			193.51				56%	1 879			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 884.99					12 062			
	
41.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.06	6 350.32	635.76	12.96	381.02	38.15	0.78	12.14	6.52	1 358	463	5	
				5 701.60	2.33		342.10	0.14	2.6	12.1		889	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			31.78				71%	330			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.89				52%	242			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.69					1 930			
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.26	2 412.79	1 295.60	2.05	627.33	336.86	0.53	12.14	3.88	5 309	4 089	2	
				1 115.14			289.94		4.2	1		1 218		
	Накладные расходы		79%			266.12				67%	2 740			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			168.43				40%	1 636			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 061.88					9 684			
	
43.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен брандмауэра, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.064	7 252.51	1 746.68	85.13	464.16	111.79	5.45	12.14	5.91	3 186	1 357	32	
				5 420.71	27.56		346.93	1.76	5.18	12.13		1 797	21	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			107.87				80%	1 102			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			53.37				37%	510			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.40					4 798			
	
44.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	12.14	6.5	1 088	208	14	
				2 163.18			324.48		2.67	1		866		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	166			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	77			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 331			
	
45.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карнизов чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.38	257.63	231.54	26.09	97.90	87.99	9.91	12.14	6.48	1 132	1 068	64	
					10.34			3.93	1	12.12			48	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			78.13				72%	804			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			73.54				64%	714			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.57					2 650			
	
46.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.38	4 430.98	1 488.27	115.81	1 683.77	565.54	44.01	12.14	6.53	11 074	6 866	287	
				2 826.89			1 074.22		3.65	1		3 921		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0367:[ М-(5624.15=5305.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		106%			599.47				90%	6 179			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			305.39				43%	2 952			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 588.63					20 206			
	
47.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	1 292.49	327.26	5.84	491.15	124.36	2.22	12.89	7.56	2 429	1 603	17	
				959.40	0.15		364.57	0.06	2.22	13.08		809	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			118.20				80%	1 283			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			58.48				37%	593			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					667.83					4 306			
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	67.46	7.57		7.57	510.94		510.94		5.21	2 662		2 662	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1), т	67.46	27.35		27.35	1 844.99		1 844.99		5.21	9 612		9 612	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	215 748.07	28 324.39	9 639.77			1 089 794	344 040	55 376	
			177 783.94	275.82				690 376	3 350	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 748.07	28 324.39	9 639.77			1 089 794	344 040	55 376	
			177 783.94	275.82				690 376	3 350	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 993.23					214 210			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 15, 16, 19-22, 24, 30-33, 41; %=90 - по стр. 5, 17, 46; %=92 - по стр. 6, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 29; %=77 - по стр. 9, 13; %=66 - по стр. 34, 36, 38; %=73 - по стр. 40; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43, 44, 47; %=72 - по стр. 45)	25 838.20					267 853			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 15, 16, 19-22, 24, 30-33, 41; %=43 - по стр. 5, 17, 46; %=44 - по стр. 6, 8, 11, 23, 25, 26, 28, 29; %=48 - по стр. 9, 13; %=50 - по стр. 34, 36, 38; %=56 - по стр. 40; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43, 44, 47; %=64 - по стр. 45)	17 488.10					169 796			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	259 074.37					1 527 443			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	259 074.37					1 527 443			
	Строительный контроль 1%	2 590.74					15 274			
	Итого	261 665.11					1 542 717			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	5 233.30					30 854			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	266 898.41					1 573 571			
	НДС	48 041.71					283 243			
	ВСЕГО С НДС	314 940.12					1 856 814			
	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 2012/2011 ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
К=1,072	337 615.81					1 990 505	

		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)