«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	204 418	руб.	Смета на сумму:	204 418	руб.	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «УК Мегадом)	
		
________________ / Русович С.Б.  /	________________ / Уланова О.В. /	
		
«03»декабря 2015 г.	«03»декабря 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт лестниц в подъезде МКД №14 по ул. Коммунистическая в г. Калининграде ( по решению суда)	
Сметная стоимость:	204.418	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.206	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	33.349	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, 100 м2	0.045	585.38	343.74	241.64	26.34	15.47	10.87	16.9	9.36	363	261	102	
					111.74			5.03	1	16.9			85	
	Накладные расходы		99%			20.30				84%	291			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.30				48%	166			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.94					820			
	
2.	ТЕР 10-01-008-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	192.74	174.10	18.64	17.81	16.09	1.72	16.89	9.66	288	272	17	
									4.6	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			17.06				90%	245			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.69				43%	117			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.55					650			
	
3.	ТЕРр 59-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.105	1 070.02	1 058.56	11.46	112.35	111.15	1.20	16.9	6.45	1 886	1 878	8	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			84.47				65%	1 221			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.69				48%	901			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.51					4 008			
	
4.	ТЕР 10-01-014-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой ОСБ с двух сторон, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.045	3 647.62	1 539.25	29.20	164.14	69.27	1.31	16.9	9.47	1 549	1 171	12	
				2 079.17			93.56		3.91	1		366		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0261:[ М-(6153.76=9184.72*0.67) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			73.43				90%	1 054			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.41				43%	504			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.97					3 106			
	
5.	ТССЦ 101-5718 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм, м2	9	134.28			1 208.52					2 823			
				134.28			1 208.52		313.71			2 823		
	Объем: 4.5*2													
	
6.	ТЕР 10-01-052-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство лестниц (из доски 1 сорта) с подшивкой плитой ОСБ т.12мм, 1 м2 горизонтальной проекции	10.5	72.18	60.04	8.51	757.93	630.38	89.33	16.9	9.66	11 654	10 653	863	
				3.64			38.22		3.6	1		138		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0024:[ М-(61.99=2066.31*0.03) ];  ТССЦ 102-0032:[ М-(55.90=2795.10*0.02) ];  ТССЦ 102-0052:[ М-(19.29=1928.70*0.01) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(389.18=1769.00*0.22) ];  ТССЦ 203-0371:[ М-(102.19=5109.35*0.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			668.20				90%	9 588			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			340.41				43%	4 581			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 766.54					25 822			
	
7.	ТССЦ 101-5715 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм, м2	10.5	76.68			805.14					2 040			
				76.68			805.14		194.3			2 040		
	
8.	ТССЦ 102-0059 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, м3	2.31	1 915.20			4 424.11					18 956			
				1 915.20			4 424.11		8 205.87			18 956		
	Объем: 0.22*10.5													
	
9.	ТССЦ 102-0051 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.105	2 351.55			246.91					852			
				2 351.55			246.91		8 110.79			852		
	Объем: 0.01*10.5													
	
10.	ТССЦ 102-0031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта, м3	0.21	2 819.10			592.01					2 248			
				2 819.10			592.01		10 704.4			2 248		
	Объем: 0.02*10.5													
	
11.	ТССЦ 102-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, м3	0.315	2 214.00			697.41					2 499			
				2 214.00			697.41		7 933.67			2 499		
	Объем: 0.03*10.5													
	
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.42	221.93	106.22	98.58	93.21	44.61	41.40	16.9	4.04	945	754	167	
				17.13	1.39		7.19	0.58	3.24	16.97		23	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			40.67				77%	588			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.11				48%	367			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.00					1 900			
	
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	8.694	36.04			313.33					1 710			
				36.04			313.33		196.69			1 710		
	Объем: 0.42*20.7													
	
14.	ТЕРр 62-11-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.588	1 107.08	417.70	9.34	650.96	245.61	5.49	16.91	9.55	5 669	4 153	52	
				680.04	1.51		399.86	0.89	3.66	16.88		1 464	15	
	Накладные расходы		80%			197.20				68%	2 834			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.25				40%	1 667			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.41					10 170			
	
15.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.394	1 637.38	593.63	14.16	645.13	233.89	5.58	16.9	9.64	5 544	3 953	54	
				1 029.59	0.36		405.66	0.14	3.79	17		1 537	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			222.33				80%	3 164			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			109.99				37%	1 463			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					977.45					10 171			
	
16.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.225	1 576.99	676.26	10.12	354.82	152.16	2.28	16.9	9.65	3 223	2 571	22	
				890.61	0.18		200.39	0.04	3.14	17		629	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			144.59				80%	2 058			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.53				37%	952			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					570.94					6 232			
	
17.	ТЕРр 56-9-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, 100 коробок	0.01	568.18	568.18		5.68	5.68		16.9	1	96	96		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			4.66				70%	67			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.52				50%	48			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.86					211			
	
18.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0.021	305.84	305.84		6.42	6.42		16.9	1	109	109		
									1	1				
	Накладные расходы		82%			5.26				70%	76			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			3.98				50%	55			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.66					240			
	
19.	ТЕР 10-01-039-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (б/у), 100 м2 проемов	0.021	3 296.73	1 312.38	474.13	69.23	27.56	9.96	16.91	9.66	710	466	96	
				1 510.22			31.71		4.65	1		147		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0205:[ М-(40594.00=405.94*100) ];  ТССЦ 203-0359:[ М-(3639.60=6.74*540) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			29.21				90%	419			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.88				43%	200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.33					1 330			
	
20.	ТССЦ 101-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	123.58			123.58					307			
				123.58			123.58		306.64			307		
	
21.	ТЕРр 57-4-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%, 100 м2	0.147	3 564.27	1 131.25	73.34	523.95	166.29	10.78	16.9	9.09	4 306	2 810	98	
				2 359.68	13.57		346.87	1.99	4.03	16.9		1 398	34	
	Накладные расходы		80%			134.62				68%	1 934			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			114.43				54%	1 536			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.00					7 776			
	
22.	С1 Цена поставщи. 
Балясина 45*45*900 (сосна), шт	130	37.65			4 894.12					21 632			
				37.65			4 894.12		4.42			21 632		
	Поправки: М: =160*1.04/4.42	
	
23.	С1 Цена поставщи. 
Столбы 45*45*90 (сосна), шт	8	166.59			1 332.71					5 891			
				166.59			1 332.71		4.42			5 891		
	Поправки: М: =708*1.04/4.42	
	
24.	С1 Цена поставщи. 
Подперильник4500 (сосна), шт	7	141.18			988.24					4 368			
				141.18			988.24		4.42			4 368		
	Поправки: М: =600*1.04/4.42	
	
25.	ТССЦ 203-0364 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм, м	26	43.73			1 136.98					4 566			
				43.73			1 136.98		175.63			4 566		
	
26.	С1 Цена поставщи. 
Поворот 90 (сосна), шт	11	117.65			1 294.12					5 720			
				117.65			1 294.12		4.42			5 720		
	Поправки: М: =500*1.04/4.42	
	
27.	С1 Цена поставщи. 
Тетива 300*80*4500 сорт А, шт	6	376.47			2 258.82					9 984			
				376.47			2 258.82		4.42			9 984		
	Поправки: М: =1600*1.04/4.42	
	
28.	ТЕР 15-04-025-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву (ограждения), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	1 822.39	1 071.59	11.33	393.64	231.46	2.45	16.9	9.66	4 435	3 912	24	
				739.47	0.18		159.73	0.04	3.13	17		500	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			219.93				80%	3 130			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			108.81				37%	1 448			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.37					9 013			
	
29.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.9	48.13	4.41	36.66	91.44	8.38	69.65	16.89	8.48	959	142	591	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8.38				100%	142			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.03				60%	85			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.9	16.40		16.40	31.16		31.16	1	8.87	276		276	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	24 260.21	1 964.42	283.18			125 608	33 201	2 382	
			21 999.19	8.71				89 798	148	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 137.61	1 956.04	182.37			124 373	33 059	1 515	
			21 999.19	8.71				89 798	148	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 316.00					83 596			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 4, 6, 19; %=65 - по стр. 3; %=77 - по стр. 12; %=68 - по стр. 14, 21; %=80 - по стр. 15, 16, 28; %=70 - по стр. 17, 18)	1 861.93					26 669			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 12; %=43 - по стр. 2, 4, 6, 19; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 28; %=50 - по стр. 17, 18; %=54 - по стр. 21)	1 043.00					14 004			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 042.54					165 046			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	122.60	8.38	100.81			1 235	142	867	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29)	8.38					142			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)	5.03					85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	122.60					1 235			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	27 165.14					166 281			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	581.33					3 558			
	ИТОГО	27 746.47					169 839			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	554.93					3 397			
	ИТОГО	28 301.40					173 236			
										
	НДС 18%	5 094.25					31 182			
	ВСЕГО С НДС	33 395.65					204 418			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 861.93					26 669			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 043.00					14 004			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)