«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б. Русович/	
	«______»____________________ 2015г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
 на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП	
	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.84	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.42	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.98	
4.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0.7	
	общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.42	
6.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.6	
7.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.392	
8.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.506	
9.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.412	
10.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.412	
11.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.55	
12.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.55	
	монтажные работы	
	Щиты распределительные (подъезд)  в составе:	
13.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	14	
14.	С.Цена поставщик	Шит встраиваемый распределительный для электрооборудования, типа ЩУРв с окном и замком	шт	14	
15.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	75	
16.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	14	
17.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	61	
18.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.056	
19.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина М1Т 5х50 L-4000 (медь)	шт	14	
20.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям	шт	14	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
21.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	5.25	
22.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	535.5	
23.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	44	
24.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	66	
25.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	2.8	
26.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.286	
27.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	2.6	
28.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	2.601	
29.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	28	
30.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.61	
31.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.84	
32.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	14	
33.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	70	
34.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	84	
35.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.14	
36.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	12	
37.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	2	
38.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.14	
39.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	14	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)