«Утверждаю»	

Директор
МКУ «КР МКД» 	

_______________С.Б. Русович	

«___»     апреля  2015 года	

	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного  дома  №24А по ул. Комсомольская, г. Калининграда  	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.11	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.06	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.35	
	Общестроительные работы	
4.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
5.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.25	
6.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.072	
7.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.173	
8.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.126	
9.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	
10.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.926	
11.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.926	
	Вводно-распределительное устройство (в подвале)	
12.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
13.	С.Цена поставщик	Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 563	шт	1	
14.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
15.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель PLHT -C50/3 (C) 50A 3-pol. 6 кА	шт	1	
16.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель PLHT -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА	шт	1	
17.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель   GLS6 -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА	шт	1	
18.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
19.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель    GLS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
20.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
21.	С.Цена поставщик	Электросчетчик трехфазный CE 301 230/380В, 10-100А,	шт	1	
22.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.04	
23.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  4х60 мм	шт	1	
24.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-3х30	1шт	1	
25.	Ц08-02-410-02;	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	0.25	
26.	С.Цена поставщик	Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d40 гибкая	м	25.5	
27.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	17	
28.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	25	
29.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.28	
30.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.0286	
31.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
32.	С502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.0204	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
33.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	3	
34.	С.Цена поставщик	Шкаф встраиваемый RP 36Z  IP44	шт	3	
35.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
36.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА	шт	3	
37.	Ц08-03-526-01;	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
38.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель  GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	8	
39.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	0.08	
40.	С509-1263	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	9	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
41.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.46	
42.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	46.92	
43.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	30	
44.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	4.6	
45.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.15	
46.	С103-1395	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	м	15.3	
47.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
48.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	1.5	
49.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.35	
50.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.32	
51.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.036	
52.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0326	
53.	Ц08-02-412-04;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.2	
54.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.02	
55.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44	шт	11	
56.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.11	
57.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	1	
58.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	10	
59.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	11	
60.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	
61.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	3	
62.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	1	
63.	Ц08-03-591-05;	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
64.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	1	
	устройство контура заземления	
65.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
66.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
67.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
68.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
69.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
70.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
71.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.15	
72.	С502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.0153	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)