«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	201 957	руб.	Смета на сумму:	201 957	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и канализации МКД по ул. Химическая 2 г. Калининграда	
Сметная стоимость:	201.957	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.389	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.349	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	49.902	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ХВС	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм d=25, d=32, 100 м трубопровода	0.63	391.23	305.70	8.28	246.47	192.59	5.22	14.4	4.98	2 959	2 773	26	
				77.25	1.29		48.67	0.81	3.28	16.84		160	14	
	Объем: (34+24)+5													
	Накладные расходы		74%			143.12				63%	1 756			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			96.70				40%	1 115			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.29					5 830			
	
2.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.09	687.25	153.07	534.18	61.85	13.78	48.08	14.41	4.41	411	199	212	
					48.89			4.40	1	14.39			63	
	Накладные расходы		99%			18.00				84%	220			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.91				48%	126			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.76					757			
	
3.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (в стенах), 1 м3 заделки	0.0225	2 167.90	645.39	40.91	48.78	14.52	0.92	14.41	8.22	348	209	8	
				1 481.60			33.34		3.95	1		132		
	Объем: 9*0.25*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			14.37				84%	176			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.71				48%	100			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.87					624			
	
4.	ТЕР 46-03-010-04 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.09	919.09	206.85	712.24	82.72	18.62	64.10	14.41	4.41	551	268	283	
					65.19			5.87	1	14.39			84	
	Накладные расходы		99%			24.25				84%	296			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.69				48%	169			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.66					1 016			
	
5.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.0225	1 944.70	473.27	25.13	43.76	10.65	0.57	14.41	8.16	312	153	5	
				1 446.30			32.54		4.72	1		154		
	Объем: 9*0.25*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			10.54				84%	129			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.39				48%	73			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.69					514			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
6.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.05	3 432.88	2 357.66	944.60	171.64	117.88	47.23	14.41	5.99	2 009	1 699	283	
				130.62	133.64		6.53	6.68	4.24	14.39		28	96	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			143.24				98%	1 759			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			88.44				56%	1 005			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.32					4 773			
	
7.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	4.685	33.67			157.74					361			
				33.67			157.74		77			361		
	Объем: 5*0.937													
	
8.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	5	5.67			28.35					106			
				5.67			28.35		21.13			106		
	
9.	ТССЦ 507-0918 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.	0.2	487.00			97.40					249			
				487.00			97.40		1 246.11			249		
	
10.	ТССЦ 507-2620 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 10 шт.	0.3	284.00			85.20					139			
				284.00			85.20		463.36			139		
	
11.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	1	95.91			95.91					300			
				95.91			95.91		300.29			300		
	
12.	С Цена Поставщик. 
ППР муфта 40х1 1/2", шт.	2	68.18			136.35					582			
				68.18			136.35		4.27			582		
	Поправки: М: =279.92*1.04/4.27	
	
13.	С Цена Поставщик. 
Разборное соединение ф32мм, шт.	2	46.47			92.94					397			
				46.47			92.94		4.27			397		
	Поправки: М: =190.80*1.04/4.27	
	
14.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	9.3654	45.47			425.84					1 098			
				45.47			425.84		117.25			1 098		
	Объем: 0.099*94.6													
	
15.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (ввод), 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	14.41	5.24	993	933	42	
				3.23			3.23		5.46	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	914			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	522			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 430			
	
16.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.58	2 591.15	1 768.25	751.38	1 502.87	1 025.58	435.80	14.41	5.97	17 548	14 779	2 602	
				71.52	106.91		41.48	62.00	4.05	14.39		168	892	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 250.72				98%	15 358			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			772.18				56%	8 776			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 525.77					41 681			
	
17.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	54.404	29.31			1 594.58					2 818			
				29.31			1 594.58		51.8			2 818		
	Объем: (0.58)*93.8													
	
18.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	58	4.90			284.20					1 060			
				4.90			284.20		18.28			1 060		
	
19.	ТССЦ 507-0917 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	2.3	279.00			641.70					2 763			
				279.00			641.70		1 201.23			2 763		
	
20.	ТССЦ 507-0875 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм, 10 шт.	0.5	418.00			209.00					704			
				418.00			209.00		1 408.68			704		
	
21.	ТССЦ 507-2619 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 10 шт.	0.7	226.00			158.20					257			
				226.00			158.20		366.6			257		
	
22.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	9	36.62			329.58					1 513			
				36.62			329.58		168.14			1 513		
	
23.	С.Ц.ена Поставщи 
Переходник PP-R Дн.32х25, шт.	1	1.21			1.21					5			
				1.21			1.21		4.27			5		
	Поправки: М: =4.95*1.04/4.27	
	
24.	С Цена Поставщик. 
Разборное соединение ф25х1 1/4, шт.	2	13.42			26.84					115			
				13.42			26.84		4.27			115		
	Поправки: М: =55.10*1.04/4.27	
	
25.	С Цена Поставщик. 
ППР муфта 32х3/4", шт.	18	30.44			548.01					2 340			
				30.44			548.01		4.27			2 340		
	Поправки: М: =125*1.04/4.27	
	
26.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	6.3	231.31	51.10	39.33	1 457.26	321.94	247.78	14.41	8.04	9 560	4 639	1 992	
				140.88			887.54		3.3	1		2 929		
	Объем: 58+5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			289.75				77%	3 572			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			193.16				48%	2 227			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 940.17					15 359			
	
27.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	63.8	8.63			550.59					2 542			
				8.63			550.59		39.85			2 542		
	Объем: 58*1.1													
	
28.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	5.5	7.80			42.90					186			
				7.80			42.90		33.77			186		
	Объем: 5*1.1													
	
	ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
29.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.1	1 461.46	357.49	1 103.97	146.15	35.75	110.40	14.41	4.41	1 002	515	487	
					101.05			10.11	1	14.39			145	
	Накладные расходы		99%			45.40				84%	554			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.52				48%	317			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.07					1 873			
	
30.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (в стенах), 1 м3 заделки	0.05	2 167.90	645.39	40.91	108.40	32.27	2.05	14.41	8.22	774	465	17	
				1 481.60			74.08		3.95	1		293		
	Объем: 10*0.5*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			31.95				84%	391			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.36				48%	223			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.71					1 388			
	
31.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.09	2 004.54	501.47	1 503.07	180.41	45.13	135.28	14.41	4.41	1 247	650	597	
					137.58			12.38	1	14.39			178	
	Накладные расходы		99%			56.93				84%	696			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.51				48%	397			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.85					2 340			
	
32.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.045	1 944.70	473.27	25.13	87.51	21.30	1.13	14.41	8.16	623	307	9	
				1 446.30			65.08		4.72	1		307		
	Объем: 9*0.5*0.1*0.1													
	Накладные расходы		99%			21.09				84%	258			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.78				48%	147			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.38					1 028			
	
33.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.53	775.58	765.14	10.44	411.06	405.52	5.53	14.41	8.53	5 891	5 844	47	
					4.13			2.19	1	16.83			37	
	Накладные расходы		74%			301.71				63%	3 705			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			203.86				40%	2 352			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					916.62					11 948			
	
34.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.53	12 984.16	894.28	10.83	6 881.61	473.97	5.74	14.41	7.52	18 653	6 830	43	
				12 079.05	1.14		6 401.90	0.60	1.84	14.29		11 779	9	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			545.76				98%	6 702			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			336.94				56%	3 830			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 764.31					29 185			
	
35.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	53	12.58			666.74					2 441			
				12.58			666.74		46.05			2 441		
	
36.	С Цена Поставщик. 
Ревизия ПВХ 110, шт.	3	18.27			54.80					234			
				18.27			54.80		4.27			234		
	Поправки: М: =75*1.04/4.27	
	
37.	С Цена Поставщик. 
Отвод ПВХ 110  90град, шт.	12	4.14			49.69					212			
				4.14			49.69		4.27			212		
	Поправки: М: =17*1.04/4.27	
	
38.	С Цена Поставщик. 
Переход ПВХ 110, шт.	9	6.33			56.99					243			
				6.33			56.99		4.27			243		
	Поправки: М: =26*1.04/4.27	
	
39.	С Цена Поставщик. 
Тройник ПВХ 110х110  45град, шт.	12	15.83			189.98					811			
				15.83			189.98		4.27			811		
	Поправки: М: =65*1.04/4.27	
	
40.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	14.4	8.27	1 639	1 608	13	
				3.78			3.78		4.83	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.64					4 115			
	
	НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
41.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	775.58	765.14	10.44	46.53	45.91	0.63	14.41	8.53	667	662	5	
					4.13			0.25	1	16.83			4	
	Накладные расходы		74%			34.16				63%	420			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.08				40%	266			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.77					1 353			
	
42.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта	0.072	1 686.35	1 686.35		121.42	121.42		14.4	1	1 748	1 748		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		72%			87.42				61%	1 066			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			46.14				31%	542			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.98					3 356			
	
43.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.18	1 297.83	101.69	44.88	233.61	18.31	8.08	14.4	5.23	1 348	264	42	
				1 151.26	4.91		207.23	0.88	5.03	14.4		1 042	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			22.45				99%	274			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			14.58				61%	169			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.65					1 791			
	
44.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.072	810.13	810.13		58.33	58.33		14.4	1	840	840		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			42.00				61%	512			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			22.17				31%	260			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.49					1 613			
	
45.	ТЕР 22-01-021-03 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.006	6 906.78	2 551.72	4 287.44	41.44	15.31	25.72	14.4	5.45	362	220	140	
				67.62	567.75		0.41	3.41	3.86	14.39		2	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			21.90				99%	266			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			14.23				61%	164			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.57					792			
	
46.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	6.06	44.35			268.76					1 090			
				44.35			268.76		179.88			1 090		
	Объем: 6*1.01													
	
47.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	1	297.32	188.38		297.32	188.38		14.4	1	3 107	2 713		
				108.94			108.94		3.62	1		394		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			220.40				99%	2 686			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			143.17				61%	1 655			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.89					7 448			
	
48.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.9292	66.71		66.71	61.99		61.99	1	6.28	389		389	
									1	1				
	Объем: 0.1386+0.7906													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
49.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.9292	18.71		18.71	17.38		17.38		6.28	109		109	
														
	Объем: 0.1386+0.7906													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	19 295.02	3 353.57	1 233.24			95 656	48 318	7 351	
			14 708.25	109.58				39 990	1 584	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 369.66					8 389			
			3 369.66					8 389		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 369.66					8 389			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 369.66					8 389			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 641.82	915.71	723.48			25 459	13 190	4 290	
			2 002.65	37.05				7 981	532	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	593.49					2 728			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2-5, 29-32; %=77 - по стр. 26; %=61 - по стр. 42, 44; %=99 - по стр. 43, 45, 47)	906.46					11 095			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2-5, 26, 29-32; %=31 - по стр. 42, 44; %=61 - по стр. 43, 45, 47)	568.32					6 570			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 116.60					43 124			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 283.54	2 437.86	509.76			61 808	35 128	3 061	
			9 335.94	72.53				23 620	1 052	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 33, 41; %=98 - по стр. 6, 15, 16, 34, 40)	2 621.57					32 190			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 33, 41; %=56 - по стр. 6, 15, 16, 34, 40)	1 646.45					18 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 551.56					112 765			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	25 037.82					164 278			
	Строительный контроль 2,14%	535.81					3 516			
	Всего со строительным контролем	25 573.63					167 794			
	Непредвиденные расходы 2%	511.47					3 356			
	Итого с непредвиденными	26 085.10					171 150			
	НДС	4 695.32					30 807			
	Всего с НДС	30 780.42					201 957			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 528.03					43 285			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 214.77					25 337			

Составил:	Гл. инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель"       Щемелинина Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель"   Яровикова С. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)