«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 100 708	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений МКД № 8-12 по ул. Беговой г.Калининграда.	
Сметная стоимость:	5 100.708	тыс. руб.	
монтажных работ:	19.379	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.897	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 048.871	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.6	165.55	131.65	33.90	927.08	737.24	189.84	16.11	6.86	13 179	11 877	1 302	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			729.87				84%	9 977			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			442.34				48%	5 701			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 099.29					28 857			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.6	172.51	127.80	44.71	966.06	715.68	250.38	16.11	9.68	13 953	11 530	2 424	
					6.95			38.92	1	16.08			626	
	Накладные расходы		83%			626.32				71%	8 631			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			490.49				52%	6 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 082.87					28 905			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	5.6	172.51	127.80	44.71	966.06	715.68	250.38	16.11	9.68	13 953	11 530	2 424	
					6.95			38.92	1	16.08			626	
	Накладные расходы		83%			626.32				71%	8 631			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			490.49				52%	6 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 082.87					28 905			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.6	2 713.25	179.98	29.68	15 194.20	1 007.89	166.21	16.12	9.21	61 380	16 247	1 531	
				2 503.59	4.13		14 020.10	23.13	3.11	18.83		43 603	436	
	Накладные расходы		83%			855.75				71%	11 845			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			670.16				52%	8 675	

										=(65.0* (0.8))				
	
Всего с НР и СП					
16 720.11					
81 900			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	2	218.68	77.46	141.22	437.36	154.92	282.44	16.11	4.18	3 676	2 496	1 181	
					12.93			25.86	1	16.09			416	
	Накладные расходы		99%			178.97				84%	2 446			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.47				48%	1 398			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.80					7 520			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.904	9 291.30	1 358.31	34.61	17 690.64	2 586.22	65.90	16.11	8.96	87 069	41 664	590	
				7 898.38			15 038.52		2.98	1		44 815		
	Накладные расходы		83%			2 146.56				71%	29 581			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 681.04				52%	21 665			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 518.25					138 316			
	
7.	ТЕР 10-01-010-01 
Разборка элементов консструкций ригелей, прогонов, стоек, 1 м3 древесины в конструкции	0.52	191.41	160.20	31.21	99.53	83.30	16.23	16.11	8.84	1 485	1 342	143	
									2.66	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			88.30				90%	1 208			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			44.98				43%	577			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.81					3 270			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.) 
Установка элементов каркаса из брусьев (ригели прогоны, стойки), 1 м3 древесины в конструкции	0.52	3 020.43	230.29	48.76	1 570.62	119.75	25.36	16.11	8.84	5 945	1 929	224	
				2 741.38			1 425.52		2.66	1		3 792		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			126.94				90%	1 736			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			64.67				43%	829			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 762.22					8 511			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок, 100 м	0.336	3 176.89	1 205.91	20.22	1 067.44	405.19	6.79	16.11	9	8 824	6 528	61	
				1 950.76			655.46		3.41	1		2 235		
	Накладные расходы		83%			336.31				71%	4 635			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			263.37				52%	3 395			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.12					16 853	

		
	
10.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50ммх150мм), 100 м	0.34	4 519.16	360.82	36.65	1 536.51	122.68	12.46	16.11	9.04	6 896	1 976	113	
				4 121.69			1 401.37		3.43	1		4 807		
	Накладные расходы		83%			101.82				71%	1 403			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			79.74				52%	1 028			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 718.08					9 326	

11.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	16.11	9	9 052	4 672	121	
				5 258.63			1 051.73		4.05	1		4 259		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	3 317			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 429			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					14 799	

12.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.02	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 731.57	119.26	75.81	16.11	9.68	12 471	1 921	734	
				126 825.19	588.90		2 536.50	11.78	3.87	16.09		9 816	190	
	Накладные расходы		86%			112.69				73%	1 541			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			91.73				56%	1 182			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 935.99					15 194	

13.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	16.11	7.76	4 345	3 730	82	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	4.52	17.91		533	45	
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	2 492			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 888			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					8 724	

14.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.176	3 086.00			543.14					2 366			
				3 086.00			543.14		13 441.57			2 366		
	Объем: 0.042*4200	

15.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов)), 100 м труб	0.042	23 217.20	15 220.75	473.40	975.12	639.27	19.88	16.11	7.75	11 881	10 299	154	
				7 523.05	112.70		315.97	4.73	4.52	17.9		1 428	85	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	6 853			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	5 192			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					23 926			
	
16.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.462	3 086.00			1 425.73					6 210			
				3 086.00			1 425.73		13 441.57			6 210		
	Объем: 0.042*2200*5													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.472	2 412.79	1 295.60	2.05	3 551.63	1 907.12	3.02	16.11	6.41	36 554	30 724	19	
				1 115.14			1 641.49		3.54	1		5 811		
	Накладные расходы		79%			1 506.62				67%	20 585			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			953.56				40%	12 290			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 011.81					69 429			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1617	2 291.60	114.18	14.24	370.55	18.46	2.30	16.11	9.07	1 301	297	21	
				2 163.18			349.79		2.81	1		983		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.54				80%	238			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.68				37%	110			
										=(46.75* (0.8))	

			
	Всего с НР и СП					396.76					1 648	

19.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0595	11 907.97	1 173.45	33.16	708.52	69.82	1.97	16.11	9.53	2 869	1 125	19	
				10 701.36	3.78		636.73	0.22	2.71	16.09		1 726	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			75.64				92%	1 039			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.52				44%	497			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					822.69					4 404	

20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.6	221.62	101.80	102.69	1 241.05	570.07	575.05	16.11	3.72	11 576	9 184	2 139	
				17.13	1.45		95.93	8.12	2.64	16.18		253	131	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			520.37				77%	7 173			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			346.91				48%	4 471			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 108.34					23 220			
	
21.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	115.92	36.04			4 177.76					21 863			
				36.04			4 177.76		188.6			21 863		
	Объем: 5.6*20.7													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.6	8 171.06	405.87	165.99	45 757.92	2 272.87	929.53	16.12	8.26	259 222	36 639	7 678	
				7 599.20	14.91		42 555.52	83.51	5.05	16.09		214 905	1 344	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 544.89				92%	34 944			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 296.01				44%	16 713			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49 598.82					310 879			
	
23.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	72	137.86			9 925.92					40 368			
				137.86			9 925.92		560.66			40 368		
	
24.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.6	286.73	122.64	1.26	1 605.68	686.76	7.07	16.11	9.16	14 101	11 064	65	
				162.83			911.85		3.26	1		2 973		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			638.69				79%	8 741			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			439.53				51%	5 643			
										=(63.75* (0.8))		

		
	Всего с НР и СП					2 683.89					28 484			
	
25.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	700	13.13			9 191.00					29 624			
				13.13			9 191.00		42.32			29 624		
	Объем: 560*1.25													
	
26.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.12	6.42	1 263	1 261	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 814			
	
27.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	16.11	7.82	6 545	3 335	699	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	16.1		2 512	100	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	3 092			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 477			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					11 114	

		
	
28.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.025	2 460.30			4 982.11					8 522			
				2 460.30			4 982.11		4 208.2			8 522		
	
29.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	16.12	9.13	342	325	15	
				11.23			0.67		4.07	1		3		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	293			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	140			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					774			

30.	
101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	
0.0264	
23 811.97			
628.64					
1 213			
				
23 811.97			
628.64		
45 948.75			
1 213		
	Объем: 0.06*0.44													
	
31.	ТЕРр 53-7-1 
(прим.) 
Смена ветровыхы и лобовых досок, 100 м досок	1.08	1 013.25	295.48	18.24	1 094.31	319.12	19.70	16.11	9.13	7 837	5 141	180	
				699.53			755.49		3.33	1		2 516		
	Накладные расходы		86%			274.44				73%	3 753	
		
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			223.38				56%	2 879			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 592.14					14 469	

32.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровых и лобовых досок, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.808	978.00	299.35	6.74	2 746.23	840.56	18.92	16.11	9.15	18 809	13 541	173	
				671.92	0.16		1 886.75	0.46	2.7	18.69		5 094	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			798.97				80%	10 840			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			395.28				37%	5 014			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 940.48					34 663	

33.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.8	75.57	75.35	0.22	60.46	60.28	0.18	16.11	6.5	972	971	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			50.03				71%	689			
										=(83.0* (0.85))				
	
Сметная прибыль		65%			39.18				52%	505			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.67					2 166			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	16.11	8.82	26 014	4 213	225	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.19	16.07		21 576	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			285.06				92%	3 912			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			145.17				44%	1 871			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 480.75					31 797			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.8	4 972.00	72.11	75.20	3 977.60	57.68	60.16	16.11	7.68	19 108	929	462	
				4 824.69	5.48		3 859.75	4.38	4.59	16.09		17 716	70	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			67.02				92%	919			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.13				44%	440			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 078.76					20 467			
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.24	11 907.97	1 173.45	33.16	2 857.91	281.63	7.96	16.11	9.53	11 573	4 537	76	
				10 701.36	3.78		2 568.33	0.91	2.71	16.09		6 960	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			305.14				92%	4 188			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			155.40				44%	2 003	
		
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 318.45					17 764			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	16.11	9.13	9 970	2 092	47	
				7 069.56			2 757.13		2.84	1		7 830		
	Накладные расходы		83%			107.81				71%	1 485			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	1 088			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					12 543	

38.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.11	9.14	2 695	1 118	9	
				5 145.09			617.41		2.54	1		1 568		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 070	

39.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.11	9.14	1 022	465	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330	
		
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 594	

40.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	16.11	9.16	2 850	1 584	3	
				1 029.19			308.76		4.09	1		1 263		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	1 125			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	824			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.89					4 798		

41.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отметов водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658	

42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	24.05	48.13	4.41	36.66	1 157.43	106.06	881.67	16.1	7.59	11 132	1 708	6 692	
									1	1				
	Объем: (560*0.014)+16.214													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			106.06				100%	1 708			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			63.64				60%	1 025	

43.	ТССЦпг 03-21-01-001 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	24.05	3.57		3.57	85.86		85.86	1	7.87	676		676	
									1	1				
	Объем: (560*0.014)+16.214													
	
	Замена чердачного утеплителя

44.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	3.6	371.82	252.79	119.03	1 338.55	910.04	428.51	16.11	9.34	18 663	14 661	4 002	
					47.16			169.78	1	18.81			3 193	
	Накладные расходы		99%			1 069.02				84%	14 997			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			647.89				48%	8 570			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 055.46					42 230			
	
45.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие), 1 м3 утеплителя	54	47.52	20.14	27.38	2 566.08	1 087.34	1 478.74	16.11	7.36	28 401	17 517	10 883	
					3.42			184.90	2.16	16.11			2 979	
	Объем: 360*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 374.02				92%	18 856			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			699.73				44%	9 018			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 639.83					56 276	

46.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	3.6	286.73	122.64	1.26	1 032.22	441.49	4.55	16.11	9.16	9 065	7 112	42	
				162.83			586.19		3.26	1		1 911		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			410.59				79%	5 618			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			282.55				51%	3 627			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 725.36					18 311	

47.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	450	13.13			5 908.50					19 044			
				13.13			5 908.50		42.32			19 044		
	Объем: 360*1.25													
	
48.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	54	202.86	119.97	82.89	10 954.20	6 478.27	4 475.93	16.11	8.94	144 380	104 365	40 015	
									18.43	1				
	Объем: 360*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 830.44				77%	80 361			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 886.96				48%	50 095			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 671.61					274 836			
	
49.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1101.6	26.54			29 236.46					94 958			
				26.54			29 236.46		86.2			94 958		
	Объем: 360*3*1.02		

50.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	3.6	286.73	122.64	1.26	1 032.22	441.49	4.55	16.11	9.16	9 065	7 112	42	
				162.83			586.19		3.26	1		1 911		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			410.59				79%	5 618			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			282.55				51%	3 627			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 725.36					18 311			
	
51.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	450	7.04			3 168.00					10 746			
				7.04			3 168.00		23.88			10 746		
	Объем: 360*1.25													
	
52.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	3.6	4 485.30	315.76	133.24	16 147.09	1 136.72	479.66	16.11	7.6	70 055	18 313	3 645	
				4 036.31	11.14		14 530.72	40.10	3.31	16.09		48 097	645	
	Вычт.ресурсы:  113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 247.43				90%	17 062			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			635.48				43%	8 152			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 030.00					95 269	

53.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.2	221.62	101.80	102.69	1 595.63	732.95	739.35	16.11	3.72	14 884	11 808	2 750	
				17.13	1.45		123.34	10.44	2.64	16.18		326	169	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			669.05				77%	9 222			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			446.03				48%	5 749			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 710.72					29 855	

54.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	149.04	36.04			5 371.40					28 109			
				36.04			5 371.40		188.6			28 109		
	Объем: 7.20*20.7													
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	18.9	48.13	4.41	36.66	909.58	83.35	692.87	16.1	7.59	8 748	1 342	5 259	
									1	1				
	Объем: 54*0.25+(360*0.025*0.6)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			83.35				100%	1 342			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			50.01				60%	805			
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-001 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	18.9	3.57		3.57	67.47		67.47	1	7.87	531		531	
									1	1				
	Объем: 54*0.25+(360*0.025*0.6)													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	234 416.34	27 352.85	12 474.89			1 268 441	440 689	97 462	
			194 285.62	657.34				725 415	11 122	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 196.00	27 163.44	10 747.02			1 247 354	437 639	84 304	
			194 285.62	657.34				725 415	11 122	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	74 558.66					263 023			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 44; %=71 - по стр. 2-4, 6, 9-11, 26, 33, 37-41; %=90 - по стр. 7, 8, 27, 29, 52; %=73 - по стр. 12, 31; %=66 - по стр. 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 32; %=92 - по стр. 19, 22, 34-36, 45; %=77 - по стр. 20, 48, 53; %=79 - по стр. 24, 46, 50)	25 558.16					351 395			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 20, 44, 48, 53; %=52 - по стр. 2-4, 6, 9-11, 26, 33, 37-41; %=43 - по стр. 7, 8, 27, 29, 52; %=56 - по стр. 12, 31; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 32; %=44 - по стр. 19, 22, 34-36, 45; %=51 - по стр. 24, 46, 50)	16 533.92					213 122			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	274 288.08					1 811 871			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 220.34	189.41	1 727.87			21 087	3 050	13 158	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42, 55)	189.41					3 050			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 55)	113.65					1 830			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 220.34					21 087			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	276 508.42					1 832 958			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 917.28					39 225			
	ИТОГО	282 425.70					1 872 183			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 648.51					37 444			
	ИТОГО	288 074.21					1 909 627			
	НДС 18%	51 853.36					343 733			
	ВСЕГО С НДС	339 927.57					2 253 360			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 558.16					351 395			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 533.92					213 122			

	Раздел 2.  Фасад	
	
57.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.454	1 454.57	549.87	8.86	10 842.39	4 098.77	66.06	16.12	9.13	100 397	66 072	603	
				895.84			6 677.56		5.05	1		33 722		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			4 508.65				93%	61 447			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 787.16				54%	35 679			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 138.20					197 523			
	
58.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.44	63.27	49.68	13.59	27.84	21.86	5.98	16.11	1.78	363	352	11	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			17.05				66%	232			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.93				40%	141			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.82					736			
	
59.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.44	4 688.98	197.81	4 246.36	2 063.15	87.04	1 868.40	16.12	4.06	9 370	1 403	7 586	
				244.81	143.10		107.72	62.96	3.54	15.1		381	951	
	Накладные расходы		78%			117.00				66%	1 554	
		
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			75.00				40%	942			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 255.15					11 865			
	
60.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	6.282	188.95	188.95		1 186.98	1 186.98		16.11	1	19 122	19 122		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 175.11				84%	16 062			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			712.19				48%	9 179			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 074.28					44 363	

61.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3	37.19	25.77		111.57	77.31		16.12	1	1 420	1 246		
				11.42			34.26		5.06	1		173		
	Накладные расходы		86%			66.49				73%	910			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.12				56%	698			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.17					3 027			
	
62.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.075	19 716.98	3 507.27	113.70	1 478.77	263.05	8.53	16.11	6.69	8 942	4 238	57	
				16 096.01	15.10		1 207.20	1.13	3.85	16.09		4 648	18	
	Накладные расходы		86%			227.19				73%	3 107			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			184.93				56%	2 383			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 890.89					14 432			
	
63.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	6.282	40 572.25	3 949.94	5 786.76	254 874.89	24 813.52	36 352.44	16.12	5.75	949 948	399 994	209 027	
				30 835.55	307.74		193 708.93	1 933.21	1.76	16.11		340 928	31 144	
	Вычт.ресурсы:  101-3741:[ М-(41.74=10435.75*0.004) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25 409.39				80%	344 910			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12 570.96				37%	159 521			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292 855.25					1 454 379			
	
64.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	70.36	671.40			47 239.70					256 001			
				671.40			47 239.70		3 638.44			256 001		
	Объем: (6.282)*11.2													
	
65.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.9	325.68	193.34	39.07	293.11	174.01	35.16	17.1	3.17	3 391	2 976	111	
				93.27	0.14		83.94	0.13	3.62	17.36		304	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			165.43				81%	2 412			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.19				52%	1 549			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.73					7 352			
	
66.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	91.8	27.19			2 496.23					10 659			
				27.19			2 496.23		4.27			10 659		
	Объем: 90*1.02													
	Поправки: М: =116.11/4.27	
	
67.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.9	51.16	35.34	2.22	46.04	31.81	2.00	17.11	7.84	643	544	16	
				13.60	0.14		12.24	0.13	6.81	17.36		83	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			30.34				81%	442			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.76				52%	284			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.14					1 369			
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.822	48.13	4.41	36.66	1 146.47	105.06	873.31	16.1	7.59	11 026	1 691	6 628	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			105.06				100%	1 691			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			63.04				60%	1 015			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-001 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	23.822	3.57		3.57	85.04		85.04	1	7.87	669		669	
									1	1				
	
	Окна	
	
70.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды), 100 м2	0.0495	1 870.07	1 617.67	252.40	92.57	80.07	12.49	16.12	9.34	1 407	1 291	117	
					100.00			4.95	1	18.81			93	
	Объем: 1.57*1.05*3													
	Накладные расходы		99%			84.17				84%	1 163			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.01				48%	664			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.75					3 234			
	
71.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны), 100 м2	0.0261	1 734.68	1 482.28	252.40	45.28	38.69	6.59	16.12	9.34	685	624	62	
					100.00			2.61	1	18.81			49	
	Объем: (1.01*1.29)*2													
	Накладные расходы		99%			40.89				84%	565			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.78				48%	323			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.95					1 573			
	
72.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (подъезд, фронтоны), 100 м2 проемов	0.0755	17 609.18	2 001.53	711.39	1 329.49	151.12	53.71	16.11	7.38	5 980	2 434	396	
				14 896.26	28.43		1 124.67	2.15	2.8	18.81		3 149	40	
	Объем: (1.57*1.05)*3+(1.01*1.29)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			162.47				90%	2 227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			82.77				43%	1 064			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 574.72					9 270			
	
73.	203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	4.95	2 223.50			11 006.33					17 800			
				2 223.50			11 006.33		3 595.89			17 800		
	Объем: 1.57*1.05*3													
	
74.	203-0990 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.61	2 489.46			6 497.49					10 503			
				2 489.46			6 497.49		4 024.3			10 503		
	Объем: (1.01*1.29)*2													
	
75.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (окна в подъездах), 100 п. м	0.0315	5 825.86	220.54	20.63	183.51	6.95	0.65	16.11	9.15	431	112	6	
				5 584.70	0.65		175.92	0.02	1.78	18.69		313		
	Объем: 1.05*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.39				90%	101			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.76				43%	48			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.66					580			
	
76.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3.15	76.10			239.72					856			
				76.10			239.72		271.81			856		
	Объем: 1.05*3													
	
77.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.86	2 956.30	374.76	6.66	2 542.42	322.29	5.73	16.11	9.22	11 335	5 192	53	
				2 574.88	1.03		2 214.40	0.89	2.75	18.87		6 090	17	
	Накладные расходы		83%			268.24				71%	3 698			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			210.07				52%	2 709			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 020.73					17 742			
	
78.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (окна подъездов), 100 м2 отделываемой поверхности	0.0465	6 181.26	1 849.25	114.03	287.43	85.99	5.30	16.11	10.46	2 106	1 385	55	
				4 217.99	32.69		196.14	1.52	3.39	16.51		665	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			83.13				80%	1 128			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.13				37%	522			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					411.69					3 756			
	
79.	ТЕР 11-01-018-03 
(перим.) 
Установка перфорированного уголка на на углы откосов, 100 м жилок	0.155	1 131.22	214.36	1.26	175.34	33.23	0.20	16.12	9.16	999	536	2	
				915.60			141.92		3.25	1		461		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			36.89				94%	504			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.27				51%	273			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.49					1 776			
	
80.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка  по  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0465	549.16	139.13	4.21	25.54	6.47	0.20	16.12	9.14	173	104	2	
				405.82	0.16		18.87	0.01	3.52	18.69		66		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.16				80%	83			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.05				37%	38			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.74					295			
	
81.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0465	1 334.54	277.90	13.08	62.06	12.92	0.61	16.12	9.13	377	208	6	
				1 043.57	0.16		48.53	0.01	3.37	18.69		164		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.28				80%	166			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.08				37%	77			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.42					620			
	
82.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (окна фронтонов), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	4 993.78	2 313.83	83.97	99.88	46.28	1.68	16.11	9.34	974	746	16	
				2 595.97	33.28		51.92	0.67	4.09	18.81		212	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.60				80%	607			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.07				37%	281			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.55					1 862			
	
83.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	189.33	101.80	2.94	3.79	2.04	0.06	16.11	9.17	40	33	1	
				84.59	0.16		1.69		4.2	18.69		7		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1.94				80%	26			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.96				37%	12			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.69					79			
	
	Цоколь	
	
84.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных , откосов, приямков, 100 м2	0.64	188.95	188.95		120.93	120.93		16.11	1	1 948	1 948		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			119.72				84%	1 636			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.56				48%	935			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.21					4 519			
	
85.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.64	80.30	76.91	1.68	51.39	49.22	1.07	16.11	9.18	806	793	10	
				1.71	0.16		1.09	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.85				80%	636			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.18				37%	294			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.42					1 736			
	
86.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.4	15.82			132.89					436			
				15.82			132.89		51.87			436		
	Объем: (0.64)*0.013*1010													
	
87.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.64	2 074.12	832.23	83.91	1 327.44	532.63	53.70	16.11	9.97	11 740	8 581	535	
				1 157.98	39.06		741.11	25.00	3.54	14.27		2 624	357	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			529.75				80%	7 150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			262.09				37%	3 307			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 119.27					22 197			
	
88.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	64	11.15			713.60					2 440			
				11.15			713.60		38.13			2 440		
	
89.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.64	2 291.60	114.18	14.24	1 466.62	73.08	9.11	16.11	9.07	5 150	1 177	83	
				2 163.18			1 384.44		2.81	1		3 890		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			69.43				80%	942			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.35				37%	435			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.39					6 527			
	
90.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.61	48.13	4.41	36.66	77.48	7.10	59.02	16.1	7.59	744	114	448	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.10				100%	114			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.26				60%	68			
	
91.	ТССЦпг 03-21-01-001 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	1.61	3.57		3.57	5.75		5.75	1	7.87	45		45	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	348 379.13	32 428.42	39 512.79			1 448 926	522 916	226 545	
			276 258.51	2 035.49				696 578	32 713	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 835.38	205.82	37.16			14 693	3 520	127	
			2 592.41	0.26				11 046	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 496.23					10 659			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 65, 67)	195.78					2 854			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 65, 67)	133.95					1 832			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 165.11					19 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	344 229.01	32 110.44	38 452.51			1 421 749	517 591	218 628	
			273 666.10	2 035.23				685 532	32 709	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	65 829.73					288 036			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 57; %=66 - по стр. 58, 59; %=84 - по стр. 60, 70, 71, 84; %=73 - по стр. 61, 62; %=80 - по стр. 63, 78, 80-83, 85, 87, 89; %=90 - по стр. 72, 75; %=71 - по стр. 77; %=94 - по стр. 79)	33 034.78					448 855			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 57; %=40 - по стр. 58, 59; %=48 - по стр. 60, 70, 71, 84; %=56 - по стр. 61, 62; %=37 - по стр. 63, 78, 80-83, 85, 87, 89; %=43 - по стр. 72, 75; %=52 - по стр. 77; %=51 - по стр. 79)	17 254.39					219 525			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	394 518.18					2 090 129			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 314.74	112.16	1 023.12			12 484	1 805	7 790	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68, 90)	112.16					1 805			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68, 90)	67.30					1 083			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 314.74					12 484			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	398 998.03					2 121 992			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 538.56					45 411			
	ИТОГО	407 536.59					2 167 403			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 150.73					43 348			
	ИТОГО	415 687.32					2 210 751			
	НДС 18%	74 823.72					397 935			
	ВСЕГО С НДС	490 511.04					2 608 686			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 230.56					451 709			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 388.34					221 357			
	
	Раздел 3.  Подвал (ремонт отмостки)	
	
	Отмостка	
	
92.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	7.5	363.53	86.00	277.53	2 726.48	645.00	2 081.48	16.11	4.18	19 092	10 391	8 701	
					25.40			190.50	1	16.1			3 067	
	Накладные расходы		99%			827.15				84%	11 305			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			501.30				48%	6 460			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 054.93					36 857			
	
93.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.075	1 466.39	1 466.39		109.98	109.98		16.11	1	1 772	1 772		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			79.19				61%	1 081			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			41.79				31%	549			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.96					3 402			
	
94.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.075	490.29	490.29		36.77	36.77		16.11	1	592	592		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			26.47				61%	361			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.97				31%	184			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.22					1 137			
	
95.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.225	3 001.78	246.00	111.59	675.40	55.35	25.11	16.12	4.34	2 923	892	109	
				2 644.20			594.95		3.23	1		1 922		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			60.89				93%	830			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			37.64				54%	482			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					773.92					4 234			
	
96.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.5	203.51	35.93	41.45	1 526.30	269.45	310.88	16.12	4.78	10 219	4 343	1 486	
				126.13	4.21		945.98	31.59	4.64	16.11		4 389	509	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			334.15				94%	4 561			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			192.67				51%	2 475			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 053.12					17 254			
	
97.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.5	452.40	40.32	76.78	3 393.03	302.39	575.81	16.11	4.6	18 611	4 872	2 649	
				335.31	7.73		2 514.83	57.94	4.41	16.1		11 090	933	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			399.97				94%	5 457			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			230.61				51%	2 961			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 023.61					27 028			
	
98.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.5	730.22	37.46	0.38	5 476.65	280.92	2.81	16.11	5.8	27 547	4 526	16	
				692.39			5 192.93		4.43	1		23 005		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			311.82				94%	4 254			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			179.79				51%	2 308			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 968.26					34 110			
	
99.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	16	48.13	4.41	36.66	770.02	70.56	586.56	16.1	7.59	7 406	1 136	4 452	
									1	1				
	Объем: (7.5*1.8)+(64*0.02*1.8)+0.1926													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			70.56				100%	1 136			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			42.34				60%	682			
	
100.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16	16.40		16.40	262.40		262.40	1	7.87	2 065		2 065	
									1	1				
	Объем: (7.5*1.8)+(64*0.02*1.8)+0.1926													
	
	Окна	
	
101.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны, подвал), 100 м2	0.0578	1 734.68	1 482.28	252.40	100.26	85.68	14.59	16.12	9.34	1 517	1 381	136	
					100.00			5.78	1	18.81			109	
	Объем: (0.76*0.4)*19													
	Накладные расходы		99%			90.55				84%	1 252			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.88				48%	715			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.68					3 484			
	
102.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в подвале), 100 м2 проемов	0.0578	21 833.35	2 767.20	891.18	1 261.97	159.94	51.51	16.11	7.17	5 866	2 577	369	
				18 174.97	34.11		1 050.51	1.97	2.78	18.81		2 920	37	
	Объем: (0.76*0.4)*19													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			171.62				90%	2 353			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			87.43				43%	1 124			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 521.03					9 343			
	
103.	203-0989 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.78	4 017.27			23 219.82					37 485			
				4 017.27			23 219.82		6 485.25			37 485		
	Объем: (0.76*0.4)*19													
	
104.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0905	5 473.34	2 776.60	100.77	495.34	251.28	9.12	16.11	9.34	5 094	4 048	85	
				2 595.97	39.93		234.94	3.61	4.09	18.81		961	68	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			242.15				80%	3 293			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			119.80				37%	1 523			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					857.28					9 910			
	
105.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0905	210.27	122.16	3.53	19.03	11.06	0.32	16.11	9.17	213	178	3	
				84.59	0.20		7.66	0.02	4.2	18.69		32		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10.53				80%	142			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.21				37%	66			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.76					421			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	40 073.45	2 278.38	3 920.59			140 402	36 708	20 071	
			33 761.62	291.41				81 804	4 723	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 041.03	2 207.82	3 071.63			130 931	35 572	13 554	
			33 761.62	291.41				81 804	4 723	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 219.82					37 485			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 92, 101; %=61 - по стр. 93, 94; %=93 - по стр. 95; %=94 - по стр. 96-98; %=90 - по стр. 102; %=80 - по стр. 104, 105)	2 554.47					34 888			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 92, 101; %=31 - по стр. 93, 94; %=54 - по стр. 95; %=51 - по стр. 96-98; %=43 - по стр. 102; %=37 - по стр. 104, 105)	1 465.08					18 846			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 060.58					184 665			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 032.42	70.56	848.96			9 471	1 136	6 517	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 99)	70.56					1 136			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 99)	42.34					682			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 032.42					9 471			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	44 093.00					194 136			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	943.59					4 155			
	ИТОГО	45 036.59					198 291			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	900.73					3 966			
	ИТОГО	45 937.32					202 257			
	НДС 18%	8 268.72					36 406			
	ВСЕГО С НДС	54 206.04					238 663			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 554.47					34 888			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 465.08					18 846			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	622 868.92	62 059.65	55 908.27			2 857 769	1 000 313	344 078	
			504 305.75	2 984.24				1 503 797	48 558	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 835.38	205.82	37.16			14 693	3 520	127	
			2 592.41	0.26				11 046	4	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 496.23					10 659			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 65, 67)	195.78					2 854			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 65, 67)	133.95					1 832			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 165.11					19 379			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	615 466.04	61 481.70	52 271.16			2 800 034	990 802	316 486	
			501 713.34	2 983.98				1 492 751	48 554	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	163 608.21					588 544			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 44, 60, 70, 71, 84, 92, 101; %=71 - по стр. 2-4, 6, 9-11, 26, 33, 37-41, 77; %=90 - по стр. 7, 8, 27, 29, 52, 72, 75, 102; %=73 - по стр. 12, 31, 61, 62; %=66 - по стр. 13, 15, 58, 59; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 32, 63, 78, 80-83, 85, 87, 89, 104, 105; %=92 - по стр. 19, 22, 34-36, 45; %=77 - по стр. 20, 48, 53; %=79 - по стр. 24, 46, 50; %=93 - по стр. 57, 95; %=94 - по стр. 79, 96-98; %=61 - по стр. 93, 94)	61 147.41					835 138			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 20, 44, 48, 53, 60, 70, 71, 84, 92, 101; %=52 - по стр. 2-4, 6, 9-11, 26, 33, 37-41, 77; %=43 - по стр. 7, 8, 27, 29, 52, 72, 75, 102; %=56 - по стр. 12, 31, 61, 62; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17, 58, 59; %=37 - по стр. 18, 32, 63, 78, 80-83, 85, 87, 89, 104, 105; %=44 - по стр. 19, 22, 34-36, 45; %=51 - по стр. 24, 46, 50, 79, 96-98; %=54 - по стр. 57, 95; %=31 - по стр. 93, 94)	35 253.39					451 493			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	711 866.84					4 086 665			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 567.50	372.13	3 599.95			43 042	5 991	27 465	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42, 55, 68, 90, 99)	372.13					5 991			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 55, 68, 90, 99)	223.29					3 595			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 567.50					43 042			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	719 599.45					4 149 086			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	15 399.43					88 790			
	ИТОГО	734 998.88					4 237 876			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 699.98					84 758			
	ИТОГО	749 698.86					4 322 634			
	НДС 18%	134 945.79					778 074			
	ВСЕГО С НДС	884 644.65					5 100 708			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)