«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 565 769	руб.	Смета на сумму:	1 565 769	руб.	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
________________ /_____С.Б. Русович_____ /	________________ /__В.А. Тишковец___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Товарная,6-8 капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома по решению суда	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №6-8 по ул.Товарной в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 565.769	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.801	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	286.764	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.5	165.55	131.65	33.90	579.43	460.78	118.65	16.9	5.62	8 454	7 787	667	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			456.17				84%	6 541			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			276.47				48%	3 738			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 312.07					18 733			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.5	172.51	127.80	44.71	603.79	447.30	156.49	16.9	11.04	9 287	7 559	1 728	
					6.94			24.29	1	16.9			411	
	Накладные расходы		83%			391.42				71%	5 659			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.53				52%	4 144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 301.74					19 090			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.8	4 519.16	360.82	36.65	3 615.33	288.66	29.32	16.9	9.18	17 842	4 878	269	
				4 121.69			3 297.35		3.85	1		12 695		
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	3 463			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	2 537			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 042.55					23 842			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.7	9 291.30	1 358.31	34.61	15 795.21	2 309.13	58.84	16.9	9.1	82 393	39 024	535	
				7 898.38			13 427.25		3.19	1		42 833		
	Накладные расходы		83%			1 916.58				71%	27 707			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 500.93				52%	20 292			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 212.72					130 393			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 760.46	1 449.90	67.19	2 028.14	434.97	20.16	16.9	9.13	17 492	7 351	184	
				5 243.37			1 573.01		6.33	1		9 957		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	5 219			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	3 823			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 671.90					26 534			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м	0.6	3 176.89	1 205.91	20.22	1 906.13	723.55	12.13	16.9	9.14	16 775	12 228	111	
				1 950.76			1 170.46		3.79	1		4 436		
	Накладные расходы		83%			600.55				71%	8 682			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			470.31				52%	6 359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 976.98					31 815			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конкового прогона из брусьев, 100 м	0.1	9 291.30	1 358.31	34.61	929.13	135.83	3.46	16.9	9.1	4 847	2 296	31	
				7 898.38			789.84		3.19	1		2 520		
	Накладные расходы		83%			112.74				71%	1 630			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.29				52%	1 194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 130.16					7 671			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.6	75.57	75.35	0.22	45.34	45.21	0.13	16.9	6.59	765	764	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			37.52				71%	542			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.39				52%	397			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.25					1 705			
	
9.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	3.5	14 923.70	1 735.22	694.66	52 232.95	6 073.27	2 431.31	16.9	4.84	356 224	102 638	11 768	
				12 493.82	25.33		43 728.37	88.66	5.53	16.91		241 818	1 499	
	Накладные расходы		108%			6 654.88				92%	95 806			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 389.06				44%	45 820			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62 276.90					497 850			
	
10.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	66	137.86			9 098.76					40 306			
				137.86			9 098.76		610.7			40 306		
	Объем: 48+60*0.3													
	
11.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.6	8 764.15	284.26	25.49	5 258.49	170.56	15.29	16.9	9.64	20 632	2 882	147	
				8 454.40	2.41		5 072.64	1.45	3.47	16.93		17 602	24	
	Накладные расходы		108%			185.77				92%	2 674			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			94.61				44%	1 279			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 538.87					24 584			
	
12.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.6	7 415.77	333.04	13.17	4 449.46	199.82	7.90	16.9	9.27	25 083	3 377	73	
				7 069.56			4 241.74		5.1	1		21 633		
	Накладные расходы		83%			165.85				71%	2 398			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.88				52%	1 756			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 745.19					29 237			
	
13.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.9	9.28	3 861	1 173	9	
				5 145.09			617.41		4.34	1		2 680		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	833			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	610			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					5 304			
	
14.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.9	9.28	1 109	487	5	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 708			
	
15.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.9	9.28	1 144	487	5	
				8 231.09			493.87		1.32	1		652		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	253			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 743			
	
16.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	16.9	9.3	6 108	3 323	6	
				1 029.19			617.51		4.5	1		2 779		
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	2 359			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 728			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					10 195			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.1	187.80	88.52	82.15	206.58	97.37	90.36	16.9	4.08	2 079	1 646	369	
				17.13	1.16		18.84	1.28	3.41	16.97		64	22	
	Накладные расходы		90%			88.79				77%	1 284			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.19				48%	801			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.56					4 164			
	
18.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.5	169.30	90.12	61.85	592.55	315.42	216.48	16.9	2.23	5 921	5 331	483	
				17.33	0.13		60.66	0.46	1.77	16.85		107	8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			284.29				77%	4 111			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			189.53				48%	2 563			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 066.37					12 595			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	93.61	36.04			3 373.70					20 603			
				36.04			3 373.70		220.09			20 603		
	Объем: (1.10)*20.7+(3.50)*20.24													
	
20.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.084	8 572.20	5 513.35	252.31	720.06	463.12	21.19	16.9	8.29	9 099	7 827	176	
				2 806.54	66.80		235.75	5.61	4.65	16.91		1 096	95	
	Накладные расходы		78%			365.61				66%	5 229			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			295.30				50%	3 961			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.97					18 289			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3528	3 086.00			1 088.74					5 472			
				3 086.00			1 088.74		15 509.15			5 472		
	Объем: 0.084*4200													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов, 100 м труб	0.084	23 217.20	15 220.75	473.40	1 950.24	1 278.54	39.77	16.9	8.29	24 876	21 607	330	
				7 523.05	125.15		631.94	10.51	4.65	16.91		2 939	178	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 005.46				66%	14 378			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			812.10				50%	10 893			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 767.80					50 147			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.924	3 086.00			2 851.46					14 330			
				3 086.00			2 851.46		15 509.15			14 330		
	Объем: 0.084*2200*5													
	
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.46	2 412.79	1 295.60	2.05	1 109.88	595.98	0.94	16.9	6.48	11 766	10 072	6	
				1 115.14			512.96		3.29	1		1 688		
	Накладные расходы		79%			470.82				67%	6 748			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.99				40%	4 029			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.69					22 543			
	
25.	ТЕР 15-04-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.46	1 035.25	184.44	12.68	476.22	84.84	5.83	16.9	9.16	3 519	1 434	53	
				838.13			385.54		5.27	1		2 032		
	Накладные расходы		95%			80.60				80%	1 147			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.87				37%	531			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					596.69					5 197			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымов.труб), 100 м2 покрытия	0.15	11 748.28	1 020.39	26.53	1 762.24	153.06	3.98	16.9	10.57	7 300	2 587	42	
				10 701.36	3.02		1 605.20	0.45	2.91	16.88		4 671	8	
	Накладные расходы		108%			165.79				92%	2 387			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			84.43				44%	1 142			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 012.46					10 829			
	
27.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, капельники, 100 м2 покрытия	0.24	11 748.28	1 020.39	26.53	2 819.59	244.89	6.37	16.9	10.57	11 680	4 139	67	
				10 701.36	3.02		2 568.33	0.72	2.91	16.88		7 474	12	
	Объем: 60*0.4													
	Накладные расходы		108%			265.26				92%	3 819			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			135.09				44%	1 826			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 219.93					17 325			
	
28.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	16.91	6.49	975	973	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	691			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					2 172			
	
29.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	379.66	60.00	23.82	759.32	120.00	47.64	16.9	8.35	4 278	2 028	398	
				295.84	1.66		591.68	3.32	3.13	16.89		1 852	56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			130.72				90%	1 876			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			66.59				43%	896			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					956.63					7 050			
	
30.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.28	2 460.30			3 149.18					6 571			
				2 460.30			3 149.18		5 133.78			6 571		
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	313.20	291.92	21.28	15.66	14.60	1.06	16.91	9.27	257	247	10	
									4.67	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0195:[ М-(11.23=11233.01*0.001) ];  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			15.48				90%	222			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.88				43%	106			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.02					586			
	
32.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 011			
				23 811.97			523.86		45 954.43			1 011		
	Объем: 0.05*0.44													
	
33.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.3	6 350.32	635.76	12.96	1 905.10	190.73	3.89	16.9	9.31	8 288	3 223	36	
				5 701.60	2.71		1 710.48	0.81	2.94	16.93		5 029	14	
	Накладные расходы		83%			158.98				71%	2 298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.50				52%	1 683			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 188.58					12 270			
	
	Перекрытие	
	
34.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка утеплителя засыпного по перекрытию, 1 м3 изоляции	33.75	42.78	15.93	26.85	1 443.69	537.57	906.12	16.9	8.16	16 479	9 085	7 394	
					4.60			155.25	18.34	16.89			2 622	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			769.03				94%	11 005			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			443.40				51%	5 971			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 656.13					33 454			
	
35.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой под утеплитель, 100 м2 поверхности	2.25	33.25	31.22	2.03	74.81	70.25	4.57	16.9	9.26	1 229	1 187	42	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			77.98				94%	1 116			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			44.96				51%	605			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.75					2 950			
	
36.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	275.4	7.04			1 938.82					8 069			
				7.04			1 938.82		29.3			8 069		
	Объем: 2.25*122.4													
	
37.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	2.25	375.04	269.89	105.15	843.84	607.25	236.59	16.91	9.28	12 464	10 269	2 196	
					2.71			6.10	5.41	16.93			103	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			680.82				94%	9 750			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			392.54				51%	5 290			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 917.20					27 503			
	
38.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	34.763	523.43			18 196.00					75 589			
				523.43			18 196.00		2 174.42			75 589		
	Объем: 225*1.03*0.15													
	
39.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой по утеплителю, 100 м2 поверхности	2.25	33.25	31.22	2.03	74.81	70.25	4.57	16.9	9.26	1 229	1 187	42	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			77.98				94%	1 116			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			44.96				51%	605			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.75					2 950			
	
40.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	281.25	15.27			4 294.69					17 393			
				15.27			4 294.69		61.84			17 393		
	Объем: 2.25*125													
	
41.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.43	1 680.28	33.82	13.15	722.52	14.54	5.65	16.9	8.1	2 609	246	46	
				1 633.31	1.21		702.32	0.52	3.3	16.86		2 318	9	
	Накладные расходы		106%			15.96				90%	230			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.13				43%	110			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					746.62					2 948			
	
42.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	31.675	48.13	4.41	36.66	1 524.39	139.69	1 161.21	16.9	8.6	16 125	2 361	9 986	
									1	1				
	Объем: 9.90+14*350/1000+33.75*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			139.69				100%	2 361			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			83.81				60%	1 417			
	
43.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	31.675	16.40		16.40	519.47		519.47	1	9.25	4 805		4 805	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	151 839.36	16 668.42	6 132.16			906 338	281 703	42 021	
			128 815.33	299.43				578 836	5 061	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	149 795.50	16 528.73	4 451.48			885 408	279 342	27 230	
			128 815.33	299.43				578 836	5 061	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 515.21					189 344			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 12-16, 28, 33; %=92 - по стр. 9, 11, 26, 27; %=77 - по стр. 17, 18; %=66 - по стр. 20, 22; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25; %=90 - по стр. 29, 31, 41; %=94 - по стр. 34, 35, 37, 39)	16 092.09					231 611			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 18; %=52 - по стр. 2-8, 12-16, 28, 33; %=44 - по стр. 9, 11, 26, 27; %=50 - по стр. 20, 22; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25; %=43 - по стр. 29, 31, 41; %=51 - по стр. 34, 35, 37, 39)	10 050.11					135 700			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	175 937.70					1 252 719			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 043.86	139.69	1 680.68			20 930	2 361	14 791	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 42)	139.69					2 361			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42)	83.81					1 417			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 043.86					20 930			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	177 981.56					1 273 649			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 808.81					27 256			
	ИТОГО	181 790.37					1 300 905			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 635.81					26 018			
	ИТОГО	185 426.18					1 326 923			
	НДС 18%	33 376.71					238 846			
	ВСЕГО С НДС	218 802.89					1 565 769			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)