«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	438 965	руб.	Смета на сумму:	438 965	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Офицерская, 9 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Офицерская, 9 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	438.965	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.648	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	84.056	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Замена входной двери	
	
1.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0153	1 143.95	891.55	252.40	17.50	13.64	3.86	13.68	7.03	214	187	27	
					100.00			1.53	1	13.7			21	
	Объем: 0.9*1.7													
	Накладные расходы		99%			15.02				84%	175			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.10				48%	100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.62					489			
	
2.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.53	102.34	34.85	32.75	156.58	53.31	50.10	13.67	7.1	1 304	729	356	
				34.75			53.17		4.13	1		220		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			43.18				69%	503			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.38				58%	423			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					238.14					2 230			
	
3.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая входная, м2	1.53	1 088.64			1 665.62			1	1	7 479			
				1 088.64			1 665.62		4.49	1		7 479		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.49	
	
4.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0129	5 885.40	3 188.72	2.53	75.92	41.13	0.03	13.67	4.86	709	562		
				2 694.15			34.75		4.22	1		147		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			32.49				67%	377			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.57				40%	225			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.98					1 310			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	1 915.62	108.08	53.99			9 706	1 478	383	
			1 753.54	1.53				7 846	21	
	
	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале	
	
5.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.491	363.53	86.00	277.53	905.55	214.23	691.33	13.67	4.28	5 887	2 928	2 959	
					25.40			63.27	1	13.66			864	
	Объем: 24.91*0.1													
	Накладные расходы		99%			274.73				84%	3 185			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			166.50				48%	1 820			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 346.78					10 892			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.491	737.79	44.95	0.45	1 837.83	111.96	1.12	13.67	4.03	10 245	1 531	5	
				692.39			1 724.74		5.05	1		8 710		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			124.28				94%	1 439			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.65				51%	781			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.76					12 465			
	
7.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	5.9784	7.60		7.60	45.44		45.44		5.78	263		263	
										1				
	Объем: 2.491*2.4													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
8.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	5.9784	27.76		27.76	165.94		165.94		5.78	959		959	
										1				
	Объем: 2.491*2.4													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 954.76	326.19	903.83			17 354	4 459	4 186	
			1 724.74	63.27				8 710	864	
	
	Раздел 3.  Ремонт отмостки	
	
9.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	8.87	363.53	86.00	277.53	3 224.51	762.82	2 461.69	13.67	4.28	20 964	10 428	10 536	
					25.40			225.30	1	13.66			3 078	
	Объем: 88.7*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			978.24				84%	11 345			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			592.87				48%	6 483			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 795.62					38 792			
	
10.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1774	1 466.39	1 466.39		260.14	260.14		13.67	1	3 556	3 556		
									1	1				
	Объем: 88.7*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			187.30				61%	2 169			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			98.85				31%	1 102			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546.29					6 828			
	
11.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2661	3 001.78	246.00	111.59	798.77	65.46	29.69	13.68	3.98	3 272	895	118	
				2 644.20			703.62		3.21	1		2 259		
	Объем: 88.7*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			72.01				93%	832			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			44.51				54%	483			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					915.29					4 588			
	
12.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.87	203.51	35.93	41.45	1 805.10	318.66	367.66	13.67	4.33	14 216	4 356	1 592	
				126.13	4.21		1 118.77	37.36	7.39	13.67		8 268	511	
	Объем: 88.7*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			395.18				94%	4 575			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			227.85				51%	2 482			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 428.14					21 273			
	
13.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.87	452.40	40.32	76.78	4 012.82	357.63	680.99	13.67	4.3	25 038	4 889	2 928	
				335.31	7.73		2 974.20	68.52	5.79	13.66		17 221	936	
	Объем: 88.7*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			473.03				94%	5 476			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			272.74				51%	2 971			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 758.58					33 484			
	
14.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.87	730.22	37.46	0.38	6 477.06	332.23	3.33	13.67	4.03	35 570	4 542	13	
				692.39			6 141.50		5.05	1		31 015		
	Объем: 88.7*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			368.78				94%	4 269			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			212.63				51%	2 316			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 058.46					42 156			
	
15.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	21.288	7.60		7.60	161.80		161.80		5.78	935		935	
										1				
	Объем: 8.87*2.4													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
16.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	21.288	27.76		27.76	590.87		590.87		5.78	3 415		3 415	
										1				
	Объем: 8.87*2.4													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 331.07	2 096.94	4 296.03			106 966	28 666	19 537	
			10 938.09	331.18				58 763	4 525	
	
	Раздел 4.  Ремонт стен	
	
17.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	0.615	188.95	188.95		116.20	116.20		13.67	1	1 589	1 589		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			115.04				84%	1 335			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.72				48%	763			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					300.96					3 686			
	
18.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.594	2 203.33	1 002.02	180.42	1 308.78	595.20	107.17	13.67	9.71	11 839	8 136	1 041	
				1 020.89	103.89		606.41	61.71	4.39	13.66		2 662	843	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			624.06				80%	7 183			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			308.75				37%	3 322			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.59					22 344			
	
19.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0216	5 473.34	2 776.60	100.77	118.22	59.97	2.18	13.67	7.03	1 089	820	15	
				2 595.97	39.93		56.07	0.86	4.52	13.69		253	12	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			57.79				80%	666			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.59				37%	308			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.60					2 062			
	
20.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.615	210.27	122.16	3.53	129.32	75.13	2.17	13.67	7.74	1 228	1 027	17	
				84.59	0.20		52.02	0.12	3.55	13.62		185	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			71.49				80%	823			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.37				37%	381			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.18					2 432			
	
21.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	2.214	7.60		7.60	16.83		16.83		5.78	97		97	
										1				
	Объем: 61.5*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
22.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	2.214	27.76		27.76	61.45		61.45		5.78	355		355	
										1				
	Объем: 61.5*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 750.80	846.50	189.80			16 197	11 572	1 525	
			714.50	62.69				3 100	857	
	
	Раздел 5.  Теплопункт	
	
23.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	5.613	363.53	86.00	277.53	2 040.49	482.72	1 557.78	13.67	4.28	13 266	6 599	6 667	
					25.40			142.57	1	13.66			1 948	
	Накладные расходы		99%			619.04				84%	7 179			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			375.17				48%	4 103			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 034.70					24 548			
	
24.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.613	737.79	44.95	0.45	4 141.20	252.29	2.53	13.67	4.03	23 085	3 449	10	
				692.39			3 886.39		5.05	1		19 626		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			280.04				94%	3 242			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.47				51%	1 759			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 582.71					28 086			
	
25.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	0.827	188.95	188.95		156.26	156.26		13.67	1	2 136	2 136		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			154.70				84%	1 794			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.76				48%	1 025			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.71					4 956			
	
26.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.827	2 203.33	1 002.02	180.42	1 822.15	828.67	149.21	13.67	9.71	16 483	11 328	1 449	
				1 020.89	103.89		844.28	85.92	4.39	13.66		3 706	1 174	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			868.86				80%	10 002			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			429.86				37%	4 626			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 120.87					31 110			
	
27.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.827	210.27	122.16	3.53	173.90	101.02	2.92	13.67	7.74	1 652	1 381	23	
				84.59	0.20		69.96	0.16	3.55	13.62		248	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			96.12				80%	1 106			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.55				37%	512			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.58					3 270			
	
28.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	16.4484	7.60		7.60	125.01		125.01		5.78	723		723	
										1				
	Объем: (82.7*0.02*1.8)+(5.613*2.4)													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
29.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	16.4484	27.76		27.76	456.54		456.54		5.78	2 639		2 639	
										1				
	Объем: (82.7*0.02*1.8)+(5.613*2.4)													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	8 915.55	1 820.96	2 293.99			59 984	24 893	11 511	
			4 800.63	228.65				23 580	3 124	
	
	Раздел 6.  Оконные проемы	
	
30.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.06	1 734.68	1 482.28	252.40	104.08	88.94	15.14	13.68	7.03	1 323	1 217	106	
					100.00			6.00	1	13.7			82	
	Объем: 0.5*0.8*15													
	Накладные расходы		99%			93.99				84%	1 091			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.96				48%	624			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.03					3 038			
	
31.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.06	21 833.35	2 767.20	891.18	1 310.00	166.03	53.47	13.67	6.26	5 560	2 270	335	
				18 174.97	34.11		1 090.50	2.05	2.71	13.69		2 955	28	
	Объем: 0.5*0.8*15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			178.16				90%	2 068			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			90.76				43%	988			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 578.93					8 616			
	
32.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	6	3 070.76			18 424.56					31 547			
				3 070.76			18 424.56		5 257.82			31 547		
	Объем: 0.5*0.8*15													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	19 838.64	254.97	68.61			38 430	3 487	441	
			19 515.06	8.05				34 502	110	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	52 706.44	5 453.64	7 806.25			248 637	74 555	37 583	
			39 446.56	695.37				136 501	9 501	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 549.86	5 400.33	7 756.15			247 333	73 826	37 227	
			39 393.39	695.37				136 281	9 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 090.18					39 026			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=67 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6, 12-14, 24; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=80 - по стр. 18-20, 26, 27; %=90 - по стр. 31)	6 080.34					70 332			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=40 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 12-14, 24; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 18-20, 26, 27; %=43 - по стр. 31)	3 415.24					37 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	62 045.44					354 839			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	156.58	53.31	50.10			1 304	729	356	
			53.17					220		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	43.18					503			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	38.38					423			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	238.14					2 230			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	62 283.58					357 069			
	Строительный контроль 2,14 %	1 332.87					7 641			
	Итого со строительным контролем	63 616.45					364 710			
	Непредвиденные расходы 2%	1 272.33					7 294			
	Итого с непредвиденными раходами	64 888.78					372 004			
	НДС	11 679.98					66 961			
	Всего с НДС	76 568.76					438 965			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 123.52					70 835			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 453.62					37 597			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)