«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	2 795 978	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	_____________________________ /С.Б. Русович/	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия).	
Сметная стоимость:	2 795.978	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.752	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	562.506	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.36	553.31	459.71	93.60	1 305.81	1 084.92	220.90	16.11	6.86	18 993	17 478	1 515	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 074.07				84%	14 682			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			650.95				48%	8 389			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 030.83					42 064			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.36	172.51	127.80	44.71	407.12	301.61	105.52	16.11	9.68	5 880	4 859	1 021	
					6.95			16.40	1	16.08			264	
	Накладные расходы		83%			263.95				71%	3 637			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			206.71				52%	2 664			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.77					12 181			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.36	5 502.93	806.67	80.64	12 986.91	1 903.74	190.31	16.12	9.08	67 273	30 688	1 728	
				4 615.62			10 892.86		3.2	1		34 857		
	Накладные расходы		83%			1 580.10				71%	21 788			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 237.43				52%	15 958			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 804.45					105 019			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	16.11	9	4 526	2 336	60	
				5 258.63			525.86		4.05	1		2 130		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 659			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					7 399			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.46	9 291.30	1 358.31	34.61	4 274.00	624.82	15.92	16.11	8.96	21 036	10 066	143	
				7 898.38			3 633.25		2.98	1		10 827		
	Накладные расходы		83%			518.60				71%	7 147			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.13				52%	5 234			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 198.73					33 417			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) ( прим), 100 м	0.21	3 176.89	1 205.91	20.22	667.15	253.24	4.25	16.11	9	5 515	4 080	38	
				1 950.76			409.66		3.41	1		1 397		
	Накладные расходы		83%			210.19				71%	2 897			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.61				52%	2 122			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.95					10 533			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.056	3 176.89	1 205.91	20.22	177.91	67.53	1.13	16.11	9	1 471	1 088	10	
				1 950.76			109.24		3.41	1		373		
	Накладные расходы		83%			56.05				71%	772			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.89				52%	566			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.85					2 809			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.32	4 519.16	360.82	36.65	1 446.13	115.46	11.73	16.11	9.04	6 490	1 860	106	
				4 121.69			1 318.94		3.43	1		4 524		
	Накладные расходы		83%			95.83				71%	1 321			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.05				52%	967			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 617.01					8 778			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Прим) 
Демонтаж конькового бруса, 1 м3 древесины в конструкции	0.1215	191.41	160.20	31.21	23.26	19.46	3.79	16.11	8.84	347	314	34	
									2.66	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			20.63				90%	283			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.51				43%	135			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.40					765			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Прим) 
Установка конькового бруса, 1 м3 древесины в конструкции	0.1215	3 020.43	230.29	48.76	366.98	27.98	5.92	16.11	8.84	1 389	451	52	
				2 741.38			333.08		2.66	1		886		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.66				90%	406			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.11				43%	194			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					411.75					1 989			
	
11.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.4875	1 615.27	301.17	30.24	787.44	146.82	14.74	16.11	7.35	4 896	2 365	108	
				1 283.86	5.99		625.88	2.92	3.87	17.45		2 422	51	
	Накладные расходы		86%			128.78				73%	1 764			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			104.82				56%	1 353			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 021.03					8 013			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.084	8 572.20	5 513.35	252.31	720.06	463.12	21.19	16.11	7.76	8 691	7 461	164	
				2 806.54	60.12		235.75	5.05	4.52	17.91		1 066	90	
	Накладные расходы		78%			365.17				66%	4 984			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			294.95				50%	3 776			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.18					17 450			
	
13.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3528	3 086.00			1 088.74					4 742			
				3 086.00			1 088.74		13 441.57			4 742		
	Объем: 0.084*4200													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.084	13 930.32	9 132.45	284.04	1 170.15	767.13	23.86	16.11	7.75	14 257	12 358	185	
				4 513.83	67.62		379.16	5.68	4.52	17.9		1 714	102	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			602.79				66%	8 224			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			486.87				50%	6 230			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 259.81					28 711			
	
15.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.5544	3 086.00			1 710.88					7 452			
				3 086.00			1 710.88		13 441.57			7 452		
	Объем: 0.084*2200*3													
	
16.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.63	1 567.41	240.58	37.36	987.47	151.57	23.54	16.12	8.08	6 443	2 443	190	
				1 289.47	2.11		812.37	1.33	4.69	16.12		3 810	21	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			151.37				84%	2 070			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.74				48%	1 183			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 230.58					9 695			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
(Прим) 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.019	11 907.97	1 173.45	33.16	226.25	22.30	0.63	16.11	9.53	916	359	6	
				10 701.36	3.78		203.33	0.07	2.71	16.09		551	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24.16				92%	331			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.30				44%	158			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.71					1 406			
	
18.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.125	2 412.79	1 295.60	2.05	301.60	161.95	0.26	16.11	6.41	3 104	2 609	2	
				1 115.14			139.39		3.54	1		493		
	Накладные расходы		79%			127.94				67%	1 748			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			80.97				40%	1 044			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.52					5 896			
	
19.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	2 291.60	114.18	14.24	286.45	14.27	1.78	16.11	9.07	1 006	230	16	
				2 163.18			270.40		2.81	1		760		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.56				80%	184			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.71				37%	85			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.71					1 275			
	
20.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.12	6.42	1 263	1 261	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	656			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 814			
	
21.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0144	21 223.62	2 306.00	742.65	305.62	33.21	10.69	16.11	7.17	1 339	535	77	
				18 174.97	28.43		261.72	0.41	2.78	18.81		728	8	
	Объем: 0.48*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.64				90%	489			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.15				43%	233			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.41					2 061			
	
22.	Цена поставщика. 
Окно-люк FACRO WGI 0.6*0.8, м2	1.44	3 037.10			4 373.42			1	1	18 674			
				3 037.10			4 373.42		4.27	1		18 674		
	Объем: 0.48*3													
	Поправки: М: =12840*1.01/4.27	
	
23.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.11	775.58	765.14	10.44	85.31	84.17	1.15	16.12	9.34	1 367	1 357	11	
					4.13			0.45	1	18.83			9	
	Накладные расходы		74%			62.62				63%	861			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.31				40%	546			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.24					2 774			
	
24.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.11	12 833.31	745.23	9.03	1 411.66	81.98	0.99	16.12	8.58	3 496	1 321	9	
				12 079.05	0.95		1 328.70	0.10	1.63	15.99		2 166	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			94.39				98%	1 297			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			58.28				56%	741			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 564.33					5 533			
	
25.	301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	3	12.58			37.74					118			
				12.58			37.74		39.34			118		
	
26.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, м2	2	964.50			1 928.99			1	1	8 237			
				964.50			1 928.99		4.27	1		8 237		
	Поправки: М: =3960*1.04/4.27	
	
27.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		16.12	1	817	392		
				75.90			151.80		2.8	1		425		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	345			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	188			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 350			
	
28.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.74	75.57	75.35	0.22	55.92	55.76	0.16	16.11	6.5	899	898	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			46.28				71%	638			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.24				52%	467			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.44					2 004			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.74	8 813.16	326.90	31.86	6 521.74	241.91	23.58	16.11	8.82	24 063	3 897	208	
				8 454.40	3.03		6 256.26	2.24	3.19	16.07		19 957	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			263.68				92%	3 618			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			134.28				44%	1 731			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 919.70					29 412			
	
30.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.148	11 907.97	1 173.45	33.16	1 762.38	173.67	4.91	16.11	9.53	7 137	2 798	47	
				10 701.36	3.78		1 583.80	0.56	2.71	16.09		4 292	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			188.17				92%	2 582			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			95.83				44%	1 235			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 046.37					10 955			
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.407	221.62	101.80	102.69	2 306.35	1 059.41	1 068.67	16.11	3.72	21 513	17 067	3 975	
				17.13	1.45		178.27	15.09	2.64	16.18		471	244	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			967.05				77%	13 329			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			644.70				48%	8 309			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 918.10					43 152			
	
32.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	215.4249	36.04			7 763.91					40 629			
				36.04			7 763.91		188.6			40 629		
	Объем: 10.407*20.7													
	
33.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.36	286.73	122.64	1.26	676.68	289.42	2.98	16.11	9.16	5 943	4 663	27	
				162.83			384.28		3.26	1		1 253		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			269.16				79%	3 684			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			185.23				51%	2 378			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.07					12 005			
	
34.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	295	13.13			3 873.35					12 484			
				13.13			3 873.35		42.32			12 484		
	Объем: 236*1.25													
	
35.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.36	29 858.10	1 069.80	288.58	70 465.13	2 524.73	681.04	16.11	9.01	367 637	40 673	6 136	
				28 499.73	32.46		67 259.36	76.61	4.77	16.1		320 827	1 233	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 809.45				92%	38 554			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 430.74				44%	18 439			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74 705.31					424 629			
	
36.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей ( прим), 100 м ограждения	0.24	175.90	72.11	75.20	42.21	17.31	18.05	16.11	7.68	449	279	139	
				28.59	5.48		6.86	1.31	4.59	16.09		31	21	
	Вычт.ресурсы:  201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20.11				92%	276			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.24				44%	132			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.56					857			
	
37.	Цена поставщика. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4шт), компл.	3	247.69			743.06			1	1	3 173			
				247.69			743.06		4.27	1		3 173		
	Поправки: М: =1016.95*1.04/4.27	
	
38.	Цена поставщика. 
Решетка снегозащитная, шт	12	528.40			6 340.80			1	1	27 075			
				528.40			6 340.80		4.27	1		27 075		
	Поправки: М: =2169.49*1.04/4.27	
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.574	7 415.77	333.04	13.17	4 256.65	191.16	7.56	16.11	9.13	14 673	3 080	69	
				7 069.56			4 057.93		2.84	1		11 525		
	Накладные расходы		83%			158.66				71%	2 187			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.25				52%	1 602			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 539.57					18 461			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.13	5 731.49	578.30	8.10	745.09	75.18	1.05	16.11	9.14	2 920	1 211	10	
				5 145.09			668.86		2.54	1		1 699		
	Накладные расходы		83%			62.40				71%	860			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.87				52%	630			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.36					4 410			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.13	8 719.75	480.56	8.10	1 133.57	62.47	1.05	16.11	9.14	2 215	1 006	10	
				8 231.09			1 070.04		1.12	1		1 198		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.03					3 452			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.13	4 604.75	480.56	8.10	598.62	62.47	1.05	16.11	9.14	2 354	1 006	10	
				4 116.09			535.09		2.5	1		1 338		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.08					3 591			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.48	1 357.93	327.73	1.01	651.81	157.31	0.48	16.11	9.16	4 559	2 534	4	
				1 029.19			494.01		4.09	1		2 021		
	Накладные расходы		83%			130.57				71%	1 799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.25				52%	1 318			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.63					7 676			
	
44.	ТЕРр 54-3-1 
(Прим) 
Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки	0.034	257.63	231.54	26.09	8.76	7.87	0.89	16.11	9.34	135	127	8	
					10.34			0.35	1	18.8			7	
	Объем: 34.0*0.1													
	Накладные расходы		85%			6.99				72%	96			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			6.58				64%	86			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.32					317			
	
45.	ТЕР 10-01-012-04 
(Прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.034	3 104.61	230.44	94.03	105.56	7.83	3.20	16.11	9.12	450	126	29	
				2 780.15			94.53		3.12	1		295		
	Объем: 34.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8.30				90%	113			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.23				43%	54			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.09					618			
	
46.	ТЕР 15-04-024-02 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.034	1 316.51	347.48	6.74	44.76	11.81	0.23	16.11	9.15	277	190	2	
				962.29	0.16		32.72	0.01	2.6	18.69		85		
	Объем: 34.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.23				80%	152			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.56				37%	70			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.54					499			
	
47.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.276	257.63	231.54	26.09	71.11	63.91	7.20	16.11	9.34	1 097	1 030	67	
					10.34			2.85	1	18.8			54	
	Накладные расходы		85%			56.75				72%	780			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			53.41				64%	694			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.26					2 571			
	
48.	ТЕР 10-01-022-02 
(Прим) 
Устройство подшивки карниза, 100 м2 потолка	0.276	4 610.12	423.79	117.39	1 272.39	116.97	32.40	16.12	8.32	5 749	1 885	270	
				4 068.95	5.10		1 123.03	1.41	3.2	16.08		3 594	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			125.48				90%	1 717			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			63.93				43%	820			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 461.80					8 287			
	
49.	ТЕР 15-04-024-02 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.276	1 316.51	347.48	6.74	363.36	95.91	1.86	16.11	9.15	2 253	1 545	17	
				962.29	0.16		265.59	0.04	2.6	18.69		691	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			91.15				80%	1 237			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.10				37%	572			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					499.61					4 062			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия	
	
50.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	26.16	47.52	20.14	27.38	1 243.12	526.76	716.37	16.11	7.36	13 759	8 486	5 272	
					3.42			89.57	2.16	16.11			1 443	
	Объем: 174.4*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			665.64				92%	9 135			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			338.98				44%	4 369			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 247.74					27 262			
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.744	286.73	122.64	1.26	500.05	213.88	2.20	16.11	9.16	4 391	3 446	20	
				162.83			283.98		3.26	1		926		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			198.91				79%	2 722			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			136.88				51%	1 757			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					835.84					8 871			
	
52.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	218	7.04			1 534.72					5 206			
				7.04			1 534.72		23.88			5 206		
	Объем: 174.4*1.25													
	
53.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	26.16	202.86	119.97	82.89	5 306.70	3 138.36	2 168.34	16.11	8.94	69 944	50 559	19 385	
									18.43	1				
	Объем: 174.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 824.52				77%	38 930			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 883.02				48%	24 268			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 014.24					133 143			
	
54.	104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	533.664	26.54			14 163.44					46 002			
				26.54			14 163.44		86.2			46 002		
	Объем: 174.4*3*1.02													
	
55.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.744	286.73	122.64	1.26	500.05	213.88	2.20	16.11	9.16	4 391	3 446	20	
				162.83			283.98		3.26	1		926		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			198.91				79%	2 722			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			136.88				51%	1 757			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					835.84					8 871			
	
56.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	218	13.13			2 862.34					9 226			
				13.13			2 862.34		42.32			9 226		
	Объем: 174.4*1.25													
	
57.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.135	373.54	335.71	26.60	50.43	45.32	3.59	16.12	9.13	770	731	33	
				11.23			1.52		4.07	1		6		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			48.04				90%	658			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.47				43%	314			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.94					1 742			
	
58.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0594	23 811.97			1 414.43					2 729			
				23 811.97			1 414.43		45 948.75			2 729		
	Объем: 0.135*0.44													
	
	Пристройка	
	
59.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	0.12	553.31	459.71	93.60	66.40	55.17	11.23	16.11	6.86	966	889	77	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			54.62				84%	747			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.10				48%	427			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.12					2 139			
	
60.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.12	172.51	127.80	44.71	20.70	15.34	5.37	16.11	9.68	299	247	52	
					6.95			0.83	1	16.08			13	
	Накладные расходы		83%			13.42				71%	185			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.51				52%	135			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.63					619			
	
61.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.12	5 502.93	806.67	80.64	660.35	96.80	9.68	16.12	9.08	3 421	1 560	88	
				4 615.62			553.87		3.2	1		1 772		
	Накладные расходы		83%			80.34				71%	1 108			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.92				52%	811			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					803.61					5 340			
	
62.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.12	2 713.25	179.98	29.68	325.59	21.60	3.56	16.12	9.21	1 315	348	33	
				2 503.59	4.13		300.43	0.50	3.11	18.83		934	9	
	Накладные расходы		83%			18.34				71%	253			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.37				52%	186			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.30					1 754			
	
63.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.12	8 171.06	405.87	165.99	980.53	48.70	19.92	16.12	8.26	5 555	785	165	
				7 599.20	14.91		911.90	1.79	5.05	16.09		4 605	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			54.53				92%	749			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.77				44%	358			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 062.83					6 662			
	
64.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	5	137.86			689.30					2 803			
				137.86			689.30		560.66			2 803		
	
	Козырьки	
	
65.	ТЕРр 58-14-6 
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия	0.075	1 905.35	1 031.84	124.60	142.90	77.39	9.35	16.11	9.24	1 560	1 247	86	
				748.91	26.49		56.17	1.99	4.04	18.81		227	37	
	Накладные расходы		83%			65.89				71%	912			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.60				52%	668			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.38					3 139			
	
66.	101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	0.06525	13 515.00			881.85					2 362			
				13 515.00			881.85		36 204.97			2 362		
	Объем: 0.075*0.87													
	
67.	ТЕРр 58-16-2 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.02	1 356.48	707.82	70.71	27.13	14.16	1.41	16.11	4.94	294	228	7	
				577.95	7.64		11.56	0.15	5.08	16.11		59	2	
	Накладные расходы		83%			11.88				71%	163			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.30				52%	120			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.31					577			
	
	Прочие работы	
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	56.06	48.13	4.41	36.66	2 697.93	247.22	2 055.16	16.1	7.59	25 947	3 980	15 599	
									1	1				
	Объем: 236*0.050+3.304+4.012+0.127+0.446+0.118+0.031+1.456+0.695+0.147+0.089+0.659+26.16*1.2+12*0.050+0.168+0.204+0.812													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			247.22				100%	3 980			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			148.33				60%	2 388			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	56.06	16.40		16.40	919.38		919.38	1	7.87	7 236		7 236	
									1	1				
	Объем: 236*0.050+3.304+4.012+0.127+0.446+0.118+0.031+1.456+0.695+0.147+0.089+0.659+26.16*1.2+12*0.050+0.168+0.204+0.812													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	182 799.87	16 502.51	8 449.48			975 598	265 878	64 579	
			157 452.40	227.71				638 773	3 709	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	177 471.71	16 064.80	5 472.80			936 617	258 828	41 724	
			155 934.16	227.16				636 064	3 698	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 369.23					190 794			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 59; %=71 - по стр. 2-8, 20, 28, 39-43, 60-62, 65, 67; %=90 - по стр. 9, 10, 21, 45, 48, 57; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 17, 29, 30, 35, 36, 50, 63; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 46, 49; %=77 - по стр. 31, 53; %=79 - по стр. 33, 51, 55; %=72 - по стр. 44, 47)	15 037.91					206 615			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 31, 53, 59; %=52 - по стр. 2-8, 20, 28, 39-43, 60-62, 65, 67; %=43 - по стр. 9, 10, 21, 45, 48, 57; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 17, 29, 30, 35, 36, 50, 63; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 46, 49; %=51 - по стр. 33, 51, 55; %=64 - по стр. 44, 47)	9 854.43					126 914			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	202 364.05					1 270 146			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 710.85	190.49	2.14			5 798	3 070	20	
			1 518.24	0.55				2 709	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 23; %=98 - по стр. 24; %=88 - по стр. 27)	182.08					2 502			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24; %=48 - по стр. 27)	115.19					1 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 008.12					9 775			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 617.31	247.22	2 974.54			33 183	3 980	22 835	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68)	247.22					3 980			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68)	148.33					2 388			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 617.31					33 183			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	207 989.48					1 313 104			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 450.97					28 100			
	 . ИТОГО	212 440.45					1 341 204			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 248.81					26 824			
	 . ИТОГО	216 689.26					1 368 028			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	8 221.77					60 870			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 605.66					35 801			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 495.44					19 258			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	30 559.55					135 846			
	 . ВСЕГО С НДС	247 248.81					1 503 874			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 219.99					209 117			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 969.62					128 389			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
70.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.1	1 454.57	549.87	8.86	8 872.90	3 354.24	54.06	16.12	9.13	82 160	54 070	494	
				895.84			5 464.60		5.05	1		27 596		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			3 689.66				93%	50 285			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 280.88				54%	29 198			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 843.45					161 643			
	
71.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.59	63.27	49.68	13.59	37.33	29.31	8.02	16.11	1.78	486	472	14	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			22.86				66%	312			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.66				40%	189			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.85					986			
	
72.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.59	4 688.98	197.81	4 246.36	2 766.50	116.71	2 505.35	16.12	4.06	12 564	1 881	10 172	
				244.81	143.10		144.44	84.43	3.54	15.1		511	1 275	
	Накладные расходы		78%			156.89				66%	2 083			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			100.57				40%	1 262			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 023.96					15 909			
	
73.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.375	19 716.98	3 507.27	113.70	7 393.87	1 315.23	42.64	16.11	6.69	44 712	21 188	285	
				16 096.01	15.10		6 036.00	5.66	3.85	16.09		23 239	91	
	Накладные расходы		86%			1 135.97				73%	15 534			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			924.62				56%	11 916			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 454.46					72 162			
	
74.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.26	2 956.30	374.76	6.66	768.64	97.44	1.73	16.11	9.22	3 427	1 570	16	
				2 574.88	1.03		669.47	0.27	2.75	18.87		1 841	5	
	Накладные расходы		83%			81.10				71%	1 118			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.51				52%	819			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.25					5 364			
	
75.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.5	37.19	25.77		167.36	115.97		16.12	1	2 129	1 869		
				11.42			51.39		5.06	1		260		
	Накладные расходы		86%			99.73				73%	1 364			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			81.18				56%	1 047			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.27					4 540			
	
76.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим, 100 м2	2.225	188.95	188.95		420.41	420.41		16.11	1	6 773	6 773		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			416.21				84%	5 689			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.25				48%	3 251			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 088.86					15 713			
	
77.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	2.225	40 613.99	3 949.94	5 786.76	90 366.13	8 788.62	12 875.55	16.12	5.75	336 622	141 672	74 034	
				30 877.29	307.74		68 701.97	684.72	1.76	16.11		120 915	11 031	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 999.67				80%	122 162			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 452.47				37%	56 500			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103 818.27					515 285			
	
78.	104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	24.92	671.40			16 731.29					90 774			
				671.40			16 731.29		3 642.62			90 774		
	Объем: (2.225)*11.2													
	
79.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.25	80.30	76.91	1.68	260.97	249.96	5.44	16.11	9.18	4 092	4 027	50	
				1.71	0.16		5.56	0.53	2.64	18.69		15	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			237.97				80%	3 230			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			117.73				37%	1 494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					616.67					8 815			
	
80.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	42.6725	15.82			675.08					2 219			
				15.82			675.08		51.99			2 219		
	Объем: 3.25*0.013*1010													
	
81.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.25	2 291.60	114.18	14.24	7 447.70	371.10	46.27	16.11	9.07	26 153	5 978	420	
				2 163.18			7 030.34		2.81	1		19 755		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			352.55				80%	4 782			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			174.42				37%	2 212			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 974.66					33 147			
	
	ЗАМЕНА ОКОН	
	
82.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.075	1 870.07	1 617.67	252.40	140.26	121.33	18.93	16.12	9.34	2 133	1 956	177	
					100.00			7.50	1	18.81			141	
	Объем: 1.5*1.0*5													
	Накладные расходы		99%			127.54				84%	1 761			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.30				48%	1 007			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.10					4 901			
	
83.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.075	21 833.35	2 767.20	891.18	1 637.50	207.54	66.84	16.11	7.17	7 612	3 343	479	
				18 174.97	34.11		1 363.12	2.56	2.78	18.81		3 789	48	
	Объем: 1.5*1.0*5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			222.71				90%	3 052			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			113.45				43%	1 458			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 973.66					12 122			
	
84.	203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	7.5	2 102.05			15 765.38					23 879			
				2 102.05			15 765.38		3 183.83			23 879		
	Объем: 1.5*1.0*5													
	
85.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.05	5 874.09	264.64	24.75	293.70	13.23	1.24	16.11	9.15	722	213	11	
				5 584.70	0.78		279.24	0.04	1.78	18.69		497	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			14.07				90%	193			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.17				43%	92			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.93					1 007			
	
86.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	5	76.10			380.50					1 359			
				76.10			380.50		271.81			1 359		
	
87.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.071	6 573.92	2 219.10	136.83	466.75	157.56	9.71	16.11	10.46	3 655	2 538	102	
				4 217.99	39.23		299.48	2.78	3.39	16.51		1 015	46	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			152.32				80%	2 067			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.36				37%	956			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					694.43					6 678			
	
88.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	1 392.74	333.48	15.69	98.88	23.68	1.11	16.12	9.13	642	382	10	
				1 043.57	0.20		74.09	0.01	3.37	18.69		250		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			22.51				80%	306			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.13				37%	141			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.52					1 089			
	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ	
	
89.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.063	1 143.95	891.55	252.40	72.07	56.17	15.90	16.12	9.34	1 054	905	149	
					100.00			6.30	1	18.81			119	
	Объем: 4.2+2.1													
	Накладные расходы		99%			61.85				84%	860			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.48				48%	492			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.40					2 406			
	
90.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	2.1	161.16	30.94	17.07	338.44	64.97	35.85	16.12	4.95	1 710	1 047	177	
				113.15			237.62		2.04	1		485		
	Объем: 1.0*2.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			52.63				69%	722			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			46.78				58%	607			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.84					3 040			
	
91.	203-8137 
Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	4 526.89			4 526.89					15 969			
				4 526.89			4 526.89		15 969.21			15 969		
	
92.	ТЕР 10-04-013-01 
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов	0.042	1 519.77	936.66	546.71	63.83	39.34	22.96	16.11	8.09	825	634	186	
				36.40	31.04		1.53	1.30	3.79	16.09		6	21	
	Объем: 2.1*1.0*2													
	Вычт.ресурсы:  203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			43.08				90%	590			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.95				43%	282			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.85					1 696			
	
93.	Цена поставщика. 
Блок дверной сосна, м2	4.2	1 229.51			5 163.93			1	1	22 050			
				1 229.51			5 163.93		4.27	1		22 050		
	Поправки: М: =5000*1.05/4.27	
	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
	
94.	ТЕР 07-05-016-04 
Демонтаж металлических ограждений ,прим, 100 м ограждения	0.03	518.62	318.91	199.71	15.56	9.57	5.99	16.11	8.43	205	154	51	
					3.44			0.10	6.68	18.81			2	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			13.54				119%	186			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			8.22				68%	106			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.32					497			
	
95.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.04	3 123.68	1 006.36	2 117.32	124.95	40.25	84.69	16.11	4.92	1 065	648	417	
					238.98			9.56	1	16.37			156	
	Накладные расходы		80%			39.85				68%	547			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			33.87				54%	434			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.67					2 046			
	
96.	ТЕРр 57-2-3 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.04	679.28	632.32	46.96	27.17	25.29	1.88	16.11	9.34	425	407	18	
					18.60			0.74	1	18.81			14	
	Накладные расходы		80%			20.82				68%	286			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			17.70				54%	227			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.69					939			
	
97.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (h=30мм), 1 м3 подстилающего слоя	0.06	730.22	37.46	0.38	43.81	2.25	0.02	16.11	5.8	220	36		
				692.39			41.54		4.43	1		184		
	Объем: 2.0*0.03													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2.50				94%	34			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.44				51%	18			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.75					272			
	
98.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.02	3 825.82	635.16	457.30	76.52	12.70	9.15	16.12	4.15	549	205	38	
				2 733.36	6.30		54.67	0.13	5.61	18.81		307	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			14.24				94%	195			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.21				51%	106			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.97					849			
	
99.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.02	1 721.45	383.03	58.80	34.43	7.66	1.18	16.12	8.92	263	123	10	
				1 279.62	20.51		25.59	0.41	5.03	18.81		129	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			8.96				94%	123			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.16				51%	67			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.55					453			
	
100.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм), 100 м2 стяжки	0.02	1 327.90	19.41	41.45	26.56	0.39	0.83	16.1	8.73	141	6	7	
				1 267.04	13.55		25.34	0.27	5.04	18.83		128	5	
	Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			0.73				94%	10			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.42				51%	6			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.72					157			
	
101.	ТЕР 11-01-038-02 
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м2 покрытия	0.02	36 183.50	638.66	25.33	723.67	12.77	0.51	16.12	9.02	3 649	206	5	
				35 519.51	0.49		710.39	0.01	4.84	18.69		3 438		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			14.19				94%	194			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.18				51%	105			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					746.04					3 948			
	
102.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.012	11 907.97	1 173.45	33.16	142.90	14.08	0.40	16.11	9.53	579	227	4	
				10 701.36	3.78		128.42	0.05	2.71	16.09		348	1	
	Объем: 3*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.26				92%	210			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7.77				44%	100			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.93					889			
	
103.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, прим, 100 м ограждения	0.03	1 222.84	523.93	356.63	36.69	15.72	10.70	16.11	8.43	412	253	90	
				342.29	6.14		10.27	0.18	6.68	18.81		69	3	
	Вычт.ресурсы:  201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			22.26				119%	305			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			13.52				68%	174			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.47					891			
	
104.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.0627	16 244.00			1 018.50					5 566			
				16 244.00			1 018.50		88 764.7			5 566		
	Объем: 2.09*0.03													
	
105.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	3.5	9.37	9.37		32.80	32.80		16.1	1	528	528		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			26.57				69%	364			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.68				48%	253			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.05					1 146			
	
106.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	358.47	69.00	13.01	12.55	2.42	0.46	16.11	2.72	68	39	1	
				276.46	0.14		9.68		2.88	16.45		28		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.96				69%	27			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.45				48%	19			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.96					114			
	
107.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	624.75	42.41	8.64	21.87	1.48	0.30	16.11	3.33	71	24	1	
				573.70	0.14		20.08		2.3	16.45		46		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.20				69%	17			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.89				48%	12			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.96					99			
	
108.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (боковины балконных плит), 100 м2	0.004	188.95	188.95		0.76	0.76		16.11	1	12	12		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			0.75				84%	10			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.46				48%	6			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.97					28			
	
109.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.024	1 043.83	675.65	13.36	25.05	16.22	0.32	16.11	9.09	312	261	3	
				354.82			8.52		5.66	1		48		
	Объем: 0.4+2													
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			12.81				67%	175			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.11				40%	104			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.97					591			
	
110.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	2.64	11.15			29.44					101			
				11.15			29.44		38.13			101		
	Объем: 2.4*1.1													
	
111.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.024	2 074.12	832.23	83.91	49.78	19.97	2.01	16.11	9.97	440	322	20	
				1 157.98	39.06		27.79	0.94	3.54	14.27		98	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.86				80%	268			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.83				37%	124			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.47					832			
	
112.	ТЕР 15-04-025-09 
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (балка, низ балконов), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	2 065.84	694.37	14.75	51.65	17.36	0.37	16.11	9.14	387	280	3	
				1 356.72	0.33		33.92	0.01	3.08	18.69		104		
	Объем: 2+0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.50				80%	224			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.16				37%	104			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.32					715			
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
113.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0357	2 714.76	666.84	2 047.92	96.92	23.81	73.11	16.12	7.26	915	384	531	
					258.98			9.25	1	15.81			146	
	Накладные расходы		104%			34.38				88%	466			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.84				48%	254			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.14					1 636			
	
114.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.145	1 466.39	1 466.39		212.63	212.63		16.11	1	3 425	3 425		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			153.09				61%	2 089			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			80.80				31%	1 062			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.52					6 576			
	
115.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.17208	3 001.78	246.00	111.59	516.55	42.33	19.20	16.12	4.34	2 235	682	83	
				2 644.20			455.01		3.23	1		1 470		
	Объем: 57.36*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			46.56				93%	634			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			28.78				54%	368			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.90					3 238			
	
116.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.736	452.40	40.32	76.78	2 594.99	231.27	440.38	16.11	4.6	14 233	3 726	2 026	
				335.31	7.73		1 923.34	44.31	4.41	16.1		8 482	713	
	Объем: 57.36*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			305.89				94%	4 173			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			176.37				51%	2 264			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 077.26					20 670			
	
117.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.736	203.51	35.93	41.45	1 167.31	206.07	237.76	16.12	4.78	7 815	3 322	1 136	
				126.13	4.21		723.48	24.16	4.64	16.11		3 357	389	
	Объем: 57.36*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			255.56				94%	3 488			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			147.35				51%	1 893			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.21					13 196			
	
118.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.736	730.22	37.46	0.38	4 188.54	214.84	2.15	16.11	5.8	21 068	3 461	12	
				692.39			3 971.55		4.43	1		17 594		
	Объем: 57.36*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			238.47				94%	3 253			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			137.50				51%	1 765			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 564.51					26 086			
	
	КРЫЛЬЦО	
	
119.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.11	1 679.51	942.47	24.65	184.75	103.67	2.71	16.12	9.21	2 054	1 671	25	
				712.39	3.75		78.36	0.41	4.57	18.79		358	8	
	Накладные расходы		76%			79.10				65%	1 091			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.45				48%	806			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.30					3 951			
	
120.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.0225	1 721.45	383.03	58.80	38.73	8.62	1.32	16.12	8.92	296	139	12	
				1 279.62	20.51		28.79	0.46	5.03	18.81		145	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			10.08				94%	139			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			5.81				51%	75			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.62					511			
	
121.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.0225	1 991.85	29.12	62.18	44.82	0.66	1.40	16.1	8.73	238	11	12	
				1 900.56	20.33		42.76	0.46	5.04	18.83		216	9	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			1.24				94%	19			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.72				51%	10			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.78					267			
	
122.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	7.5	9.37	9.37		70.29	70.29		16.1	1	1 132	1 132		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			56.93				69%	781			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.17				48%	543			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.40					2 456			
	
123.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	358.47	69.00	13.01	26.89	5.18	0.98	16.11	2.72	146	83	3	
				276.46	0.14		20.73	0.01	2.88	16.45		60		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.20				69%	57			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.11				48%	40			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.21					243			
	
124.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	624.75	42.41	8.64	46.86	3.18	0.65	16.11	3.33	152	51	2	
				573.70	0.14		43.03	0.01	2.3	16.45		99		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.58				69%	35			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.91				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.36					212			
	
125.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.09	188.95	188.95		17.01	17.01		16.11	1	274	274		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			16.84				84%	230			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.21				48%	132			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.06					636			
	
126.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.52	1 615.27	301.17	30.24	839.94	156.61	15.72	16.11	7.35	5 222	2 523	116	
				1 283.86	5.99		667.61	3.11	3.87	17.45		2 584	54	
	Накладные расходы		86%			137.36				73%	1 881			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			111.80				56%	1 443			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 089.10					8 546			
	
127.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.09	80.30	76.91	1.68	7.23	6.92	0.15	16.11	9.18	113	112	1	
				1.71	0.16		0.15	0.01	2.64	18.69				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.58				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.26				37%	41			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.07					244			
	
128.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.1817	15.82			18.69					61			
				15.82			18.69		51.99			61		
	Объем: 0.09*0.013*1010													
	
129.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.09	1 043.83	675.65	13.36	93.94	60.81	1.20	16.11	9.09	1 171	980	11	
				354.82			31.93		5.66	1		181		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			48.04				67%	657			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.41				40%	392			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.38					2 220			
	
130.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	9.9	11.15			110.39					377			
				11.15			110.39		38.13			377		
	Объем: 0.09*110													
	
131.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	2 074.12	832.23	83.91	186.67	74.90	7.55	16.11	9.97	1 651	1 207	75	
				1 157.98	39.06		104.22	3.52	3.54	14.27		369	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			74.50				80%	1 006			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.86				37%	465			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.03					3 122			
	
132.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	2 291.60	114.18	14.24	206.24	10.28	1.28	16.11	9.07	724	166	12	
				2 163.18			194.69		2.81	1		547		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9.77				80%	133			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.83				37%	61			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.84					918			
	
	Прочие работы	
	
133.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	13.4	48.13	4.41	36.66	644.88	59.09	491.24	16.1	7.59	6 202	951	3 729	
									1	1				
	Объем: 9.3+0.058+0.264+0.208+3.57													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			59.09				100%	951			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			35.45				60%	571			
	
134.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	13.4	16.40		16.40	219.76		219.76	1	7.87	1 730		1 730	
									1	1				
	Объем: 9.3+0.058+0.264+0.208+3.57													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	178 885.00	17 282.67	17 346.97			779 948	278 549	96 960	
			144 160.80	894.21				402 918	14 370	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 663.42	17 158.61	16 600.12			764 740	276 551	91 324	
			142 904.68	894.21				396 867	14 370	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 401.59					156 789			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 70, 115; %=66 - по стр. 71, 72; %=73 - по стр. 73, 75, 126; %=71 - по стр. 74; %=84 - по стр. 76, 82, 89, 108, 125; %=80 - по стр. 77, 79, 81, 87, 88, 111, 112, 127, 131, 132; %=90 - по стр. 83, 85, 92; %=119 - по стр. 94, 103; %=68 - по стр. 95, 96; %=94 - по стр. 97-101, 116-118, 120, 121; %=92 - по стр. 102; %=69 - по стр. 105-107, 122-124; %=67 - по стр. 109, 129; %=88 - по стр. 113; %=61 - по стр. 114; %=65 - по стр. 119)	17 549.87					238 784			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 70, 95, 96, 115; %=40 - по стр. 71, 72, 109, 129; %=56 - по стр. 73, 75, 126; %=52 - по стр. 74; %=48 - по стр. 76, 82, 89, 105-108, 113, 119, 122-125; %=37 - по стр. 77, 79, 81, 87, 88, 111, 112, 127, 131, 132; %=43 - по стр. 83, 85, 92; %=68 - по стр. 94, 103; %=51 - по стр. 97-101, 116-118, 120, 121; %=44 - по стр. 102; %=31 - по стр. 114)	9 863.37					125 920			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	204 076.66					1 129 444			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 356.94	64.97	35.85			7 276	1 047	177	
			1 256.12					6 051		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90)	52.63					722			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)	46.78					607			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 456.35					8 605			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	864.64	59.09	711.00			7 932	951	5 459	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 133)	59.09					951			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 133)	35.45					571			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	864.64					7 932			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	206 397.65					1 145 981			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 416.91					24 524			
	 . ИТОГО	210 814.56					1 170 505			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 216.29					23 410			
	 . ИТОГО	215 030.85					1 193 915			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	16 452.76					82 590			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	3 013.55					41 003			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 486.52					18 979			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	29 720.45					98 188			
	 . ВСЕГО С НДС	244 751.30					1 292 103			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 602.50					239 506			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 910.15					126 527			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	361 684.87	33 785.18	25 796.45			1 755 546	544 427	161 539	
			301 613.20	1 121.92				1 041 691	18 079	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	354 135.13	33 223.41	22 072.92			1 701 357	535 379	133 048	
			298 838.84	1 121.37				1 032 931	18 068	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	92 770.82					347 583			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 59, 76, 82, 89, 108, 125; %=71 - по стр. 2-8, 20, 28, 39-43, 60-62, 65, 67, 74; %=90 - по стр. 9, 10, 21, 45, 48, 57, 83, 85, 92; %=73 - по стр. 11, 73, 75, 126; %=66 - по стр. 12, 14, 71, 72; %=92 - по стр. 17, 29, 30, 35, 36, 50, 63, 102; %=67 - по стр. 18, 109, 129; %=80 - по стр. 19, 46, 49, 77, 79, 81, 87, 88, 111, 112, 127, 131, 132; %=77 - по стр. 31, 53; %=79 - по стр. 33, 51, 55; %=72 - по стр. 44, 47; %=93 - по стр. 70, 115; %=119 - по стр. 94, 103; %=68 - по стр. 95, 96; %=94 - по стр. 97-101, 116-118, 120, 121; %=69 - по стр. 105-107, 122-124; %=88 - по стр. 113; %=61 - по стр. 114; %=65 - по стр. 119)	32 587.78					445 399			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 31, 53, 59, 76, 82, 89, 105-108, 113, 119, 122-125; %=52 - по стр. 2-8, 20, 28, 39-43, 60-62, 65, 67, 74; %=43 - по стр. 9, 10, 21, 45, 48, 57, 83, 85, 92; %=56 - по стр. 11, 73, 75, 126; %=50 - по стр. 12, 14; %=44 - по стр. 17, 29, 30, 35, 36, 50, 63, 102; %=40 - по стр. 18, 71, 72, 109, 129; %=37 - по стр. 19, 46, 49, 77, 79, 81, 87, 88, 111, 112, 127, 131, 132; %=51 - по стр. 33, 51, 55, 97-101, 116-118, 120, 121; %=64 - по стр. 44, 47; %=54 - по стр. 70, 95, 96, 115; %=68 - по стр. 94, 103; %=31 - по стр. 114)	19 717.80					252 834			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	406 440.71					2 399 590			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 356.94	64.97	35.85			7 276	1 047	177	
			1 256.12					6 051		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 90)	52.63					722			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)	46.78					607			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 456.35					8 605			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 710.85	190.49	2.14			5 798	3 070	20	
			1 518.24	0.55				2 709	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 23; %=98 - по стр. 24; %=88 - по стр. 27)	182.08					2 502			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24; %=48 - по стр. 27)	115.19					1 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 008.12					9 775			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 481.95	306.31	3 685.54			41 115	4 931	28 294	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68, 133)	306.31					4 931			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68, 133)	183.78					2 959			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 481.95					41 115			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	414 387.13					2 459 085			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 867.88					52 624			
	 . ИТОГО	423 255.01					2 511 709			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 465.10					50 234			
	 . ИТОГО	431 720.11					2 561 943			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	24 674.53					143 460			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	5 619.21					76 804			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	2 981.97					38 237			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	60 280.00					234 035			
	 . ВСЕГО С НДС	492 000.11					2 795 978			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 822.49					448 623			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 879.77					254 916			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)