|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 904 737 | | руб. | Смета на сумму: | 904 737 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «Старый Город» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е. В. Шулепко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №6 по пер. Старокаменному г. Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт фасада и крыши МКД | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **904.737** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.164** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **157.695** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.86 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 2 705.51 | 1 022.77 | 16.48 | 14.41 | 8.06 | 23 286 | 14 738 | 133 |
| 895.84 |  | 1 666.25 |  | 5.05 | 1 | 8 415 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1.0\*1.2\*1.15, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 1 125.05 |  |  |  | 93% | 13 706 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 695.48 |  |  |  | 54% | 7 959 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 526.04 |  |  |  |  | 44 951 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.18 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 11.39 | 8.94 | 2.45 | 14.4 | 2.12 | 134 | 129 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 6.97 |  |  |  | 66% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 4.47 |  |  |  | 40% | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22.83 |  |  |  |  | 271 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.18 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 844.02 | 35.61 | 764.34 | 14.41 | 3.72 | 3 541 | 513 | 2 843 |
| 244.81 | 143.10 | 44.07 | 25.76 | 4.18 | 14.41 | 184 | 371 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 47.87 |  |  |  | 66% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 30.69 |  |  |  | 40% | 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 922.57 |  |  |  |  | 4 478 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0168 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 98.87 | 53.57 | 0.04 | 14.4 | 5.49 | 961 | 771 |  |
| 2 694.15 |  | 45.26 |  | 4.18 | 1 | 189 |  |
|  | Объем: 14\*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 42.32 |  |  |  | 67% | 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 26.79 |  |  |  | 40% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 167.98 |  |  |  |  | 1 786 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 0.6 | 188.95 | 188.95 |  | 113.37 | 113.37 |  | 14.4 | 1 | 1 633 | 1 633 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 112.24 |  |  |  | 84% | 1 372 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 68.02 |  |  |  | 48% | 784 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 293.63 |  |  |  |  | 3 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1 | 37.19 | 25.77 |  | 37.19 | 25.77 |  | 14.41 | 1 | 433 | 371 |  |
| 11.42 |  | 11.42 |  | 5.42 | 1 | 62 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 22.16 |  |  |  | 73% | 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 18.04 |  |  |  | 56% | 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77.39 |  |  |  |  | 912 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 46-01-004-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.03 | 9 777.83 | 2 026.73 | 1 040.26 | 293.33 | 60.80 | 31.21 | 14.41 | 6 | 2 000 | 876 | 187 |
| 6 710.84 | 77.31 | 201.33 | 2.32 | 4.65 | 14.39 | 936 | 33 |
|  | Объем: 6\*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 62.49 |  |  |  | 84% | 764 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 37.87 |  |  |  | 48% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 393.69 |  |  |  |  | 3 200 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 1.3 | 40 613.99 | 3 949.94 | 5 786.76 | 52 798.19 | 5 134.92 | 7 522.79 | 14.41 | 5.23 | 181 577 | 73 994 | 39 344 |
| 30 877.29 | 307.74 | 40 140.48 | 400.06 | 1.7 | 14.4 | 68 239 | 5 761 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9100* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 258.23 |  |  |  | 80% | 63 804 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 601.44 |  |  |  | 37% | 29 509 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 657.86 |  |  |  |  | 274 890 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 104-0004  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 11.648 | 671.40 |  |  | 7 820.47 |  |  |  |  | 43 362 |  |  |
| 671.40 |  | 7 820.47 |  | 3 722.66 |  | 43 362 |  |
|  | Объем: 130\*0.08\*1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия | 0.217 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 17.42 | 16.69 | 0.36 | 14.4 | 7.88 | 244 | 240 | 3 |
| 1.71 | 0.16 | 0.37 | 0.04 | 2.19 | 14.31 | 1 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 15.89 |  |  |  | 80% | 193 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 7.86 |  |  |  | 37% | 89 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 41.18 |  |  |  |  | 526 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 2.821 | 15.82 |  |  | 44.63 |  |  |  |  | 147 |  |  |
| 15.82 |  | 44.63 |  | 51.99 |  | 147 |  |
|  | Объем: 1000\*0.217\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.217 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 497.28 | 24.78 | 3.09 | 14.4 | 8 | 1 705 | 357 | 25 |
| 2 163.18 |  | 469.41 |  | 2.82 | 1 | 1 324 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23.54 |  |  |  | 80% | 286 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 11.65 |  |  |  | 37% | 132 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 532.47 |  |  |  |  | 2 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.097 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 286.76 | 36.35 | 0.65 | 14.4 | 7.79 | 1 200 | 523 | 5 |
| 2 574.88 | 1.03 | 249.76 | 0.10 | 2.69 | 14.48 | 672 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30.25 |  |  |  | 71% | 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23.69 |  |  |  | 52% | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 340.71 |  |  |  |  | 1 845 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортые средства, т | 0.846 | 7.56 |  | 7.56 | 6.40 |  | 6.40 |  | 6.07 | 39 |  | 39 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.66+0.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями (работающими вне карьеров) на расстоляние 15 км. (класс груза1), т | 0.846 | 27.63 |  | 27.63 | 23.37 |  | 23.37 |  | 6.07 | 142 |  | 142 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.66+0.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **65 598.20** | **6 533.57** | **8 371.18** |  |  | **260 404** | **94 145** | **42 726** |
| **50 693.45** | **428.28** |  |  | **123 531** | **6 167** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Кровля** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 0.9 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 497.98 | 413.74 | 84.24 | 14.4 | 6.14 | 6 475 | 5 958 | 517 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 409.60 |  |  |  | 84% | 5 005 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 248.24 |  |  |  | 48% | 2 860 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 155.83 |  |  |  |  | 14 340 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.45 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 74.50 | 59.24 | 15.26 | 14.4 | 6.14 | 947 | 853 | 94 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 58.65 |  |  |  | 84% | 717 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 35.54 |  |  |  | 48% | 409 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 168.69 |  |  |  |  | 2 073 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.35 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 232.89 | 172.53 | 60.36 | 14.41 | 7.71 | 2 952 | 2 486 | 465 |
|  | 6.95 |  | 9.38 | 1 | 14.38 |  | 135 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 150.99 |  |  |  | 71% | 1 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 118.24 |  |  |  | 52% | 1 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 502.12 |  |  |  |  | 6 176 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.35 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 7 428.96 | 1 089.00 | 108.86 | 14.41 | 8 | 37 126 | 15 693 | 871 |
| 4 615.62 |  | 6 231.09 |  | 3.3 | 1 | 20 563 |  |
|  | Объем: 90+45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 903.87 |  |  |  | 71% | 11 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 707.85 |  |  |  | 52% | 8 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 040.68 |  |  |  |  | 56 428 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.645 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 807.79 | 371.05 | 374.30 | 14.4 | 3.55 | 6 809 | 5 343 | 1 329 |
| 17.13 | 1.45 | 62.44 | 5.29 | 2.19 | 14.47 | 137 | 76 |
|  | Объем: 135\*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 338.71 |  |  |  | 77% | 4 173 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 225.80 |  |  |  | 48% | 2 601 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 372.30 |  |  |  |  | 13 583 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 75.4515 | 36.04 |  |  | 2 719.27 |  |  |  |  | 13 566 |  |  |
| 36.04 |  | 2 719.27 |  | 179.8 |  | 13 566 |  |
|  | Объем: (3.645)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 0.9 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 258.06 | 110.37 | 1.14 | 14.4 | 8.08 | 2 016 | 1 589 | 9 |
| 162.83 |  | 146.55 |  | 2.85 | 1 | 418 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 102.64 |  |  |  | 79% | 1 255 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 70.64 |  |  |  | 51% | 810 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431.34 |  |  |  |  | 4 082 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 112.5 | 13.13 |  |  | 1 477.13 |  |  |  |  | 4 842 |  |  |
| 13.13 |  | 1 477.13 |  | 43.04 |  | 4 842 |  |
|  | Объем: 90\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.2 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 903.83 | 72.16 | 7.33 | 14.4 | 7.97 | 4 560 | 1 039 | 58 |
| 4 121.69 |  | 824.34 |  | 4.2 | 1 | 3 462 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 59.89 |  |  |  | 71% | 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 46.90 |  |  |  | 52% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 010.63 |  |  |  |  | 5 838 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.06 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 557.48 | 81.50 | 2.08 | 14.4 | 7.89 | 2 612 | 1 174 | 16 |
| 7 898.38 |  | 473.90 |  | 3 | 1 | 1 422 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 67.65 |  |  |  | 71% | 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 52.98 |  |  |  | 52% | 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 678.10 |  |  |  |  | 4 056 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 0.9 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 26 872.29 | 962.82 | 259.72 | 14.4 | 7.52 | 140 732 | 13 865 | 1 953 |
| 28 499.73 | 32.46 | 25 649.76 | 29.22 | 4.87 | 14.39 | 124 914 | 420 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 071.40 |  |  |  | 92% | 13 142 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 545.62 |  |  |  | 44% | 6 285 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28 489.32 |  |  |  |  | 160 160 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из "Этернита" по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 0.45 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 2 194.70 | 227.11 | 94.58 | 14.41 | 7.41 | 13 601 | 3 273 | 701 |
| 4 162.24 | 20.39 | 1 873.01 | 9.17 | 5.14 | 14.39 | 9 627 | 132 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 255.18 |  |  |  | 92% | 3 133 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 129.95 |  |  |  | 44% | 1 498 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 579.84 |  |  |  |  | 18 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | С Цена поставщик.  ((прайс ООО Гидрокомфорт))  Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", м2 | 57.6 | 75.10 |  |  | 4 325.53 |  |  |  |  | 17 908 |  |  |
| 75.10 |  | 4 325.53 |  | 4.14 |  | 17 908 |  |
|  | Объем: 45\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*50.00/1.9775/4.14\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.141 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 10.66 | 10.62 | 0.03 | 14.4 | 5.59 | 153 | 153 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 8.81 |  |  |  | 71% | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.90 |  |  |  | 52% | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.38 |  |  |  |  | 341 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.141 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 1 242.66 | 46.09 | 4.49 | 14.4 | 7.48 | 4 464 | 664 | 34 |
| 8 454.40 | 3.03 | 1 192.07 | 0.43 | 3.16 | 14.36 | 3 767 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 50.24 |  |  |  | 92% | 616 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 25.59 |  |  |  | 44% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 318.49 |  |  |  |  | 5 375 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.07 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 519.10 | 23.31 | 0.92 | 14.4 | 8.06 | 1 659 | 336 | 7 |
| 7 069.56 |  | 494.87 |  | 2.66 | 1 | 1 316 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.35 |  |  |  | 71% | 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.15 |  |  |  | 52% | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 553.60 |  |  |  |  | 2 072 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 813 | 333 | 3 |
| 5 145.09 |  | 205.80 |  | 2.32 | 1 | 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 223 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 92.10 | 9.61 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 346 | 138 | 1 |
| 4 116.09 |  | 82.32 |  | 2.5 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 106.32 |  |  |  |  | 516 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 14.4 | 8.06 | 345 | 138 | 1 |
| 8 231.09 |  | 164.62 |  | 1.25 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 515 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.07 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 95.06 | 22.94 | 0.07 | 14.4 | 8.08 | 627 | 330 | 1 |
| 1 029.19 |  | 72.04 |  | 4.11 | 1 | 296 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.04 |  |  |  | 71% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 14.91 |  |  |  | 52% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.01 |  |  |  |  | 1 033 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.141 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 416.84 | 52.84 | 0.94 | 14.4 | 7.79 | 1 745 | 761 | 7 |
| 2 574.88 | 1.03 | 363.06 | 0.15 | 2.69 | 14.48 | 977 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.98 |  |  |  | 71% | 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 34.44 |  |  |  | 52% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 495.27 |  |  |  |  | 2 683 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.14 | 153.74 | 72.11 | 75.20 | 21.52 | 10.09 | 10.53 | 14.4 | 6.73 | 220 | 145 | 71 |
| 6.43 | 5.48 | 0.90 | 0.77 | 3.73 | 14.38 | 3 | 11 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61\*0.52) ]; ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00\*0.3) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 11.73 |  |  |  | 92% | 144 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 5.97 |  |  |  | 44% | 69 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39.22 |  |  |  |  | 432 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | С Цена поставщик.  мостик снегозадержателя, шт | 5 | 82.00 |  |  | 409.98 |  |  |  |  | 1 829 |  |  |
| 82.00 |  | 409.98 |  | 4.46 |  | 1 829 |  |
|  | *Поправки: М: =345/4.46\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | С Цена поставщик.  держатель решетки снегозащитный, шт | 19 | 52.41 |  |  | 995.71 |  |  |  |  | 4 441 |  |  |
| 52.41 |  | 995.71 |  | 4.46 |  | 4 441 |  |
|  | *Поправки: М: =220.5/4.46\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 60-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка дымовых кирпичных труб, в один канал, 100 м | 0.008 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 12.45 | 11.41 | 1.04 | 14.4 | 7.36 | 172 | 164 | 8 |
|  | 51.42 |  | 0.41 | 1 | 14.43 |  | 6 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 9.22 |  |  |  | 66% | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 7.45 |  |  |  | 50% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29.12 |  |  |  |  | 369 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕРр 60-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м | 0.008 | 878.14 | 818.79 | 59.35 | 7.03 | 6.55 | 0.47 | 14.4 | 7.36 | 98 | 94 | 3 |
|  | 23.51 |  | 0.19 | 1 | 14.43 |  | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 5.26 |  |  |  | 66% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 4.25 |  |  |  | 50% | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16.53 |  |  |  |  | 211 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 08-02-003-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Кладка из кирпича труб, 1 м3 кладки | 0.5 | 271.28 | 91.01 | 51.03 | 135.64 | 45.51 | 25.51 | 14.4 | 7.71 | 1 108 | 655 | 197 |
| 129.24 | 7.93 | 64.62 | 3.96 | 3.96 | 14.39 | 256 | 57 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(1141.14=2824.60\*0.404) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 54.42 |  |  |  | 93% | 662 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 33.64 |  |  |  | 54% | 384 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223.70 |  |  |  |  | 2 155 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 404-0009  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.202 | 3 649.31 |  |  | 737.16 |  |  |  |  | 3 086 |  |  |
| 3 649.31 |  | 737.16 |  | 15 278.49 |  | 3 086 |  |
|  | Объем: 0.5\*404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.016 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 38.60 | 20.73 | 0.03 | 14.4 | 5.48 | 373 | 299 |  |
| 1 115.14 |  | 17.84 |  | 4.18 | 1 | 75 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 16.38 |  |  |  | 67% | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 10.37 |  |  |  | 40% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65.34 |  |  |  |  | 693 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.016 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 36.67 | 1.83 | 0.23 | 14.4 | 8 | 126 | 26 | 2 |
| 2 163.18 |  | 34.61 |  | 2.82 | 1 | 98 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1.74 |  |  |  | 80% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 0.86 |  |  |  | 37% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39.27 |  |  |  |  | 156 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 46-01-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт оголовников на трубах, 1 м3 | 0.02 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 43.38 | 4.81 | 0.75 | 14.41 | 7.23 | 267 | 69 | 5 |
| 1 890.94 | 2.11 | 37.82 | 0.04 | 5.08 | 14.41 | 192 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4.80 |  |  |  | 84% | 59 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.91 |  |  |  | 48% | 34 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51.09 |  |  |  |  | 359 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка подшивки карниза из досок, 100 м2 подшивки | 0.0651 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 16.77 | 15.07 | 1.70 | 14.4 | 7.36 | 230 | 217 | 13 |
|  | 10.34 |  | 0.67 | 1 | 14.42 |  | 10 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 13.38 |  |  |  | 72% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 12.59 |  |  |  | 64% | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 42.74 |  |  |  |  | 539 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 10-01-022-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка | 0.0651 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 300.12 | 27.59 | 7.64 | 14.41 | 7.42 | 1 326 | 398 | 57 |
| 4 068.95 | 5.10 | 264.89 | 0.33 | 3.29 | 14.38 | 871 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 29.60 |  |  |  | 90% | 363 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 15.08 |  |  |  | 43% | 173 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 344.79 |  |  |  |  | 1 862 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0651 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 85.70 | 22.62 | 0.44 | 14.4 | 8.02 | 486 | 326 | 4 |
| 962.29 | 0.16 | 62.65 | 0.01 | 2.5 | 14.31 | 157 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 21.50 |  |  |  | 80% | 261 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 10.64 |  |  |  | 37% | 121 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 117.83 |  |  |  |  | 867 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 6.762 | 27.63 |  | 27.63 | 186.82 |  | 186.82 |  | 6.07 | 1 134 |  | 1 134 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.6+0.63+2.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 6.762 | 7.56 |  | 7.56 | 51.13 |  | 51.13 |  | 6.07 | 310 |  | 310 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.6+0.63+2.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **54 209.17** | **3 923.88** | **1 301.25** |  |  | **279 504** | **56 519** | **7 871** |
| **48 983.98** | **60.02** |  |  | **215 112** | **864** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **119 807.37** | **10 457.45** | **9 672.43** |  |  | **539 908** | **150 664** | **50 597** |
| **99 677.43** | **488.30** |  |  | **338 643** | **7 031** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **119 807.37** | **10 457.45** | **9 672.43** |  |  | **539 908** | **150 664** | **50 597** |
| **99 677.43** | **488.30** |  |  | **338 643** | **7 031** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **18 529.88** |  |  |  |  | **89 181** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 42; %=66 - по стр. 2, 3, 40, 41; %=67 - по стр. 4, 44; %=84 - по стр. 5, 7, 16, 17, 46; %=73 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8, 10, 12, 45, 49; %=71 - по стр. 13, 18, 19, 24, 25, 29, 31-36; %=77 - по стр. 20; %=79 - по стр. 22; %=92 - по стр. 26, 27, 30, 37; %=72 - по стр. 47; %=90 - по стр. 48)** | | | | | **10 510.19** |  |  |  |  | **128 171** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 42; %=40 - по стр. 2-4, 44; %=48 - по стр. 5, 7, 16, 17, 20, 46; %=56 - по стр. 6; %=37 - по стр. 8, 10, 12, 45, 49; %=52 - по стр. 13, 18, 19, 24, 25, 29, 31-36; %=51 - по стр. 22; %=44 - по стр. 26, 27, 30, 37; %=50 - по стр. 40, 41; %=64 - по стр. 47; %=43 - по стр. 48)** | | | | | **5 936.04** |  |  |  |  | **67 864** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **136 253.60** |  |  |  |  | **735 943** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **136 253.60** |  |  |  |  | **735 943** |  |  |
|  | **Тех. надзор 2,14%** | | | | | **2 915.83** |  |  |  |  | **15 749** |  |  |
|  | **Всего с тех. надзором** | | | | | **139 169.43** |  |  |  |  | **751 692** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **2 783.39** |  |  |  |  | **15 034** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **141 952.82** |  |  |  |  | **766 726** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **25 551.51** |  |  |  |  | **138 011** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **167 504.33** |  |  |  |  | **904 737** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **10 510.19** |  |  |  |  | **128 171** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 936.04** |  |  |  |  | **67 864** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |